Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2024 г.                                                                                                          № 86
п. Новомальтинск

[bookmark: _Hlk179573222]О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Внести в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года», следующие изменения и дополнения:
1. Глава 1
1.1. В главе 1 все значения «2933» заменить на значение «2777», все значения «6,65» на «8,02», все значения «0,43» заменить на «0,688», значение «7,08» заменить на «8,708».
1.2. В главе 1 по тексту все слова «МУП «Эльбрус»» заменить на «ООО «СК «БЕЛАЯ»».
1.3. В главе 1 пп 3.10. изложить в следующей редакции: «Время устранения аварии составляет 4,5-5 часов.
Статистика технических отключений (и время их устранения) тепловых сетей ООО «СК «БЕЛАЯ»: за отопительный период 2023 года произошло 2 аварии на участ-ках сетей от ТК-5 до здания Школы и от ТК-8 до ТК-18».
1.4. В главе 1 пп 3.13 таблицу 14 исключить полностью. Добавить в пп 3.13 абзац 3 следующего содержания:
«Расчетные технологические тепловые потери при передаче тепловой энер-гии
Согласно распоряжению министерства жилищной политики и энергетики Ир-кутской области от 11.12.2023 № 58-784-мр потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя для ООО «СК «БЕЛАЯ» на 2024 год составили:
СЦТ «Центральная» - 1523,698 Гкал
СЦТ «Электрокотельная» - 103,258 Гкал»
1.5. В главе 1 пп 3.14 все цифры «801,3» заменить на «1626,956»
1.6. В главе 1 таблицу 17 Изложить в следующей редакции:
	[bookmark: _Hlk180516672]Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Потери, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	1523,698
	10 544,6

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	103,258
	


1.7. В главе 1 таблицу 18 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Toc527706876]Таблица 18 – Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии за 2023 г.
	№ п/п
	наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч

	1
	Центральная котельная
	8,02
	2,496

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,251

	Итого
	8,708
	2,747


1.8. В главе 1 таблицу 20 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Toc527706878]Таблица 20 – Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, за отопительный период и за 2023 год в целом
	№ п/п
	Населенный пункт
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал

	1
	Потребление Новомальтинского муниципального образования 
	10 544,6

	Итого
	10 544,6





1.9. В главе 1 таблицу 21 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _GoBack]Таблица 21 – Потребление тепловой энергии, за 2023 год в целом
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего
	
	

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,699
	2,360
	10 544,6
	1 627,0
	12 171,6

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,059
	0,107
	
	
	


1.10. В главе 1 в пп 5.5 цифры «0,025» заменить на «0,0269»
1.11. В главе 1 таблицу 24 изложить в следующей редакции:
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2023 год

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	5,54
	0,699
	2,36
	3,06
	2,48
	37,27%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,39
	0,059
	0,107
	0,17
	0,23
	52,43%


1.12. В главе 1 таблицу 26 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Toc462820421]Таблица 26– Расчетный объем теплоносителя, м3 (без учета ГВС).
	Диаметр, мм
	Протяжённость, км
	Объем теплоносителя, м3

	50-100
	2,777
	1,5


1.13. В главе 1 таблицу 29 изложить в следующей редакции:
Таблица 29 - Балансы используемого основного топлива на 2024 год
	Наименование МО
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал
	Калорийный коэффициент основного топлива
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т (м3)

	Новомальтинское МО
	12171,6
	Уголь
	185,2
	0,645
	3494,7
	3494,7


1.14. В главе 1 таблицу 33 изложить в следующей редакции:
Таблица 33 – Показатели надежности системы теплоснабжения
	Наименование котельной
	Надежность электроснабжения КЭ
	Надежность водоснабжения КВ
	Надежность топливоснабжения КТ
	Размер дефицита тепловой мощности КБ
	Уровень резервирования КР
	Коэффициент состояния тепловых сетей КС

	Котельная с. Новомальтинск
	1
	1
	0,72
	1
	1
	1


1.15. В главе 1 пп 9.1 изложить в следующей редакции:
«По информации предоставленной теплоснабжающими организациями, аварийные отключения потребителей были. Время устранения аварии - от 4,5 до 5 часов».
1.16. В главе 1 таблицу 35 изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Toc520969311][bookmark: _Toc527706890]Таблица 35 – Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «СК «БЕЛАЯ» за 2024 гг. 
	
	Статья затрат 
	Ед.изм.
	2024

	1
	Уголь
	%
	104,6

	2
	Электроэнергия (регулируемые тарифы и рыночные цены,  для всех категорий потребителей, исключая население)
	
%
	106,0

	3
	Показатели инфляции потребительских цен (ИПЦ)
	%
	107,2

	4
	ИЦП промышленной продукции для внутреннего рынка, в том числе без продукции ТЭКа
	%
	108,8


1.17. В главе 1 п. 11 изложить в следующей редакции:
Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории Новомальтинского сельского поселения является служба по тарифам Иркутской области.
1.18. В главе 1 таблицу 36 изложить в следующей редакции:
Таблица 36 - Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям
	Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа 
	Служба по тарифам Иркутской области

	Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
	   Приказ службы по тарифам Иркутской области  от 28.03.2024 № 79-55-спр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Тарифы на тепловую энергию
	С 01.04.2024 по 30.06.2024 – 4 014,68 руб/Гкал
С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 4 014,68 руб/Гкал


2. Главы 2-18
2.1. Таблицу 1 главы 2 изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего
	
	

	2024
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,70
	2,36
	10544,6
	1523,698
	12171,556

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,06
	0,11
	
	103,258
	

	2027-2028 годы
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,61
	2,50
	10544,6
	1474,248
	12122,106

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,052
	0,25
	
	103,258
	

	2029-2034 годы
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,40
	2,50
	10544,6
	1431,548
	12079,406

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,013
	0,25
	
	103,258
	


2.2. в Разделе 2 Главы 2 слова «МУП «Эльбрус» заменить словами «ООО «СК «БЕЛАЯ».
[bookmark: _Toc527946780]2.3. Таблицу 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч изложить в следующей редакции:


Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч
	[bookmark: _Hlk180524081]Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024-2025 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,615
	2,496
	3,11
	4,797
	60,67%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,30
	0,349
	53,78%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,67
	2,75
	3,41
	5,146
	60,14%

	2026-2030 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,496
	2,752
	5,155
	65,20%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	2,75
	3,055
	5,501
	64,29%

	2031-2034 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,813
	3,069
	4,838
	61,19%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	3,06
	3,372
	5,184
	60,59%



Анализ приведенных в таблице данных показывает, что резерв тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения практически не изменится и сохраняется на текущем уровне.


[bookmark: _Hlk180524170]2.4 Раздел 3 Главы 4 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в таблице 8 данных показывает, что резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения сохраняется на прежнем уровне.»
2.5. Раздел 2 главы 6 : слово «закрытая» заменить на «открытая».
2.6. Раздел 1 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk180524525][bookmark: OLE_LINK1]«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
· Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния.
· Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы.
· Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;
· Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);
· Замена сетевых насосов на новые;
· Замена котловых насосов на новые;
· Поэтапная замена изношенных существующих дымососов;
· Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;
· [bookmark: _Hlk177628026]Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;
· Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18;
2.7. Раздел 5 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk180524609]Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
· Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей.
· Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы – 2026 год;
· Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 – 2028 год;
[bookmark: _Hlk180524657]2.8. Раздел 7 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима реконструкция по монтажу и замене изоляции из минеральной ваты на тепловую изоляцию из скорлуп ППУ с заменой аварийных участков следующих тепловых сетей:
- участок тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы общей протяженностью 127м, уложены трубопроводы диаметром трубы 159мм;
- участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 общей протяженностью 130м, уложены трубопроводы диаметром трубы 108 мм».
2.9Раздел 1 Главы 9 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения не требуется.»
[bookmark: _Hlk180524748]2.10. В Разделе 2 Главы 9 Схемы теплоснабжения заменить значение «96о/70оС» на «95о/70оС».
2.11. В Разделе 3 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения.»
2.12. В Разделе 4 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплосабжения.»
2.13. В Разделе 5 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения.»
2.14. В Разделе 6 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения.»
2.15. Таблицу 22 Главы 12 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:


Таблица 22 – Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk180524897]№ п/п
	Краткое описание
	Срок реализации
	Затраты, тыс.руб.

	1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	22 700

	1.1
	Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния
	Постоянно, ежегодно
	400 в год

	1.2
	Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы
	2025-2029гг.
	16 000

	[bookmark: OLE_LINK22]1.3
	Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной
	2025-2026гг.
	500

	1.4
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации)
	2025-2027гг.
	2 500

	1.5
	Замена сетевых насосов на новые
	2024-2025гг.
	1 500

	1.6
	Замена котловых насосов на новые
	2024г.
	800

	1.7
	Поэтапная замена изношенных существующих дымососов
	2025-2028гг.
	1 000

	2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	4 950

	2.1
	Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей
	Постоянно, ежегодно
	150

	2.2
	Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы
	2026г.
	2 800

	2.3
	Реконструкция с заменой аварийного  участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18
	2028г.
	2 000

	3. Всего по системе:
	27 650




2.16. В Разделе 1 Главы 12 Схемы теплоснабжения исключить текст от слов: «Требуется строительство новой котельной с включением в нее зону ее действия, существующих источников тепловой энергии…» до конца раздела.
[bookmark: _Hlk180525141]2.17. Раздел 2 Главы 12 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Источником инвестиций для строительства или реконструкции объектов теплоснабжения может быть федеральный, местный бюджет или капиталовложения инвестора – концессионера.»
2.18. Раздел 3 главы 12 изложить в следующей редакции:
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.
В результате реализации программы по реконструкции тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.
Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.
2.19. Раздел 4 главы 12 изложить в следующей редакции:
Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 

	Таблица 25–Прогноз суммарных расходов на производство и передачу тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	50 177,23
	52 607,20
	55 087,31
	57 018,94
	59 165,92
	60 982,79
	62 666,70
	63 984,40
	65 865,55
	67 820,40
	69 958,37

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
	 
	25 636,96
	26 934,23
	27 867,48
	28 719,38
	29 679,02
	30 600,55
	31 625,78
	32 586,55
	33 657,44
	34 788,37
	35 958,73

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	20 379,29
	21 345,70
	22 040,80
	22 693,20
	23 365,00
	24 056,60
	24 768,70
	25 501,80
	26 256,70
	27 033,90
	27 834,10

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	2 914,00
	3 021,90
	3 112,50
	3 237,00
	3 334,10
	3 434,20
	3 537,20
	3 643,30
	3 789,00
	3 902,70
	4 019,80

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	259,02
	437,42
	437,42
	437,42
	437,42
	437,42
	0,00
	0,00

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	719,37
	720,73
	918,63
	978,81
	777,60
	254,19
	115,80
	0,00
	0,00

	Нормативная прибыль
	%
	0,00%
	0,00%
	1,34%
	1,30%
	1,59%
	1,64%
	1,27%
	0,41%
	0,18%
	0,00%
	0,00%

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	1 246,98
	1 305,38
	1 347,17
	1 389,60
	1 431,76
	1 475,22
	1 520,00
	1 561,15
	1 609,19
	1 658,01
	1 708,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тариф 
	руб/Гкал
	4 758,57
	4 989,02
	5 224,22
	5 407,41
	5 611,02
	5 783,32
	5 943,01
	6 067,98
	6 246,38
	6 431,77
	6 634,52

	Индекс роста тарифа
	%
	 
	104,8%
	104,7%
	103,5%
	103,8%
	103,1%
	102,8%
	102,1%
	102,9%
	103,0%
	103,2%

	Итого Возврат займа, в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	719,37
	979,76
	1 356,04
	1 416,22
	1 215,01
	691,60
	428,59
	124,63
	0,00

	основной долг 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	345,37
	518,05
	755,90
	874,83
	874,83
	529,47
	356,78
	118,93
	0,00

	проценты 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	374,00
	461,71
	600,14
	541,39
	340,18
	162,14
	71,80
	5,70
	0,00




Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет заемных денежных средств.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Условия финансирования на момент актуализации схемы теплоснабжения: 
	Срок выдачи кредита, лет
	5
	

	Выплата основного тела кредита
	В течение 5 лет
	

	Льготный период по выплате тела кредита
	-
	

	Выплата процентов
	Ежемесячно
	

	
	
	

	Итого капиталовложения на 2026 год с НДС, в т.ч.
	2 590,24
	

	Финансирование администрации, тыс. руб.
	0,00
	

	Финансирование на заемные средства, тыс. руб.
	2 590,24
	

	Срок, лет
	5,00
	

	Процентная ставка, годовых
	23,00%
	

	 
	 
	

	Итого капиталовложения на 2028 год, в т.ч.
	1 783,92
	

	Финансирование из собственных средств, тыс. руб.
	0,00
	

	Финансирование на заемные средства, тыс. руб.
	1 783,92
	

	Срок, лет
	5,0
	

	Процентная ставка, годовых
	23,00%
	


Условия финансирования могут меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов:
1) Изменение ключевой ставки;
2) Изменение в законодательстве в сфере теплоснабжения
3) Отсутствие заинтересованных во вложении кредиторов
4) Другие факторы.
2.20. Раздел 1 главы 13 изложить в следующей редакции:
Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях за 2023 год по данным ООО «СК «БЕЛАЯ» зафиксировано 2.
1.1.	Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей при реализации условий концессионного соглашения

Pn сети от tn = (Nnсети от to-1/Lto-1) х (Ltn - Σ Lзамtn)/ Ltn

Nnсети от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причи-ной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предше-ствующий году начала реализации инвестиционной программы (зарегистрировано 2 от-каза);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанав-ливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснаб-жения;
L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров (2,777 км);
ΣLзамtn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствую-щем году реализации инвестиционной программы, километров:
-в 2026 году – 0,127км,
-в 2028 году – 0,130км,
Ltn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответ-ствующем году реализации инвестиционной программы, километров (2,777 км);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (2024 год).
Показатель надежности тепловых сетей до реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей составит (2024-2026гг.):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 - 0)/2,777 = 0,720.

Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ТК-5 до потребителя «Школа» в 2026 году. После реализации данного этапа пока-затель надежности примет значение (2027-2028гг.):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 – 0,127)/2,777 = 0,687.
Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 в 2028 года, общей протяженностью 0,130 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2029г. и последующие):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 – (0,127 + 0,130))/2,777 = 0,654.
2.21. Раздел 2 главы 13 изложить в следующей редакции:
Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Pn ист от tn = (Nn ист от to-1/Мto-1) х (Мtn - Σ Мзамtn)/ Мtn 

Nn ист.от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. (зарегистрировано 2 отказа котла);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
М – мощность источника тепловой энергии 8,278 Гкал/час (два котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 2,0 Гкал/ч, одни котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч и один котел КВа мощностью 0,258 Гкал/ч);
ΣМзамtn – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы 0,0 Гкал/ч (замена котлов не предусмотрена);
Мtn – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы 8,278 Гкал/час (два котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 2,0 Гкал/ч, одни котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч и один котел КВа мощностью 0,258 Гкал/ч);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
Мероприятий, направленных на изменение надежности теплоисточника (замена котлового или насосного оборудования) не предусмотрены концессионным соглашением. Значение показателей надежности теплоисточника на весь период действия концессионного соглашения (2024-2044гг.):
Pn ист от tn = (2 / 8,278) х (8,278-0,0)/8,278 = 0,242.
2.22. Раздел 12 главы 13 изложить в следующей редакции:
«12.ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ЕЕ ПЕРЕДАЧЕ К ЕЕ ВЫРАБОТКЕ 
Расчет величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Величина технологических потерь тепловой энергии принимается в размере 1 626,956 Гкал(Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр) 
В 2024-2026гг значение величина технологических потерь тепловой энергии останется на уровне 1 626,956 Гкал, так как мероприятия по реконструкции тепловых сетей в этот период не предусмотрены.
Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ТК-5 до потребителя «Школа» в 2026 году. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 577,514 Гкал (2027-2028гг.).
Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 по первому кварталу в 2028 года, общей протяженностью 0,130 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 534,81 Гкал (2029г. и последующие).
Расчет динамики изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке
Для расчета плановой динамики изменения доли потерь найдем отношение величины потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке:
Доля потерь = Выработка / потерь тепловой энергии при ее передаче,
где выработка – объем тепловой энергии от теплоисточников, подаваемой в тепловую сеть, учитывает полезный отпуск тепла потребителям и тепловые потери в тепловых сетях и составляет 12 171,56 Гкал в год, в т.ч.: полезный отпуск потребителям – 10 544,6 Гкал в год.
Потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче составляют:
-в 2024-2026гг. – 1 626,956 Гкал в год,
-в 2027-2028гг. – 1 577,514 Гкал в год,
-в 2029 году и последующих годах – 1 534,81 Гкал в год.
Таким образом доля потерь тепловой энергии при ее передаче примет следующие значения:
	Показатель
	Период

	
	2024-2026гг.
	2027-2028гг.
	2029-2044гг.

	Потери в ТС, Гкал в год
	1 626,956
	1 577,514
	1 534,81

	Выработка тепловой энергии (отпуск в сеть), Гкал в год
	12 171,556
	12 122,114
	12 079,41

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	13,367
	13,014
	12,706


Динамика изменения доли потерь тепла характеризует изменение доли потерь тепла в положительную или отрицательную сторону в одном году действия концессионного соглашения по отношению к предыдущему, то есть показывает, как изменятся потери тепловой энергии после реализации мероприятий или при их отсутствии.
В 2025 году по отношению к 2024 году динамика изменения доли потерь примет значение: (13,37% – 13,37%)/13,37% = 0. То есть, отношение величины потерь тепловой энергии в ее выработке в 2025 году не изменится по отношению в 2024 году, так как мероприятия, направленные на их снижение запланированы только в 2026 году.
Аналогичным образом данная величина примет следующие значения:
	
	Период

	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	13,367
	13,367
	13,367
	13,014
	13,014
	12,706
	12,706

	Динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке, %
	0,0
	0,0
	0,0
	2,64
	0,0
	2,36
	0,0


.»

2.23. Таблицу 24 раздела 3 главы 13 изложить в следующей редакции:
Величина удельного расхода условного топлива опущенную тепловую энергию остается неизменной на весь период действия концессионного соглашения, так как мероприятий, направленных на ее снижение не предусматривается.
Таблица 24 – Показатели теплоснабжения на 2024 год по данным ООО «СК «БЕЛАЯ»

	Наименование МО
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное то годпливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.

	Новомальтинское
	10544,6 
	Уголь
	3652,9






2.24. Раздел 4 главы 13 изложить в следующей редакции:

Расчет отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

Птп = Qтех.пот ./ Мпкв

Qтех.пот – норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям составляет 1 626,956 Гкал (Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр);
Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети на длину этих участков), согласно Приказу Госстроя РФ от 01.10.2001г. №225.
Общая протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнение) – 2 777,0 м, общая протяженность трубопроводов (однотрубное исполнение) – 5 554,0 м. Материальная характеристика тепловой сети включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
	Таблица 25
РАСЧЕТ
материальной характеристики тепловых сетей от «Угольной» котельной в
п. Новомальтинск Усольского района

	

	Наименование участка эксплуатации
	Протяженность участка, м
	Протяженность трубопроводов в участке, м
	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Материальная характеристика тепловой сети (ст.3 х ст. 4), 
м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловые сети
	288
	576
	0,325
	187,2

	
	280
	560
	0,219
	122,64

	
	460
	920
	0,159
	146,28

	
	130
	260
	0,108
	28,08

	
	920
	1 840
	0,089
	163,76

	
	699
	1 398
	0,057
	79,686

	Итого:
	2 777
	5 554
	-
	727,646



Материальная характеристика трубопроводов теплоснабжения (протяженность и наружный диаметр) в процессе реализации мероприятий не меняются, так как трубопроводы теплоснабжения перекладываются на новые без изменения линейных размеров.
Птп = 1 626,956 / 727,646 = 2,236 Гкал/м2
* - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя установлены Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей изменится следующим образом:
-в 2024-2026 годах: 2,236 Гкал/м2;
-в 2027 и 2028 годах: 1 577,514 Гкал / 727,646 м2 = 2,168 Гкал/м2;
-в 2029 году и последующих: 1 534,81 Гкал / 727,646 м2 = 2,109 Гкал/м2

2.25. Таблицу 26 изложить в следующей редакции:
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Центральная котельная
	8,02
	10 544,6
	0,52

	Электрокотельная
	0,688
	
	0,45



1.18. Таблицу 27 изложить в следующей редакции:
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Материальная Ха-рка участков

	Новомальтинское муниципальное образование

	100
	2777
	727,646



2.26. В Главе 14 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
[bookmark: _Hlk180058375]2.27. В Главе 15 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
II. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	III. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.


Глава Новомальтинского 
сельского поселения 								   Т.В. Маркова
