
Российская Федерация
ДУМА
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
                        Иркутская  область

РЕШЕНИЕ
от 26.05.2022г.                                                                                                         № 191
п.Новомальтинск

Об утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 

      Руководствуясь статьей 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов  градостроительного проектирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, утвержденными постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения от 18.11.2014г. № 124, статьями 6, 47 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, Дума Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
РЕШИЛА: 
           1. Утвердить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, утвержденные решением Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 25.02.2016 г. № 136  (прилагаются).
           2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения – novomaltinsk.ru


Председатель Думы 
Новомальтинского сельского поселения                                                         О.О. Попов








Приложение к  решению Думы 
Новомальтинского сельского поселения
[bookmark: _GoBack] от 26.05.2022г.  № 191
	



ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.02.2016Г. № 136







2022 год
[bookmark: _Toc54256968]Введение 
Внесение изменений в действующие нормативы градостроительного проектирования Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области обусловлено необходимостью исполнения поручения Президента РФ, возникшего по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 10.10.2019г. № Пр-2397 (письмо службы архитектуры Иркутской области  от   09.03.2021г № 02-82-273/21)
В рамках поручения Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации требуется обеспечить:
- разработку и утверждение подпрограммы "Спорт на селе" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";
- установление нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности) и др.
Высшим органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии органов местного самоуправления рекомендовано внести изменения в нормативы градостроительного проектирования в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий.
Руководствуясь поручением Президента Российской Федерации, требованием Службы архитектуры Иркутской области, главой Новомальтинского сельского поселения было принято решение о подготовке проекта «Внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области утвержденные решением Думы Новомальтинского сельского поселения от 25.02.2016г. №136». Проект подготовлен ведущим специалистом по землепользованию и градостроительству администрации Новомальтинского сельского поселения.
Действующие нормативы градостроительного проектирования Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области  разработаны Общество с ограниченной ответственностью «Градостроительная мастерская «Линия»» и утверждены Решением Думы Новомальтинского сельского поселения от 25.02.2016г. №136» «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования», и не содержат установленного норматива обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов Новомальтинского сельского поселения.
Действующие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования состоят из:
1. Основная часть. Правила и область применения.
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
Настоящим проектом вносятся изменения в каждый раздел действующих местных нормативов градостроительного проектирования Новомальтинского сельского поселения, в части установления норматива обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов Новомальтинского сельского поселения.

Основная часть. Правила и область применения.

 «Термины и определения» основные термины и определения  дополнить следующими формулировками:
велосипед - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.
велосипедист - лицо, управляющее велосипедом.
велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.
полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.
[bookmark: _Toc54256971]«Правила и область применения» «Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области» дополнить абзацем:

- при подготовке проектной документации применительно к объектам транспортной инфраструктуры, автомобильных дорог федерального, регионального, местного значения в границах Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Раздел VI. «Объекты автомобильного транспорта» дополнить главой:

Глава 11.  Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов
 Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.
Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляет в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.
Расчетные показатели максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения Новомальтинского сельского поселения не нормируются.
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедов указанных в таблице 
Таблица   Расчет интенсивности движения велосипедов
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях) авт/ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения  велосипедистов, вел/час
	70
	50
	30
	20
	15



Размещение велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.
Устройство велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения велосипедистов. Обустройство автомобильной дороги  велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.


Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

«Нормативно-правовая база» дополнить следующими Нормативно-правовыми актами:

- ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20.
- Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр, 15 N 1206-ст.
- Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованных Минтрансом России 24.07.2018 (одобренных протоколом Научно-технического совета открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" от 25 апреля 2017 г. N 2 и Межведомственным координационным комитетом проекта ПРООН/ГЭФ-Минтранса России "Сокращение выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России" 5 октября 2017 года), 

«Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов градостроительного проектирования».
Раздел VI. «Объекты автомобильного транспорта» дополнить главой
Глава 11. Обоснование расчетных показателей велосипедных дорожек
Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношении интенсивностей дорожного движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице (Расчет интенсивности движения велосипедов).
 Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах  с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч), согласно требованиям ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования, введенного в действие приказом Росстандарта от 31.08.20
Таблица Расчет интенсивности движения велосипедов
	Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях) авт/ч
	до 400
	600
	800
	1000
	1200

	Расчетная интенсивность движения  велосипедистов, вел/час
	70
	50
	30
	20
	15


В сельских поселениях велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными. Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см. над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, и на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям – и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длинной соответственно 1,5 и 3м.
Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах. На походах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.









