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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (в дальнейшем – Новомальтинское МО) выполнен на основании муниципального контракта № 0134300079611000003 от 09.04.2012 г., заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Новомальтинского МО, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 г. №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, а также положениями технического задания к проекту.

Цели и задачи территориального планирования

Основной целью разработки проекта генерального плана Новомальтинского МО является организация территории поселения на основе комплексного оптимального баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических факторов и инвестиционных предложений с целью обеспечения его устойчивого развития. А именно: повышение уровня и качества жизни населения, в том числе:
- повышение уровня занятости и материального благосостояния населения;

- повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни;

- повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей сельского поселения;

- инфраструктурное развитие территории (транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры);

- развитие инфраструктуры спорта.

К основным задачам генерального плана развития муниципального образования относятся:

1. Формирование границы Новомальтинского МО на основе закона Иркутской области от 16 декабря 2004 г. №84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».
2. Определение границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на основе:

- существующих и вновь отводимых земельных отводов;

- комплексного анализа рассматриваемой территории.

3. Общественно-деловые зоны 
- развитие и размещение объектов местного значения в сфере социального и культурно-бытового обслуживания;

- организация территории для проведения массовых мероприятий.

Образование

- реконструкция существующих учебных заведений;

- строительство необходимых учреждений дошкольного образования.

Жилые зоны
- снижение уровня ветхого и аварийного жилого фонда;

- определение зон под новое жилищное строительство с комфортными условиями проживания.
Зоны озелененных территорий

Озелененные территории рекреационного назначения

- формирование непрерывной системы озеленения населенных пунктов;
- определение границ и создание лесопарков.

Озелененные территории специального назначения

- улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.

Физическая культура и массовый спорт

- строительство спортивных площадок местного значения, исходя из расчетов и их общедоступности.

Производственные и коммунальные зоны

- сохранение действующих промплощадок, внедрение высокотехнологичных видов производства, снижение их вредного воздействия на окружающую среду.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

- развитие и размещение объектов местного значения транспортной и инженерной инфраструктуры;

- обосновать и выбрать принципиальную схему энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, дождевой канализации.

Транспорт

- предусмотреть оптимальную схему движения транспорта, ориентированную на постоянное население.

Водоснабжение

- улучшить и повысить надежность системы водоснабжения;

- выбрать и обосновать основные источники водоснабжения с возможностью создания зон санитарной охраны первого и второго пояса охраны;

- предусмотреть альтернативный источник водоснабжения в целях устойчивой схемы водоснабжения;

- обеспечить хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды населенных пунктов.

Хозяйственно-бытовая канализация
- обеспечить устойчивую систему водоотведения на уровне водопотребления с учетов параметров планируемого развития рассматриваемой территории.

Ливневая канализация

- обеспечить очистку поверхностных вод, образующихся в период выпадения дождей, таяния снега.

Теплоснабжение

- оптимизация систем теплоснабжения и теплопотребления Новомальтинского сельского поселения.

Электроснабжение

- обеспечить надежную систему электроснабжения в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающих подстанции.

Примечание. При разработке «Генерального плана сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» учитывались материалы «Схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного образования». 
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МО – муниципальное образование
СанПиН - санитарные правила и нормы
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СТО – станция технического обслуживания

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод 

ГЛАВА I. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. АНАЛИЗ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в системе расселения
Новомальтинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года №84-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усольского района Иркутской области».

Сельское поселение Новомальтинское муниципальное образование входит в состав муниципального района Усольского районного муниципального образования, административным центром которого является г. Усолье-Сибирское. В состав Усольского района помимо Новомальтинского сельского поселения входят еще 5 городских и 7 сельских поселений. Граничит Новомальтинское муниципальное образование на северо-западе и западе с Тайтурским городским поселением, на западе с Мальтинским сельским поселением, на севере – со Среднинским городским поселением, на юге – с городом Усолье-Сибирское, на востоке – с Усть-Ордынским Бурятским округом. Общая площадь Новомальтинского муниципального образования 14 083 гектара.

На сегодняшний день постоянное население поселения составляет 1 900 человек.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.

Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7км от районного центра, 94км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 1,3км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит федеральная дорога М-53 «Байкал». Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.
Новомальтинское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием.

2. Использование территории 
Площадь Новомальтинского МО в согласованных границах по состоянию на 01.01.2011 г. составила 14 083,4 га. 
Таблица 1.Современное использование территории Новомальтинского МО.
	Территории
	га
	%
	м2/чел

	А Селитебные территории
	
	
	

	Жилая застройка
	156,1
	1,1
	821,6

	 в т. ч. 1-3-этажная с приусадебными участками 
	40,6
	0,3
	 

	1-2-этажная с приквартирными участками
	-
	-
	 

	1-3-этажная безусадебная
	5,9
	0,0
	 

	среднеэтажная (3-4 этажа)
	3,7
	0,0
	 

	многоэтажная (5 этажей и более)
	-
	-
	 

	садоводства
	83,3
	0,6
	 

	Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения)
	0,4
	0,0
	2,1

	Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений
	2,1
	0,0
	11,1

	Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения
	-
	-
	-

	Объекты здравоохранения
	0,4
	0,0
	2,1

	Учреждения социального обеспечения
	0,9
	0,0
	4,7

	Культовые сооружения
	0,7
	0,0
	3,7

	Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования
	2,2
	0,0
	11,6

	Спортивные сооружения
	0,3
	0,0
	1,6

	Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки
	7,7
	0,1
	40,5

	Итого в пределах селитебных территорий
	148,2
	1,1
	780,0

	Б Производственные территории
	 
	 
	 

	Промышленные территории
	49,9
	0,4
	 

	Внешний транспорт
	-
	-
	 

	Коммунально-складские территории
	2,0
	0,0
	 

	Итого в пределах производственных территорий
	51,9
	0,4
	 

	В Ландшафтно-рекреационные территории
	 
	 
	 

	Леса
	4 314,5
	30,6
	 

	Заболоченные территории
	332,6
	2,4
	 

	Водные пространства
	2 800,6
	19,9
	 

	Прочие рекреационные территории
	1 803,9
	12,8
	 

	Итого в пределах рекреационных территорий
	9 251,6
	65,7
	 

	Г Прочие территории
	 
	 
	 

	Режимные территории
	-
	-
	 

	Участки санитарно-технических устройств
	-
	-
	 

	Участки инженерных сооружений
	33,9
	0,2
	 

	Специальные территории 
	1,2
	0,0
	 

	Питомники
	-
	-
	 

	Территории сельскохозяйственного назначения
	4 549,1
	32,3
	 

	Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий
	0,4
	0,0
	 

	Прочие территории
	47,1
	0,3
	 

	Итого в пределах прочих территорий
	4 631,7
	32,9
	 

	ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО
	14 083,4
	100,0
	74 123,2


Застройкой (без учета санитарно-защитных зон) занято 282,3 га, что составляет лишь 2,0% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают больше половины площади поселения (65,7%). Около трети площади МО занимают сельскохозяйственные угодья (32,9%). Под прочие виды использования остается менее 0,1% земель МО.

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод, что оно недостаточно эффективно. На долю селитебной зоны приходится 148,2 га, или 1,1% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 656,9 м2. Значительная часть застройки – 23,8% селитебной территории – приходится на малоэтажную усадебную застройку, характеризующуюся низкой плотностью.
Площадь участков предприятий и учреждений обслуживания в расчете на одного жителя составляет 25,3 м2. В Новомальтинском МО незначительные территории в селитебной зоне занимают улицы и дороги. На них приходится 4,5% всей селитебной территории города. Площадь улиц и дорог в расчете на одного жителя составляет 40,5 м2/чел, что ниже аналогичных показателей по области.
Зеленые насаждения общего пользования занимают площадь 2,2 га или 11,6 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативному уровню (8 м2/чел). Уровень обеспеченности населения территорией спортивных сооружений низок, он составляет лишь 20% нормативного.

Производственные территории занимают площадь в 51,9 га, или 0,4% земель поселения. Промышленные территории охватывают 49,9 га, коммунально-складские – 2 га.
Ландшафтно-рекреационные территории занимают значительную часть земель МО (9 251,6 га), в их составе преобладают леса (4 314,5 га), водные пространства (2 800,6 га) и природные территории со сложным и нарушенным рельефом (прибрежные территории р. Белая).
В целом современное использование территории Новомальтинского МО не отличается рациональным характером. Существующая застройка характеризуется средней этажностью (от усадебных до 4-5 этажных домов), наличием внутри нее значительных пустующих и заброшенных территорий. Ряд промышленных и коммунально-складских объектов располагается в окружении жилой застройки. Производственные территории располагаются в непосредственной близости от жилых кварталов, без необходимых санитарных разрывов.

3. Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2012 г. составляет 41,5 тыс. м2.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 822,7 м2/га. В малоэтажной усадебной застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 411,3 м2/га, в малоэтажной безусадебной застройке повышается до 1 203,4 м2/га, в среднеэтажной – до 4 729,7 м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройки составляет по МО 37,9 чел./га.

На долю каменных, панельных и кирпичных домов приходится 58,3% жилищного фонда, на деревянные и прочие – 41,7%.
Жилищный фонд отличается неудовлетворительным техническим состоянием. Жилые дома со сверхнормативным износом (капитальные – более 70%, деревянные и прочие – более 65%) составляют 6,1% жилищного фонда поселка. Практически все капитальные жилые дома находятся в удовлетворительном техническом состоянии.
Средняя этажность жилой застройки в населенных пунктах Новомальтинского МО составляет 2,8 этажа. На жилищный фонд малоэтажной усадебной застройки (1-2 этажа) приходится 16,7 тыс. м2 общей площади жилья (40,4%), на безусадебную застройку высотой 1-3 этажа – 7,1 тыс. м2 общей площади (17,2%), на среднеэтажную – 17,5 тыс. м2 общей площади (42,4%). В п. Новомальтинск основной жилищный фонд приходится на среднеэтажные жилые дома, около половины жилищного фонда приходится на малоэтажные усадебные и безусадебные дома. В д. Бадай размещена только усадебная застройка. Структура жилой застройки по планировочным районам отражена в таблице 2.

Таблица 2. Распределение жилищного фонда Новомальтинского МО по типу застройки и планировочным районам, по состоянию на 01.01.2012 г. (тыс. м2 общей площади квартир).
	
	1-2 эт. усадеб
	1-3 эт. безусад.
	3-5 эт.
	Всего
	Население,

тыс. чел.

	п. Новомальтинск
	10,6
	7,1
	17,5
	35,2
	1,6

	д. Бадай
	6,1
	-
	6,1
	6,1
	0,3

	Всего
	16,7
	7,1
	41,3
	41,3
	1,9

	%
	40,4
	17,2
	42,4
	100,0
	


Средняя обеспеченность одного жителя поселения общей площадью жилья на 01.01.2012 г. составила 21,7 м2, что выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (19,6 м2/чел.). Увеличение жилищной обеспеченности связано не столько с вводом жилого фонда, а с уменьшением численности населения поселения.

Жилищный фонд поселения отличается высоким уровнем благоустройства. По данным администрации обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования состоит из следующих видов благоустройства, представленных в таблице 3.
Таблица 3. Благоустройство жилищного фонда (в процентном соотношении ко всей жилой площади).
	- водопровод
	73

	- канализация
	73

	- центральное отопление
	73

	- горячее водоснабжение
	73

	- ванные и душевые
	73

	- напольные электроплиты
	73


Всеми основными видами благоустройства обеспечено 73% жилищного фонда, что соответствует среднему уровню благоустройства по сельской местности Иркутской области (64-81%).
4. Учреждения культурно-бытового обслуживания
Для оценки развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СниП 2.07.01-2011* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Школы и дошкольные образовательные учреждения

На 01.01.2012 г. на территории Новомальтинского муниципального образования действует МОУ «Новомальтинская СОШ» (вместимостью 520 мест), МДОУ «Детский сад №4» п. Новомальтинск (на 30 мест). Фактические и нормативные потребности в общеобразовательных школах удовлетворены с избытком, в детских дошкольных учреждениях существует острый фактический недостаток мест. 

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть поселения представлена 6 магазинами. Общая торговая площадь магазинов составляет 292,0 м2. Предприятия торговли размещаются главным образом в п. Новомальтинск (кроме одного магазина Райпо в д. Бадай).

Открытая сеть общественного питания на территории МО не развита, что не удовлетворяет ни нормативные, ни фактические потребности на настоящий момент.
Учреждения здравоохранения

МЛПУ «Амбулатория р.п. Средний», расположенное в поселке Новомальтинск принимает 18 человек в день. Функционирует аптечный пункт. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Бадай обеспечивает 8 посещений в смену. Таким образом, мощность амбулаторных учреждений составляет 26 посещений в смену, что не удовлетворяет нормативные потребности. Стационарную медпомощь жители получают в районном центре и больницах района. На территории нет станции скорой помощи. 
Учреждения социального обслуживания
На территории п. Новомальтинск действует областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» вместимостью 52 места.
Предприятия коммунально-бытового обслуживания

На территории поселения нет предприятий непосредственного бытового обслуживания населения.

Территория кладбища занимает 0,95 га.

Учреждения культуры и искусства

В Новомальтинском  муниципальном образовании действуют:

- обособленное структурное подразделение МКДУ РДК Дом культуры «Маяк» п. Новомальтинск на 130 мест;

- обособленное структурное подразделение муниципальное учреждение культуры ЦБС Усольского района Библиотека №2 на 21,3 тыс. ед. хранения.

Нормативные потребности в данных видах услуг удовлетворены полностью.
Физкультурно-спортивные сооружения

Спортивные сооружения на территории поселения отсутствуют.
Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

В поселении функционирует отделение почтовой связи. На территории отсутствуют отделения банков и операционные кассы.
Таблица 4. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01 2012 г.
Население 1,9 тыс. чел.
	Объекты
	Единица измерения
	Нормативная обеспеченность
	Вместимость (пропускная способность)
	Обеспеченность

	
	
	
	
	на 1000 жит.
	% к нормативу

	Детские учреждения

	Детские дошкольные учреждения
	место
	55
	30
	16
	29,1

	Общеобразовательные школы
	место
	120
	520
	274
	100

	Учреждения доп. образования,

10% общего количества школьников
	место
	12
	-
	-
	-

	Учреждения здравоохранения

	Стационары
	койка
	13,47
	-
	-
	-

	Поликлиники, амбулатории
	посещ. в смену
	18,15
	26
	13,7
	75,4

	Станции скорой помощи
	автомобиль
	1 на 10 тыс. чел.
	-
	-
	-

	Молочные кухни,
число детей до 1 года 23 чел.
	порция в сутки на 1 ребенка
	70*
	-
	-
	-

	Аптеки
	объект
	1 на 10 тыс. чел.
	1
	1 на 1,9 тыс. чел.
	100

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Спортивные залы
	м2 площади пола
	60
	-
	-
	-

	Территория спортивных сооружений
	га
	0,7-0,9
	0,3
	0,2
	22,6

	Бассейны крытые и открытые
	м2 зеркала воды
	20
	-
	-
	-

	Учреждения культуры и искусства

	Клубные учреждения**
	мест
	50
	130
	68
	100

	Сельские массовые библиотеки
	тыс. ед. хр.
	4,5
	21,3
	11,2
	100

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Магазины
	м2 торг. площади
	280
	292
	154
	55

	Рыночные комплексы
	то же
	24-40
	-
	-
	-

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	-
	-
	-

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания
	рабочее место
	5
	-
	-
	-

	Предприятия и учреждения коммунального обслуживания

	Прачечные
	кг белья в смену
	10
	-
	-
	-

	Химчистки
	кг вещей в смену
	4
	-
	-
	-

	Бани
	место
	5
	-
	-
	-

	Гостиницы
	место
	6
	-
	-
	-

	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения связи
	объект
	1 на 9-25

тыс. чел.
	1
	1 на 1,9 тыс. чел.
	100

	Отделения банков, операционная касса
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел.
	-
	-
	-


Примечание: * в расчете на 1000 жителей

** согласно прил. 7 СниП 2.07.01-89 «…в климатических подрайонах IА, IБ, IД и IIА …размеры земельных участков комплексов физкультурно-спортивных сооружений допускается уменьшать до 50%».
Таблица 5. Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения.
	Населенные пункты
	Население (тыс. чел.)
	Общеобра-зователь-ные школы

(мест)
	Дошколь-ные учреждения (мест)
	Магази-ны
(м² торг. площади)
	Предприятия общепита

(мест)
	Отделе-ния банков (объектов)
	Отделения связи

(объектов)

	п. Новомальтинск
	1,6
	520
	30
	248,0
	-
	-
	1

	д. Бадай
	0,3
	-
	-
	44,0
	-
	-
	-

	Всего по МО
	1,9
	520
	30
	292,0
	-
	-
	1


Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как учреждения здравоохранения и дошкольного образования, предприятия общественного питания, торговли и непосредственного бытового обслуживания, прачечные, химчистки, гостиницы и бани. Близка к нормативу и выше обеспеченность учреждениями общего образования, культуры и искусства.
Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории МО распределяются неравномерно. Поселок Новомальтинск значительно лучше обеспечен объектами обслуживания, чем д. Бадай.

ГЛАВА II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАСЕЛЕНИЕ
5. Экономическая база развития поселения
Поселок Новомальтинск наследует административные функции со времен формирования Новомальтинского сельсовета в составе Усольского района, деревня Бадай – одно из старожильческих поселений Иркутской области, утратившее свое первоначальное местоположение в связи с затоплением при строительстве Ангарского каскада ГЭС.

Впервые деревня Бадай упоминается в документах с 1682 года как вотчина Иркутского Вознесенского монастыря. Время строительства первой церкви не установлено. В 1706 г. при учреждении особого викарианства при Тобольской епархии составлена опись существующих к тому времени храмов, в которой упоминается Николаевская церковь Бадайского селения. Во второй половине XVIII в. церковь сгорела и вместо неё в 1774 г. строится новая, также деревянная, церковь Николая Чудотворца. В 1774 г. село насчитывало 85 дворов с 644 жителями. Село располагалось по обе стороны реки Белой. Когда строилась Братская ГЭС, село оказалось затопленным, и его перенесли на более высокое место левого берега реки. Церковь закрыли в 1935 г., в храме образовали клуб, а когда село перенесли на новое место, её разобрали совсем. В селе также существовал колхоз имени Сталина. В 1960 г. колхозы объединили и создали совхоз Мальтинский, который распался в 1999 г.

Начало образования поселка Новомальтинск связано со строительством завода шамотного кирпича. Начинало строительство всего 20 человек – жители деревни Бадай, а в 1914г производство огнеупорного кирпича достигло 150 тыс. штук. В 1935г на заводе была проведена реконструкция, внедрена современная технология, и выпуск кирпича был увеличен до 4,5 млн. штук в год. С ростом доменного производства выплавки металла, строительством ТЭЦ и прочих объектов в государстве, огнеупорный кирпич был востребован в больших объемах.
Глиняный карьер был расположен рядом с заводом и здесь же начал строиться жилой поселок Шамотный, где основными жителями были не только выходцы из Бадая, но и прибывшие специалисты со всего Советского Союза. С началом строительства были построены первые бараки. В 1935г в этих же бараках были открыты школа и больница, а позднее и детский сад. Для рабочих строятся двухэтажные кирпичные дома, идет строительство индивидуальных жилых домов также вблизи завода.

В послевоенное время потребность в огнеупорном и строительном кирпиче возрастала, в связи с чем, ведется разработка нового глиняного карьера и строительство в 1960-х годах нового кирпичного завода, а впоследствии и минералловатного производства. Параллельно со строительством нового завода быстрыми темпами в 1960-70-х годах строится новый поселок с благоустроенными квартирами в двухэтажных домах, а в 1970г начато строительство крупнопанельных пятиэтажных домов.
6. Отрасли производственной сферы

Основная специализация Новомальтинского поселения – сельское хозяйство и обрабатывающие производства. В данных отраслях занято соответственно 0,01 чел. и 0,17 тыс. чел. Земли сельскохозяйственного назначения планируется использовать за счет расширения малых сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. В сфере сельхозпроизводства предполагается развитие малого предпринимательства (КФХ «Матюха О.Н.», КФХ «Терещук В.А.», ООО «Бадайагропром», КФХ «Гурков Г.В.»).
Из обрабатывающих предприятий 0,17 тыс. чел. работает на ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов» (минералловатное производство). В 2008 году начато строительство кирпичного завода. В п. Новомальтинск много лет назад выпускали кирпич на заводе строительных материалов. Территория Новомальтинского МО обладает таким природным ресурсом как глина, что явилось привлекательным фактором для инвесторов. Кирпичный завод, построенный по уникальной китайской технологии, в настоящее время осуществляет свою деятельность. Сейчас на заводе работают жители Новомальтинского муниципального образования, района и г. Усолье-Сибирское. На кирпичном производстве – Новомальтинский кирпичный завод, ОАО «Ангарское управление строительства» – работает 0,1 тыс. чел.

Производством и распределением теплоэнергии, доставкой и распределением питьевой воды в п. Новомальтинск занимается предприятие ООО «Омега», распределением электроэнергии – Усольское подразделение филиала Ангарские электрические сети ОГУ «Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго». Электроснабжением д. Бадай занимается филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания».
На предприятиях производственной сферы на 01.01.2012 г. занято 0,24 тыс. чел. К первой очереди генерального плана численность занятых в этой группе отраслей увеличится до 0,4 тыс. чел., к расчетному сроку – до 0,55 тыс. чел. Структура занятости отражена в таблице 7.

7. Отрасли обслуживающей сферы

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного населенного пункта. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 0,97 тыс. чел.
В связи с прогнозируемым ростом численности производственной группы и доходов населения, размещением значительного количества объектов обслуживания (в т.ч. образования, здравоохранения и бытового обслуживания) на перспективу намечено увеличение численности обслуживающих кадров (см. таблицу 6). В целом по группе обслуживающих отраслей ожидается рост численности занятых до 1,01 тыс. чел. на I очередь и 1,2 тыс. чел. - на расчетный срок генплана.
Таблица 6. Структура кадров Новомальтинского МО.
	
	Исходный год

(2012 г.)
	I очередь

(2022 г.)
	Расчетный срок

(2032 г.)

	Отрасли производственной сферы

	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	0,01
	2,5
	0,02
	3,3
	0,03
	3,8

	Обрабатывающие производства
	0,17
	42,1
	0,26
	43,3
	0,3
	37,5

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	0,04
	9,9
	0,05
	8,3
	0,1
	12,5

	Строительство
	
	0,0
	0,01
	1,7
	0,03
	3,8

	Внешний транспорт и связь
	0,004
	1,0
	0,01
	1,7
	0,01
	1,3

	Торговля
	0,02
	5,0
	0,04
	6,7
	0,06
	7,5

	Прочие
	
	0,0
	0,01
	1,7
	0,02
	2,5

	Всего по отраслям
	0,244
	60,4
	0,4
	66,7
	0,55
	68,8

	Отрасли сферы обслуживания 

	Бытовое обслуживание
	0,01
	2,5
	0,02
	3,3
	0,04
	5,0

	Финансовая деятельность
	
	0,0
	0,01
	1,7
	0,02
	2,5

	Управление, безопасность, соцобеспечение
	0,01
	2,5
	0,01
	1,7
	0,01
	1,3

	Образование
	0,06
	14,9
	0,07
	11,7
	0,08
	10,0

	Культура и искусство
	
	0,0
	0,01
	1,7
	0,01
	1,3

	Здравоохранение и соцобеспечение
	0,08
	19,8
	0,08
	13,3
	0,09
	11,3

	Всего по отраслям
	0,16
	39,6
	0,2
	33,3
	0,25
	31,3

	Всего
	0,4
	100
	0,6
	100
	0,8
	100,0


Общая численность самодеятельного населения Новомальтинского МО (лиц, занятых в экономике) на исходный год составила 0,4 тыс. чел. (21,1% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 0,6 тыс. чел. на I очередь (2021 г.) и до 0,8 тыс. чел – на расчетный срок генерального плана (2032 г.) - см. таблицу 7.
8. Характеристика населения
Демографическая ситуация в Усольском районе повторяет проблемы и обстановку большинства районов области:

· высокий миграционный отток населения;
· высокие темпы «старения» населения (особенно в сельской местности).

Численность населения района, и Новомальтинского МО в том числе, имеет тенденцию к снижению. Причиной этого является миграционный отток населения.

По данным администрации на 01.01.2012 г. численность населения Новомальтинского МО составила 1 909 чел. Тенденция естественной убыли населения за счет превышения смертности над рождаемостью была характерна для России в целом, для Иркутской области, и Усольский район не явился исключением. Поселение отличается более высоким уровнем рождаемости и смертности, чем в среднем по области. В последние годы отмечен рост рождаемости, связанный с вступлением в фертильный возраст поколения 1980-х годов рождения.
Таблица 7. Динамика численности населения Новомальтинского МО по данным текущего статистического учета.
	
	2003 г.
	2007 г.
	2012 г.

	Новомальтинское сельское поселение
	1,95
	2,11
	1,9

	п. Новомальтинск
	1,63
	1,8
	1,6

	д. Бадай
	0,32
	0,31
	0,3


В районе наблюдается хорошая тенденция по воспроизводству населения. Показатель рождаемости в Усольском районе в 2009 году (15,8‰) превышает областной уровень (15,2‰). Смертность населения в последние 10 лет не превышает рождаемость более чем на 2‰, а в последние 3 года имеет показатели более низкие, чем рождаемость. В 2009 году уровень смертности составил 11,6‰. Показатель естественного прироста в муниципальном образовании имеет тенденцию к увеличению, в последние 3 года достигает положительных значений на уровне выше 3‰. В 2009 году показатель естественного прироста составил 3,7‰.
Возрастная структура населения Усольского района характеризуется высоким значением доли лиц старше трудоспособного возраста (63,4%). Однако по сравнению с показателями района ситуация в Новомальтинском поселении может оцениваться как более благоприятная. Выше значение доли лиц младше трудоспособного возраста и меньше значение доли лиц старше трудоспособного возраста (см. таблицу 8).

Таблица 8. Возрастная структура населения (в процентном соотношении к общей численности).
	Возрастные группы
	По данным текущего учета
	Прогноз

	
	2012 г.
	2022 г.
	2032 г.

	Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)
	23,1
	23,0
	22,8

	Лица в трудоспособном возрасте

(мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года)
	57,2
	58,0
	58,5

	Лица старше трудоспособного возраста

(мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше)
	19,7
	19,0
	18,7

	Итого
	100,0
	100,0
	100,0


В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры и лица младше трудоспособного возраста. По состоянию на 2012 г. их численность составила 1,1 тыс. чел., или 57,9% населения, из них лишь 36,4% или 21,1% всего населения (0,4 тыс. чел.) занято в экономике. Структура трудовых ресурсов отражена в таблице 9. На предприятиях промышленности, строительства, транспорта и других производственных отраслей Новомальтинского МО работают 0,244 тыс. чел. В отраслях обслуживающей сферы задействовано 0,16 тыс. чел.
Таблица 9. Трудовая структура населения.
	
	2011 г.
	2022 г.
	2032 г.

	
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%
	тыс. чел.
	%

	Население всего
	1,9
	100
	2,0
	100
	2,5
	100

	Состав трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	Население в трудоспособном возрасте
	1,1
	57,9
	1,16
	58
	1,46
	58,5

	Работающие лица старших и младших возрастов
	-
	-
	0,04
	2
	0,04
	1,6

	Трудовые ресурсы всего
	1,1
	57,9
	1,2
	60
	1,5
	60,1

	Использование трудовых ресурсов
	
	
	
	
	
	

	Лица, занятые в экономике
	0,4
	21,1
	0,6
	30
	0,8
	32,0

	Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
	0,16
	8,4
	0,16
	8
	0,2
	8,0

	Трудоспособные лица, не занятые в экономике*
	0,54
	28,4
	0,4
	20
	0,45
	18,0

	Инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте
	-
	-
	0,04
	2
	0,05
	2,0


На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и перспектив экономического развития поселения составлен расчет трудовых ресурсов на первую очередь и расчетный срок генерального плана (см. таблицу 9). В условиях миграционного притока ожидается рост как трудовых ресурсов, так и численности занятых в экономике. 

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят кадры производственных отраслей (в т.ч. работающие за пределами МО), предприятий и учреждений обслуживания, а также занятые индивидуальной трудовой деятельностью.

В соответствии с прогнозными показателями, обоснованными в разделах 6 и 7, на перспективу ожидается рост численности и удельного веса в населении занятых в экономике, как по градообразующей, так и по обслуживающей группе (см. таблицу 9). В условиях стабилизации естественного прироста населения и механического притока, численность жителей Новомальтинского МО увеличится и на первую очередь генерального плана (2022 г.) составит 2,0 тыс. чел, а на расчетный срок (2032 г.) – 2,5 тыс. чел.
ГЛАВА III. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА

9. Функционально-планировочная структура муниципального образования и его территориальное развитие
В основу генерального плана Новомальтинского муниципального образования легли ранее разработанные ОАО «Иркутскгражданпроект» материалы «Схемы территориального планирования Усольского района».
Проектное решение содержит главный принцип планировочной организации – функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории. Проектом предусматривается более четкая дифференциация территории по характеру использования, что позволит повысить уровень комфортного проживания жителей населенных пунктов через создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Проектом предусмотрено также формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, зон сельскохозяйственного использования, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития. 

На функциональную организацию существенно повлияла сложившаяся планировочная структура, которая принята за основу формирования проектной архитектурно-планировочной структуры поселения. Территория Новомальтинского МО расположена вблизи автомобильной магистрали М-53 «Байкал», с которой населенные пункты поселения связывает дорога, являющаяся главной транспортной осью поселения. Это дорога, проходящая по берегу р. Белая по территории п. Новомальтинск, далее параллельно ул. Матросова, не пересекая застроенную территорию, далее по дороге на д. Бадай и по главной улице Бадая – ул. Набережная.
Планировочный каркас включает в себя следующие позиции:

- две крупные реки Белая и Ангара;

- северо-западную часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственных угодий;

- компактное расположение населенных пунктов в западной части поселения.

Проектом предусмотрено развитие п. Новомальтинск и д. Бадай в северо-западном направлении с размещением преимущественно малоэтажной усадебной застройки. Малоэтажная и среднеэтажная застройка в п. Новомальтинск, размещается на сложившейся территории, застроенной трех- и пятиэтажными жилыми домами, частично незаконченными строительством и частично разрушенными. Проектом предусматривается замена разрушенных зданий, а также завершение незаконченного строительства. Проектируемый детский сад в п. Новомальтинск и клуб в д. Бадай разместятся также на сложившейся территории населенных пунктов. Новым элементом в структуре поселения являются спортивные комплексы, размещенные как в п. Новомальтинск, так и в д. Бадай. Они размещены в центральных частях населенных пунктах на местах, занятых в настоящее время несанкционированными свалками. В п. Новомальтинск предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым бассейном, в д. Бадай – строительство открытого стадиона.
10. Формирование жилой зоны
Современная функционально-планировочная структура базируется на сформированном транспортном каркасе территории. Вследствие небольшого прироста населения в проектном решении планировочная структура существенно не меняется. Основная планировочная идея развития селитебной территории – компактность с необходимым набором объектов социально-бытового обслуживания.
В проекте получает развитие застройка индивидуальными жилыми домами, она и составит основу формирования населенных пунктов. К достоинствам такой застройки можно отнести возможность создания достаточно комфортной среды для населения и возможность ведения личного подсобного хозяйства. На территории жилых зон предусмотрено размещение детских дошкольных учреждений, объектов торговли, соцкультбыта, размещаемых как на отдельном участке, так и встроенно-пристроенными.
Настоящий генеральный план направлен на устойчивое развитие территории населенных пунктов в составе Новомальтинского муниципального образования и поселения в целом, а также на создание комфортных условий для проживания граждан.
11. Формирование общественных центров
Общественные функции деловой среды муниципального образования реализуются в системе учреждений и центров культурно-бытового обслуживания. Общественные центры, сосредоточивающие административные, общественные и торговые здания, служат узловыми пунктами планировочной структуры поселения. Система общественных: центров Новомальтинского МО включает в себя общепоселковый центр, центры местного значения, спортивный центр и объекты повседневного пользования в жилой застройке.

Общепоселковый центр расположен в административном центре муниципального образования п. Новомальтинск, формируется на основе дома культуры, библиотеки, здания администрации, отделения связи и общественно-торговых учреждений, которые получат свое дальнейшее развитие. Этот центр будет обслуживать жителей обоих населенных пунктов муниципального образования.

Наряду с общественными центрами поселкового значения система центров населенных пунктов представлены размещением социально-бытовых функций, в составе которых войдут магазины, открытые плоскостные и закрытые физкультурно-спортивные сооружения, предприятия непосредственного бытового обслуживания населения, предприятия общественного питания.
12. Формирование производственных и коммунально-складских зон
В соответствии со СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) в состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих, расположенные в производственной зоне, предприятия и другие объекты.

На территории Новомальтинского МО территории промышленности и коммунально-складских зон занимают площадь 51,94 га.

Генеральным планом предусмотрено резервирование территории под промышленные нужды площадью 8,7 га.
13. Формирование озелененных зон
Проектируемая система озеленения направлена на улучшение санитарно-гигиенического состояния среды, на создание благоприятных условий для отдыха и спорта, на совершенствование архитектурного облика и окружающего ландшафта населенных пунктов. Основу системы озелененных территорий составляет природный каркас, основными элементами которого являются существующие зеленые массивы, прибрежная полоса реки Белая, где должны быть организованы места для отдыха населения.

Озелененные территории населенных пунктов формируют единую систему, связанную с окружающими зелеными насаждениями и включающую лесопарк, а также скверы, бульвары и озеленение улиц. Значительную часть озелененных территорий составляют участки общественных зданий, школ, детских садов и др.

Парк общепоселкового значения – наиболее крупный зеленый массив с развитой системой массовых культурно просветительных и физкультурных мероприятий. Он рассчитан на массовое посещение, поэтому имеет развитую дорожную сеть для пешеходов, спортивные сооружения. Озеленение территории представляют собой пространственно связанную систему, в которой крупные участки растительности соединяются полосами бульваров и рядовых посадок. Так, бульваром должна стать улица от школы до проектируемого спорткомплекса в п. Новомальтинск, набережная.
Проектом предусматривается дополнительная посадка зеленых насаждений специального назначения, которые используются в организации санитарно-защитных зон от зернохранилищ, пилорамы.

Проектируемая взаимосвязанная система зеленых насаждений позволит наиболее эффективно ответить архитектурно-планировочным, санитарно-гигиеническим и природно-хозяйственным требованиям.
ГЛАВА IV. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
14. Настоящее положение

14.1. Внешний транспорт
Новомальтинское муниципальное образование расположено в северной части Усольского районного муниципального образования Иркутской области. В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.

Внешние связи Новомальтинского МО поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п. Новомальтинск до административного центра района г. Усолье-Сибирское по автодороге – 7 км, до областного центра г. Иркутск – 94 км. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов.
Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в Новомальтинском МО отсутствуют.
Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Новомальтинского МО поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Юго-западнее Новомальтинского МО проходит автодорога федерального значения М-53 «Байкал». Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «подъезд к д. Бадай» общей протяженностью 8,3 км. Данная дорога обеспечивает населенные пункты п. Новомальтинск и д. Бадай связь с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Транспортное обслуживание населения Новомальтинского МО пассажирским автомобильным транспортом осуществляется по маршруту Усолье-Сибирское – Бадай.

14.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт
В состав Новомальтинского МО входит два населенных пункта: п. Новомальтинск и д. Бадай. Деревня Бадай расположена в 1,3 км восточнее п. Новомальтинск.
Населенные пункты Новомальтинского МО сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети подчиненной природным и историческим факторам.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в п. Новомальтинск –  Матросова; в д. Бадай – Набережная, Совхозная, Ленина. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется по п. Новомальтинск в северо-восточном направлении в д. Бадай.

Таблица 10. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Данные на 2011 г.

	1.
	Общее протяжение уличной сети
	км
	28,9

	2.
	Общая площадь уличной сети
	тыс.м2
	

	3.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	7,81

	4.
	Площадь застроенной территории
	км2
	3,7


В результате анализа существующей улично-дорожной сети Новомальтинского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

· неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
· недостаточная ширина проезжей части 4-6 м;

· значительная протяженность грунтовых дорог;
· отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
· отсутствие искусственного освещения;
· отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов.
14.3. Автотранспорт и предприятия по обслуживанию транспорта
На территории Новомальтинского МО объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Уровень автомобилизации в населенных пунктах на 2011 г. составил 130 легковых автомобилей на 1 000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 250 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

Согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1 200 легковых автомобилей.

Согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей.
Согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

· СТО мощностью два поста;
· АЗС мощностью одна топливораздаточная колонка;
· гаражами для хранения индивидуальных легковых автомобилей.

15. Проектные решения

В связи с незначительным перспективным развитием Новомальтинского МО, связанного с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья, увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения генплана по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

15.1. Улично-дорожная сеть
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи населенных пунктов с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Новомальтинского сельского поселения генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог. 

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

· главные улицы;
· улицы в жилой застройке: основные
· улицы в жилой застройке: второстепенные;
· проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. 

Параметры улиц необходимо устанавливать в соответствии с требованиями табл. 9 СП 42.13330.2011. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.
Основу улично-дорожной сети составляют главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Главными и основными улицами являются:

· п. Новомальтинск – Матросова;

· д. Бадай – Набережная, Совхозная, Ленина.

Основные мероприятия на первую очередь, с учетом поэтапного освоения новых территорий под жилищное строительство, предусматриваются:

· реконструкция основных улиц протяженностью 2,1 км, площадь 12 600 м2;
· реконструкция второстепенных улиц протяженностью 3,1 км, площадь 17 050 м2;
· строительство главных улиц протяженностью 0,8 км, площадь 5600 м2;
· строительство основных улиц протяженностью 0,6 км, площадь 3600 м2;
· строительство второстепенных улиц протяженностью 4,0 км, площадь 22 000 м2.

На первую очередь будет реконструировано – 5,2 км, площадь 29 650 м2, построено – 5,4 км, площадь 31200 м2.

Основные мероприятия, предусмотренные для развития дорог и улично-дорожной сети поселков на расчетный срок генплана:

· строительство основных улиц протяженностью 1,7 км, площадь 10 200 м2;

· строительство второстепенных улиц протяженностью 5,4 км, площадь 29 700 м2.
На период расчетного срока будет построено – 7,1 км, площадь 39 900 м2.

Таким образом, всего на период расчетного срока генплана будет

реконструировано –  5,2 км, площадь 29 650 м2;
построено – 12,5 км, площадь 71100 м2.

Таблица 11. Краткая характеристика улично-дорожной сети на расчетный срок генплана.
	Общая протяженность улично-дорожной сети
	41,4 км

	Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: 
	13,7 км

	поселковых дорог
	4,7 км

	главных улиц
	4,3 км

	основных улиц
	4,7 км

	Плотность улично-дорожной сети
	9,1 км/км2

	Плотность магистральных улиц и дорог 
	3,1 км/км2

	Площадь застроенной территории
	4,55 км2


Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

15.2. Легковой транспорт

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011 - 350 ед. на 1 000 человек, и проектной численности жителей – 2,5 тыс чел. Расчетное количество автомобилей составит 875 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011:

· согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1 200 легковых автомобилей;
· согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;
· согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований, и наличия объектов дорожного сервиса потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО – 5 постов. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов предлагается размещение в п. Новомальтинск:

· АЗС мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;
· СТО мощностью пять постов - 1 объект;

· Автостоянки и гаражей боксового типа для хранения индивидуальных легковых автомобилей на участке площадью 0,5 га, общей вместимостью на 150 машино мест.
ГЛАВА V. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

16. Водоснабжение и канализация
16.1. Настоящее положение

Водоснабжение

Поселок Новомальтинск водозабора не имеет, питьевая вода поставляется с водозабора ООО «Славянка». Сети водоснабжения имеют общую протяженность 5,554 км, в т.ч. ветхие – 1,8 км.
Водоснабжение населения д. Бадай осуществляется от двух водонапорных башен, но в связи с высоким содержанием солей в артезианской воде, для питьевых целей используется привозная вода.
Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Сети канализации п. Новомальтинск, являющиеся муниципальной собственностью, имеют протяженность 4,06 км, в т.ч. ветхие – 2,0 км. Очистные сооружения и две канализационные станции, а также часть сетей в двухтрубном исполнении протяженностью 14,0 км являются частной собственностью.
Ливневая канализация

Ливневая канализация выполняется по кюветам дорог на рельеф.
16.2. Проектное решение

Водоснабжение
Численность населения Новомальтинского МО на расчетный срок предусматривается в количестве 2,5 тыс. человек. Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом объектов соцкультбыта принимается средняя норма водопотребления для п. Новомальтинск 300, а для д. Бадай 150 литров на 1 человека в сутки. Принимается коэффициент максимальной суточной неравномерности 1,3, коэффициент на промышленные нужды 1,1, максимальный суточный расход составит 954,52 м3/сутки.

Таблица 12. Водоснабжение. Расчетный срок.
	Планировочные районы
	Насе-ление, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут
	Неучтенный расход
	Коэффи-циент суточной неравно-мерности
	Расчетное водопотребление, м3/сут
	Норма расхода воды на пожаротушение, л/с
	Расчетный расход воды на пожаротушение, м3
	Аварийный запас, м3

	п. Новомальтинск
	1,95
	300
	1,1
	1,3
	836,55
	3чх1х10
	108
	104,57

	д. Бадай
	0,55
	150
	1,1
	1,3
	117,97
	3чх1х5
	54
	14,75

	Итого
	2,5
	
	
	
	954,52
	
	162
	119,32


Территория Новомальтинского МО находится на расстоянии 10-15 км от разведанных запасов МППВ (Мальтинский участок). Поэтому принимается существующая схема водоснабжения из поверхностного источника р. Белая. Для варианта водоснабжения из подземного источника необходимо провести гидрогеологические изыскания в районе Новомальтинского МО, после чего возможно принятие решения о строительстве подземного водозабора.
Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон, водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны как водозабора из поверхностного источника, так и подземного (при соответствующем обосновании).

Водопроводная сеть п. Новомальтинск осуществляется по кольцевой схеме с установкой по трассе пожарных гидрантов и, по необходимости, водоразборных колонок. Для этого необходимо произвести кольцевание существующих водопроводных сетей и замену изношенных трубопроводов.
Пожарный запас предусматривает (СНиП 2.04.02-84 т.5 и п.15.3): 1 пожар по 10 л/сек. для п. Новомальтинск и 1 пожар по 5 л/сек для д. Бадай составит 162 м3. Аварийный запас по районам представлен в таблице 12, общий аварийный запас равен 119,32 м3. 

Выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы, в п. Новомальтинск 2х150 м3, в д. Бадай – 2х50 м3 . Всего 4 резервуара чистой воды.

Как вариант в д. Бадай предлагается строительство подземного водозабора с обеспечением зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды.
Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованное водоотведение проектируется только в п. Новомальтинск на уровне водопотребления 836,55 м3/сутки. Сточные воды подаются на КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения канализации, которые в настоящее время принимают стоки п. Новомальтинск, р.п. Тайтурка, р.п. Средний и недогружены по гидравлике, т.е. имеют значительный запас по производительности. Требуется реконструкция КОС для их соответствия современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения (УФО). Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка.
При развитии поселка требуется строительство новых и замена участков самотечной канализации d 150-200 мм.

В частном секторе д. Бадай предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1 интенсивность дождя в Иркутской области – 70 л/сек с 1 га, в этой связи предусматривается следующая схема: в п. Новомальтинск прокладываются сборные коллекторы ливневой канализации. Ливневые стоки по коллекторам собираются вместе в районе проектируемых очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС).

Диаметры центральных коллекторов принимаются от 600 до 2 000 мм. Вода поступает в регулирующие резервуары (2 штуки по 500 м3 каждый) и частично, примерно 10% от общего стока, в ЛОС. После окончания дождя сточные воды из резервуаров подаются на ЛОС, производительностью 5 т м3/сутки. Строительство ЛОС проектируется в нижнем течении р. Белая после д. Бадай.
При интенсивных и длительных дождях, при переполнении резервуаров часть ливневых вод транспортируется в водоемы без очистки. (СНиП 2.04.03-85 предусматривает возможность сброса 30% ливневых стоков без очистки). В деревне Бадай ливневая канализация организовывается по кюветам дорог централизованным сбросом в регулирующие резервуары (2 штуки по 500 м3 каждый) и далее на ЛОС.
17. Теплоснабжение
17.1.Настоящее положение

На территории Новомальтинского муниципального образования работают две котельные. 
Таблица 13. Существующие теплоисточники.
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес местонахождения
	Тип котлов
	Количество,

шт.
	Вид топлива
	Мощность,

Гкал/час
	Присоед. нагрузка,

Гкал/час

	1. 
	Угольная котельная

(п. Новомальтинск,

квартал 5, д.2)
	ИСЭМ квф
1,5 Гкал/час
	4
	Уголь ДР-300, Черемховский разрез
	6
	2,36

	2. 
	Электрокотельная

(п. Новомальтинск,

ул. Матросова, д.5)
	КЭВ 250/04
	2
	Эл.энергия
	0,12
	0,107


Протяженность существующих магистральных тепловых сетей – 5 554 м в подземном двухтрубном исполнении, износ более 42%.

В д. Бадай котельных нет.
Основная часть застройки представлена 1-2х этажными домами с приусадебными участками, отапливается индивидуально – печами и электричеством.
17.2. Проектное решение 

Отопление планируемых объектов социально-бытового назначения, предполагается осуществить:

На 1 очередь:
Существующая электрокотельная реконструируется с увеличением мощности на 0,9 Гкал и прокладкой магистрали 2d 100 мм по ул. Матросова – для обеспечения участка среднеэтажной застройки и четырех существующих жилых домов, и 2d 80 мм для обеспечения потребностей спортивного комплекса, предприятия общественного питания на 30 мест и магазина на 100 м2 торговой площади.

Участки теплотрассы ТК-9 – ТК-11 – ТК-12 и от ТК-11 до здания ОГУСО «СРЦ для несовершеннолетних Усольского района», проходящие по территории проектируемого на 1 очередь детского сада на 110 мест выносятся в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03 гл. II п. 2.1.2, с реконструкцией участка ТК-9 – ТК-12 до 2d 200 мм (в т.ч. для нагрузок расчетного срока), от реконструируемого участка ТК-9 – ТК-12 прокладывается участок 2 d 100 мм протяженностью 60 м для обеспечения магазина на 180 м2 торговой площади.
Эл.котельная по ул. Матросова, д.5 – реконструируется.

На расчетный срок

Проектируемая зона среднеэтажной застройки подключается к существующим сетям путем прокладки магистрали 2d 150 мм от участка ТК-12, также присоединяется гостиница на 20 мест, отделение банка, магазин на 100 м2 торговой площади, общепит на 30 мест, баня на 20 мест.
Проектируемая производственная зона обеспечивается собственной котельной.

Развитие усадебной застройки обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла.
Таблица 14. Протяженность магистральных теплопроводов.
	№ п/п
	Диаметр, мм
	I очередь, м
	Расчетный срок, м

	1. 
	2 d до d 200 (реконструкция) от ТК-5 до ТК-6
	80
	-

	2. 
	2 d до d 200 (перенос с увеличением диаметра до 200 мм) от ТК-9 до ТК-12
	120
	-

	3. 
	Перенос от ТК-12 до здания ОГУСО СРЦ
	200
	-

	4. 
	2 d 100 мм
	60
	-

	5. 
	2d 150 мм от ТК-12
	-
	280


Перечень объектов и расчетные нагрузки приведены в таблицах (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).
Прогнозная оценка тепловых нагрузок выполнена по укрупненным показателям расхода тепла с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению.

Максимальная часовая тепловая нагрузка на отопление жилых зданий определена по формуле:

qmах = qуд х S, где:

qуд – удельный укрупненный показатель максимального расхода тепла на отопление (ккал/ч на 1 м2), принимаемый по Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 306 от 23 мая 2006 г;
S – общая площадь зданий, м2.
Средний часовой расход тепла на горячее водоснабжение жилых зданий определен по формуле:
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)

55

(

2

.

1

t

с

m

а

-

, где:

а – норма расхода воды на горячее водоснабжение на 1 человека в сутки, принимается 120 л/сутки;

m – число человек.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым. Все расчетные данные сведены в таблицы (расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).
Таблица 15. Проектируемый жилищный фонд на I очередь строительства.
	Планировочные районы
	Общая площадь, тыс.м2
	Население
	Тепловые нагрузки, Гкал/час/МВт
	Qо+Qгвс+Qв

	
	Этажность
	тыс.чел
	Этажность
	

	
	1-2
	
	1-2
	

	
	
	
	Qо
	Qгвс
	Qв
	

	п. Новомальтинск
	3,8
	0,17
	0,36
	0,05
	-
	0,41

	
	
	
	0,41
	0,06
	-
	0,47

	д. Бадай
	1,5
	0,07
	0,14
	0,02
	-
	0,16

	
	
	
	0,16
	0,02
	-
	0,19

	Итого
	5,3
	0,32
	0,50
	0,07
	-
	0,57

	
	
	
	0,58
	0,08
	-
	0,66


	
	
	
	0,57
0,66
	


Таблица 16. Проектируемый жилищный фонд на расчетный срок.
	Планировочные районы
	Общая площадь, тыс.м2
	Население
	Тепловые нагрузки, Гкал/час / МВт
	Qо+Qгвс+Qв

	
	Этажность
	тыс.чел
	Этажность
	

	
	1-2
	
	1-2
	

	
	
	
	Qо
	Qгвс
	Qв
	

	п. Новомальтинск
	16,5
	0,66
	1,55
	0,19
	-
	1,74

	
	
	
	1,79
	0,22
	-
	2,02

	д. Бадай
	8,1
	0,32
	0,76
	0,09
	-
	0,85

	
	
	
	0,88
	0,11
	-
	0,99

	Итого
	24,6
	1,48
	2,31
	0,29
	-
	2,59

	
	
	
	2,68
	0,33
	-
	3,01


	
	
	
	2,59
3,01
	


Таблица 17. Таблица тепловых нагрузок проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на I очередь.
	Объекты СКБ
	Расчетная единица
	Населенные пункты

	
	
	Новомальтинск
	Бадай

	
	
	Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт

	
	
	Qo
	Qгвс
	Qв
	Qo
	Qгвс
	Qв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Дошкольное учреждение
	110 мест
	0,14
	0,02
	0,05
	
	
	

	
	
	0,16
	0,03
	0,05
	
	
	

	Спортзал
	200 м2 площади пола
	0,04
	0,01
	0,05
	
	
	

	
	
	0,04
	0,02
	0,05
	
	
	

	Бассейн
	150 м2 зеркала воды
	0,03
	0,01
	0,10
	
	
	

	
	
	0,03
	0,02
	0,11
	
	
	

	Предприятия торговли
	280 м2 площади
	0,02
	0,00
	0,01
	
	
	

	
	
	0,02
	0,00
	0,01
	
	
	

	
	70 м2 площади
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	0,01
	0,00
	0,00

	Предприятия бытового обслуживания
	3 места
	0,00
	0,00
	0,01
	
	
	

	
	
	0,00
	0,00
	0,01
	
	
	

	Итого
	
	0,22
	0,05
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	0,26
	0,06
	0,39
	0,01
	0,00
	0,00

	
	
	0,49
	0,01

	
	
	0,57
	0,01

	
	
	0,50

	
	
	0,58


Таблица 18. Тепловые нагрузки проектируемых объектов социально-бытового обслуживания на расчетный срок.
	Объекты СКБ
	Расчетная единица
	Населенные пункты

	
	
	Новомальтинск
	Бадай

	
	
	Тепловые нагрузки, Гкал/час /МВт

	
	
	Qo
	Qгвс
	Qв
	Qo
	Qгвс
	Qв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Гостиница
	20 мест
	0,04
	0,01
	0,00
	
	
	

	
	
	0,05
	0,02
	0,00
	
	
	

	Предприятия  торговли
	100 м2 площади
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	
	0,01
	0,00
	0,00
	
	
	

	
	50 м2 площади
	
	
	
	0,00
	0,00 
	0,00

	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00

	Предприятие бытового обслуживания
	3,4 места
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01

	
	
	0,00
	0,00
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01

	Предприятие общественного питания
	2х30 мест
	0,03
	0,01
	0,06
	0,01
	0,00
	0,03

	
	
	0,03
	0,01
	0,07
	0,02
	0,00
	0,03

	Баня
	20 мест
	0,02
	0,01
	0,07
	
	
	

	
	
	0,02
	0,02
	0,08
	
	
	

	Итого
	
	0,05
	0,02
	0,01
	0,02
	0,00
	0,03

	
	
	0,05
	0,02
	0,01
	0,02
	0,01
	0,04

	
	
	0,27
	0,07

	
	
	0,31
	0,09

	
	
	0,34

	
	
	0,40


Таблица 19. Сводные тепловые нагрузки проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на I очередь
	Наименование
	Планировочные районы на I очередь строительства

	
	Новомальтинск
	Бадай

	
	Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт

	
	Qо
	Qгвс
	Qв
	Qо
	Qгвс
	Qв

	Проектируемый жилищный фонд
	0,36
	0,05
	-
	0,14
	0,02
	-

	
	0,41
	0,06
	
	0,16
	0,02
	

	Проектируемые объекты СКБ
	0,22
	0,05
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00

	
	0,26
	0,06
	0,25
	0,01
	0,00
	0,00

	Итого
	0,58
	0,10
	0,21
	0,15
	0,02
	0,00

	
	0,67
	0,12
	0,25
	0,17
	0,03
	0,00

	
	0,90
	0,17

	
	1,04
	0,20

	
	1,07

	
	1,24


Таблица 20. Сводные тепловые нагрузки проектируемых объектов жилого фонда и социально-бытового обслуживания на расчетный срок
	Наименование
	Планировочные районы на I очередь строительства

	
	Новомальтинск
	Бадай

	
	Тепловые нагрузки Гкал/час /МВт

	
	Qо
	Qгвс
	Qв
	Qо
	Qгвс
	Qв

	Проектируемый жилищный фонд
	1,55
	0,19
	-
	0,76
	0,09
	-

	
	1,79
	0,22
	
	0,88
	0,11
	

	Проектируемые объекты СКБ
	0,09
	0,04
	0,14
	0,02
	0,01
	0,04

	
	0,11
	0,04
	0,16
	0,03
	0,01
	0,05

	Итого
	1,64
	0,23
	0,14
	0,78
	0,10
	0,04

	
	1,90
	0,26
	0,16
	0,91
	0,12
	0,05

	
	2,00
	0,93

	
	2,33
	1,08

	
	2,93

	
	3,40


18. Электроснабжение

18.1. Настоящее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению Новомальтинского муниципального образования положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.
Электроснабжение потребителей Новомальтинского муниципального образования осуществляется от ПС110/35/10кВ «Белореченская», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» и ПС35/6кВ «ВСКСМ», находящейся в собственности ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов».
Таблица 21. Основные данные по существующим подстанциям
	№ п/п
	Наименование ПС
	Система напряжений,

кВ
	Количество и установленная мощность трансформаторов,

МВА
	Нагрузка ПС по контрольному замеру за январь 2011г., МВт

	
	
	
	
	Всего
по ПС
	На шинах
6-10кВ
	На шинах
6-10кВ для нужд Новомальтин-ского МО

	1.
	Белореченская
	110/35/10
	2х25
	31,29
	8,19
	2,08

	2.
	ВСКСМ
	35/6
	2х6,3
	3,45
	3,45
	3,45

	
	
	
	
	
	
	5,53


Согласно контрольным замерам за январь 2011г совмещенный максимум электрических нагрузок Новомальтинского муниципального образования на шинах 6-10кВ центров питания составил 5,53кВт.
Из таблицы 21 видно, что подстанции имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.
ПС110/35/10кВ «Белореченская» питается по ВЛ110кВ от ТЭЦ-11. ПС35/6кВ «ВСКСМ» получает питание от ТЭЦ-11 по ВЛ35кВ.

Электрические сети 6-10-35кВ выполнены воздушными и кабельными линиями.
Надежность электроснабжения
Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ ПС «Белореченская» в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ ПС «ВСКСМ» не соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения, требуется реконструкция ВЛ35кВ.
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом количества единиц потребления, расположенных или намеченных к размещению в Новомальтинском муниципальном образовании.

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских сетей» РД34.20.185-94; с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29.06.1999 г. №213 «Изменение и дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства представлены в таблицах 23 и 24.

Первая очередь – 2022 г.
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в пределах черты Новомальтинского муниципального образования.

Расчетный срок – 2032 г.
Подсчет электрических нагрузок выполнен для всех потребителей, намеченных к размещению в период 2022-2032 гг.
Таблица 22. Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок

	№

п/п
	Период
	Совмещённый максимум нагрузок на шинах 6-10кВ ПС, МВт
	Прирост нагрузок к существующему положению

	
	
	
	МВт
	%

	
	Существующее положение
	5,53
	
	

	
	Первая очередь
	8,0
	2,47
	44,6

	
	Расчетный срок
	11,63
	2,47+3,63
	110,3


Электропотребление

При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5 650 потребление электроэнергии в Новомальтинском муниципальном образовании на 2032 г. составит 65709,5МВтч в год. При численности населения данного района на 2032 г. 2,5 тыс. человек удельное потребление на расчетный срок составит 26283,8кВтч на человека в год.

18.2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 6-10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей Новомальтинского муниципального образования предусматривается от ПС110/35/10кВ «Белореченская» и ПС35/6кВ «ВСКСМ».

Предлагается на первую очередь – 2022 г.
Для повышения качества электроснабжения в поселке Новомальтинск (ПС35/6кВ «ВСКСМ») – произвести реконструкцию двухцепной ВЛ35кВ с продлением на 1 700 м, с заменой старых кабелей с прокладкой под пропускную способность ВЛ35кВ от первой опоры новой ВЛ35кВ до ячеек 4,7 ОРУ-35кВ ТЭЦ-11; предусмотреть электроснабжение от ТП-6 п. Новомальтинск до ТП п. Шамотный.
Новомальтинск – строительство ТП(1х1000кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой усадебной застройки. Строительство ТП(1х630кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого спорткомплекса. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого детсада. Строительство ТП(1х400 кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого предприятия общественного питания. Строительство ТП(1х1000кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой малоэтажной застройки. Питание всех ТП предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП.
Бадай – строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого предприятия бытового обслуживания. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание всех ТП предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.
Таблица 23. Нагрузки нового строительства на I очередь

	Планировочный район
	Ввод жилья
	Нагрузка соцкультбыта с учетом теплоснабжения
	Итого на 2022 г.

	
	1-2 этажное с учетом теплоснабжения
	3-4 этажное
	1-2 усадебные (коттеджи)
	
	

	
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кол-во коттеджей
	кВт
	кВт
	кВт

	п. Новомальтинск
	1,2
	325+

260*
	-
	-
	41
	615
	846
	2 046

	д. Бадай
	-
	-
	-
	-
	23
	345
	79
	424

	Итого
	1,2
	585
	
	
	64
	960
	925
	2 470


Примечание. 260* - нагрузка теплоснабжения четырех существующих домов по ул. Матросова.
Предлагается на расчетный срок – 2032 г.
Новомальтинск – строительство ТП(1х1000кВА), трех ТП(1х630кВА), ТП(1х250кВА), ТП (1х160кВА), рекомендуется установить в районе жилой застройки. Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП.
Бадай – строительство ТП(2х400кВА), ТП(2х630кВА), ТП(1х160кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого предприятия общественного питания.  Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ10кВ с подвеской проводов СИП.
Необходимо предусмотреть электроснабжение проектируемых крестьянско-фермерских хозяйств и предприятия ООО «Бадайагропром» в д. Бадай, проектируемой промышленной зоны в п. Новомальтинск.
Таблица 24. Нагрузки нового строительства на расчетный срок.
	Планировочный район
	Ввод жилья
	Нагрузка соцкультбыта с учетом теплоснабжения
	Итого на 2032 г.

	
	1-2 этажное
	3-4 этажное
	1-2 усадебные (коттеджи)
	
	

	
	тыс. м2
	кВт
	тыс. м2
	кВт
	кол-во коттеджей
	кВт
	кВт
	кВт

	п. Новомальтинск
	-
	-
	5,2
	109
	119
	1 785
	76
	1 970

	д. Бадай
	-
	-
	-
	-
	104
	1 560
	105
	1 665

	Итого
	
	
	5,2
	109
	223
	3 345
	181
	3 635


Таблица 25.
	№
	Наименование ПС
	Система напряже-ний,

кВ
	Мощность

трансформаторов,

МВА
	Совмещенный максимум нагрузок

на шинах ПС, МВт

	
	
	
	
	Существующая нагрузка с учетом договоров и ТУ
	I очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	существ
	проект. 
	всего на ПС
	на шинах 6-10 кВ
	при
рост
	на шинах 6-10 кВ
	прирост
	на шинах 6-10 кВ

	1.
	Белореченская
	110/35/10
	2х25
	
	31,29
	8,19
	0,42
	8,61
	1,66
	10,27

	2.
	ВСКСМ
	35/6
	2х6,3
	
	3,45
	3,45
	2,05
	5,5
	1,97
	7,47

	
	
	
	
	
	
	
	2,47
	
	3,63
	


19. Телефонизация, радиофикация, телевидение

19.1. Настоящее положение

Телефонизация

В Новомальтинском муниципальном образовании для связи используется сотовая связь ЗАО «Байкалвестком», «Мобильный ТелеСистемы» (МТС), Билайн, Мегафон. Операторами сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. АТС на территории муниципального образования отсутствует, проводной связи нет. Связь с пригородными районами посредством сотовой связи. АМТС, площадки РРС в черте муниципального образования отсутствуют.
Телеграфная связь и передача данных для жителей Новомальтинского муниципального образования осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т.п.)

Радиофикация и телевидение
Таблица 26. Общая информация об объектах связи для телерадиовещания.
	Пункт установки (подразделение, цех)
	Населенный пункт
	Параметры (мощность фактическая, кВт)
	Номер ТВ канала
	Радио-частота
	Вещаемые программы

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	1
	26
	-
	ТК Культура

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	0,1
	9
	-
	ТК Россия

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	0,03
	-
	69,950
	Маяк

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	0,1
	2
	-
	Первый канал

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	0,1
	40
	-
	Петербург –

5 канал

	РТПЦ г. Иркутска, МРТС г. Усолье-Сибирское
	г. Усолье-Сибирское
	1
	47
	-
	ТК Спорт


Кабельное телевидение отсутствует.
19.2. Проектное решение

Телефонизация
При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи Новомальтинского МО предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг проводной телефонной связи будет ОАО «Ростелеком». Планируется обеспечение п. Новомальтинск телефонной проводной связью от магистральной оптико-волоконной линии г. Усолье-Сибирское-г. Черемхово. Кроме того, услуги телефонной связи будут предоставлять операторы сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Байкалвестком», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Билайн, Мегафон.
Таблица 27. Расчет потребности в телефонных номерах жилого фонда.
	Населенные пункты
	Численность населения существующая,

тыс. чел.
	Численность населения на расчетный срок, тыс. чел.
	Прирост населения, тыс. чел.
	Потребность в телефонных номерах

	п. Новомальтинск
	1,6
	1,95
	0,35
	117

	д. Бадай
	0,3
	0,55
	0,25
	83

	Итого
	1,9
	2,5
	0,6
	200


Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен один телефонный аппарат, при средней численности семьи 3 человека, телефонная плотность на 1 000 жителей будет составлять: 1 000 / 3 = 333 телефона.

Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения потребности жилого сектора, должна составлять: 600 / 1 000 * 333 =200 номеров.
Таблица 28. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на первую очередь.
	Объекты
	Новомальтинск
	Бадай

	Детсад
	1х110 (2)
	

	Предприятие розничной торговли
	1х100 (1), 1х180 (1)
	1х70 (1)

	Предприятие общественного питания
	2х30 (2)
	

	Предприятие бытового обслуживания
	1х4 (1)
	1х3 (1)

	Клуб
	
	1х50 (1)

	Спортзал
	1х200 (1)
	

	Бассейн
	1х150 (1)
	

	Баня
	1х20 (1)
	

	Отделение банка, операционная касса
	1(1)
	

	Аптека
	1 (1)
	

	Итого
	12
	3


Примечание. В скобках указана потребность в телефонных номерах.
Таблица 29. Расчет потребности телефонов в объектах культурно-бытового обслуживания на расчетный срок.
	Объекты
	Новомальтинск
	Бадай

	Предприятие розничной торговли
	1х100 (1)
	1х50 (1)

	Предприятие общественного питания
	
	1х30 (1)

	Предприятие бытового обслуживания
	1х4 (1)
	

	Гостиница
	1х20 (1)
	

	Итого
	3
	2


Потребность в телефонных номерах (220 номеров на расчетный срок) предлагается удовлетворить за счет строительства АТС. На уровне проекта детальной планировки предусмотреть строительство абонентской распределительной сети.

Основной прирост числа абонентов телефонной связи будет получен за счет беспроводной связи и дальнейшего расширения и удешевления услуг сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, представляемой компаниями ЗАО «Байкалвестком», «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), Билайн, Мегафон.

ГЛАВА VI. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

20. Использование территории
Территория Новомальтинского МО к расчетному сроку не изменится и составит в согласованных границах 14 083,4 га. В соответствии с проектом, площадь земель застройки (без учета санитарно-защитных зон) составит 407,2 га (1,7% территории МО). К расчетному сроку предусматривается расширение селитебной территории вдвое, к 2032 г. она составит 291,3 га (71,5% площади застройки).

Зона жилой застройки увеличивается до 241,8 га, или на 54,9% в связи с размещением значительных по площади участков застройки усадебного типа.
Плотность населения в жилой застройке к расчетному сроку уменьшается на 15,1% и составит 10,3 чел/га. 

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения местного значения. Их суммарная площадь увеличивается более чем в четыре раза, главным образом за счет завершения формирования общественных центров и территории спорта. Площадь спортивных сооружений увеличивается более чем в 10 раз. 

Площадь озелененных селитебных территорий общего пользования увеличивается значительно (до 9,8 га), кроме того формируются озелененные санитарно-защитные зоны по территории поселения.

Уменьшение плотности населения в жилой застройке, с учетом существенного расширение озелененных территорий, участков объектов культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружений, ведет к уменьшению плотности населения в границах селитебной территории незначительно с 11,1 чел./га в 2012 г. до 8,6 чел./га к 2032 г. (на 29,6%). Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя по проекту увеличивается с 898,9 м2/чел. в настоящее время до 1 165,2 м2/чел. к расчетному сроку генерального плана.
Производственные территории незначительно увеличиваются с 51,9 га до 57,9 га. Площадь рекреационных территорий уменьшается за счет изъятия земель под жилищное и социально-культурное строительство.

Таблица 30. Проектное использование территории Новомальтинского МО.
	Территории
	га
	%
	м2/чел

	А Селитебные территории
	
	
	

	Жилая застройка
	287,3
	2,0
	1 149,2

	  в т. ч. 1-3-этажная с приусадебными участками
	146,3
	1,0
	

	            1-2-этажная с приквартирными участками
	-
	-
	

	            1-3-этажная безусадебная
	6,7
	0,0
	

	            среднеэтажная (3-4 этажа)
	5,3
	0,0
	

	            многоэтажная (5 этажей и более)
	-
	-
	

	            садоводства
	129
	0,9
	

	Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения)
	5,6
	0,0
	22,4

	Территории общеобразовательных и дошкольных учебных заведений
	3,8
	0,0
	15,2

	Средние специальные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения
	
	0,0
	0,0

	Объекты здравоохранения
	0,7
	0,0
	2,8

	Учреждения социального обеспечения
	1,1
	0,0
	4,4

	Культовые сооружения
	0,9
	0,0
	3,6

	Зеленые насаждения и другие рекреационные территории общего пользования
	9,8
	0,1
	39,2

	Спортивные сооружения
	13,3
	0,1
	53,2

	Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки
	14,3
	0,1
	57,2

	Итого в пределах селитебных территорий
	336,8
	2,4
	1 347,2

	Б Производственные территории
	
	
	

	Промышленные территории
	55,5
	0,4
	

	Внешний транспорт
	-
	-
	

	Коммунально-складские территории
	2,4
	0,0
	

	Итого в пределах производственных территорий
	57,9
	0,4
	

	В Ландшафтно-рекреационные территории
	
	
	

	Леса
	4 293 
	30,5
	

	Заболоченные территории
	332,6
	2,4
	

	Водные пространства
	2 800,5
	19,9
	

	Прочие рекреационные территории
	1 682,5
	11,9
	

	Итого в пределах рекреационных территорий
	9 108,6
	64,7
	

	Г Прочие территории
	
	
	

	Режимные территории
	21,5
	0,2
	

	Участки санитарно-технических устройств
	-
	-
	

	Участки инженерных сооружений
	34,1
	0,2
	

	Специальные территории 
	2,4
	0,0
	

	Питомники
	-
	-
	

	Территории сельскохозяйственного назначения
	4 514
	32,1
	

	Неиспользуемые территории, требующие проведения специальных инженерных предприятий
	5,2
	0,0
	

	Прочие территории
	2,9
	0,0
	

	Итого в пределах прочих территорий
	4 580,1
	32,5
	

	ИТОГО В ГРАНИЦАХ ГОРОДА
	14 083,4
	100,0
	


21. Жилищное строительство
Необходимый жилищный фонд для Новомальтинского МО на расчетный срок генерального плана (2032 г.) определен в объеме 62,5 тыс. м2 общей площади при средней обеспеченности 25,0 м2 на одного жителя.
Существующий жилищный фонд поселения составляет 41,3 тыс. м2 общей площади, отличается удовлетворительным техническим состоянием. К расчетному сроку по ветхости выйдет из использования около 8,2% существующего жилья. Сохраняемый опорный жилищный фонд на расчетный срок генплана составит 37,9 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства главным образом на свободной от застройки территории (включая завершение существующих кварталов). Предусматривается также размещение нового строительства на участках, освобождаемых при сносе ветхих жилых домов. Объем проектируемого жилищного фонда составит 24,6 тыс. м2.

Развитие жилой застройки предлагается прежде всего в п. Новомальтинск – завершение микрорайона среднеэтажных домов, формирование участка застройки малоэтажных безусадебных жилых домов и размещение значительных по площади участков усадебной застройки. В д. Бадай предлагается только усадебная жилая застройка.

Эскизом застройки предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре застройки:

· в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 18,2 тыс. м2 общей площади – 74% проектируемого жилья;
· в 1-3-этажных многоквартирных безусадебных жилых домах – 7,8 тыс. м2 общей площади – 4,9%;
· в 3-5-этажных жилых домах – 5,2 тыс. м2 общей площади – 21,1%.
Таблица 31. Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана поселкам и по типу застройки, тыс. м2 общей площади.
	
	Снос (усадеб.)
	Опорный жилфонд
	Новый жилфонд
	Итого
	Население

	
	
	1-2 эт. усадеб.
	1-3 эт. безусад.
	3-5 эт.
	всего
	1-2 эт. усадеб.
	1-3 эт. безусад.
	3-5 эт.
	всего
	
	

	п. Новомальтинск
	2,9
	7,7
	7,1
	17,5
	32,3
	10,1
	1,2
	5,2
	16,5
	48,8
	1,95

	д. Бадай
	0,5
	5,6
	-
	-
	5,6
	8,1
	-
	-
	8,1
	13,7
	0,55

	Итого
	3,4
	13,3
	7,1
	17,5
	37,9
	18,2
	1,2
	5,2
	24,6
	62,5
	2,50

	
	
	
	
	
	
	29,1%
	1,9%
	8,3%
	39,4%
	100,0%
	


По проекту жилищный фонд МО Новомальтинское (с учетом сохраняемого) распределяется по типу застройки к расчетному сроку следующим образом:

· в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 31,5 тыс. м2 общей площади – 50,4%;
· в 1-3-этажных многоквартирных безусадебных жилых домах – 8,3 тыс. м2 общей площади – 13,3%;
· в 3-5-этажных жилых домах – 22,7 тыс. м2 общей площади – 36,3%.

22. Культурно-бытовое строительство
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе времен плановой экономики и практически не были реализованы даже в период централизованного финансирования развития социальной сферы. Кроме того, в современных условиях можно достаточно обоснованно предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения, образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания (учреждения торговли, бытового обслуживания, зрелищные и др.) вносит рыночный сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания, определенная на основании нормативов СниП и социальных нормативов.

Расчет нормативной потребности производился по двум ступеням, между которыми объекты сферы услуг распределены в зависимости от их места в системе обслуживания:

- объекты внутриселенного значения – обслуживающие все население МО Новомальтинское;

- объекты микрорайонного значения – обслуживающие население внутри участка жилой застройки (населенного пункта).

При расчетах учитываются особенности системы обслуживания населения, сложившейся на территории Усольского муниципального района. Город Усолье-Сибирское является районным центром обслуживания.
Генеральным планом предусматривается продолжение формирования обслуживающих центров в поселке, наполненных объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания. В том числе предлагается строительство гостиницы и общественной бани.

Из спортивных сооружений предлагается строительство спорткомплекса со спортзалами общей площадью пола 200 м2 и бассейном (150 м2 зеркала воды).

Кроме того предлагается размещение отделения банка, приемного пункта химчистки-прачечной.

Предлагается к возведению детский сад на 110 мест в п. Новомальтинск, предприятия розничной торговли общей торговой площади 500 м2, предприятия общественного питания (на 90 посадочных мест) и бытового обслуживания (на 11 рабочих мест).

Таблица 32. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения.
	Объекты
	Единица измерения
	Норматив на 1000 жителей
	Требуется на МО (2,5 тыс. чел.)
	Существующие сохраняемые объекты
	Дополни-тельная потребность
	Предложения по размещению

	Дошкольные образовательные учреждения
	место
	55
	138
	30
	108
	1х110

	Общеобразовательные школы
	место
	120
	312
	520
	-
	-

	Учреждения дополнит. образования,
10% от общего количества школьников
	место
	12
	31
	-
	-
	при школе

	Стационары
	койка
	13,47
	34
	-
	34
	-

	Поликлиники, амбулатории
	посещение в смену
	18,15
	45
	26
	-
	реконструкция

	Аптеки
	объект
	1 на 10 тыс. жит.
	1
	1
	-
	1

	Спортивные залы
	м2 площади пола
	60
	150
	-
	150
	1х200

	Бассейны крытые и открытые
	м2 зеркала воды
	20
	50
	-
	150
	1х150

	Клубные учреждения
	зрит. место
	50
	125
	130
	-
	-

	Библиотеки
	тыс. ед. хр. 
	4,5
	11,25
	21,3
	-
	-

	Магазины 
	м2 торг. площади
	300
	750
	292
	458,0
	см. таблицу 33

	Рыночные комплексы
	то же
	24-40
	60-100
	-
	-
	-

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	100
	-
	100
	см. таблицу 33

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения
	рабочее место
	5
	13
	-
	13
	см. таблицу 33

	Прачечные самообслуживания
	кг белья в смену
	10
	25
	-
	6
	пункт приема

	Химчистки самообслуживания
	кг вещей в смену
	4
	10
	-
	2
	пункт приема

	Бани
	место
	5
	13
	-
	13
	1х20

	Отделения связи
	объект
	1 на 9-25 тыс. чел.
	1
	1
	-
	-

	Отделения банков, операционная касса
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел.
	1
	-
	1
	1

	Гостиницы
	место
	6
	15
	-
	15
	1х20


Таблица 33. Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения.
	Объекты
	Планировочные районы с численностью населения (тыс. чел.)
	Всего

(тыс. чел.)

	
	п. Новомальтинск
	д. Бадай
	

	
	1,95
	0,55
	2,5

	Общеобразовательные школы
	
	
	

	Норматив 120 мест/1 000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	234
	66
	300

	Существующие объекты
	550
	-
	550

	Дополнительная потребность
	-
	66
	66

	Предложения по размещению
	-
	-
	-

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	

	Норматив 55 мест/1 000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	107
	30
	138

	Существующие объекты
	30
	-
	30

	Дополнительная потребность
	94
	9
	-

	Предложения по размещению
	1х110
	-
	110

	Магазины
	
	
	

	Норматив 300 м2 торг. площади/1 000 жит.
	
	
	

	Потребность м2 торг. площади
	585
	165
	750

	Существующие объекты
	248
	44
	292

	Дополнительная потребность
	337
	121
	458

	Предложения по размещению
	380
	120
	500

	Предприятия общепита
	
	
	

	Норматив 40 мест/1 000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	78
	22
	100

	Существующие объекты
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	78
	22
	100

	Предложения по размещению
	2х30
	1х30
	90

	Предприятия бытового обслуживания
	
	
	

	Норматив 5 раб.мест/1000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	10
	3
	13

	Существующие объекты
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	10
	3
	13

	Предложения по размещению
	2х4
	1х3
	11


23. Зеленые насаждения общего пользования
Необходимая площадь зеленых насаждений внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.4.2., табл. 3) и для населения сельской местности численностью 2,5 тыс. чел. составляет 3,0 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел. 

Генеральным планом предусматривается формирование единых озелененных территорий с включением в них озелененные санитарно-защитные зоны, занимающие значительные площади по территории всего МО. Общая площадь сохраняемых и размещаемых по проекту озелененных территорий составит к расчетному сроку 9,8 га, или 39,2 м2 на одного жителя, что превышает нормативную потребность (согласно СниП 2.07.01-89* таблица 3). Площадь озелененных санитарно-защитных зон в черте поселка составляет 3 га.

24. Спортивные сооружения
Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями приложения 7 СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 2,5 тыс. чел. составляет не менее 1,8 га.

Проектом предусматривается сохранение существующих спортивных сооружений площадью 0,3 га. Генеральным планом предлагается размещение новых плоскостных спортивных сооружений и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на пустырях и рекультивируемых территориях на месте существующих несанкционированных свалок. Общая площадь спортивных сооружений Новомальтинского МО к расчетному сроку составит 13 га, что многократно превышает нормативную потребность.

25. Основные технико-экономические показатели генерального плана Новомальтинского МО
Таблица 34.

	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2012 г.
	Расчетный срок

2032 г.

	1. Территория
	
	
	

	1.1 Общая площадь земель в установленных границах
	га

м2/чел
	14 083,4
74 123,2
	14 083,4
56 333,6

	в т. ч. территории жилых зон
	га

%
	156,1
1,1
	241,8
1,7

	                        3-5-этажная застройка
	га

%
	-

-
	-

-

	                        малоэтажная застройка
	га

%
	46,5

0,3
	153,2
1,0

	                    в т. ч. малоэтажные жилые дома с

       приквартирными земельными участками
	га

%
	-

-
	-

-

	                            малоэтажные жилые дома в 

       безусадебной застройке
	га

%
	5,9
0,0
	6,7
0,0

	                            индивидуальные жилые дома

       с приусадебными земельными участками
	га

%
	40,6
0,3
	146,5
1,0

	                садоводства
	га

%
	-

-
	83,3
0,6

	общественно-деловых зон
	га

%
	5,8
0,0
	25,4
0,1

	производственных зон
	га

%
	51,9
0,4
	57,9
0,4

	зон инженерной и транспортной инфраструктуры
	га

%
	41,6
0,2
	48,4
0,3

	рекреационных зон
	га

%
	9 253,8
65,7
	9 118,2
64,8

	зон сельскохозяйственного использования
	га

%
	4 526,5
32,1
	4 559,7
32,4

	зон специального назначения
	га

%
	1,2

0,0
	2,4
0,0

	            режимных зон
	га

%
	-

-
	21,5
0,2

	иных зон
	га

%
	47,5
0,3
	8,1
0,0

	1.2 из общей площади земель территории общего пользования
	га

%
	9,9
0,0
	24,1
0,2

	из них зеленые насаждения общего

            пользования
	га

%
	2,2
0,0
	9,8
0,1

	            улицы, дороги, проезды, площади,

            автомобильные стоянки
	га

%
	7,7
0,0
	14,3
0,1

	1.3 из общей площади земель территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий
	га

%
	-
-
	5,2

0,0

	2. Население
	
	
	

	2.1 Численность населения в пределах муниципального образования
	тыс. чел.
	1,9
	2,5

	2.2 Показатели естественного движения

      населения за год
	
	
	

	      прирост
	тыс. чел.
	0,06
	0,07

	      убыль
	тыс. чел.
	0,07
	0,06

	2.3 Показатели миграции населения за год
	
	
	

	      прирост
	тыс. чел.
	0,08
	0,1

	      убыль
	тыс. чел.
	0,08
	0,08

	2.4 Возрастная структура населения:
	
	
	

	      дети до 15 лет
	тыс. чел.

%
	0,4

23,1
	1,2
20,8

	      население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
	тыс. чел.

%
	1,1
61,5
	3,6
62,2

	      население старше трудоспособного возраста
	тыс. чел.

%
	0,9
17,1
	1,0

17,0

	2.5 Численность занятого населения - всего
	тыс. чел.
	2,1
	2,8

	из них в материальной (производственной) сфере
	тыс. чел.

% занятого населения
	1,13
53,8
	1,6

57,1

	    в т. ч. промышленность
	то же
	0,2
10
	0,28
10,0

	               строительство
	то же
	0,07
3,3
	0,15
5,4

	               внешний транспорт и связь
	то же
	0,15
6,7
	0,17
6,1

	               прочие
	то же
	0,71
33,8
	1,0
36,0

	в обслуживающей сфере
	то же
	0,97
46,2
	1,2
42,9

	3. Жилищный фонд
	
	
	

	3.1 Жилищный фонд - всего
	тыс. м2 общей площади квартир
	41,3
	62,5

	3.2 из общего объема жилищного фонда:
	
	
	

	    в 3-6-этажных домах
	то же
	17,5

42,4
	22,7

36,3

	    в малоэтажных домах
	то же
	23,8

57,6
	39,8

63,7

	        в т. ч. в малоэтажных жилых домах с приквартирными земельными участками
	то же
	-

-
	-

-

	                      в малоэтажных жилых домах в безусадебной застройке
	то же
	7,1

17,2
	8,3

13,3

	                      в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками
	то же
	16,7

40,4
	31,5

50,4

	3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом 
	то же
	2,5

6,1
	-

-

	3.4 Убыль жилищного фонда – всего
	то же
	-

-
	3,4
8,2

	3.5 из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	
	
	

	          техническому состоянию
	тыс. м2 общей площади квартир

% к объему убыли жилищного фонда
	-

-


	3,4
100



	           реконструкции
	то же
	-
	-

	           организации санитарно-защитных зон
	то же
	-
	-

	3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей площади квартир
	41,3
	37,9

	3.7 Новое жилищное строительство – всего


	то же
	-
	24,6

	3.8 Структура нового жилищного строительства по этажности
	то же
	-
	

	    малоэтажное
	то же
	-
	19,4
78,9

	    из них малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
	то же
	-
	-

	                      малоэтажные жилые дома
	
	-
	1,2
4,9

	                       индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	то же
	-
	18,2
74,0

	    3-5-этажное
	то же
	-
	5,2
21,1

	3.9 из общего объема нового жилищного строительства размещается:
	
	-
	

	    на свободных территориях
	то же
	-
	18,2
74,0

	    на реконструируемых территориях
	то же
	-
	6,4
26,0

	3.10 Обеспеченность жилищного фонда
	
	
	

	    водопроводом
	% общего жилищного фонда
	73
	85

	    канализацией
	то же
	73
	85

	    электроплитами
	то же
	73
	85

	    теплом
	то же
	73
	85

	    горячей водой
	то же
	73
	85

	3.11 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	21,7
	25,0

	4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	Детские дошкольные учреждения – всего

       на 1000 чел
	место
	30

16
	140

56

	Общеобразовательные школы – всего

       на 1000 чел
	место
	520

274
	520

208

	Учреждения среднего профессионального образования
	учащиеся
	-
	-

	Больницы – всего

       на 1000 чел
	койка
	-
	-

	Поликлиники – всего

       на 1000 чел
	посещений в смену
	26

13,7
	26

10,4

	Предприятия розничной торговли – всего

       на 1000 чел
	м2 торговой площади
	292

154
	790

316

	Предприятия общественного питания – всего

       на 1000 чел
	место
	-
	90

36

	Предприятия бытового обслуживания – всего

       на 1000 чел
	рабочее место
	-
	11

4,4

	Клубы – всего

       на 1000 чел
	зрительское место
	130

68
	180

72

	Библиотеки – всего

       на 1000 чел
	тыс. ед. хранения
	21,3

11,2
	21,3

8,5

	Спортивные залы – всего

       на 1000 чел
	м2 площади пола
	-
	200

80

	Бассейны крытые – всего

       на 1000 чел
	м2 зеркала воды
	-
	150

60

	Гостиницы – всего

       на 1000 чел
	место
	-
	20

8

	Бани – всего

       на 1000 чел
	место
	-
	20

8

	Отделения связи
	объект
	1
	1

	Отделения банков, операционная касса
	объект
	-
	1

	5. Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус
	км
	8,2
	11,5

	5.2 Общая протяженность магистральных улиц и дорог в том числе: 
	км
	10,6
	13,2

	поселковых дорог
	км
	4,7
	4,7

	главных улиц
	км
	3,5
	3,7

	основных улиц
	км
	2,4
	4,8

	5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети
	км
	28,9
	40,9

	в т. ч. с усовершенствованным покрытием


	км
	
	40,9

	5.4 Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах застроенных территорий
	км/км2
	2,3
	2,53

	5.5 Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	-
	-

	5.6 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	130
	350

	6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	6.1 Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1 Водопотребление - всего
	тыс. м3/сут.
	0,66
	0,954

	в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	то же
	0,6
	0,867

	           на производственные нужды
	тыс. м3/сут.
	0,06
	0,087

	6.1.2 Производительность водозаборных сооружений
	тыс. м3/сут.
	0,66
	0,954

	в т. ч. водозаборов подземных вод
	то же
	-
	-

	6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут.
	280
	382

	в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
	то же
	254
	347

	6.1.4 Протяженность магистральных сетей
	км
	5,1
	14,8

	6.2 Канализация
	
	
	

	6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
	тыс. м3/сут.
	0,62
	0,836

	в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды
	то же
	0,57
	0,76

	           производственные сточные воды
	то же
	0,05
	0,076

	6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации
	то же
	0,62
	0,836

	6.2.3 Протяженность магистральных сетей
	км
	7,6
	9,0

	6.2.4 Производительность очистных сооружений ливневой канализации
	тыс. м3/сут.
	-
	5,0

	6.2.5 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации
	км
	-
	5,2

	6.3 Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
	млн. кВт-ч/год
	31 244,5
	65 709,5

	в т. ч. на производственные нужды
	то же
	-
	-

	           на коммунально-бытовые нужды
	то же
	-
	-

	6.3.2 Потребление электроэнергии

 на 1 чел. в год
	кВт-ч
	16 444,4
	26 283,8

	в т. ч. на коммунально-бытовые нужды
	то же
	-
	-

	6.3.3 Источники покрытия электронагрузок – центры питания
	шт.
	2
	2

	6.3.4 Протяженность магистральных сетей
	км
	-
	-

	6.4 Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1 Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,025
	0,0298

	в т. ч. на коммунально-бытовые нужды
	то же
	0,025
	0,0298

	6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения 
	Гкал/ч
	4
	4

	6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	0,12
	1

	6.4.4 Протяженность магистральных сетей
	км
	2,46
	3,18

	6.5 Связь
	
	
	

	6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	-
	-

	7 .Ритуальное обслуживание населения
	
	
	

	7.1 Общее количество кладбищ
	га
	0,74
	1,5

	8. Охрана природы и рациональное природопользование
	
	
	

	8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	га
	-
	26,7


ГЛАВА VII. ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
26. Жилищное строительство
Необходимый жилищный фонд на расчетную численность населения первой очереди строительства (2,0 тыс. чел.) определен в объеме 44,0 тыс. м2 общей площади, исходя из средней обеспеченности 22 м2 на одного жителя.

Проектом на первую очередь строительства предусматривается снос деревянных жилых домов малой этажности. Основная причина убыли жилищного фонда – неудовлетворительное техническое состояние на окончание первой очереди реализации генерального плана. Выбывающий жилищный фонд составляет 2,6 тыс. м2. Таким образом, сохранению подлежит 38,7 тыс. м2. (93,7%) существующего жилого фонда.
Дополнительная потребность в жилищном фонде на первую очередь строительства составит 5,3 тыс. м2 общей площади квартир. Проектное решение предусматривает размещение нового строительства в основном на свободных территориях и участках, освобождаемых при сносе. Безусадебные малоэтажные многоквартирные жилые дома жилые дома размещаются в п. Новомальтинск, здесь же размещается большая часть кварталов усадебной застройки. В д. Бадай возводится только 1-2-этажное жильё с приусадебными земельными участками.

Всего эскизом застройки предусматривается размещение на первую очередь строительства нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности при следующей структуре застройки:

· в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными – 4,1 тыс. м2 общей площади – 77,4%;
· в 1-3-этажных безусадебных жилых домах – 1,2 тыс. м2 общей площади – 22,6%.

На первую очередь строительства жилищный фонд Новомальтинского муниципального образования (с учетом сохраняемого) распределяется по типу застройки следующим образом:

· в 1-2-этажных жилых домах с приусадебными участками – 18,2 тыс. м2 общей площади – 41,4%;
· в 1-3-этажных многоквартирных безусадебных жилых домах – 8,3 тыс. м2 общей площади – 18,9%;
· в 3-5 этажных многоквартирных жилых домах – 17,5 тыс. м2 общей площади – 39,8%.

Размещение опорного и проектируемого жилищного фонда по населенным пунктам и по типу застройки на первую очередь реализации генерального плана приведено в таблице 35.
Таблица 35. Распределение жилищного фонда на I очередь строительства по населенным пунктам и типу застройки, тыс. м² общей площади.

	Населенные пункты
	Выбывающий жилищный фонд (1-3 эт. усадеб.)
	Опорный жилищный фонд, этажность
	Проектируемый жилищный фонд, этажность
	Итого
	Население

	
	
	1-3 эт. усадеб.
	1-3 эт. безусад.
	3-5 эт.
	всего
	1-3 эт. усадеб.
	1-3 эт. безусад.
	3-5 эт.
	всего
	
	

	п. Новомальтинск
	2,3
	8,3
	7,1
	17,5
	32,9
	2,6
	1,2
	-
	3,8
	36,7
	1,67

	д. Бадай
	0,3
	5,8
	-
	-
	5,8
	1,5
	-
	-
	1,5
	7,3
	0,33

	Итого
	2,6
	14,1
	7,1
	17,5
	38,7
	4,1
	1,2
	0,0
	5,3
	44,0
	2,00

	 
	
	
	
	
	88,0%
	9,3%
	2,7%
	0,0%
	12,0%
	100,0%
	


27. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения на первую очередь строительства произведен аналогично разработкам на расчетный срок генерального плана (см. раздел 20). Размещение объектов внутриселенного значения представлено в таблице 36.
Большинство мероприятий, запланированных генеральным планом, предлагаются к исполнению ещё на первую очередь. Среди них строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Предлагается реконструкция существующих объектов здравоохранения.

По объектам микрорайонного значения также предполагается распределение нового строительства во времени. На первую очередь предлагается к строительству многое из запланированного на расчётный срок генерального плана. Планируется к строительству детский сад на 110 мест в п. Новомальтинск. Из других значительных объектов, предлагаемых к вводу на первую очередь реализации генплана, нужно отметить размещение объектов торговли, общественного питания и непосредственного бытового обслуживания.

Таблица 36. Расчет объектов культурно-бытового обслуживания внутриселенного значения.
	Объекты
	Единица измерения
	Норматив на 1 000 жителей
	Требуется на МО (2,0 тыс. чел.)
	Существующие сохраняемые объекты
	Дополнительная потребность
	Предложения по размещению

	Дошкольные образовательные учреждения
	место
	55
	110
	30
	80
	1х110

	Общеобразовательные школы
	место
	120
	240
	520
	-
	-

	Учреждения доп. образования,

10% от общего количества школьников
	место
	12
	24
	-
	-
	при школе

	Стационары
	койка
	13,47
	27
	-
	27
	-

	Поликлиники, амбулатории
	пос. в смену
	18,15
	36
	26
	10
	реконструкция

	Аптеки
	объект
	1 на 10 тыс. жит.
	1
	1
	-
	-

	Спортивные залы
	м2 площади пола
	60
	120
	-
	120
	1х200

	Бассейны крытые и открытые
	м2 зерк. воды
	20
	40
	-
	40
	1х150

	Клубные учреждения
	зрит. место
	50
	100
	130
	-
	1х50

	Библиотеки
	тыс. ед. хран.
	4,5
	9
	21,3
	-
	-

	Магазины
	м2 торг. площ.
	300
	600
	292
	308
	см. таблицу 37

	Рыночные комплексы
	то же
	24-40
	48-80
	-
	-
	-

	Предприятия общественного питания
	место
	40
	80
	-
	80
	см. таблицу 37

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания населения
	рабочее место
	5
	10
	-
	10
	см. таблицу 37

	Прачечные самообслуживания
	кг белья в смену
	10
	20
	-
	20
	-

	Химчистки самообслуживания
	кг вещей в смену
	4
	8
	-
	-
	-

	Бани
	место
	5
	10
	-
	10
	-

	Отделения связи
	объект
	1 на 9-25 тыс. чел.
	1
	1
	-
	-

	Отделения банков, операционная касса
	объект
	1 на 10-30 тыс. чел.
	1
	-
	1
	-

	Гостиницы
	место
	6
	12
	-
	12
	-


Таблица 37. Расчет потребности в объектах обслуживания микрорайонного значения.
	Объекты
	Участки застройки с численностью населения (тыс. чел.)
	Всего

(тыс. чел.)

	
	п. Новомальтинск
	д. Бадай
	

	
	1,67
	0,33
	2,0

	Общеобразовательные школы
	
	
	

	Норматив 120 мест/1000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	200
	40
	240

	Существующие объекты
	550
	-
	550

	Дополнительная потребность
	-
	40
	40

	Предложения по размещению
	-
	-
	-

	Детские дошкольные учреждения
	
	
	

	Норматив 55 мест/1000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	92
	18
	110

	Существующие объекты
	30
	-
	30

	Дополнительная потребность
	62
	9
	71

	Предложения по размещению
	1х110
	-
	110

	Магазины
	
	
	

	Норматив 300 м2 торг. площади /1000 жит.
	
	
	

	Потребность м2 торг. площади
	501
	99
	600

	Существующие объекты
	248
	44
	292

	Дополнительная потребность
	253
	55
	308

	Предложения по размещению
	280
	70
	350

	Предприятия общепита
	
	
	

	Норматив 40 мест/1000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	67
	13
	80

	Существующие объекты
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	67
	13
	80

	Предложения по размещению
	1х30
	-
	30

	Предприятия бытового обслуживания
	
	
	

	Норматив 5 раб.мест/1000 жит.
	
	
	

	Потребность мест
	8
	2
	110

	Существующие объекты
	-
	-
	-

	Дополнительная потребность
	8
	2
	10

	Предложения по размещению
	1х4
	-
	4
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1 But rpagocrpontenbhoii | I'enepanbhbiii nian HoBOMaJIbTHHCKOTO  MyHHIMIATBLHOTO
JIOKYMEHTaIUN obpasoBanus Ycosbekoro paiiona Mpkyrekoit oGiactu

2 OcHoBanue 18t ITocranosnenue I'masel Hopomanstunckoro MO
pazpaboTKn
IPaJIOCTPOUTEILHOM
JIOKyMEHTaLKH

3 3aka3umk Anvunuctparus HoBoManbTHHCKOTO MyHHIMIIUTBHOTO

obpasoBaHus

4 Hopstank Ornpeyesisiercss  KOHKYPCOM — Ha  [1paBO  3aKJIIOYEHHs

MYHHIMITIBHOTO ~ KOHTpakTa B COOTBETCTBMM  C
OeztepanbbiM 3akoHoM o1 21.07.2005 1. Ne 94-d3 «O
pa3sMEIIEHNH 3aKa30B Ha [OCTABKM TOBApOB, BbIIOJHEHHE
paboT, OKazaHMe  yCIyr JUIi  TOCYNApCTBEHHBIX M
MYHHUIMTIATBHBIX HYK.

5 XapaxrepucTHka HoBoMallbTHHCKOE MYHHIMIIAIbHOE 00pa3oBaHue co
oObekTa CTATYCOM  CEIIbCKOrO  MOCEJICHMS, BXOJMT B COCTaB
TEPPUTOPHAIILHOTO VYcoibekoro paitona.

TLIAHAPOBAHHA Hacenennple  MyHKTBI,  BXOAfIIME B COCTaB
TEPPUTOPUH HoBomaybTHHCKOTO MYHHIMIIAILHOTO
obpazoBaHus:

¢. n. HoBOMQJIbTHHCK aJMHHHCTPATHBHBIA LEHTP,
Hacejienue - 1557 veir.;

2. Banait — 346 vein.;
O01as uncieHHoCcTh HacelieHus: — 1903 e

Teppuropus B rpaHuIax HoBoMaJIbTHHCKOTO
MyHHIHTAIBHOTO oOpasoBanus — 140,8 KB.KM.

OcHOBHbBIE HarpapJICHUs [TPOMBIIUIEHHOCTH ITOCCICHHS —

Kpynubie — npeanpsiTHsi-  KHPIHYHBIA  3aBOJ,  3aBOJ
CTPOUTENIBHBIX MAaTEPHAIOB B TOM 4HCIIe Ipajloodpasyionme

Kimumar:

Hasmnuue pex 1 Ipyrux KpyHmHBIX BOJIOEMOB:

3a|<a'x-mx:<‘/’%‘{" [(p;/ JLIL. Anemosckas [oapaaunk:
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PacTuTelbHOCTD!
Hajmumne 1osie3HblX HCKOMaeMbIX:

YpoBelh 00ECCUCHHOCTH  HHKEHEPHO, TPAHCIIOPTHOH 1
CONMaIbHOI MH(pPAcTPYKTYpOii

V 1aieHHOCTh 0T 00J1acTHOTO 1eHTpa — 90 KM,

CoobuieHne ¢ 00JACTHBIM [EHTPOM  OCYIIECTBISICTCS 110
yuactkam asrogopor Mpkyrek — Kpachospek, Mpkyrek —

Kenesnoi JIOpOroi
., PEYHBIM TPAHCIOPTOM — IO
peke , OT nopta J10 mopTa

Ocnoxustoiue hakTopbi:
- 3aTONJIAEMOCTD OT PEKH B IABOJAKOBbIH I1EPHOJL;
- CeliCMUUYHOCTD, OAIIOB

- JIECHBIE, CTCITHBIC MOKAPHI.

e
6 Marepualibl,
1IpeJI0CTaBIIseMble
3aKa3IMKOM:
6.1. VicXoJiHble IaHHbIE | — TpaHMIla MyHHIUIATBHOIO 00pasoBaHHs;
Jutst pa3paboTKu .
—  MaTepHaibl HHKCHEPHO-TEOJIOTHUECKHX H3bICKAHUH
JIOKYMEHTOB
TEPPHTOPHATILHOTO —  MarepHabl 3eMJICTIOJIb30BAHMS (cxeMbl
[UIAHNPOBAH S 3eMJIENOJIBL30BAHMS, OTBO/IbI);
—  MHBEHTAPU3ALMOHHBIC JAHHBIE 10 JKHIMIIHOMY (OHILY,
PEIPHATHSM H yUPERIEHUAM 00CIYKUBAHUS
—  JIaHHBIC O TNPOMBIILICHHBIX [PEINPUATHSAX, OOBEKTaX
KOMMYHAILHOTO  XO3SCTBA;  yJIHUYHO-IOPOKHOH  CCTH,
W CTpOHTENbHOI Oase;

L

— Marepuajibl 110 CyIIECTBYIOMHUM U NPOCKTUPYEMbIM CCTAM
BOHOCH&6)KCHH$L BOJIOOTBEJICHUSA, TerocHabKeHus,
3HCKTpOCH216)KeHHﬂ, TCJIC(I)OHH'S&HHH'.

— Marepuabl, CcoJepKalne CBEJIECHUS O COBPEMEHHOM
COCTOSAHUH Opr)KaIOU.lCﬁ Cpelbl, CaHUTAPHO-TUTMEHUIECKOIO
M OKOJIOTMYECKOTO COCTOSIHUS TEPPUTOPHH;

— (o nauupM CiykObl 110 0XpaHe 00BEKTOB KYJILTYPHOTO
nacieaus Mpkyrckoit obnactn);

- cgedenus 06 0co00  OXPAHAEMbIX  MEPPUMOPUAX U
nanowagmax.

- 3akonoOamenvHule U Opyeue NiaHoble U NPOCHO3HbLE
Mamepuanst no  meppumopui, NOCMANOGIeHUs U Opyeue
OOKYMEHMbL OP2AHOE 20CYOAPCMECHHOU GIACMU U MCCMHO20
camoynpasienus; 4

3akasuuk: (77}{/(/2 aa &/(» JLIL. Anemosckas [Toapsauuk:
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—  apXuBHbIC M JIMTEPATyPHBIC MaTepHalbl, JaHHbie 00
MCTOPUHM 00BEKTA IPAJIOCTPOUTENILHOTO TUIAHHPOBAHHS.

—  undopmaims, cofepKaiascs B MHOOPMALMOHHBIX CHCTEMAX
obecrieueH sl MPAIOCTPOHTEIILHOM  JICATEIILHOCTH, UMEIOIIAsCs B
VIOIHOMOUEHHOM OPraHe Ha BE/ICHUE TAKOI CHCTCMBI.

6.2 Matepuaiibl 1 CxemMa TEpPpPUTOPHANILHOTO  [JIAHUPOBAHMUS WpkyTckoi
JIOKYMCHTBI, Y4eT obnacTu;

KOTOpbIX 0bsi3aTeNeH - CXeMa TepPHTOPHANBHOTO TUIAHHPOBAHMS Y COIBCKOTO

paitoHa; (1npu HaJIM1nK)
- desnepanbHas LesieBas nporpamma «ColnaibHOE PasBUTHE
cena 10 2012 rona»

- ejepanbhas nenesas nporpamma "Awmime" na 2011 -
2015 roawt
- JIpyrue [porpaMMbl, B T.4. COLHAILHO-DKOHOMHYECKHE

- ypOBHS paifoHa, MOCENICHHsI.
7 Ocnosublie TpeboBanust | — Ha ocHoBe aHajiM3a CyUIECTBYIOMIETO TOJOKCHUA 1
K TIPOEKTHBIM npoGieM, € y4eroM IjlaHa  MEPONPHSATHI  CONMAILHO-
peleHusM IKOHOMHUECKOTO PA3BUTHs BBLIIOIHHUTH MPOSKTHBIE PELICHHMS,
JIOKYMEHTALMK HANpABJICHHBIE ~ HA  CO3jlaHMe  KoM(OpTHOH  cpejibl
TEPPHTOPHATILHOTO IPOKUBAHHS 32 CcueT pealn3alM¥  MHBECTHIMOHHBIX
IAHUPOBAHHUSI IPOEKTOB B HanboJIee KOHKYPEHTHBIX OTPAC/IAX IKOHOMHKH.

[IpoeKTHBIE PELICHHS TIPE/lyCMOTPETh HA PACUCTHBIH MEPHOL
20 sieT, ¢ BBUIEJCHHEM MEPBOOYEPEHBIX MEPONPHITHI Ha
cpoxk 10 ner.

- B cocraBe npoekTa Ha OCHOBAHMM 1POTHO3a COLMAILHO-
HKOHOMHHUECKOTO pasBUTHS BBITIOJIHHTE pacuet
[1EPCHEKTHBHOH YMCICHHOCTH HACENICHNUS HA PACUYCTHDIH CPOK
- TIlpemycMoTpeTh B COOTBETCTBMM € PAacuCTHbIMH
W nokasatesiMu  oOecrieueHne  TeppUTOpUM  00BbEeKTaMH
CONMATBLHOTO M KOMMYHJIbHO-OBITOBOrO — Ha3HA4CHMS,
00BEKTAMH MHKEHEPHOH HH(YPACTPYKTYPbL € YUETOM pPOJIH
TEPPUTOPUH B CHCTEME PACCE/ICHHUSL.

- Kwmunyio  06ecrieueHHOCTh  ONPEACIIUTL  pacueToM ¢
YUETOM MpPOrHO3a YMCICHHOCTH HACCICHHS M JIMHAMMKH
JKIJTMIIHOTO (hOH /1]

- JKmylo 3acTpoifKy —3anpoeKTHpOBaTh  Mal0dTaXHBIMH
KWIbIMM JOMAMH C TPUKBAPTHPHBIMH M TPHYCaJ1eOHBIMH
yuacTKamMu (COOTHOIICHHE OTPEIETHTh IPOCKTOM);

- COOTHOLIEHHE KIIMIHOIO CTPOMTENLCTBA Ha CBOOO/HBIX
OT 3aCTPOMKH M Ha PEKOHCTPYHPYEMBIX —TEPPUTOPHIX
OIPEJICITHTH TIPOEKTOM

- Jlath npeUIOKEHHS 110 PEOPraHM3aliH, € yueToM

M3MEHHBIINXCA  COLMAIbHO-9)KOHOMHUECKHX — YCIIOBHIA,
NIPOMBIIIEHHBIX TEPPUTOPHIL M KOMMYHAIIBHO-CKIIAJICKUX

3aKazumk: (///(/" e ,,/, JLIT. Anemosckas [oapsaumnk: B.1O. IOpTiH 3




[image: image5.jpg][Mpunoxkenue Ne 1.1
K MyHuumnansiomy kontpakty Ne 0134300079611000003 ot 09 anpests 2012 rona

30H;

- Pazpaborath 1peUIOKEeHHs! 110 OPraHu3alli TPAHCIOPTHOM
MH(PACTPYKTYPbI ITOCETEHHS;

- PaspaGoTtarh TNpPEIOKECHHS TIO0 CAHUTAPHOW ~OYHMCTKE
NocesIeHUs M Pa3MeleH IO KIIanouiL.

- Paspaborarh npeuIOKEHUs [0  Pa3sBUTHIO  MPUPOHO-
PEKpEealMoHHOr0 KOMILIEKca

= ﬂa’l‘b [PEJUIOKEHUST 110 U3MEHCHHIO T'PaHMIL HacCeCJICHHBIX

[YHKTOB,  BXOJAIIUX B COCTaB  MYHHIMIIAILHOIO
obpazoBaHusl.
8 Cocras paboThI CocTaB MaTepuajioB MPOEKTa IEHEpPaIbHOro IIaHa JIOJDKEH

COOTBETCTBOBATE CT. 23 I'pajiocTpoHTEIbHOTO Kojiekca Pd,

IlepeueHb TEKCTOBBIX M IPaQUUYECKNX  MaTEepHAIIOB,
paszpabaTbiBaeMbIX K MPOEKTY TEHEpaibHOro IUiaHa B
rpaHMi@ax — MoceieHust  JIOJDKeH  ObITh  BBINOJHEH, B
COOTBETCTBUM ¢  METOAMUCCKUMH  PEKOMEHIAIMAMH 110
paspaboTKe NPOEKTOB TeHEPATBbHBIX [LIAHOB MOCEICHHH M
FOPOJICKHX OKPYTOB, YTBEPIKICHHBIMU MPUKA30M
Munperuona P® 26 mast 2011 r. N 244 u riovars:

1) nOJIOKEHHE O TEPPHTOPHAIIBHOM TTAHUPOBAHHH;

- CBEJEHMS O BHJAX, HA3HAYCHMM M HAaMMEHOBAHMSIX
IJIAHUPYEMBIX  JUIs  pasMeleHus  0OBEKTOB — MECTHOrO
3HAYEHHS [10CEJEHHs, MX OCHOBHBIE XapaKTEPHCTHKH, HX
Mecronojoxkenue (Juist 00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHMSA, HE
SBISIONMXCA  JIMHEHHbIMH  00BEKTaMH,  yKa3bIBAIOTCS
(yHKIMOHAIBHBIE 30HBI), a TAKKE XapaKTCPHCTHKH 30H C
0COOBIMH YCIIOBHAMH HCIIOJIB30BAHMS TEPPUTOPHI B Ciyae,
eclM  yCTAHOBJIEHHE TakKMX 30H TpeOyercss B CBA3M C
pasMeleHHeM JaHHbIX 00hEKTOB;

- mapameTpbl (hYyHKIUHOHAIBHBIX 30H, a TAKKE CBEACHHA
0 MIAHMpYEMBIX JUIs pasMelleHMs B HHX 00BeKTax
(enepanbHOro  3HaueHMs,  O0OBEKTAX — PErHOHAILHOIO
3HAYEHHs, 0OBEKTAX MECTHOIO 3HAYEHHs, 32 HCKIIOUCHHEM
JIMHEHHBIX 00BEKTOB.

2) KapTy TUIAHMPYEMOrO — pasMmemieHus  o0ObeKTOB
MECTHOT'O 3HAYEHMS MTOCEJICHUSI, OTHOCAIIMXCSA K CJIeYIOIINM
obacTam:

a)  9NeKTpo-, Temio-, Taso- M BoJOCHa0KeHHE
HacelleHUs, BOJIOOTBE/ICHHE!

6) aBTOMOOMIILHBIE JIOPOT'M MECTHOTI'O 3HAYCHUS,

B) (u3Mueckas KyjibTypa M MaccOBBIA  CHOPT,
oGpasoBanme, 3/PABOOXpAaHeHHe, YTHIH3AIMS 1 epepaboTKa
OBITOBBIX M [IPOMBILIIICHHBIX OTXOJIOB B ClIyyae MOAr0TOBKH
reHepaIbHOTO IJIaHa TOPOJICKOTO OKpyIra;

I') HHbIE o0acTi B CBSI3M € PEHICHUEM BOIIPOCOB

A1 )
1/4[/‘["‘0%‘ JLIT. AnemoBckas [Moapsaauuk:

3aka3umk:




[image: image6.jpg][Tpunoxenne Ne 1.1
K MynuuunansHomy kontpakty Ne 0134300079611000003 ot 09 anpens 2012 roaa

MECTHOI'O 3HAYCHHS IOCEIICHUS, FOPOJICKOI0 OKpyra.

3) KapTy rpaHMIl HAceJCHHBIX MYHKTOB (B TOM 4YHCIIC
rpanuil 00pasyeMbIX HACEJICHHBIX [YHKTOB), BXOJSAIIMX B
COCTAB MOCEIICHUS.

4) kapry (YHKIHOHATBHBIX 30H  I[10CEJICHHS c
0TOOpaKEHNHEM T'PAHHIBI M OMHCAHUE (PYHKIIMOHAIBHBIX 30H
C YKa3aHMEM TUIAHUPYEMBIX JUISL pa3MEICHHs B HUX 00BEKTOB
(benepanpHoro  3HaueHMs,  OOBEKTOB  PErHOHAILHOIO
3HAUEHHUs, 0OBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHUS (3@ HCKIIOUEHHEM
JIMHEHHBIX  O0OBEKTOB) M MECTONOJIOKEHUS  JIMHEHHBIX
00BEKTOB  (heJiepalIbHOrO  3HAYEHUs, JIMHEHHBIX OOLEKTOB
PErHOHAJILHOIO 3HAYEHMS, JIMHEHHBIX OOBEKTOB MECTHOTO
3HAYCHHUSL.

Marepuaibl 1m0 000CHOBAHHIO I€HEPAILHOIO IJ1aHA B
TEKCTOBOI (hopMe U B BH/Ie KapT, KOTOPbIE 0TOOPAKAIOT:

1) rpanuIBl OCEICHHSL:

2) TpaHMIbl CYMIECTBYIOIMX HACEICHHBIX IYHKTOB,
BXOJISIINX B COCTAB [OCEJICHHUS;

3) MECTOMOJIOKEHHE CYIIECTBYIOMMX M CTPOSIIMXCS
00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHH S TOCEIICHHS;

4) 0coOble YIKOHOMHYECKHE 30HBbI;

5) 0cobo oxpaHseMble TPHPOJHBIC  TEPPHUTOPHH
(enepanbHOro, perHOHAILHOT0, MECTHOTO 3HAUYECHHS;

6) TeppPUTOPHHE 0OBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACIE/IHS;

7) 30HBI € OCOOBIMH  YCIOBHSIMH  HCIIOJB30BaHHS
TEPPUTOPHUIL;

8) TeppuTOpHM, MOJIBEPKEHHBIC PUCKY BO3HUKHOBEHHS
YpEe3BBIYAHHBIX CHUTYal[Mil  [PUPOJHOTO W TEXHOTEHHOTO
Xapakrepa;

9) uHBIe OOBEKTBI, MHBIC TEPPHUTOPHH M (MJIM) 30HBI,
KOTOpBIE oKa3aju BIIMSHUE Ha yCTaHOBJICHUE
(YHKIMOHAIBHBIX 30H M (MJIH) IUIAHHPYEMOe pa3MeleHne
00BEKTOB  MECTHOIO 3HAYCHHs [MOCEICHUs, TOPOJICKOTO
OKpyra uiM 00beKTOB (hejiepaibHOro 3HAUCHUS, 0OBEKTOB
PETHOHAILHOIO  3HAYCHHs, OOBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHHS
MYHHIMIAILHOTO paiioHa.

Kaptel yTBep)kaeMOii 4acTH MpoeKTa reHepabHOro IIana
BLINOJIHAIOTCS B Maciutabax  1:50000; 1:25000, 1:2000%*.
(*  macwmab  npunumaemces 6 - coomeemcmeuu ¢
napamempamu nocenenust u uHpopMayuonHo
HACLIYEHHOCMBIO NO CO2NACOBANUIO ¢ 3aKA3YUKOM)

9 PazpaboTka 1. PaspaGorars pasnen «KomiuiekcHasi oLeHKa TeppUTOPHH.
COOTBETCTBYIOIINX Oxpana npupoJIbl B OKPYKAIOLICH CPe/b» B COOTBETCTBHH €
pasiesion Mucrpyknueit 1o IKOJIOTHYECKOMY 000CHOBAHUIO

XO034HCTBEHHOH M HHOM JIeSTEIILHOCTH (MllP,}995);
= //
3akasumnk:_< j’%ﬁ ftll JLIT. Anemosckas [Moapsaaunk:. ,/;/&’»/1/// ‘B.EOA IOpTun
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2. Paspabomams  pasoen  «Huowceneprno-mexnuieckue
Meponpusimus epadcoanckoil 0boponsl.  Meponpusmus  no
APEOYNPEeNCOCHUI0  UPE3CLIYAUHBIX  CUMYAYUL)  HA  OCHO6E
ucxoonvix  Oannvix  u - mpebosanun 1Y MYC PP no
Hprymexot obnacmu u 6 coomsememeuu ¢ CIT 11-112-2001;

3. PaszpaGorarh pazjen "OxpaHa OOBEKTOB KyJBTYPHOTO
paciems", B cootBeTcTBUM ¢ DeiepaibHBIM 3aKOHOM OT 25
utonst 2002 Ne 73-03 «O6 oObekTax KyJIbTYPHOTO HACe/ st
(MaMATHUKAX MCTOPMM M KyJIbTYpbl) Hapojos Poccuiickoit
Dejiepannmy.

OcHoBHOE TpeGOBaHHE K IPOCKTHBIM PEIICHUAM - OTOOPa3UTH
TEPPUTOPUH € OCOOBIMH YCIIOBHSIMH MCTIOJIB30BAHMS. B TOM UHCIIE:

- Ha KapTe 0TOOPasHTh TEPPUTOPHUH OOBEKTOB KyJILTYPHOIO
Hacie/mst (BKIIIOYEHHBIX B PEECTP, BBIBICHHBIX 00BEKTOB
00/IA/TAONTMX ITPH3HAKAMH 0OLEKTOB KyJIETYPHOTO HACTIE/HS);

- ONPE/IENUTH TPEOOBAHHSI 110 HCTIOJIL30BAHMIO TEPPHTOPHIT B
IPaHNLEAX OOBEKTOB KYJIHTYPHOI'O HACIIC/ ST

- ONPEJIEIMTL MEPOTIPHSITHSE [0 COXPAHEHHIO O0BEKTOB KYJILTYPHOTO
HacJIe/Hs, B TOM YHCIIe HEOOXOIMMOCTD B JIalIbHEMIIEeM
BBITTOJIHEHHS! [IPOEKTOB 30H OXPAHBI JU1sl OOBEKTOB KYJIETYPHOTO
HACIIEJIHs], COCTOSIIIMX B €/IMHOM TOCY/IapCTBEHHOM PeecTpe;

- HAHECTH HA KapTy MPAHHLIbI YTBEPIKICHHBIX 30H OXpaHbl 00HEKTOB
KyJILTYPHOTO HACTIe Wl (NP MX HATMYNH);

- yKazaTh XapakTepUCTHKM 30H ¢ OCOOBIMH  YCIIOBHSIMH
HCTIOJIb30BAHUS TEPPUTOPHIA.

10 | Drarnsl, COrJIacHO KaJleH[apHOMY TTany paboT
MOCJIEC/I0BATEILHOCTD U
CPOKH BBIMOJIHECHUSI
paboT

11 | TpeGoBanust K Jlns  npoBejieHust  myOnHuHBIX - clymanuii  Menonmurens
BbIJIABACMBIM 10/IrOTaBJINBaET JIEMOHCTPALIMOHHBIH BBICTABOYHBIH
MartepHaam Matepuan  (KOJMYECTBO  OHK3EMIUIIPOB  YTOYHWTH ) B
HJIEKTPOHHOM BHJIE M Ha OyMa)kHOM HOCHTEIIE.

HpOCKTHle JIOKYMCHTAIIHIO BbIJIAThH:

- KoMIUIeKT Kapr* (Oymara u pactpoBoe H3o0pakenue, 3
9K3.);

- reonH(popMalmoHHast cucrema  (I'MC) «Cxema
TEPPUTOPHAILHOTO [IAHUPOBAHMS MYHHIMIIAILHOTO paifoHa
B Qopmare «Kapra 2005», «Ilanopama». B cucreme
KOOp/IMHAT, BBIJIAHHO 3aKa3uMKOM tornorpado-
re0/1e3MUeCKOi M0J0CHOBBI.

(*  macwmab  npunumaemcs. 6 coomeemcmeuu - ¢
napamempamu nocenenus u ungopmayuonnou
HACHIYEHHOCMBIO NO CO2NACOEAHUIO ¢ 3ARAZHUKOM)

12 | Iopsnok cornacosanust | 1. B coorercTum co cT. 25 Fpau(l)/;'rpovl}énbﬂoro Kojekca

3aka3unk:_< 1/5’7"/"/‘/ JLI1. AnemoBckas [oapsaunk: ‘ {Cfll/f,(i_‘ B.10. [Oprun 6
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PD u «llonoxkenneM o NHopsijIke pacCMOTPEHHs MPOEKTOB
CXEM  TepPUTOPUAIBHOIO  TUIAHUPOBAHHA  CYyOBEKTOB
Poccuiickoit  dejepantu M NIPOEKTOB  JIOKYMEHTOB
TEPPUTOPUATILHOIO IJIAHUPOBAHMS MYHHIHTATBHBIX
oOpasoBaHMif,  MOCTYNMBHIUX  Ha  COIJIaCOBaHWE B
IIpasurensctBo MpkyTckoit 061acTh, M MOJrOTOBKM Ha HHUX
3aKJTIOUEHHUI», YTBEPIKICHHBIM HOCTAHOBIICHUS
[pasurenscrBa Mpkyrekoit obnactn ot 22.10.2010 Ne 268-
Il

2. Wcnonnurenb  HPOBOJMT  J0pabOTKY
pesyibTataM  NyONMUHBIX — CIIyMIAHWi  u
3aMeUaHUsIM U 1epejiaeT 3aKa3uuKy.

npoeKTa 1o
MOJTyYeHHBIM

3AKA3YHUK:
AJIMMHUCTpALHSL CEJTBCKOTO MOCENICHUS
HoBOMQJILTHHCKOTO MYHHUIIMIIAIIBLHOTO
oOpaszoBaHust

' maBa cesbeKoro nocejneHust
HOBOMQJIBTHHCKOTO MYHHIMIIATBHOTO
oOpazoBaHus

/JLIT. Anemosckasi/

Lok

3aKa3zumk: JLIT. AnemoBckas

NOAPS/THYUK:
OTKpBITOE aKIMOHEPHOE 00IIeCTBO
«pKyTCKIpasKIaHIIPOEKT» TEPPUTOPHALHBIH
HPOEKTHBIH HHCTHTYT I'PAXKJIaHCKOTO
CTPOMTEIILCTBA, IUIAHUPOBKH H 3aCTPOMKH
ropo;ioB Mpkyrckoii obs1actu

BpeMeHHO MCTIOJHSIONIMH 0053aHHOCTH
reHepalIbHOTO JIMPEKTOpa
OAO «Mpkyrckrpaxiagfipoek

/B.YO. IOptHn /

3 &
b, <
Otk W
# 3acTpoRY,
S 1

[Moapsauuk:





Приложение 2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.
	№ п/п
	Перечень земельных участков
	Существующая категория земель
	Предлагаемая категория земель
	Цель планируемого использования

	
	п. Новомальтинск
	
	
	

	1. 
	38:16:000003:157
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для сельскохозяйственного производства

	2. 
	38:16:000007:1
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	3. 
	38:16:000007:2
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для производственных целей

	4. 
	38:16:000007:4
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	5. 
	38:16:000007:5
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	6. 
	38:16:000007:9
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	7. 
	38:16:000007:11
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	8. 
	38:16:000007:15
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	9. 
	38:16:000007:18
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	10. 
	38:16:000007:110
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	11. 
	38:16:000007:132
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	12. 
	38:16:000007:260
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	13. 
	38:16:000007:264
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок

	14. 
	38:16:000007:302
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок

	15. 
	38:16:000007:491
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	16. 
	38:16:000007:726
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	17. 
	38:16:000007:728
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации цеха по производству кирпича

	18. 
	38:16:000007:732
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	19. 
	38:16:000007:734
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома и хозяйственных построек

	20. 
	38:16:000007:736
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	21. 
	38:16:000007:742
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	для эксплуатации областной автомобильной дороги общего пользования «Средний-Мальта-Бадай»

	22. 
	38:16:000007:744
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	23. 
	38:16:000007:745
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	24. 
	38:16:000007:748
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для строительства культурно-развлекательного центра

	25. 
	38:16:000007:749
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации здания школы

	26. 
	38:16:000007:752
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	27. 
	38:16:000007:754
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	28. 
	38:16:000007:758
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	29. 
	38:16:000007:759
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	30. 
	38:16:000007:760
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Земли гаражей и автостоянок

	31. 
	38:16:000007:1429
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	32. 
	38:16:000007:1430
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	33. 
	38:16:000007:1431
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	34. 
	38:16:000007:1432
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	35. 
	38:16:000007:1450
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	36. 
	38:16:000007:1455
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	37. 
	38:16:000007:1456
	
	Земли населенных пунктов
	Для гаражей

	
	д. Бадай
	
	
	

	38. 
	38:16:000003:300
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации коровника

	39. 
	38:16:000003:607
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для гаража

	40. 
	38:16:000003:683
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов
	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

	41. 
	38:16:000008:1
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	42. 
	38:16:000008:4
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	43. 
	38:16:000008:6
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	44. 
	38:16:000008:10
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	45. 
	38:16:000008:11
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	46. 
	38:16:000008:15
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	47. 
	38:16:000008:39
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	48. 
	38:16:000008:48
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Приусадебный участок при доме

	49. 
	38:16:000008:54
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	50. 
	38:16:000008:59
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	51. 
	38:16:000008:88
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	52. 
	38:16:000008:92
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	53. 
	38:16:000008:112
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	54. 
	38:16:000008:132
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	55. 
	38:16:000008:142
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	56. 
	38:16:000008:154
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	57. 
	38:16:000008:155
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства

	58. 
	38:16:000008:156
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	59. 
	38:16:000008:157
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	60. 
	38:16:000008:160
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	61. 
	38:16:000008:161
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	62. 
	38:16:000008:163
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	63. 
	38:16:000008:164
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	64. 
	38:16:000008:165
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения огородничества

	65. 
	38:16:000008:166
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	66. 
	38:16:000008:167
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	67. 
	38:16:000008:168
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	68. 
	38:16:000008:169
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для эксплуатации жилого дома

	69. 
	38:16:000008:173
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для ведения личного  подсобного  хозяйства

	70. 
	38:16:000008:381
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	71. 
	38:16:000008:385
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства

	72. 
	38:16:000008:383
	Земли населенных пунктов
	Земли населенных пунктов
	Для индивидуального жилищного строительства
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