Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
[bookmark: _GoBack]от 27.11.2024г.                                                                                                     № 102
п. Новомальтинск

[bookmark: _Hlk179573222]О внесении изменений и дополнений в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 17.01.2020 № 10/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на период до 2034 года», следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 1 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk180524525][bookmark: OLE_LINK1]«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
1) Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния.
2) Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы.
3) Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;
4) Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);
5) Замена сетевых насосов на новые;
6) Замена котловых насосов на новые;
7) Поэтапная замена изношенных существующих дымососов;
8) Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;
9) [bookmark: _Hlk177628026]Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 127 м (в двухтрубном исполнении) от ТК-5 до здания Школы, квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 159 мм на трубу стальную (127 м в двухтрубном исполнении)Дн 159 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки - 2026 год;
10) Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 130 м в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК-18, квартал 2 – квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 108 мм на трубу стальную (130 м в двухтрубном исполнении) Дн 108 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки – 2028 год.
1.2. Раздел 5 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk180524609]Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
1) [bookmark: _Hlk183529848]Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей.
2) Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 127 м (в двухтрубном исполнении) от ТК-5 до здания Школы, квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 159 мм на трубу стальную (127 м в двухтрубном исполнении)Дн 159 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки - 2026 год;
3) Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей 130 м в двухтрубном исполнении от ТК-8 до ТК-18, квартал 2 – квартал 1, п. Новомальтинск, способ прокладки – подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки, труба стальная, Дн 108 мм на трубу стальную (130 м в двухтрубном исполнении) Дн 108 с устройством тепловой изоляции из скорлуп ППУ, способ прокладки - подземная, в непроходных каналах, ж/б лотки – 2028 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.


Глава Новомальтинского 
сельского поселения 								   Т.В. Маркова
