Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
[bookmark: _GoBack]От 24.07.2024г.                                                                                         № 69
п. Новомальтинск

О внесении изменений в схему водоснабжения на период до 2034 года 

В соответствии с   Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь ст.ст. 23,46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление от 08.09.2015г. № 201 «Об утверждении схемы водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года» (далее – Схема ВС) следующие изменения:
1.1. В Пункте 1.1.1. Главы 1 Схемы ВС слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
1.2. Пункт 1.1.3.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Техническое обследование системы централизованного водоснабжения п. Новомальтинск проводилось в 2024г. Результаты технического обследования отражены в Акте технического осмотра».
1.3. Пункт 1.1.3.7. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Горячее водоснабжение на территории Новомальтинского сельского поселения осуществляется по открытой схеме. Горячее водоснабжение Новомальтинского сельского поселения осуществляется только в осенне-зимний период (отопительный)».
1.4. В Пункте 1.1.5. Главы 1 Схемы ВС слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
1.5. Пункт 1.3.15. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «В настоящий момент на территории Новомальтинского сельского поселения гарантирующий поставщик в сфере холодного водоснабжения не определен».
1.6. Абзац седьмой Пункта 1.4.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «В п. Новомальтинск необходимо произвести закольцовку существующих водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Водопроводные сети, находящиеся в изношенном состоянии, подлежат перекладки, в первую очередь это участок сетей от ВК-19 до ВК-20.»
1.7. Последний абзац Пункта 1.4.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Предлааемые мероприятия:
- строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3;
- подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений;
- водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м;
- замена изношенных сетей водоснабжения от ВК-19 до ВК-20 D 100 мм, длина 150 м;
- строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3;
- кольцевание существующих водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м;
- кольцевание существующих водопроводных сетей D 50 мм, длина 580».
1.8. Таблицу 18 Схемы ВС изложить в следующей редакции:
Таблица 18 - Основные мероприятия развития системы водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование объектов системы водоснабжения
	Ед. изм.
	Количество по очередям строительства

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3
	Ед.
	
	2

	2
	Подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений
	Ед.
	
	1

	3
	Водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м
	м
	
	3600

	4
	Замена изношенных участков сети
от ВК-19 до ВК-20
	м
	150
	

	5
	Строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3
	Ед.
	2
	

	6
	Кольцевание существующих водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м
	м
	1450
	

	7
	Кольцевание существующих водопроводных сетей D 50 мм, длина 580 м
	м
	580
	


1.9. Таблицу 18 Схемы ВС изложить в следующей редакции:
Таблица 19 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование объектов системы водоснабжения
	Затраты, тыс. руб.

	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3
	
	* ПСД

	2
	Подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений
	
	* ПСД

	3
	Водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м
	
	* ПСД

	4
	Замена изношенных участков сети
от ВК-19 до ВК-20
	2 000**
	

	4
	Строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3
	* ПСД
	

	5
	Кольцевание существующих
водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м
	* ПСД
	

	6
	Кольцевание существующих
водопроводных сетей D 50 мм, длина 580 м
	* ПСД
	



* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации;
** – стоимость мероприятия является ориентировочной и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону в процессе разработки сметной документации.
1.10. Таблицу 21 Схемы ВС читать в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.



Исполняющая обязанности
главы администрации                                                                       О.С.Акимова 


Таблица 21 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

	Группа
	Целевые показа гели на 2019 год
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- х и,\ 1 и чес к и м 11 о казател я м.%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по м и кроб и ол о ги чес к и м 11 о казател я м.%
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	3,65
	3,5
	3,3
	3,1
	3,0
	2,8
	2,6
	2,5
	2,45
	2,4
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,714
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей.%
	67
	62,8
	57,6
	52,8
	48,4
	44,3
	40,7
	37,3
	37,0
	36,7
	36,4
	36,4
	38
	40
	42

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	Менее 1%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),%
	30,00%
	37%
	44%
	51%
	58%
	65%
	72%
	79%
	86%
	93%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	0,00%
	17%
	33%
	50%
	67%
	70%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%

	
	промышленные объекты
	0,00%
	17%
	33%
	50%
	67%
	83%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	0,00%
	25%
	50%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%
	75%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	50%
	60%
	65%
	65%
	65%
	70%
	70%
	75%
	75%
	75%
	75%

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	4,0
	3,9
	3,8
	3,8
	3,7
	3,6
	3,5
	3,4
	3,3
	3,2
	3,1
	3,1
	3,0
	2,9
	2,3

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год)
	не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения)

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения)

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения)



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.


