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ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (в дальнейшем – Новомальтинское МО) выполнен на основании муниципального контракта № 0134300079611000003 от 09.04.2012 г., заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Новомальтинского МО, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 г. №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, а также положениями технического задания к проекту.

К задачам, связанным с решением вопросов местного значения Новомальтинского сельского поселения в области инженерной подготовки территории и ГО ЧС относятся:
Инженерная подготовка территории

- обеспечить инженерную подготовку территории.

ГО ЧС

- обеспечение безопасности населения, которое включает эвакуацию, обеспечение защитными сооружениями и предметами первой необходимости в случае риска возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного или иного характера;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых территорий в мирное и военное время, а также в условиях риска возникновения ЧС;

- обеспечение защиты от последствий ЧС градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- обеспечение пожарной безопасности;

- размещение и развитие системы связи и оповещения.
Примечание. При разработке «Генерального плана сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» учитывались материалы «Схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного образования». 

Состав проекта
	№ п/п
	Наименование
	Секретность

	Текстовые материалы

	Утверждаемая часть

	1. 
	Том I. Положения о территориальном планировании 
	Несекретно

	Материалы по обоснованию

	2. 
	Том II. Градостроительные решения (Сводная информация о состоянии территории, направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, а также предложения по территориальному планированию)
	Несекретно

	3. 
	Том III. Часть 1. Инженерная защита территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ДСП

	4. 
	Том III. Часть 2. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды
	Несекретно

	Графические материалы

	Утверждаемая часть

	1. 
	Проектный план. Основной чертеж. Масштаб 1: 25 000
	Несекретно

	2. 
	Проектный план. Основной чертеж территории п. Новомальтинск.

М 1:2 000
	Несекретно

	3. 
	Проектный план. Основной чертеж территории д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно

	4. 
	Схема планируемого размещения объектов теплоснабжения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	5. 
	Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	6. 
	Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно

	7. 
	Схема планируемого размещения объектов электроснабжения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	8. 
	Схема планируемого размещения объектов электроснабжения д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно

	9. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры. М 1:25 000
	Несекретно

	10. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры п. Новомальтинск.

М 1:2 000 
	Несекретно

	11. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры д. Бадай.М 1:2 000
	Несекретно

	Материалы по обоснованию

	12. 
	Схема расположения Новомальтинского муниципального образования в структуре Усольского района. М 1:250 000
	Несекретно

	13. 
	План современного использования территории. М 1:25 000
	Несекретно

	14. 
	План современного использования территории п. Новомальтинск.

М 1:5 000
	Несекретно

	15. 
	План современного использования территории д. Бадай. М 1:5 000
	Несекретно

	16. 
	Схема комплексной оценки территории. М 1:25 000
	Несекретно

	17. 
	Схема зон с особыми условиями использования территории (ОКН). М 1:25 000
	Несекретно

	18. 
	ИТМ ГО ЧС. Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000
	ДСП

	19. 
	ИТМ ГО ЧС. Схема оповещения. М 1:25 000
	ДСП


Используемые сокращения

МО – муниципальное образование
ГО - гражданская оборона и ЧС - чрезвычайные ситуации
ИТМ - инженерно-технические мероприятия
СНиП - строительные нормы и правила
ГОСТ - государственные стандарты


ГЛАВА I. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ

1. Природные условия
1.1. Географическое положение

Новомальтинское муниципальное образование расположено в северо-восточной части Усольского района.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай. Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7 км от районного центра, 94 км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 1,3 км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит Московский тракт. Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.

От точки пересечения северо-восточной границы Тайтурского муниципального образования и северной границы Среднинского муниципального образования граница Новомальтинского муниципального образования проходит по юго-восточной границе Тайтурского муниципального образования до р. Ангара, далее по границе Усольского района с Усть-Ордынским Бурятским округом до восточной границы г. Усолье-Сибирское, затем поворачивает на запад и проходит по восточной, северной границе г. Усолье-Сибирское до правого берега р. Белая, пересекает р. Белая и идет вниз по течению по левому берегу р. Белая до границы лесного массива, затем проходит по северо-западной границе садоводческого некоммерческого объединения «Автомобилист», по юго-западной границе лесного массива, затем идет на северо-запад по полевой дороге до автомобильной дороги «Средний - Мальта – Бадай», пересекает ее, пересекает ж/д ветку на ЗАО «Новомальтинский завод строительных материалов», затем в 1 км северо-западнее от ж/д ветки поворачивает на восток и идет по полевой дороге до пересечения с автомобильной магистралью «Красноярск – Иркутск», идет на северо-запад вдоль юго-восточной стороны полосы отвода автомобильной магистрали «Красноярск – Иркутск» до южной границы Среднинского муниципального образования, поворачивает на северо-восток вдоль границы Среднинского муниципального образования, проходит вдоль юго-восточной границы Среднинского муниципального образования до юго-восточной границы Тайтурского муниципального образования.
1.2. Рельеф

Территория Новомальтинского муниципального образования находится в пределах Иркутско-Черемховской равнины.

Рельеф представляет собой полого-волнистую равнину, низкие гипсометрические высоты которой определяются новейшими движениями отрицательного знака, а полого-волнистый рельеф – наличием песчано-глинистых пород. Обширная аллювиальная равнина сформировалась из серии так называемых «внутренних дельт». Для территории муниципального образования характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты. Интенсивное заболачивание территории происходит на междуречье р. Ангара и р. Белая.

1.3. Ресурсы почв

Поселок Новомальтинск расположен на подошве из скального грунта перемежающегося линзами глины. В северо-западной части поселка находится плодородный слой почвы, под которым расположено месторождение глины.

1.4. Геологическое строение

В геологическом строении на основной части территории муниципального образования принимают участие осадочные породы, трансгрессивно залегающие на кристаллическом фундаменте. Среди осадочных пород снизу вверх по разрезу залегают отложения карбонатной формации нижнего отдела кембрия, нижнего и среднего отдела юры, отложения неоген-четвертичной и четвертичной системы. В основной части территории, особенно вблизи бортов долин, юрские и неогеновые отложения уничтожены денудацией, и на поверхность выходят нижнекембрийские породы.

Палеозой. Кембрийская система. Нижний отдел

Нижнекембрийские породы сложены преимущественно доломитами. В строении нижнекембрийских отложений выделяются свиты (снизу вверх): Ушаковская, мотская, усольская, бельская, булайская и ангарская. Общая мощность нижнекембрийских пород на исследуемой территории 1 500-1 900 м. Особое значение для региона имеет усольская свита. 

Условия осадконакопления. Вся нижнекембрийская толща осадков сформировалась в морских условиях. Неустойчивый морской режим нижнекембрийского моря сказался на составе осадочных пород, приводя к изменению в разных слоях содержания карбонатов (доломита и кальцита), сульфатов, хлоридов, к различиям в гранулометрическом составе осадков. Судя по литохимическим особенностям пород, формирование булайской свиты нижнего кембрия происходило в мелководной и прибрежной зонах раннекембрийского морского бассейна. Этапы значительного обмеления бассейна благоприятствовали усилению солености. На границе между нижнебулайским и верхнебулайским временем бассейн становится более глубоководным, с меньшей соленостью. В раннеангарское время повторяются условия осадконакопления раннебулайского времени (мелководья, лагуны), фиксируются трещины усыхания, волноприбойные знаки. В позднеангарское время наступает некоторая стабилизация водного режима, выразившаяся в углублении моря и уменьшении солености, но на завершающих этапах вновь происходит обмеление морского бассейна и, вероятно, расчленение его на лагуны или полузамкнутые бассейны лагунно-морского типа.

Мезозой. Юрская система. Нижний отдел и нижняя часть среднего отдела
Нижнекембрийские отложения после значительного перерыва в осадконакоплении были перекрыты юрскими континентальными отложениями. 

Эти отложения обычно занимают вершины и верхние (иногда средние) части склонов водоразделов. Среди юрских пород широко представлены континентально-терригенные грубокластические и озерно-болотные угленосные породы. Общая мощность юрских отложений – 380-400 м. Юрские породы представлены тремя свитами: заларинской – J1zl, черемховской – J2tsch и присаянской – J2ps. Позднее стратиграфическое положение свит было пересмотрено: заларинская свита стала рассматриваться как нижняя пачка черемховской свиты, черемховская свита была отнесена к нижнему отделу юры - J1, а присаянская свита – к нижне-среднеюрским отложениям - J1-2. В 1981 г. 

Условия осадконакопления. Юрские отложения являются комплексом пород озерно-речного и болотного типа (нередко угленосных). Для них характерны мульдообразные формы залегания в пределах впадин доюрского рельефа. Само формирование впадин связано с развитием предгорного прогиба. Накопление во впадинах озерных, пойменно-русловых отложений или торфяников определялось конкретными условиями, глубиной, размерами впадин и положением местного базиса эрозии. На склонах впадин встречаются делювиальные образования и переотложенные продукты доюрской коры выветривания.

Степень окатанности галечного материала юрских пород и его состав (фельзит-порфиры, кварцевые порфиры, гранит-порфиры, граниты, гнейсы и гранито-гнейсы) свидетельствуют о том, что шел размыв пород, располагавшихся на месте позже поднявшегося Восточного Саяна. На островах, плоских водоразделах и участках мелководья вырабатывалась мощная кора выветривания, или мелководные отложения. При заполнении впадин днище юрского озерно-речного бассейна стало более плоским. Существовали острова, отмели и болота с богатой растительностью (углеобразование). В средней юре береговая линия юрского водного бассейна отступала на север и северо-запад. 

Кайнозойские отложения
В районе исследования выделяется четыре группы кайнозойских образований, резко различающихся по генезису и возрасту:

- предположительно раннекайнозойские (возраст n·10 млн лет) - к ним следует отнести значительную часть продуктов древних кор выветривания, имеющих преимущественно белый цвет; 

- позднекайнозойские (5-2 млн лет), преимущественно красноцветные, нередко проработанные почвообразованием;

- четвертичный аллювий – отложения современных рек (фация руслового, пойменного и старичного аллювия), приповерхностные части которого имеют очень молодой возраст (n·100-n·1000 лет), но в разрезе надпойменных террас его возраст может быть гораздо древнее (n·10 - n·100 тыс. лет);

- молодые четвертичные отложения (возраст n·1-n·10 тыс. лет) – элювиальные и делювиальные отложения, образованные при разрушении юрских и кембрийских пород, и продукты эоловой переработки рыхлых пород.

В раннем кайнозое (или даже раньше) в условиях существовавшего тогда субтропического и тропического климата юрские отложения подверглись интенсивному химическому выветриванию. В различных фациальных и биогеохимических обстановках шло формирование новообразованных глинистых минералов - каолинита и смектита. Сформировались древние коры выветривания. Коры выветривания легко разрушались. Вследствие денудации в настоящее время на исследуемой территории можно встретить только их «корни» – самые нижние части древних кор выветривания. Однако глинистые и кремнисто-глинистые продукты размыва и переотложения этих кор выветривания до сих пор встречаются на плоских вершинах водоразделов и прилегающих склонах.

В позднем кайнозое (миоцен-плиоцен) в условиях теплого аридного климата образовались маломощные красноцветные отложения, представленные суглинками. Разрушение пород и образование глинистых минералов в неогене шло не столь энергично, как в раннем кайнозое, но процессы освобождения железа из минералов и перевод его в окисную форму способствовали приобретению красной окраски выветрелой породой, древними почвами и делювиальными продуктами их переотложения. В дальнейшем маломощные красноцветные коры выветривания и их дериваты были в значительной степени уничтожены денудацией.

В плейстоцене в условиях холодного и умеренно холодного климата, в том числе и в современной климатической обстановке, приповерхностные слои химически невыветрелых и слабовыветрелых юрских пород подвергались интенсивному физическому выветриванию - разуплотнению и разрыхлению без разрушения слагающих их минералов. Физическое выветривание шло под воздействием перепадов температур, увлажнения и высыхания, замерзания и оттаивания. Некоторое участие принимали химические процессы, в частности растворение. В результате произошло превращение плотных пород в элювий – рыхлые пески и супеси с включениями гравия и гальки, и постепенная транспортировка их делювиальными процессами вниз по уклону местности.

Нижнекембрийские породы подвергаются физическому выветриванию, образуя обломочные коры выветривания. Из химических процессов здесь активно развивается выщелачивание – растворение и вынос карбонатов, выполнявших в нижнекембрийских породах роль породообразующих (95-99%) минералов и функцию цемента. В зоне выветривания после выноса карбонатов остается незначительное количество рыхлого суглинистого или глинистого осадка, включающего песчаные частицы и обломки кремня, ранее присутствовавшие в породах.

Среди плейстоценовых образований на территории исследования широко представлены озерные и аллювиальные отложения, имеющие преимущественно песчаный и супесчаный состав.

1.5. Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах Новомальтинского муниципального образования находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

1. Бадайское русловое месторождение песчано-гравийной смеси. Запасы посчитаны по категории A+B+C1 и не утверждены.

2. Бадайское месторождение доломитов. Запасы подсчитаны по кат. A+B+C1 и утверждены протоколом ТКЗ №33 от 1960 г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
1.6. Климатические условия

Климат на территории Новомальтинского муниципального образования средне континентальный, с господством Сибирского циклона в зимнее время. Это определяет продолжительность холодной зимы (до 200 дней) и жаркого короткого лета. Среднегодовая температура воздуха -1,3ºС. Абсолютный максимум составил +37ºС, абсолютный минимум -51ºС. Среднегодовое количество осадков 386 мм. Преобладающими являются ветра северо-западного и юго-восточного направлений.

Таблица 1. Климатические показатели.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение средних величин или дат основных климатических показателей

	1. Температура воздуха:
	
	

	- среднегодовая
	град.
	-1,3

	- абсолютная максимальная
	«
	+37

	- абсолютная минимальная
	«
	-51

	2. Среднегодовое количество осадков
	мм
	386

	3.Продолжительность вегетационного периода
	дней
	140-160

	4. Последние весенние заморозки
	дата
	II декада июня

	5. Первые осенние заморозки
	«
	II декада августа

	6. Средняя дата замерзания рек
	«
	II декада ноября

	7. Средняя дата начала паводка
	«
	апрель

	8. Снежный покров:
	
	

	- мощность
	см
	20-25


	- время появления
	дата
	12 октября

	- время схода в лесу
	«
	25 апреля

	9. Глубина промерзания почвы
	см
	до 250

	10. Направление преобладающих ветров по сезонам:
	
	

	- зима
	румб
	С-З 40(

	- весна
	«
	С-З 34(

	- лето
	«
	С-З 30(

	- осень
	«
	С-З 29(

	11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам:
	
	

	- зима
	м/сек
	3,0

	- весна
	«
	5,1

	- лето
	«
	3,0

	- осень
	«
	3,2

	12. Относительная влажность воздуха
	%
	72


Климатические факторы, отрицательно влияющие на сельскохозяйственные культуры:

· суровая продолжительная зима с малым количеством осадков и глубоким промерзанием почвы (до 250 см);
· поздние весенние и ранние осенние заморозки;
· короткое жаркое лето с низкой относительной влажностью воздуха в начале вегетационного периода (май-июнь) и значительным количеством осадков в конце вегетационного периода (август-сентябрь);
· высокая скорость ветра в весенний период.

Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IB.

1.7. Гидрологическая характеристика

В гидрологическом отношении территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования представлена реками Ангара, Белая.
Реки Новомальтинского муниципального образования относятся к бассейну р. Ангара, которая в северной части территории находится в подпоре от плотины Братской ГЭС. 

Река Ангара.

Речная сеть бассейна р. Ангара довольно развита. На территории муниципального образования она представлена её левым притокам – р. Белой. Ширина реки Ангара 556-886 м, глубина 2,4-3,9 м, скорость течения 1,2-1,4 м/с. Уровень воды в Ангаре регулируется Иркутской ГЭС. Долина реки имеет ящикообразную форму. Склоны ее асимметричны, левый - крутой (25-30°) высотой 150-300 м, выпуклой формы; правый - более пологий; умеренно рассеченный падями и распадками, по которым текут небольшие ручейки. Склоны поросли густым смешанным лесом с преобладанием хвойных пород, в местах населенных пунктов частично распаханы, особенно I надпойменная терраса.

Река Белая образуется при слиянии Большой Белой и Малой Белой. В свою очередь, р. Большая Белая принимает крупный приток – р. Урик, а Малая Белая – реки Онот и Малую Иреть. Бассейн реки занимает часть горной системы Восточного Саяна. Наибольшие высоты бассейна превышают 2 000 м, тогда как на остальной территории бассейна высота колеблется от 1 100 до 900 м. 

Река характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200 см в сутки при среднем значении 40-100 см в сутки.

Критические уровни на реке – это низкие меженные уровни, при которых происходит нарушение нормальных условий судоходства, затруднен забор воды, а также высокие уровни, сопровождающиеся выходом воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, промышленных предприятий.

Высокие критические уровни воды чаще всего отмечаются в летне-осенний период во время выпадения жидких осадков и весной при разрушении ледостава.
Сравнительно крупные массивы болот приурочены к нижнему течению р. Белой. Развитию болот на больших пространствах препятствует незначительная емкость почвогрунтов, подстилаемых многолетней мерзлотой и скальными породами, сравнительно небольшая годовая сумма осадков и расчлененность рельефа, создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод.

Для годового хода уровней воды реки Белой характерно чередование подъемов и спадов в теплый период года и низкое состояние в холодный.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 дней до вскрытия реки и приходится на первую половину мая. Крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Продолжительность стояния высоких уровней от 40 до 60 суток. Наибольшая амплитуда колебания уровней воды наблюдается в многоводные годы.

График весенних колебаний уровней воды имеет гребенчатый вид. За весенними подъемами непосредственно следуют летние подъемы.

В начале июля повсеместно начинают выпадать обильные дожди, которые способствуют таянию высокогорных снегов и ледников, вызывающие повышение уровней воды.

В осенний период резко уменьшается поверхностный сток, что ведет к значительному (на 1-1,5 м) снижению уровней воды.

Характерным является повышение (на 1-1,5 м) уровней воды в период образования ледостава, вызванное сужением русла и уменьшением его пропускной способности. После ледостава уровни снижаются вначале быстро, а потом (до конца зимы) более медленно.

Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по причине их локального значения.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Величины стока изменяются по территории от 156 до 457 мм и в сильной мере зависят от высоты бассейна. Неравномерное распределение стока отмечается также и по сезонам. Для рек, формирующих свой сток в равнинной части территории, максимальные расходы и уровни воды могут быть приурочены как к весеннему половодью, так и к паводкам. Зимой многие малые реки перемерзают и формируют наледи.

Реки бассейна р. Ангары замерзают в конце ноября и вскрываются во второй половине апреля. Мелкие реки промерзают до дна, образуя наледи. Ледяной покров держится 160-170 дней.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, что приносит немалый ущерб хозяйству. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.

Ширина водоохранной зоны согласно Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 6 декабря 2011 г. ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон составляет:

200 м – р. Ангара, р. Белая.
2. Инженерная подготовка территории
2.1. Настоящее положение

Территория Новомальтинского муниципального образования имеет ряд неблагоприятных факторов по инженерно-строительным условиям:

- затопление территории паводковыми водами р. Белая;

- нарушенная организация отвода поверхностных вод.

Территории в зоне подтопления вешними и дождевыми водами

Населенные пункты Новомальтинского муниципального образования подвержены процессам затопления. Основным источником гидрологической опасности является река Белая.
Территория в границах п. Новомальтинск (левый берег р. Белая) в зону затопления не попадает, в основном, в зоне затопления расположен правый берег р. Белая, в районе д. Бадай частично в зоне затопления расположена жилая застройка, объекты социально-культурного и бытового назначения не попадают.

Р. Белая характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200 см в сутки при среднем значении 40-100 см в сутки.

Наибольшую изменчивость имеют высшие уровни воды летне-осеннего периода. Их амплитуда колебания составляет 2-10 м. Высшие уровни весеннего половодья более устойчивы, амплитуда их колебаний составляет 2-6 м. Самыми устойчивыми уровнями воды являются меженные, их высота зависит от водности периода, а амплитуда колебания не превышает 0,4-1,0 м.

Паводки 1952 г., 2001 г., прошедшие в конце июня – начале июля, вызвали исключительное по своим размерам и причиненным убыткам наводнение. Паводки вызваны обильными дождями, обусловленными сформировавшейся и активно развивавшейся циклонической деятельностью. Более 100 мм осадков выпало в бассейне Белой. Интенсивность подъема уровня составляла 343 см в сутки, этот уровень на Белой является максимальным за весь период наблюдений.
Нарушенная организация отвода поверхностных вод
В процессе застройки и благоустройства территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен нее создают организованную закрытую систему водоотвода. Для отвода поверхностного стока с боковых склонов в соответствии с планировкой улиц проектируют боковою сеть водостоков.

В целом по территории из-за больших уклонов создаются сложности с водоотведением. Отсутствует система водостоков, кюветов дорог. Атмосферные осадки локализуются и не выводятся, скапливаясь в пониженных частях рельефа.
2.2. Проектное решение

Для дальнейшего развития населенных пунктов проектом не предусматривается освоение особо неблагоприятных по инженерно-строительным условиям территорий.

Основные мероприятия инженерной подготовки направлены на улучшение обстановки по зонам затопления и организации отвода поверхностных вод.

В целях создания благоприятных условий необходимо выполнение следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- комплекс мероприятий на территориях, подверженных подтоплению;

- организация отвода поверхностных вод.
Для уточнения мероприятий по инженерной защите территории должны проводиться гидрометеорологические, инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.

Защита территории от подтопления

Защита территории от затопления производится обвалованием (устройство дамбы обвалования) береговой полосы р. Белая в районе д. Бадай протяженностью 2,5 км, заложение откосов 1:1,5.

Обвалование территории применяют как для защиты земель от затопления, так и для регулирования и управления водным потоком на поймах. В данном случае используется одностороннее обвалование, когда защита земель происходит на одном берегу.

Дамба размещается вдоль речного русла – работает под напором в период летних паводков в течение 25, иногда более 45 дней. Трассировка дамбы производится по повышенным участкам русла. Валы возводятся из местного грунта с соблюдением рекомендаций, относящихся к земляным плотинам, с учетом воздействия на основание и мокрый откос продольного течения.

Организация поверхностного стока 

Общим для населённых пунктов мероприятием по инженерной подготовке территории является организация поверхностного стока.

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт. Необходимо выполнение проектных работ по созданию единого организованного водостока.

Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6 м и глубиной до 1,0 м.

ГЛАВА II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
3. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (Федеральный закон №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. с изменениями на 19 мая 2010 г.).
Источники ЧС определяются в соответствии с их классификацией по сфере возникновения.
Поражающий фактор источника ЧС – составляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются существующими параметрами (ГОСТ 22.0.02-94).
Согласно СП 11-112-2001 (Приложение Д) территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования не отнесена по степени опасности ЧС природного и техногенного характера к зонам неприемлемого риска, жесткого контроля и приемлемого риска.
3.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций военного времени
К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города и другие населенные пункты, захват отдельных объектов, имеющих стратегическое значение, применение противником оружия массового поражения.

Поражающим фактором здесь является действие, оказываемое на людей, объекты и окружающую среду современными средствами поражения. Поражающие факторы могут воздействовать также одновременно и последовательно.

Возможными последствиями воздействия современных средств поражения на функционирование сельского поселения Новомальтинского муниципального образования может быть нарушение жизнедеятельности населения. В том числе – нарушение транспортного движения в связи с разрушением зданий, завалом и разрушением дорожного покрытия улиц; нарушение радио и телефонной связи; нарушение снабжения жилых и общественных зданий водой и электроэнергией; взрывы и пожары; заражение территории, атмосферного воздуха, продуктов питания и воды химическими, радиоактивными или бактериальными веществами; поражение, ранение или гибель людей; при разрушении гидротехнических сооружений возможно возникновение зон катастрофического затопления.

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне и особо важных объектов нет. Возможными целями могут быть:

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты жилищно-коммунального и социального обеспечения;

- объекты сельского хозяйства и экономики;

- объекты связи и оповещения;

- потенциально опасные объекты.

3.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Зона природной чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственного стандарта Российской Федерации 22.0.03-95.
3.2.1. Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).
Риска возникновения опасных геологических явлений нет, в связи с отсутствием на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования лавино-, оползне-, селеопасных участков.
Землетрясения

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний (ГОСТ РФ 22.0.03-95). 

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах следует учитывать:

· интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);
· повторяемость сейсмического воздействия.

Определение сейсмичности площадки строительства следует производить на основании сейсмического районирования. Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации «ОСР-97», территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования относится к району 5-6 бальной сейсмичности. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) сейсмическая активность на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования относится по категории опасности процессов к умеренно опасным процессам, т.к. интенсивность составляет 5-6 баллов.
Проектирование зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах  необходимо проводить в соответствии со СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах».

При проектировании зданий и сооружений для строительства в сейсмических районах надлежит:

· применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие наименьшие значения сейсмических нагрузок;
· принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы, равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия;
· в зданиях и сооружениях из сборных элементов располагать стыки вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность и однородность конструкций с применением укрупненных сборных элементов;
· предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие при этом устойчивость сооружения.

3.2.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду.

При планировании зданий и сооружений для постройки в зонах возможного воздействия поражающих факторов опасных гидрологических процессов должны учитываться нормы и правила инженерной защиты территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов, установленные СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».
Населенные пункты сельского поселения Новомальтинского муниципального образования подвержены процессам затопления. Основным источником гидрологической опасности является река Белая.

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (Приложение Б) подтопление территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования относится по категории опасности процессов к умеренно опасным процессам, т.к. площадная пораженность территории составляет менее 50%.

3.2.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

Опасные метеорологические явления и процессы на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования не наблюдаются.
3.2.4. Природные пожары

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ РФ 22.0.03-95).

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами, перехода природных пожаров на населенные пункты, возникновения крупных природных пожаров находится в пределах допустимых значений.

3.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ 22.0.05-94).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями и проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ 22.0.05-94).

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Нижеследующая классификация произведена на основе Государственных стандартов Российской Федерации:

· ГОСТ РФ 22.0.05-94;
· ГОСТ РФ 22.0.02-94;
· СТ СЭВ 383-87.

3.3.1. Риски возникновения ЧС на взрывопожароопасных объектах

Взрывопожароопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Взрыв – быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.02-94).

Пожар – неконтролируемое горение, приводящее к ущербу (СТ СЭВ 383-87).

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования взрыво- и пожароопасных объектов нет; сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе в жилой зоне.

3.3.2. Риски возникновения ЧС химически опасных объектах

Химически опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества, при аварии на котором или при разрушении которого может произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Химическая авария – авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или к химическому заражению окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное химическое вещество – химическое вещество, прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель (ГОСТ 22.0.05-94).
Химическое заражение – распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количествах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона химического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени (ГОСТ 22.0.05-94).

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования химически опасных объектов нет. Территория не попадает в зону химического заражения при авариях на химически опасных объектах, расположенных на территориях других муниципальных образований в непосредственной близости от сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
3.3.3. Риски возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасный объект – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационная авария – авария на радиационно-опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) ионизирующих излучений за границы, предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта, в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиоактивное загрязнение – загрязнение поверхности земли, атмосферы, воды либо продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона радиоактивного загрязнения – территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение (ГОСТ 22.0.05-94).

Радиационно-опасные объекты на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования отсутствуют. Территория не попадает в зону радиационного заражения при авариях на радиационно-опасных объектах, расположенных на территориях других муниципальных образований в непосредственной близости от сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
3.3.4. Риски возникновения ЧС на биологически опасных объектах

Биологическая авария – авария, сопровождающаяся распространением опасных биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

Зона биологического заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды (ГОСТ 22.0.05-94).

Опасное биологическое вещество – биологическое вещество природного или искусственного происхождения, неблагоприятно воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в случае контакта с ними, а также на окружающую природную среду (ГОСТ 22.0.05-94).

Биологически опасных объектов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования нет. Территория не попадает в зону биологического заражения при авариях на биологически опасных объектах, расположенных на территориях других муниципальных образований в непосредственной близости от сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
3.3.5. Риски возникновения ЧС на объектах системы жилищно-коммунального обеспечения

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения, эл. сетях.

3.3.6. Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях и объектах

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ 22.0.05-94).

Риска возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования нет в связи с отсутствием таковых.
3.3.7. Риски возникновения ЧС на газо-, нефтепроводах

По территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования газо- и нефтепроводы не проходят.

3.3.8. Риски возникновения ЧС на транспорте

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ 22.0.05-94).

К транспортным ЧС относятся:
· железнодорожная авария – авария на железной дороге, повлекшая за собой повреждение одной или нескольких единиц подвижного состава железных дорог до степени капитального ремонта и (или) гибель одного или нескольких человек, причинение пострадавшим телесных повреждений различной тяжести либо полный перерыв движения на аварийном участке, превышающий нормативное время (ГОСТ 22.0.05-94);
· авиационная катастрофа – опасное происшествие на воздушном судне, в полете или в процессе эвакуации, приведшее к гибели или пропаже без вести людей, причинению пострадавшим телесных повреждений, разрушению или повреждению судна и перевозимых на нем материальных ценностей (ГОСТ 22.0.05-94);
· дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб (ГОСТ 22.0.05-94);
· аварии на водном транспорте – авария, произошедшая в результате стихийных явлений, по техническим причинам или по вине человека, повлекшая за собой разрушение или повреждение водного транспорта, гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений или иной материальный ущерб.

Риска возникновения аварий на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов, нет, по причине отсутствия таковых на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. Территория не подвержена воздействию поражающих факторов при ЧС на, расположенных в непосредственной близости, объектах транспорта.
На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования сохраняется вероятность возникновения ДТП.
3.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
Риски возникновения заболеваемости людей

Исходя из статистики эпидемиологической обстановки следует, что в сельском поселении Новомальтинского муниципального образования маловероятно возникновение эпидемии. Зон, неблагоприятных по санитарно-эпидемиологическим показателям, нет.
Риски возникновения заболеваемости животных

Исходя из статистики, следует, что риск возникновения заболеваний с/х животных находится в пределах допустимых значений. Скотомогильников на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования нет.
4. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, по защите населения и территории в военное время и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

4.1. Концепция плана гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
Концепция плана гражданской обороны определяется, исходя из присвоенной населенному пункту группы гражданской обороны, и опирается на сложившееся зонирование территории и размещение отдельно стоящих, отнесенных к категории по ГО организаций и предприятий, продолжающих работу в военное время.

Постановление правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (с изменениями от 1 февраля 2005 г.) определяет основные критерии и правила отнесения территорий к группам по гражданской обороне.

Отнесение территорий к категориям по ГО осуществляется с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, с учетом мероприятий по защите населения и территорий, в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Отнесение территорий городов или иных населенных пунктов к группам по гражданской обороне осуществляется в зависимости от их оборонного и экономического значения, численности населения, а также нахождения на территории организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне особой важности, первой, второй или представляющих опасность для населения и территорий в связи с возможностью химического заражения, радиационного загрязнения или катастрофического затопления.

Для территорий городов и иных населенных пунктов устанавливаются особая, первая, вторая и третья группы по гражданской обороне.

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования нет населенных пунктов и объектов, имеющих категорию или группу по гражданской обороне; территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования не попадает в зону возможных сильных или слабых разрушений, радиационного, биологического и химического заражения.

Концепция исходит из возможной обстановки на территории населенного пункта и определяет мероприятия по защите населения при возникновении ЧС: эвакуация и рассредоточение, обеспечение населенного пункта защитными сооружениями ГО, а так же включает мероприятия по подготовке к работе в военное время, к восстановлению нарушенного производства и по подготовке системы управления, оповещения и связи.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- спасение населения, которое включает прием эвакуированных, обеспечение защитными сооружениями наибольшей работающей смены действующих в военное время предприятий, учреждений и дежурного персонала, руководства и соединений ГО;

- укрытие неработающего населения поселков и работающих, не занятых в производстве в защитных сооружениях;

- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов поселков в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защита от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие системы связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях;

- готовность помещений и защитных сооружений для размещения эвакуированных.

Перечисленные позиции освещены в последующих главах настоящего раздела.

4.2. Гражданская оборона и мероприятия по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера
Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Федеральный закон №28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г.).

Мероприятия по гражданской обороне – организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (Федеральный закон «О гражданской обороне» №28 от 12 февраля 1998 г.).

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС направлены на обеспечение безопасности жителей населенного пункта в военное время и защиту населения от воздействия факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Особенности проведения мероприятий ГО определяются характером источника ЧС, пространственно-временными характеристикам воздействия поражающих факторов ЧС, численностью вывозимого и выводимого населения, временем и срочностью проведения  мероприятий.

Мероприятия по предупреждению и устранению последствий ЧС направлены на создание и поддержание условий, необходимых для сохранения жизни людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах, предусмотренных для размещения эвакуируемых и проводятся в соответствии с Федеральным законом №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. с изменениями от 19.05.2010 г., который включает в себя следующие положения:

· предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;
· ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
· мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно;
· планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций;
· объем мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, определяется исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства гражданской обороны;
· ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются силы и средства федеральных органов исполнительной власти.

Население Новомальтинского муниципального образования в военное время и в условиях ЧС не эвакуируется; территория пригодна для эвакуации населения из других населенных пунктов.

Эвакуация населения – это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зоны, сложившейся или вероятной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов ЧС) районах (Постановление губернатора Иркутской области №543 «О планировании, организации и проведении эвакуации населения при ЧС природного и техногенного характера на территории Иркутской области» от 09.10.2002).

В чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в военное время эвакуация и рассредоточение на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования проводится согласно «Руководству по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и «Руководством по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующим образом:

· Размещение эвакуированного населения осуществляться в границах своих административно-территориальных образований при наличии необходимых условий для размещения, при отсутствии необходимых условий, размещение можно производить на территориях соседних административно-территориальных образований по согласованию с главами администраций;
· Для проведения эвакуационных мероприятий для жителей предусматриваются пункты приема и временного размещения населения при ЧС (ППВР). ППВР предусматриваются в зданиях школ, детских садов, спортивных сооружений, зданиях клубов и кинотеатров, организаций и других зданиях большой вместимости для размещения пострадавших в случае чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

· Для перевозок рабочих смен объектов, продолжающих работу в военное время, используются все виды пассажирского транспорта; перевозки от станций высадки до предприятий и обратно осуществляются местным транспортом; перевозки из пунктов размещения в загородной зоне к пунктам посадки и обратно осуществляются транспортом районов загородной зоны;

· Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом всего населения, за исключением работающей смены.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций различного характера предусматривается в защитных сооружениях. 
На расчетный срок защитные сооружения, в том числе противорадиационные укрытия (ПРУ) на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, необходимо предусмотреть: 

- в учреждениях здравоохранения как на больных, находящихся на стационарном лечении, так и для обслуживающего персонала (Б-1);

- в подвальных, складских и других типах подобных помещений для предприятий (организаций) на работающую смену (Б-2) и населения (Б-3). 
Перевод помещений на режим защитных сооружений необходимо производить в срок не более чем за 12 часов.

Размещать и обустраивать защитные сооружения необходимо согласно СНиП II-II-77 «Защитные сооружения гражданской обороны».
Поселковые командные пункты размещаются в зданиях поселковых администраций, где должны быть предусмотрены дополнительный источник электроснабжения, 3-хдневный запас воды и пищи, система связи, индивидуальные средства защиты.

Проектные предложения по размещению ППВР и командных пунктов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования обозначены на чертеже «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в таблице 2.

Таблица 2. Проектируемые объекты гражданской обороны на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	№
	Наименование предприятия, организации
	Адрес
	Тип объекта ГО

	1.
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	п. Новомальтинск, 

2-й квартал,  д.1
	Командный пункт

	2.
	Обособленное структурное подразделение МКДУ РДК Дом культуры «Маяк»
	п. Новомальтинск,
5-й квартал, д.3
	Пункт приема и временного размещения (ППВР)

	3.
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Новомальтинская средняя общеобразовательная школа №13»
	п. Новомальтинск,
3-й квартал, д.7
	Пункт приема и временного размещения (ППВР)


4.3. Связь и оповещение
Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе риска возникновения ЧС и от качества поддержания связи при выполнении мероприятий гражданской обороны.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также оборудуется запасной пункт управления (ЗПУ), связанные подземными кабельными линиями в обход наземных коммуникационных устройств.

Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в условиях ЧС.

В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи №422/90/376 от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны города, района, населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Для оповещения населения о мероприятиях ГО предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 Кв. Управление работой громкоговорителей осуществляется дистанционно с центральной станции проводного вещания.

Кроме того для оповещения населения о ЧС рекомендуется использование электросирен «С-40», обеспечивающих территории в радиусе 500 м. Возможно также применение передвижных систем оповещения.
Для охвата всей территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на расчетный срок необходима установка электросирен. Проектные предложения по размещению электросирен «С-40» с радиусом слышимости 500 м представлены на чертеже «Схема оповещения».

Кроме того необходимо оборудовать связь на объектах социально-бытового, жилого и иного назначения, а также потенциально опасных объектах на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования структурированной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно сопряженными с системами дежурно-диспетчерских служб, с целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

4.4. Светомаскировка
В военное время также предусматривается режим светомаскировки, т.к. сельское поселение Новомальтинского муниципального образования входит в состав Иркутской области, которая отнесена к зоне светомаскировки согласно СНиП 2.01.51-90.

На территории, входящей в состав Иркутской области, в военное время предусматриваются два режима работы: полное затемнение и частичное затемнение.

Режим частичного затемнения является подготовительным периодом к введению режима полного затемнения и предусматривает выполнение маскировки наружного освещения основных улиц, дорог, территорий детских, школьных, административных и лечебно-оздоровительных учреждений, а также производственных территорий путем выключения половины светильников.

В режиме частичного затемнения должны работать светильники над входами в здания, в защитные сооружения и въездами на территорию производств. Управление наружным освещением осуществляется централизованно с пультов диспетчерских пунктов. При этом должна быть исключена возможность их местного включения. Для отдельных объектов, удаленных от центров поселков, возможно применение управления наружным освещением местное с использованием рубильников и выключателей, установленных в удобных местах для обслуживания.

Маскировка внутреннего освещения отдельных зданий жилого, производственного и культурно-бытового назначения производится, в основном, установкой на светильниках защитных абажуров, козырьков и маскировка щитами, ставнями и экранами оконных и дверных проемов.

В режиме полного затемнения к объектам, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» (ВТ), относятся: 
- операционные больниц, помещения неотложной помощи; 
- узлы связи, телеграф, междугородные телефонные станции, радиостанции, усилительные станции радиотрансляционных сетей;

- котельные;

- водопроводные и насосные станции;

- канализационные станции;

- диспетчерские пункты электросетевых предприятий; сетей наружного освещения;

- пункты управления ГО и штабы на предприятиях, причем ко всем этим службам предусматриваются надежные подъезды и пешеходные пути. Все они оборудуются световыми знаками и указателями, включение и отключение которых осуществляются одновременно с маскировочным освещением.

Включение и отключение установок наружного освещения должно производиться из пунктов управления освещением централизованно – телемеханически или дистанционно.

Перечень объектов, которые продолжают работу при подаче сигнала «Воздушная тревога» утверждается администрацией муниципальных образований и органов гражданской обороны.

В зданиях и помещениях, не входящих в этот перечень, электрическое рабочее освещение должно отключаться от источников питания или электрических сетей централизованно из возможно меньшего числа мест.

На территории предприятий (производств) самостоятельно предусматриваются мероприятия по светомаскировке и системе оповещения о сигналах ГО. Опробование работоспособности указанных систем производится не реже одного раза в год и ответственность за их состояние возлагается руководителя предприятия. 

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования необходимо провести мероприятия по подготовке системы светомаскировки, а также назначению ответственных лиц и их обучению, на объектах, подлежащих светомаскировке согласно вышеуказанным пунктам и нормативным требованиям по светомаскировке, регламентирующимся СНиП 2.1.53-84.
4.5. Санитарная обработка
Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые по проектным предложениям, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

На всех въездах на территорию сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в военное время необходимо предусмотреть развертывание постов радиационного контроля для обеззараживания транспорта и людей.

4.6. Противопожарные мероприятия
Для городов и поселений предусматриваются противопожарные мероприятия, которые являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий ГО, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов народного хозяйства. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное время, так и в военное время, в очагах массового поражения. Противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с Федеральным законом №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., который включает следующие положения:

1. Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.
2. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
3. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.
4. Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.
5. Пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных формирований, предназначенных для организации предупреждения пожаров и их тушения, проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.
6. Тушение пожаров представляет собой боевые действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожара.

Для предупреждения ЧС, связанных с возникновением пожароопасной ситуации, снижение их тяжести и ликвидация последствий на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение риска вероятности возникновения пожароопасной ситуации, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод и продвижение по территории пожарных расчетов и техники.

В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания, из расчета одна стоянка на группу зданий.

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, оказавшихся в зоне задымления и повышенного температурного режима.

С целью предотвращения распространения очагов пожара, здания общественно-социального назначения оборудуются системами сигнализации и оповещения о возникновении пожара, а также средствами пожаротушения, указатели к которым должны располагаться на всех этажах.

Кроме водозабора из сети, для пожаротушения необходимо предусмотреть поверхностные водозаборы из водоемов и съезды к ним (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городских и сельских поселений субъекта РФ определяется в зависимости от степени пожарной опасности объектов защиты и целей выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ). Или устанавливается, исходя из условия, что время прибытия в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

На территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования подразделений пожарной охраны нет. 

Для соблюдения времени прибытия подразделения пожарной охраны для сельских поселений (20 минут), согласно Федеральному закону №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», на расчетный срок проектом предлагается размещение одного подразделения пожарной охраны на 4 единицы пожарной техники V типа (для охраны населенных пунктов, кроме городов) на территории п. Новомальтинск. Для размещения предусматривается участок площадью 0,85 га (чертеж «Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», таблица 3).
Таблица 3. Силы и средства пожарной охраны на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	№
	Место дислокации
	Площадь земельного участка
	Количество пожарной техники

(ед.)

	1
	п. Новомальтинск
	0,85 га
	4
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3AJIAHUE
Ha noaroToBky «lIpoexTa renepaibHOrO IAHA celibekoro noceaennsi Hopomamstunexoro
MYHHIHIATLHOT0 00pazoBanust Y cobekoro paiiona Mpkyrekoii obaacrim

Ne Hanmenopanne CoJiepiKaHue pasziesioB 3a/laHus
n/n pa3/IesioB 3a/laHus
1 2 3

1 But rpagocrpontenbhoii | I'enepanbhbiii nian HoBOMaJIbTHHCKOTO  MyHHIMIATBLHOTO
JIOKYMEHTaIUN obpasoBanus Ycosbekoro paiiona Mpkyrekoit oGiactu

2 OcHoBanue 18t ITocranosnenue I'masel Hopomanstunckoro MO
pazpaboTKn
IPaJIOCTPOUTEILHOM
JIOKyMEHTaLKH

3 3aka3umk Anvunuctparus HoBoManbTHHCKOTO MyHHIMIIUTBHOTO

obpasoBaHus

4 Hopstank Ornpeyesisiercss  KOHKYPCOM — Ha  [1paBO  3aKJIIOYEHHs

MYHHIMITIBHOTO ~ KOHTpakTa B COOTBETCTBMM  C
OeztepanbbiM 3akoHoM o1 21.07.2005 1. Ne 94-d3 «O
pa3sMEIIEHNH 3aKa30B Ha [OCTABKM TOBApOB, BbIIOJHEHHE
paboT, OKazaHMe  yCIyr JUIi  TOCYNApCTBEHHBIX M
MYHHUIMTIATBHBIX HYK.

5 XapaxrepucTHka HoBoMallbTHHCKOE MYHHIMIIAIbHOE 00pa3oBaHue co
oObekTa CTATYCOM  CEIIbCKOrO  MOCEJICHMS, BXOJMT B COCTaB
TEPPUTOPHAIILHOTO VYcoibekoro paitona.

TLIAHAPOBAHHA Hacenennple  MyHKTBI,  BXOAfIIME B COCTaB
TEPPUTOPUH HoBomaybTHHCKOTO MYHHIMIIAILHOTO
obpazoBaHus:

¢. n. HoBOMQJIbTHHCK aJMHHHCTPATHBHBIA LEHTP,
Hacejienue - 1557 veir.;

2. Banait — 346 vein.;
O01as uncieHHoCcTh HacelieHus: — 1903 e

Teppuropus B rpaHuIax HoBoMaJIbTHHCKOTO
MyHHIHTAIBHOTO oOpasoBanus — 140,8 KB.KM.

OcHOBHbBIE HarpapJICHUs [TPOMBIIUIEHHOCTH ITOCCICHHS —

Kpynubie — npeanpsiTHsi-  KHPIHYHBIA  3aBOJ,  3aBOJ
CTPOUTENIBHBIX MAaTEPHAIOB B TOM 4HCIIe Ipajloodpasyionme

Kimumar:

Hasmnuue pex 1 Ipyrux KpyHmHBIX BOJIOEMOB:

3a|<a'x-mx:<‘/’%‘{" [(p;/ JLIL. Anemosckas [oapaaunk:
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PacTuTelbHOCTD!
Hajmumne 1osie3HblX HCKOMaeMbIX:

YpoBelh 00ECCUCHHOCTH  HHKEHEPHO, TPAHCIIOPTHOH 1
CONMaIbHOI MH(pPAcTPYKTYpOii

V 1aieHHOCTh 0T 00J1acTHOTO 1eHTpa — 90 KM,

CoobuieHne ¢ 00JACTHBIM [EHTPOM  OCYIIECTBISICTCS 110
yuactkam asrogopor Mpkyrek — Kpachospek, Mpkyrek —

Kenesnoi JIOpOroi
., PEYHBIM TPAHCIOPTOM — IO
peke , OT nopta J10 mopTa

Ocnoxustoiue hakTopbi:
- 3aTONJIAEMOCTD OT PEKH B IABOJAKOBbIH I1EPHOJL;
- CeliCMUUYHOCTD, OAIIOB

- JIECHBIE, CTCITHBIC MOKAPHI.

e
6 Marepualibl,
1IpeJI0CTaBIIseMble
3aKa3IMKOM:
6.1. VicXoJiHble IaHHbIE | — TpaHMIla MyHHIUIATBHOIO 00pasoBaHHs;
Jutst pa3paboTKu .
—  MaTepHaibl HHKCHEPHO-TEOJIOTHUECKHX H3bICKAHUH
JIOKYMEHTOB
TEPPHTOPHATILHOTO —  MarepHabl 3eMJICTIOJIb30BAHMS (cxeMbl
[UIAHNPOBAH S 3eMJIENOJIBL30BAHMS, OTBO/IbI);
—  MHBEHTAPU3ALMOHHBIC JAHHBIE 10 JKHIMIIHOMY (OHILY,
PEIPHATHSM H yUPERIEHUAM 00CIYKUBAHUS
—  JIaHHBIC O TNPOMBIILICHHBIX [PEINPUATHSAX, OOBEKTaX
KOMMYHAILHOTO  XO3SCTBA;  yJIHUYHO-IOPOKHOH  CCTH,
W CTpOHTENbHOI Oase;

L

— Marepuajibl 110 CyIIECTBYIOMHUM U NPOCKTUPYEMbIM CCTAM
BOHOCH&6)KCHH$L BOJIOOTBEJICHUSA, TerocHabKeHus,
3HCKTpOCH216)KeHHﬂ, TCJIC(I)OHH'S&HHH'.

— Marepuabl, CcoJepKalne CBEJIECHUS O COBPEMEHHOM
COCTOSAHUH Opr)KaIOU.lCﬁ Cpelbl, CaHUTAPHO-TUTMEHUIECKOIO
M OKOJIOTMYECKOTO COCTOSIHUS TEPPUTOPHH;

— (o nauupM CiykObl 110 0XpaHe 00BEKTOB KYJILTYPHOTO
nacieaus Mpkyrckoit obnactn);

- cgedenus 06 0co00  OXPAHAEMbIX  MEPPUMOPUAX U
nanowagmax.

- 3akonoOamenvHule U Opyeue NiaHoble U NPOCHO3HbLE
Mamepuanst no  meppumopui, NOCMANOGIeHUs U Opyeue
OOKYMEHMbL OP2AHOE 20CYOAPCMECHHOU GIACMU U MCCMHO20
camoynpasienus; 4

3akasuuk: (77}{/(/2 aa &/(» JLIL. Anemosckas [Toapsauuk:

B.1O. IOpTHH
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—  apXuBHbIC M JIMTEPATyPHBIC MaTepHalbl, JaHHbie 00
MCTOPUHM 00BEKTA IPAJIOCTPOUTENILHOTO TUIAHHPOBAHHS.

—  undopmaims, cofepKaiascs B MHOOPMALMOHHBIX CHCTEMAX
obecrieueH sl MPAIOCTPOHTEIILHOM  JICATEIILHOCTH, UMEIOIIAsCs B
VIOIHOMOUEHHOM OPraHe Ha BE/ICHUE TAKOI CHCTCMBI.

6.2 Matepuaiibl 1 CxemMa TEpPpPUTOPHANILHOTO  [JIAHUPOBAHMUS WpkyTckoi
JIOKYMCHTBI, Y4eT obnacTu;

KOTOpbIX 0bsi3aTeNeH - CXeMa TepPHTOPHANBHOTO TUIAHHPOBAHMS Y COIBCKOTO

paitoHa; (1npu HaJIM1nK)
- desnepanbHas LesieBas nporpamma «ColnaibHOE PasBUTHE
cena 10 2012 rona»

- ejepanbhas nenesas nporpamma "Awmime" na 2011 -
2015 roawt
- JIpyrue [porpaMMbl, B T.4. COLHAILHO-DKOHOMHYECKHE

- ypOBHS paifoHa, MOCENICHHsI.
7 Ocnosublie TpeboBanust | — Ha ocHoBe aHajiM3a CyUIECTBYIOMIETO TOJOKCHUA 1
K TIPOEKTHBIM npoGieM, € y4eroM IjlaHa  MEPONPHSATHI  CONMAILHO-
peleHusM IKOHOMHUECKOTO PA3BUTHs BBLIIOIHHUTH MPOSKTHBIE PELICHHMS,
JIOKYMEHTALMK HANpABJICHHBIE ~ HA  CO3jlaHMe  KoM(OpTHOH  cpejibl
TEPPHTOPHATILHOTO IPOKUBAHHS 32 CcueT pealn3alM¥  MHBECTHIMOHHBIX
IAHUPOBAHHUSI IPOEKTOB B HanboJIee KOHKYPEHTHBIX OTPAC/IAX IKOHOMHKH.

[IpoeKTHBIE PELICHHS TIPE/lyCMOTPETh HA PACUCTHBIH MEPHOL
20 sieT, ¢ BBUIEJCHHEM MEPBOOYEPEHBIX MEPONPHITHI Ha
cpoxk 10 ner.

- B cocraBe npoekTa Ha OCHOBAHMM 1POTHO3a COLMAILHO-
HKOHOMHHUECKOTO pasBUTHS BBITIOJIHHTE pacuet
[1EPCHEKTHBHOH YMCICHHOCTH HACENICHNUS HA PACUYCTHDIH CPOK
- TIlpemycMoTpeTh B COOTBETCTBMM € PAacuCTHbIMH
W nokasatesiMu  oOecrieueHne  TeppUTOpUM  00BbEeKTaMH
CONMATBLHOTO M KOMMYHJIbHO-OBITOBOrO — Ha3HA4CHMS,
00BEKTAMH MHKEHEPHOH HH(YPACTPYKTYPbL € YUETOM pPOJIH
TEPPUTOPUH B CHCTEME PACCE/ICHHUSL.

- Kwmunyio  06ecrieueHHOCTh  ONPEACIIUTL  pacueToM ¢
YUETOM MpPOrHO3a YMCICHHOCTH HACCICHHS M JIMHAMMKH
JKIJTMIIHOTO (hOH /1]

- JKmylo 3acTpoifKy —3anpoeKTHpOBaTh  Mal0dTaXHBIMH
KWIbIMM JOMAMH C TPUKBAPTHPHBIMH M TPHYCaJ1eOHBIMH
yuacTKamMu (COOTHOIICHHE OTPEIETHTh IPOCKTOM);

- COOTHOLIEHHE KIIMIHOIO CTPOMTENLCTBA Ha CBOOO/HBIX
OT 3aCTPOMKH M Ha PEKOHCTPYHPYEMBIX —TEPPUTOPHIX
OIPEJICITHTH TIPOEKTOM

- Jlath npeUIOKEHHS 110 PEOPraHM3aliH, € yueToM

M3MEHHBIINXCA  COLMAIbHO-9)KOHOMHUECKHX — YCIIOBHIA,
NIPOMBIIIEHHBIX TEPPUTOPHIL M KOMMYHAIIBHO-CKIIAJICKUX

3aKazumk: (///(/" e ,,/, JLIT. Anemosckas [oapsaumnk: B.1O. IOpTiH 3
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30H;

- Pazpaborath 1peUIOKEeHHs! 110 OPraHu3alli TPAHCIOPTHOM
MH(PACTPYKTYPbI ITOCETEHHS;

- PaspaGoTtarh TNpPEIOKECHHS TIO0 CAHUTAPHOW ~OYHMCTKE
NocesIeHUs M Pa3MeleH IO KIIanouiL.

- Paspaborarh npeuIOKEHUs [0  Pa3sBUTHIO  MPUPOHO-
PEKpEealMoHHOr0 KOMILIEKca

= ﬂa’l‘b [PEJUIOKEHUST 110 U3MEHCHHIO T'PaHMIL HacCeCJICHHBIX

[YHKTOB,  BXOJAIIUX B COCTaB  MYHHIMIIAILHOIO
obpazoBaHusl.
8 Cocras paboThI CocTaB MaTepuajioB MPOEKTa IEHEpPaIbHOro IIaHa JIOJDKEH

COOTBETCTBOBATE CT. 23 I'pajiocTpoHTEIbHOTO Kojiekca Pd,

IlepeueHb TEKCTOBBIX M IPaQUUYECKNX  MaTEepHAIIOB,
paszpabaTbiBaeMbIX K MPOEKTY TEHEpaibHOro IUiaHa B
rpaHMi@ax — MoceieHust  JIOJDKeH  ObITh  BBINOJHEH, B
COOTBETCTBUM ¢  METOAMUCCKUMH  PEKOMEHIAIMAMH 110
paspaboTKe NPOEKTOB TeHEPATBbHBIX [LIAHOB MOCEICHHH M
FOPOJICKHX OKPYTOB, YTBEPIKICHHBIMU MPUKA30M
Munperuona P® 26 mast 2011 r. N 244 u riovars:

1) nOJIOKEHHE O TEPPHTOPHAIIBHOM TTAHUPOBAHHH;

- CBEJEHMS O BHJAX, HA3HAYCHMM M HAaMMEHOBAHMSIX
IJIAHUPYEMBIX  JUIs  pasMeleHus  0OBEKTOB — MECTHOrO
3HAYEHHS [10CEJEHHs, MX OCHOBHBIE XapaKTEPHCTHKH, HX
Mecronojoxkenue (Juist 00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHMSA, HE
SBISIONMXCA  JIMHEHHbIMH  00BEKTaMH,  yKa3bIBAIOTCS
(yHKIMOHAIBHBIE 30HBI), a TAKKE XapaKTCPHCTHKH 30H C
0COOBIMH YCIIOBHAMH HCIIOJIB30BAHMS TEPPUTOPHI B Ciyae,
eclM  yCTAHOBJIEHHE TakKMX 30H TpeOyercss B CBA3M C
pasMeleHHeM JaHHbIX 00hEKTOB;

- mapameTpbl (hYyHKIUHOHAIBHBIX 30H, a TAKKE CBEACHHA
0 MIAHMpYEMBIX JUIs pasMelleHMs B HHX 00BeKTax
(enepanbHOro  3HaueHMs,  O0OBEKTAX — PErHOHAILHOIO
3HAYEHHs, 0OBEKTAX MECTHOIO 3HAYEHHs, 32 HCKIIOUCHHEM
JIMHEHHBIX 00BEKTOB.

2) KapTy TUIAHMPYEMOrO — pasMmemieHus  o0ObeKTOB
MECTHOT'O 3HAYEHMS MTOCEJICHUSI, OTHOCAIIMXCSA K CJIeYIOIINM
obacTam:

a)  9NeKTpo-, Temio-, Taso- M BoJOCHa0KeHHE
HacelleHUs, BOJIOOTBE/ICHHE!

6) aBTOMOOMIILHBIE JIOPOT'M MECTHOTI'O 3HAYCHUS,

B) (u3Mueckas KyjibTypa M MaccOBBIA  CHOPT,
oGpasoBanme, 3/PABOOXpAaHeHHe, YTHIH3AIMS 1 epepaboTKa
OBITOBBIX M [IPOMBILIIICHHBIX OTXOJIOB B ClIyyae MOAr0TOBKH
reHepaIbHOTO IJIaHa TOPOJICKOTO OKpyIra;

I') HHbIE o0acTi B CBSI3M € PEHICHUEM BOIIPOCOB

A1 )
1/4[/‘["‘0%‘ JLIT. AnemoBckas [Moapsaauuk:

3aka3umk:
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MECTHOI'O 3HAYCHHS IOCEIICHUS, FOPOJICKOI0 OKpyra.

3) KapTy rpaHMIl HAceJCHHBIX MYHKTOB (B TOM 4YHCIIC
rpanuil 00pasyeMbIX HACEJICHHBIX [YHKTOB), BXOJSAIIMX B
COCTAB MOCEIICHUS.

4) kapry (YHKIHOHATBHBIX 30H  I[10CEJICHHS c
0TOOpaKEHNHEM T'PAHHIBI M OMHCAHUE (PYHKIIMOHAIBHBIX 30H
C YKa3aHMEM TUIAHUPYEMBIX JUISL pa3MEICHHs B HUX 00BEKTOB
(benepanpHoro  3HaueHMs,  OOBEKTOB  PErHOHAILHOIO
3HAUEHHUs, 0OBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHUS (3@ HCKIIOUEHHEM
JIMHEHHBIX  O0OBEKTOB) M MECTONOJIOKEHUS  JIMHEHHBIX
00BEKTOB  (heJiepalIbHOrO  3HAYEHUs, JIMHEHHBIX OOLEKTOB
PErHOHAJILHOIO 3HAYEHMS, JIMHEHHBIX OOBEKTOB MECTHOTO
3HAYCHHUSL.

Marepuaibl 1m0 000CHOBAHHIO I€HEPAILHOIO IJ1aHA B
TEKCTOBOI (hopMe U B BH/Ie KapT, KOTOPbIE 0TOOPAKAIOT:

1) rpanuIBl OCEICHHSL:

2) TpaHMIbl CYMIECTBYIOIMX HACEICHHBIX IYHKTOB,
BXOJISIINX B COCTAB [OCEJICHHUS;

3) MECTOMOJIOKEHHE CYIIECTBYIOMMX M CTPOSIIMXCS
00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHH S TOCEIICHHS;

4) 0coOble YIKOHOMHYECKHE 30HBbI;

5) 0cobo oxpaHseMble TPHPOJHBIC  TEPPHUTOPHH
(enepanbHOro, perHOHAILHOT0, MECTHOTO 3HAUYECHHS;

6) TeppPUTOPHHE 0OBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACIE/IHS;

7) 30HBI € OCOOBIMH  YCIOBHSIMH  HCIIOJB30BaHHS
TEPPUTOPHUIL;

8) TeppuTOpHM, MOJIBEPKEHHBIC PUCKY BO3HUKHOBEHHS
YpEe3BBIYAHHBIX CHUTYal[Mil  [PUPOJHOTO W TEXHOTEHHOTO
Xapakrepa;

9) uHBIe OOBEKTBI, MHBIC TEPPHUTOPHH M (MJIM) 30HBI,
KOTOpBIE oKa3aju BIIMSHUE Ha yCTaHOBJICHUE
(YHKIMOHAIBHBIX 30H M (MJIH) IUIAHHPYEMOe pa3MeleHne
00BEKTOB  MECTHOIO 3HAYCHHs [MOCEICHUs, TOPOJICKOTO
OKpyra uiM 00beKTOB (hejiepaibHOro 3HAUCHUS, 0OBEKTOB
PETHOHAILHOIO  3HAYCHHs, OOBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHHS
MYHHIMIAILHOTO paiioHa.

Kaptel yTBep)kaeMOii 4acTH MpoeKTa reHepabHOro IIana
BLINOJIHAIOTCS B Maciutabax  1:50000; 1:25000, 1:2000%*.
(*  macwmab  npunumaemces 6 - coomeemcmeuu ¢
napamempamu nocenenust u uHpopMayuonHo
HACLIYEHHOCMBIO NO CO2NACOBANUIO ¢ 3aKA3YUKOM)

9 PazpaboTka 1. PaspaGorars pasnen «KomiuiekcHasi oLeHKa TeppUTOPHH.
COOTBETCTBYIOIINX Oxpana npupoJIbl B OKPYKAIOLICH CPe/b» B COOTBETCTBHH €
pasiesion Mucrpyknueit 1o IKOJIOTHYECKOMY 000CHOBAHUIO

XO034HCTBEHHOH M HHOM JIeSTEIILHOCTH (MllP,}995);
= //
3akasumnk:_< j’%ﬁ ftll JLIT. Anemosckas [Moapsaaunk:. ,/;/&’»/1/// ‘B.EOA IOpTun
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2. Paspabomams  pasoen  «Huowceneprno-mexnuieckue
Meponpusimus epadcoanckoil 0boponsl.  Meponpusmus  no
APEOYNPEeNCOCHUI0  UPE3CLIYAUHBIX  CUMYAYUL)  HA  OCHO6E
ucxoonvix  Oannvix  u - mpebosanun 1Y MYC PP no
Hprymexot obnacmu u 6 coomsememeuu ¢ CIT 11-112-2001;

3. PaszpaGorarh pazjen "OxpaHa OOBEKTOB KyJBTYPHOTO
paciems", B cootBeTcTBUM ¢ DeiepaibHBIM 3aKOHOM OT 25
utonst 2002 Ne 73-03 «O6 oObekTax KyJIbTYPHOTO HACe/ st
(MaMATHUKAX MCTOPMM M KyJIbTYpbl) Hapojos Poccuiickoit
Dejiepannmy.

OcHoBHOE TpeGOBaHHE K IPOCKTHBIM PEIICHUAM - OTOOPa3UTH
TEPPUTOPUH € OCOOBIMH YCIIOBHSIMH MCTIOJIB30BAHMS. B TOM UHCIIE:

- Ha KapTe 0TOOPasHTh TEPPUTOPHUH OOBEKTOB KyJILTYPHOIO
Hacie/mst (BKIIIOYEHHBIX B PEECTP, BBIBICHHBIX 00BEKTOB
00/IA/TAONTMX ITPH3HAKAMH 0OLEKTOB KyJIETYPHOTO HACTIE/HS);

- ONPE/IENUTH TPEOOBAHHSI 110 HCTIOJIL30BAHMIO TEPPHTOPHIT B
IPaHNLEAX OOBEKTOB KYJIHTYPHOI'O HACIIC/ ST

- ONPEJIEIMTL MEPOTIPHSITHSE [0 COXPAHEHHIO O0BEKTOB KYJILTYPHOTO
HacJIe/Hs, B TOM YHCIIe HEOOXOIMMOCTD B JIalIbHEMIIEeM
BBITTOJIHEHHS! [IPOEKTOB 30H OXPAHBI JU1sl OOBEKTOB KYJIETYPHOTO
HACIIEJIHs], COCTOSIIIMX B €/IMHOM TOCY/IapCTBEHHOM PeecTpe;

- HAHECTH HA KapTy MPAHHLIbI YTBEPIKICHHBIX 30H OXpaHbl 00HEKTOB
KyJILTYPHOTO HACTIe Wl (NP MX HATMYNH);

- yKazaTh XapakTepUCTHKM 30H ¢ OCOOBIMH  YCIIOBHSIMH
HCTIOJIb30BAHUS TEPPUTOPHIA.

10 | Drarnsl, COrJIacHO KaJleH[apHOMY TTany paboT
MOCJIEC/I0BATEILHOCTD U
CPOKH BBIMOJIHECHUSI
paboT

11 | TpeGoBanust K Jlns  npoBejieHust  myOnHuHBIX - clymanuii  Menonmurens
BbIJIABACMBIM 10/IrOTaBJINBaET JIEMOHCTPALIMOHHBIH BBICTABOYHBIH
MartepHaam Matepuan  (KOJMYECTBO  OHK3EMIUIIPOB  YTOYHWTH ) B
HJIEKTPOHHOM BHJIE M Ha OyMa)kHOM HOCHTEIIE.

HpOCKTHle JIOKYMCHTAIIHIO BbIJIAThH:

- KoMIUIeKT Kapr* (Oymara u pactpoBoe H3o0pakenue, 3
9K3.);

- reonH(popMalmoHHast cucrema  (I'MC) «Cxema
TEPPUTOPHAILHOTO [IAHUPOBAHMS MYHHIMIIAILHOTO paifoHa
B Qopmare «Kapra 2005», «Ilanopama». B cucreme
KOOp/IMHAT, BBIJIAHHO 3aKa3uMKOM tornorpado-
re0/1e3MUeCKOi M0J0CHOBBI.

(*  macwmab  npunumaemcs. 6 coomeemcmeuu - ¢
napamempamu nocenenus u ungopmayuonnou
HACHIYEHHOCMBIO NO CO2NACOEAHUIO ¢ 3ARAZHUKOM)

12 | Iopsnok cornacosanust | 1. B coorercTum co cT. 25 Fpau(l)/;'rpovl}énbﬂoro Kojekca

3aka3unk:_< 1/5’7"/"/‘/ JLI1. AnemoBckas [oapsaunk: ‘ {Cfll/f,(i_‘ B.10. [Oprun 6
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PD u «llonoxkenneM o NHopsijIke pacCMOTPEHHs MPOEKTOB
CXEM  TepPUTOPUAIBHOIO  TUIAHUPOBAHHA  CYyOBEKTOB
Poccuiickoit  dejepantu M NIPOEKTOB  JIOKYMEHTOB
TEPPUTOPUATILHOIO IJIAHUPOBAHMS MYHHIHTATBHBIX
oOpasoBaHMif,  MOCTYNMBHIUX  Ha  COIJIaCOBaHWE B
IIpasurensctBo MpkyTckoit 061acTh, M MOJrOTOBKM Ha HHUX
3aKJTIOUEHHUI», YTBEPIKICHHBIM HOCTAHOBIICHUS
[pasurenscrBa Mpkyrekoit obnactn ot 22.10.2010 Ne 268-
Il

2. Wcnonnurenb  HPOBOJMT  J0pabOTKY
pesyibTataM  NyONMUHBIX — CIIyMIAHWi  u
3aMeUaHUsIM U 1epejiaeT 3aKa3uuKy.

npoeKTa 1o
MOJTyYeHHBIM

3AKA3YHUK:
AJIMMHUCTpALHSL CEJTBCKOTO MOCENICHUS
HoBOMQJILTHHCKOTO MYHHUIIMIIAIIBLHOTO
oOpaszoBaHust

' maBa cesbeKoro nocejneHust
HOBOMQJIBTHHCKOTO MYHHIMIIATBHOTO
oOpazoBaHus

/JLIT. Anemosckasi/

Lok

3aKa3zumk: JLIT. AnemoBckas

NOAPS/THYUK:
OTKpBITOE aKIMOHEPHOE 00IIeCTBO
«pKyTCKIpasKIaHIIPOEKT» TEPPUTOPHALHBIH
HPOEKTHBIH HHCTHTYT I'PAXKJIaHCKOTO
CTPOMTEIILCTBA, IUIAHUPOBKH H 3aCTPOMKH
ropo;ioB Mpkyrckoii obs1actu

BpeMeHHO MCTIOJHSIONIMH 0053aHHOCTH
reHepalIbHOTO JIMPEKTOpa
OAO «Mpkyrckrpaxiagfipoek
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Приложение 2. Лицензия ГТ №0026545 на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
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Приложение 3. Свидетельство №048-2010-1023801020462-П-52 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

[image: image9.jpg]Camoperynupyemas OpraHM3auMs OCHOBAaHHAs Ha
YICHCTBE  JIML,  OCYIUCCTBASIOWMX  TOATOTOBKY
APOCKTHOMH NOKYMEHTALHH

> 3apeructpHpoBano peiuekneM PenepansHoli CrykOb!
110 3HEPreTHYECKOMY, TEXHONOIHYECKOMY H aTOMHOMY
Hansopy Ne HK-45/221-cpo ¢ BHecenueMm 3amucH B
roCy1apCTBEHHBbIH peectp CaMOPEryIHPYeMbIX
opranusauuii 11.11.09r. CPO-TI1-052-11112009

Camoperyaupyemas OpraHH3auus
Hexommepueckoe napTuepcTBo
«Bamcanbclcoe o011eCTBO APXHTEKTOPOB H HHKEHEPOB»

OI'PH 1083800002857 WHH 3808186351  KIIIT 380801001
664025, Poccuiickas ®enepanus, T. HpkyTck, nepeynok Yepemxosckuit, . 1A

CBHAETEJBCTBO

0 A10NnyCKe K paﬁoTaM, KOTOpbIE€ OKA3bIBAIOT BJIMSIHHE HA 0€30MaCHOCTh
00BEKTOB KAMHTAJILHOI0 CTpoOUTEJLCTBA

Ne 048-2010-1023801020462-I1-52

Brinano 12.01.2010r. wineny camoperynupyemoii oprasu3amus

OTkpeITOE aKIOHEPHOE 0OIIECTBO «pKyTCKIpa){TaHIIPOEKT»

OT'PH 1023801020462

WHH/KIIIT 3808006601/380801001

664025, Poccuiickas ®enepanus, r. Upkyrck, yi. Crenana Pasuua, 1. 27.

Ocropanue Boyiaun CBHOETENHCTBA
Pemenne xomnernn CPO HIT «BOAuMy, potokon Ne 8 ot 12.01.2010r.

H&CTOHH.II/IM CBI/II[&TCJIBCTBOM INOATBEPXOACTCsI IIpaBO Ha BLINOJHEHUE,
YKa3aHHBIX B I[IPUJIOXEHUH K HaCTOALIEMY CBHI{BT@HBCTB}’ pa60T, KOTOPEIE
OKa3bpIBaIOT BJIMsSIHHE Ha 6e30macHOCTh 00BEKTOB KaIlxTaJbHOI'O
CTPOHUTEJILCTBA.

Hauano nefictBus ¢ «12» suBaps 2010r.

CBHIICTCJILCTBO 6e3 NPUHJIOKEHHS He TelCTBHTENLHO.
CBH,E[eTeJleTBO BblIaHO 0e3 OrpaHHYeHHs CPOKA M TEPPHUTOPHH €ro ,ZIeHCTﬂ
CBHL[CTCJILCTBO BBIA2HO B3aMeH pauee BBIJAHHOTO: ; .

IIpesunent Komrernu CPO HIT «BOAHI/I»




Приложение 4. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и о допуске.
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Kk CBHIETENECTBY O . JOMYCKE K
paboram, KOTOpBIE  OKa3bIBAIOT
BIMsIHUE Ha 0e30macHOCTh 0OBEKTOB
KaIUTaJIbHOT'O CTPOHMTENBCTBA

ot «12» sHBaps 2010r.

Ne 048-2010-1023801020462-I1-52

INEPEYEHD
BHI0B paboT, KOTOpPbIE 0KA3LIBAIOT BJIHSIHHE HA 6e30MacHOCTh 00BeKTOB
KAaNHTAJbHOr0 CTPOHTEJbLCTBA H O JOIyCKe

[IpoexrupoBanue 3nanuit u coopyxenuit I, II Y Il ypoBHe# OTBETCTBEHHOCTH

1. PaboTeI 110 MOATrOTOBKE CXEMBI ILIAHHPOBOYHOM OPraHU3aLMH 3€MEJILHOT0 y9acTKa
2. Pabotel o pa3paboTke apXUTEKTYPHBIX PEIIEHHIH

3. Pabotel no paspaboTke KOHCTPYKTHBHBIX H 00BEMHO-IIAHUPOBOYHBIX PEIleH I

4. PaboThl mo moAroroBke cBemeHHH 00 HH)XEHEPHOM OOOPYIOBaHHMH, O CETAX
HIDKEHEPHO-TEXHUYECKOro  obeclieueHus, IepeqHs  HHXEHEepHO-TeXHHYECKHX
MEpPONPHSATHM, COAEPIKAHHS TEXHOJIOTHYECKUX PELIeH I

5. PaboTsl 10 NOArOTOBKE NMPOEKTa OPraHU3alluK CTPOUTETHECTBA ;

6. PaboTel MO IOArOTOBKE MPOEKTa OPraHM3alUH PaGoT 10 CHOCY MM JEMOHTAXY
06BeKTOB

7. PaboTel mo pa3zpaboTke MepONPUATHIA IO OXpaHe OKPYIKAIOLIEH cpebl

8. PaboTel Mo pa3paboTke MeponpHaTHif IO 06ecTeueH IO T0XKapHOit 6e30MacHOCTH
9. Pabothl o paszpaboTke MeponpusTHii 10 06€CTIEYEHHIO JOCTYIIa HHBATH/IOB
10.PaboTh! no noAroToBke npoekTa noaockl OTBOA JHHEHHOro 06BeKTa

11.PaboTe o pa3paboTke TeXHONOrHIECKHUX H KOHCTPYKTHBHBIX PelICHHi
JTHHEHHOro obbekTa

12. Paboter mo noxroroBke Matepuainos, cBI3aHHBIX ¢ obecreyeHHeM

OesonacHocTH 31aHMif U coopyxkeHui, B cocTaBe pasneina «MHas IOKYMEHTALWs B
ClTydasx, MpelyCMOTPEHHBIX (eepabHBIMH 3aKOHAMED
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