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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (в дальнейшем – Новомальтинское МО) выполнен на основании муниципального контракта №0134300079611000003 от 09.04.2012 г., заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Новомальтинского МО, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 г. №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, а также положениями технического задания к проекту.

Задачи территориального планирования

К задачам, связанным с решением вопросов местного значения Новомальтинского сельского поселения в области охраны окружающей среды относятся:
- улучшение состояния атмосферного воздуха.

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях зон санитарной охраны и водоохранных зон рек и водоемов.

Раздел «Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования».
В процессе экологической оценки проанализированы природные ресурсы, экологические и планировочные факторы.

При разработке раздела использована информация, представленная администрациями, учреждениями и предприятиями муниципальных образований, управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по Иркутской области, и др.; использованы материалы из «Государственных докладов об охране окружающей среды в Иркутской области».

В разделе дана пофакторная оценка территории, характеристика современного состояния природных сред территории Новомальтинского муниципального образования и прогноз воздействий от хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

В разделе учтены требования законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», Правил охраны поверхностных вод, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; Водного кодекса и других нормативных документов в области проектирования.

Примечание. При разработке «Генерального плана сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» учитывались материалы «Схемы территориального планирования муниципального района Усольского районного образования». 

Состав проекта
	№ п/п
	Наименование
	Секретность

	Текстовые материалы

	Утверждаемая часть

	1. 
	Том I. Положения о территориальном планировании 
	Несекретно

	Материалы по обоснованию

	2. 
	Том II. Градостроительные решения (Сводная информация о состоянии территории, направлениях ее развития и об ограничениях ее использования, а также предложения по территориальному планированию)
	Несекретно

	3. 
	Том III. Часть 1. Инженерная защита территории. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	ДСП

	4. 
	Том III. Часть 2. Комплексная оценка территории. Охрана окружающей среды
	Несекретно

	Графические материалы

	Утверждаемая часть

	1. 
	Проектный план. Основной чертеж. Масштаб 1: 25 000
	Несекретно

	2. 
	Проектный план. Основной чертеж территории п. Новомальтинск.

М 1:2 000
	Несекретно

	3. 
	Проектный план. Основной чертеж территории д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно


	4. 
	Схема планируемого размещения объектов теплоснабжения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	5. 
	Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	6. 
	Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно

	7. 
	Схема планируемого размещения объектов электроснабжения п. Новомальтинск. М 1:2 000
	Несекретно

	8. 
	Схема планируемого размещения объектов электроснабжения д. Бадай. М 1:2 000
	Несекретно

	9. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры. М 1:25 000
	Несекретно

	10. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры п. Новомальтинск.

М 1:2 000 
	Несекретно

	11. 
	Схема объектов транспортной инфраструктуры д. Бадай.М 1:2 000
	Несекретно

	Материалы по обоснованию

	12. 
	Схема расположения Новомальтинского муниципального образования в структуре Усольского района. М 1:250 000
	Несекретно

	13. 
	План современного использования территории. М 1:25 000
	Несекретно

	14. 
	План современного использования территории п. Новомальтинск.

М 1:5 000
	Несекретно

	15. 
	План современного использования территории д. Бадай. М 1:5 000
	Несекретно

	16. 
	Схема комплексной оценки территории. М 1:25 000
	Несекретно

	17. 
	Схема зон с особыми условиями использования территории (ОКН). М 1:25 000
	Несекретно

	18. 
	ИТМ ГО ЧС. Проектный план. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000
	ДСП

	19. 
	ИТМ ГО ЧС. Схема оповещения. М 1:25 000
	ДСП


Термины и определения
В настоящей работе термины и определения используются в следующих значениях:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, которые используются для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается.

При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

Используемые сокращения

МО – муниципальное образование
СТП – схема территориального планирования
СанПиН - санитарные правила и нормы
СНиП - строительные нормы и правила
ГОСТ - государственные стандарты

СЗЗ – санитарно-защитная зона

ВЗ – водоохранная зона

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

ПДК – предельно допустимый коэффициент

ПЗП – прибрежная защитная полоса
ПС – подстанция

ОКН – объект культурного наследия

ООПТ – особо охраняемые природные территории
ГЛАВА I. ПРИРОДНЫ УСЛОВИЯ И ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Оценка экологического состояния является важной составляющей комплексной оценки территории и служит основой экологического обоснования и выбора приоритетных направлений использования, развития и реконструкции территорий, определяет условия и ограничения реализации проектов планировки и реконструкции.

Экологическое обоснование проектных решений схемы территориального планирования направлено на охрану окружающей среды, рациональное природопользование, защиту здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены рядом законов Российской Федерации: «Об охране окружающей природной среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Основы лесного законодательства РФ», «Об экологической экспертизе», «Водным кодексом РФ», «Земельным кодексом РФ», «Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (1995 г.) и др.

В настоящем разделе рассматривается состояние различных компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, растительности, факторов физического воздействия.
1. Географическое положение
Новомальтинское муниципальное образование расположено в северо-восточной части Усольского района.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай. Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7 км от районного центра, 90 км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 2 км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит федеральная дорога М-53 «Байкал». Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.
От точки пересечения северо-восточной границы Тайтурского муниципального образования и северной границы Среднинского муниципального образования граница Новомальтинского муниципального образования проходит по юго-восточной границе Тайтурского муниципального образования до р. Ангара, далее по границе Усольского района с Усть-Ордынским Бурятским округом до восточной границы г. Усолье-Сибирское, затем поворачивает на запад и проходит по восточной, северной границе г. Усолье-Сибирское до правого берега р. Белая, пересекает р. Белая и идет вниз по течению по левому берегу р. Белая до границы лесного массива, затем проходит по северо-западной границе садоводческого некоммерческого объединения «Автомобилист», по юго-западной границе лесного массива, затем идет на северо-запад по полевой дороге до автомобильной дороги «Средний - Мальта – Бадай», пересекает ее, пересекает ж/д ветку на ЗАО «Новомальтинский завод строительных материалов», затем в 1 км северо-западнее от ж/д ветки поворачивает на восток и идет по полевой дороге до пересечения с автомобильной магистралью «Красноярск – Иркутск», идет на северо-запад вдоль юго-восточной стороны полосы отвода автомобильной магистрали «Красноярск – Иркутск» до южной границы Среднинского муниципального образования, поворачивает на северо-восток вдоль границы Среднинского муниципального образования, проходит вдоль юго-восточной границы Среднинского муниципального образования до юго-восточной границы Тайтурского муниципального образования.
2. Климатические условия

Климат на территории Новомальтинского муниципального образования средне континентальный, с господством Сибирского циклона в зимнее время. Это определяет продолжительность холодной зимы (до 200 дней) и жаркого короткого лета. Среднегодовая температура воздуха -1,3ºС. Абсолютный максимум составил +37ºС, абсолютный минимум -51ºС. Среднегодовое количество осадков 386 мм. Преобладающими являются ветра северо-западного и юго-восточного направлений.

Таблица 1. Климатические показатели.

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значение средних величин или дат основных климатических показателей

	1. Температура воздуха:
	
	

	- среднегодовая
	град.
	-1,3

	- абсолютная максимальная
	«
	+37

	- абсолютная минимальная
	«
	-51

	2. Среднегодовое количество осадков
	мм
	386

	3.Продолжительность вегетационного периода
	дней
	140-160

	4. Последние весенние заморозки
	дата
	II декада июня

	5. Первые осенние заморозки
	«
	II декада августа

	6. Средняя дата замерзания рек
	«
	II декада ноября

	7. Средняя дата начала паводка
	«
	апрель

	8. Снежный покров:
	
	

	- мощность
	см
	20-25

	- время появления
	дата
	12 октября

	- время схода в лесу
	«
	25 апреля

	9. Глубина промерзания почвы
	см
	до 250

	10. Направление преобладающих ветров по сезонам:
	
	

	- зима
	румб
	С-З 40(

	- весна
	«
	С-З 34(

	- лето
	«
	С-З 30(

	- осень
	«
	С-З 29(

	11. Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам:
	
	

	- зима
	м/сек
	3,0

	- весна
	«
	5,1

	- лето
	«
	3,0

	- осень
	«
	3,2

	12. Относительная влажность воздуха
	%
	72


Климатические факторы, отрицательно влияющие на сельскохозяйственные культуры:

· суровая продолжительная зима с малым количеством осадков и глубоким промерзанием почвы (до 250 см);
· поздние весенние и ранние осенние заморозки;
· короткое жаркое лето с низкой относительной влажностью воздуха в начале вегетационного периода (май-июнь) и значительным количеством осадков в конце вегетационного периода (август-сентябрь);
· высокая скорость ветра в весенний период.

Рассматриваемая территория относится к строительно-климатической зоне IB.

3. Рельеф
Территория Новомальтинского муниципального образования находится в пределах Иркутско-Черемховской равнины.

Рельеф представляет собой полого-волнистую равнину, низкие гипсометрические высоты которой определяются новейшими движениями отрицательного знака, а полого-волнистый рельеф – наличием песчано-глинистых пород. Обширная аллювиальная равнина сформировалась из серии так называемых «внутренних дельт». Для территории муниципального образования характерны болотно-лесные, лугово-болотные, луговые и антропогенные ландшафты. Интенсивное заболачивание территории происходит на междуречье р. Ангара и р. Белая. 
4. Ресурсы почв
Поселок Новомальтинск расположен на подошве из скального грунта перемежающегося линзами глины. В северо-западной части поселка находится плодородный слой почвы, под которым расположено месторождение глины.
5. Геологическое строение

В геологическом строении на основной части территории муниципального образования принимают участие осадочные породы, трансгрессивно залегающие на кристаллическом фундаменте. Среди осадочных пород снизу вверх по разрезу залегают отложения карбонатной формации нижнего отдела кембрия, нижнего и среднего отдела юры, отложения неоген-четвертичной и четвертичной системы. В основной части территории, особенно вблизи бортов долин, юрские и неогеновые отложения уничтожены денудацией, и на поверхность выходят нижнекембрийские породы.

Палеозой. Кембрийская система. Нижний отдел

Нижнекембрийские породы сложены преимущественно доломитами. В строении нижнекембрийских отложений выделяются свиты (снизу вверх): Ушаковская, мотская, усольская, бельская, булайская и ангарская. Общая мощность нижнекембрийских пород на исследуемой территории 1 500-1 900 м. Особое значение для региона имеет усольская свита. 

Условия осадконакопления. Вся нижнекембрийская толща осадков сформировалась в морских условиях. Неустойчивый морской режим нижнекембрийского моря сказался на составе осадочных пород, приводя к изменению в разных слоях содержания карбонатов (доломита и кальцита), сульфатов, хлоридов, к различиям в гранулометрическом составе осадков. Судя по литохимическим особенностям пород, формирование булайской свиты нижнего кембрия происходило в мелководной и прибрежной зонах раннекембрийского морского бассейна. Этапы значительного обмеления бассейна благоприятствовали усилению солености. На границе между нижнебулайским и верхнебулайским временем бассейн становится более глубоководным, с меньшей соленостью. В раннеангарское время повторяются условия осадконакопления раннебулайского времени (мелководья, лагуны), фиксируются трещины усыхания, волноприбойные знаки. В позднеангарское время наступает некоторая стабилизация водного режима, выразившаяся в углублении моря и уменьшении солености, но на завершающих этапах вновь происходит обмеление морского бассейна и, вероятно, расчленение его на лагуны или полузамкнутые бассейны лагунно-морского типа.

Мезозой. Юрская система. Нижний отдел и нижняя часть среднего отдела
Нижнекембрийские отложения после значительного перерыва в осадконакоплении были перекрыты юрскими континентальными отложениями. 

Эти отложения обычно занимают вершины и верхние (иногда средние) части склонов водоразделов. Среди юрских пород широко представлены континентально-терригенные грубокластические и озерно-болотные угленосные породы. Общая мощность юрских отложений – 380-400 м. Юрские породы представлены тремя свитами: заларинской – J1zl, черемховской – J2tsch и присаянской – J2ps. Позднее стратиграфическое положение свит было пересмотрено: заларинская свита стала рассматриваться как нижняя пачка черемховской свиты, черемховская свита была отнесена к нижнему отделу юры - J1, а присаянская свита – к нижне-среднеюрским отложениям - J1-2. В 1981 г. 

Условия осадконакопления. Юрские отложения являются комплексом пород озерно-речного и болотного типа (нередко угленосных). Для них характерны мульдообразные формы залегания в пределах впадин доюрского рельефа. Само формирование впадин связано с развитием предгорного прогиба. Накопление во впадинах озерных, пойменно-русловых отложений или торфяников определялось конкретными условиями, глубиной, размерами впадин и положением местного базиса эрозии. На склонах впадин встречаются делювиальные образования и переотложенные продукты доюрской коры выветривания.

Степень окатанности галечного материала юрских пород и его состав (фельзит-порфиры, кварцевые порфиры, гранит-порфиры, граниты, гнейсы и гранито-гнейсы) свидетельствуют о том, что шел размыв пород, располагавшихся на месте позже поднявшегося Восточного Саяна. На островах, плоских водоразделах и участках мелководья вырабатывалась мощная кора выветривания, или мелководные отложения. При заполнении впадин днище юрского озерно-речного бассейна стало более плоским. Существовали острова, отмели и болота с богатой растительностью (углеобразование). В средней юре береговая линия юрского водного бассейна отступала на север и северо-запад. 

Кайнозойские отложения
В районе исследования выделяется четыре группы кайнозойских образований, резко различающихся по генезису и возрасту:

- предположительно раннекайнозойские (возраст n·10 млн лет) - к ним следует отнести значительную часть продуктов древних кор выветривания, имеющих преимущественно белый цвет; 

- позднекайнозойские (5-2 млн лет), преимущественно красноцветные, нередко проработанные почвообразованием;

- четвертичный аллювий – отложения современных рек (фация руслового, пойменного и старичного аллювия), приповерхностные части которого имеют очень молодой возраст (n·100-n·1000 лет), но в разрезе надпойменных террас его возраст может быть гораздо древнее (n·10 - n·100 тыс. лет);

- молодые четвертичные отложения (возраст n·1-n·10 тыс. лет) – элювиальные и делювиальные отложения, образованные при разрушении юрских и кембрийских пород, и продукты эоловой переработки рыхлых пород.

В раннем кайнозое (или даже раньше) в условиях существовавшего тогда субтропического и тропического климата юрские отложения подверглись интенсивному химическому выветриванию. В различных фациальных и биогеохимических обстановках шло формирование новообразованных глинистых минералов – каолинита и смектита. Сформировались древние коры выветривания. Коры выветривания легко разрушались. Вследствие денудации в настоящее время на исследуемой территории можно встретить только их «корни» – самые нижние части древних кор выветривания. Однако глинистые и кремнисто-глинистые продукты размыва и переотложения этих кор выветривания до сих пор встречаются на плоских вершинах водоразделов и прилегающих склонах.

В позднем кайнозое (миоцен-плиоцен) в условиях теплого аридного климата образовались маломощные красноцветные отложения, представленные суглинками. Разрушение пород и образование глинистых минералов в неогене шло не столь энергично, как в раннем кайнозое, но процессы освобождения железа из минералов и перевод его в окисную форму способствовали приобретению красной окраски выветрелой породой, древними почвами и делювиальными продуктами их переотложения. В дальнейшем маломощные красноцветные коры выветривания и их дериваты были в значительной степени уничтожены денудацией.

В плейстоцене в условиях холодного и умеренно холодного климата, в том числе и в современной климатической обстановке, приповерхностные слои химически невыветрелых и слабовыветрелых юрских пород подвергались интенсивному физическому выветриванию - разуплотнению и разрыхлению без разрушения слагающих их минералов. Физическое выветривание шло под воздействием перепадов температур, увлажнения и высыхания, замерзания и оттаивания. Некоторое участие принимали химические процессы, в частности растворение. В результате произошло превращение плотных пород в элювий – рыхлые пески и супеси с включениями гравия и гальки, и постепенная транспортировка их делювиальными процессами вниз по уклону местности.

Нижнекембрийские породы подвергаются физическому выветриванию, образуя обломочные коры выветривания. Из химических процессов здесь активно развивается выщелачивание – растворение и вынос карбонатов, выполнявших в нижнекембрийских породах роль породообразующих (95-99%) минералов и функцию цемента. В зоне выветривания после выноса карбонатов остается незначительное количество рыхлого суглинистого или глинистого осадка, включающего песчаные частицы и обломки кремня, ранее присутствовавшие в породах.

Среди плейстоценовых образований на территории исследования широко представлены озерные и аллювиальные отложения, имеющие преимущественно песчаный и супесчаный состав.

6. Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах Новомальтинского муниципального образования находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

1. Бадайское русловое месторождение песчано-гравийной смеси. Запасы посчитаны по категории A+B+C1 и не утверждены.

2. Бадайское месторождение доломитов. Запасы подсчитаны по кат. A+B+C1 и утверждены протоколом ТКЗ №33 от 1960 г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

На территориях, смежных с Новомальтинским муниципальным образованием (Мальтинское МО, Тайтурское МО) имеется Мальтинское месторождение кирпичных глин. Запасы подсчитаны по кат. A+B+C1 и утверждены протоколом ТКЗ №145 от 1978 г. Месторождение учтено Госбалансом. На разработку месторождения выдана лицензия ИРУс 00019 ТЭ ОАО «Ангарское управление строительства».

7. Гидрологическая характеристика

В гидрологическом отношении территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования представлена реками Ангара, Белая.
Реки Новомальтинского муниципального образования относятся к бассейну р. Ангара, которая в северной части территории находится в подпоре от плотины Братской ГЭС. 

Река Ангара.

Речная сеть бассейна р. Ангара довольно развита. На территории муниципального образования она представлена её левым притокам – р. Белой. Ширина реки Ангара 556-886 м, глубина 2,4-3,9 м, скорость течения 1,2-1,4 м/с. Уровень воды в Ангаре регулируется Иркутской ГЭС. Долина реки имеет ящикообразную форму. Склоны ее асимметричны, левый - крутой (25-30°) высотой 150-300 м, выпуклой формы; правый - более пологий; умеренно рассеченный падями и распадками, по которым текут небольшие ручейки. Склоны поросли густым смешанным лесом с преобладанием хвойных пород, в местах населенных пунктов частично распаханы, особенно I надпойменная терраса.

Река Белая образуется при слиянии Большой Белой и Малой Белой. В свою очередь, р. Большая Белая принимает крупный приток – р. Урик, а Малая Белая – реки Онот и Малую Иреть. Бассейн реки занимает часть горной системы Восточного Саяна. Наибольшие высоты бассейна превышают 2 000 м, тогда как на остальной территории бассейна высота колеблется от 1 100 до 900 м. 

Река характеризуется незначительными подъемами уровней воды весной и резкими колебаниями уровней в летний период (с мая по сентябрь).

Высшие годовые уровни воды ежегодно отмечаются летом, в период выпадения дождей. Интенсивность подъема высоких паводков составляет 100-200 см в сутки при среднем значении 40-100 см в сутки.

Критические уровни на реке – это низкие меженные уровни, при которых происходит нарушение нормальных условий судоходства, затруднен забор воды, а также высокие уровни, сопровождающиеся выходом воды на пойму и затопление сельскохозяйственных угодий, населенных пунктов, промышленных предприятий.

Высокие критические уровни воды чаще всего отмечаются в летне-осенний период во время выпадения жидких осадков и весной при разрушении ледостава.
Сравнительно крупные массивы болот приурочены к нижнему течению р. Белой. Развитию болот на больших пространствах препятствует незначительная емкость почвогрунтов, подстилаемых многолетней мерзлотой и скальными породами, сравнительно небольшая годовая сумма осадков и расчлененность рельефа, создающая хорошие условия для дренажа поверхностных вод.

Для годового хода уровней воды реки Белой характерно чередование подъемов и спадов в теплый период года и низкое состояние в холодный.

Весенний подъем уровней воды начинается за 5-10 дней до вскрытия реки и приходится на первую половину мая. Крайние даты начала подъема отличаются от средних на 15-30 дней. Продолжительность стояния высоких уровней от 40 до 60 суток. Наибольшая амплитуда колебания уровней воды наблюдается в многоводные годы.

График весенних колебаний уровней воды имеет гребенчатый вид. За весенними подъемами непосредственно следуют летние подъемы.

В начале июля повсеместно начинают выпадать обильные дожди, которые способствуют таянию высокогорных снегов и ледников, вызывающие повышение уровней воды.

В осенний период резко уменьшается поверхностный сток, что ведет к значительному (на 1-1,5 м) снижению уровней воды.

Характерным является повышение (на 1-1,5 м) уровней воды в период образования ледостава, вызванное сужением русла и уменьшением его пропускной способности. После ледостава уровни снижаются вначале быстро, а потом (до конца зимы) более медленно.

Все реки по внутригодовому распределению стока и условиям питания относятся к Восточно-Сибирскому типу. По характеру водного режима реки данной территории относятся к типу рек с половодьем и паводками. Территория расположена в гидрологическом районе с преобладанием стока дождевых паводков. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются климатические, орографические и гидрогеологические условия территории. Почвы, растительность и заболоченность имеют второстепенное влияние по причине их локального значения.

Питание рек смешанное: дождевое, снеговое и подземное. Основным источником питания являются осадки (до 55% годового объема). Талые воды составляют до 29-30% годового стока. Устойчивое подземное питание (базисный сток) на малых водотоках колеблется в пределах 16-20% в многоводные годы. Устойчивые величины подземного питания могут приводить к развитию наледей. Основная доля годового стока проходит в теплый период, во время выпадения жидких осадков.

Величины стока изменяются по территории от 156 до 457 мм и в сильной мере зависят от высоты бассейна. Неравномерное распределение стока отмечается также и по сезонам. Для рек, формирующих свой сток в равнинной части территории, максимальные расходы и уровни воды могут быть приурочены как к весеннему половодью, так и к паводкам. Зимой многие малые реки перемерзают и формируют наледи.

Реки бассейна р. Ангары замерзают в конце ноября и вскрываются во второй половине апреля. Мелкие реки промерзают до дна, образуя наледи. Ледяной покров держится 160-170 дней.

Уровень воды в реках в период летних дождевых паводков (июль-август) и весеннего половодья поднимается на 2-3 м, что приносит немалый ущерб хозяйству. Весенние паводки на малых реках непродолжительны (3-7 дней). Летние паводки могут длиться более 7 дней.

Ширина водоохранной зоны согласно Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 6 декабря 2011 г. ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 километров – в размере 50 метров;

от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

от 50 километров и более – в размере 200 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Исходя из этого, ширина водоохранных зон составляет:

200 м – р. Ангара, р. Белая.
Выводы
Рельеф Новомальтинского муниципального образования характеризуется как полого-холмистая поверхность.

Происходит заболачивание территории, расположенной на р. Белая.
Эрозионные процессы не имеют широкого развития на территории Новомальтинского муниципального образования.

Водные объекты Новомальтинского муниципального образования принадлежат к Ангарскому бассейну. Основными физико-географическими факторами, влияющими на формирование речного стока, являются: климатические, орографические и гидрогеологические условия территории.

Ширина прибрежных полос установлена в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации с изменениями от 06.12.2011 г.

8. Система озеленения в населенных пунктах
8.1. Система зеленых насаждений (эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из факторов в структуре природного комплекса и охраны окружающей среды поселений. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территории, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой включающей:

 - участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

 - участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений);

 - участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, производственные, питомники, кладбища).

Определения и характеристики основных элементов системы озеленения территорий общего пользования и специального назначения приведены в таблице 2.

Таблица 2. Определения и характеристики основных элементов системы озеленения (Н.В. Маслов «Градостроительная экология»).

	Определение
	Характеристика

	Парк
	Многофункциональная или специализированная озелененная территория размером, как правило, не менее 2 га с и развитой системой благоустройства и рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового  отдыха населения

	Сад
	Озелененная территория от 3,0 до 10,0 га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста

	Бульвар
	Озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5 га (с минимальной шириной бульвара не менее 15,0 м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами города: улицами, реками

	Сквер
	Компактная озелененная территория размером от 0,15 га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения

	Озелененные полосы вдоль улиц и дорог
	Территория специального назначения, предназначенная для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздействия транспорта

	Питомник
	Озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения города, уровень озелененности достигает 95%

	Кладбище
	Озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка города

	Технические зоны
	Озелененная территория специального назначения, выполняющая охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности

	Санитарные полосы
	Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо- и нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий


Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

Санитарно-гигиеническая функция зеленых насаждений заключается в:

- очищении атмосферного воздуха от пыли и вредных веществ, содержащихся в выбросах, от котельных, автотранспорта, сельскохозяйственной техники;
- ветрозащитной роли;

- фитонцидном действии;

- теплорегулирующей роли;

- влиянии на влажность воздуха;

- шумозащитной роли.

Декоративно-планировочные функции зеленых насаждений являются средством индивидуализации отдельных районов населенных пунктов. С их помощью преодолевается монотонность застройки, вызванная индустриальными методами строительства и применением типовых проектов.

Сочетание зеленых насаждений с застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха жителей.

Система внутрипоселкового отдыха рассчитана на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района населенных пунктов. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с требованиями санитарного и градостроительного законодательства.

Система отдыха среди зеленых насаждений территорий общего пользования рассчитывается на жителей поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Основным рекреационным компонентом растительности является лес, который представлен «зеленой зоной», в черте населенных пунктов – так называемыми «лесопарками».
8.2. Зеленые зоны поселений

На территориях, прилегающих к населенным пунктам, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89 (с изменениями от 13.07.1990 г., 23.12.1992 г. и 22.07.1993 г.) предусматриваются пригородные зоны, в составе которых выделяются зеленые зоны.

Основное гигиеническое назначение зеленых зон состоит в том, чтобы способствовать улучшению микроклимата и оздоровлению воздушного бассейна населенного пункта, а также обеспечить население удобными, здоровыми и живописными местами загородного отдыха, т.е. и рекреационное предназначение.

Зеленая зона характеризуется лесистостью, которая определяется как отношение покрытых лесом земель к общей площади рассматриваемой административной единицы. Организация зеленых зон регламентируется государственным стандартом (ГОСТ 17.5.3.01-78 «Состав и размер зеленых зон городов»). Территориальная организация зеленых зон предусматривает разделение на лесопарковую и лесохозяйственную части, выделение мест отдыха населения и охраняемых территорий, обеспечивающее выполнение оздоровительных и природоохранных функций леса согласно ГОСТ 17.6.3.01-78.

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций (СНиП 2.07.01-89*).

По данным государственного учета лесного фонда на 01.01.2011 г. зеленые зоны населенных пунктов, или как их раньше называли «пригородные защитные леса», в Иркутской области закреплены за 35 из 87 населенных пунктов. Среди перечисленных в этом списке наименований сельские поселения отсутствуют (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2009-2010 годах»). Согласно нормативам, размеры общей площади зеленых зон для сельских поселений лесорастительной зоны смешанных лесов с населением до 12 тыс. человек и при лесистости свыше 25% должны быть не мене 55 га на 1 000 человек, в т. ч. лесопарковая ее часть – 10 га 1 000 человек (ГОСТ 17.5.3.01-78).

Вокруг населенных пунктов, расположенных в малолесных районах, организовываются ветрозащитные и берегоукрепительные лесные полосы, озеленение склонов, оврагов, балок. Ширина защитных лесных полос для сельских населенных пунктов должна составлять не менее 50 м (СНиП 2.07. 01-89).

Рассматривая в целом зеленые зоны Новомальтинского муниципального образования необходимо отметить, что растительность зеленых зон поселков испытывает повышенную рекреационную нагрузку. Имеются скопления бытового мусора, превращающиеся в несанкционированные свалки, которые ухудшают экологическое и санитарное состояние насаждений. Уплотнение почвы снижает способность насаждений к воспроизводству и угнетает сами насаждения. Леса часто посещают как местные жители, так и приезжее население. Из-за неосторожного обращения с огнем в периоды пожарной опасности возникают очаги лесных пожаров.

Сложившийся породный состав лесных массивов зеленых зон наиболее адаптирован к климатическим и природным условиям местностей. В этой связи, по-видимому, нет необходимости изменять его ассортимент. Основная забота о зеленых зонах сел и поселков должна сводиться к восстановлению их нарушенных участков и надлежащему уходу за растениями.

Что касается достаточности площадей зеленых зон для населения, то определить ее не представляется возможным из-за отсутствия информации.

8.3. Система озеленения муниципального образования

Согласно градостроительным требованиям, обеспеченность жителей города озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения. При этом удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности территорий застройки) должен быть не менее 40,0% (СНиП 2.07.01.-89).

Участки озелененных территорий общего пользования являются основным звеном зеленых насаждений населенных пунктов. Они включают самые крупные планировочные элементы внутри поселковой застройки, предназначенные для отдыха всего населения: парковые насаждения, скверы, бульвары.

Существующие на сегодняшний день насаждения находятся в той или иной степени деградации. Состояние растительности и степень благоустройства территорий требуют необходимого ухода, должного содержания, постоянного улучшения почвенно-грунтовых условий, что будет способствовать жизнеспособности растений и их функциональному назначению.

Таким образом, организация поселковых парков, скверов и т. п. на существующих и вновь застраиваемых территориях, с учетом требований СНиП 2.07.01-89 по разделу «Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство», позволит соблюдать достаточность площадей зеленых насаждений общего пользования, а достойный агротехнический уход за растениями будет способствовать выполнению их функционального назначения.

Участки озеленения территорий ограниченного пользования (озеленение жилой общественной застройки) включают придомовые, участки школьных и дошкольных детских учреждений, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Они предназначены для обеспечения комфортных условий быта (формирование эстетически выразительной пространственной среды) и повседневного отдыха вблизи жилья, улучшают эстетические качества и санитарно-гигиенические условия жилой застройки. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60% общей площади в зависимости от назначения объекта (см. таблицу 3).
Таблица 3. Озеленение территории ограниченного пользования.

	Территории (участки) объектов
	Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта
	Минимальная норма озеленения, м2/человека

	
	требуемый*
	

	Придомовые
	60
	5,0 – 7,0

	Дошкольные детские учреждения
	50
	0,7 – 1,2

	Школы, профтехучилища
	40
	0,9 – 1,5

	Лечебные учреждения
	50
	1,2

	Культурно-просветительные учреждения
	60
	0,8

	Техникумы
	55
	0,2

	Промпредприятия
	
	Ориентировочно ***3 м2 на работающего


Маслов Н.В. –Градостроительная экология (учебное пособие) М.; Высшая школа, 2003 г., с.235.

*** СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. М., 1972 г.

Рассматривая организацию озеленения территорий промышленных (производственных) предприятий, важно отметить, что она определяется особенностями функционально-технического назначения каждого из них. Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия, согласно СН-245-71, ориентировочно определяется из расчета 3 м2 на каждого работающего, а предельный уровень озеленения должен составлять от 15 до 10% от производственной территории.
Участки озеленения территорий специального назначения включают озелененные территории вдоль улиц и дорог, водоохранных зон, 2 и 3 поясов санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, питомники и кладбища.

Зеленые насаждения вдоль улиц и особенно центральных автодорог выполняют функции защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, ветро- и снегозащиты. На дорогах сельских поселений преобладают линейные посадки (1-2 ряда деревьев) и кустарники. Конфигурация озеленения прерывистая (изреженная), мозаичная. Основные породы деревьев преимущественно относятся к мягколиственным: тополь, осина, клен и прочие древесные породы. Состояние уличной древесно-кустарниковой растительности не может быть признано удовлетворительным. Часть растительности находится в той или иной степени деградации, т. к. по-видимому, подвергаются воздействию антропо-и техногенных факторов. Степень деградации растительности не определена т.к. лесопатологические обследования не проводились. В целом, уличное озеленение нарушено и требует восстановления. Недостатки в системе уличного озеленения – требуется выбраковка нежизнеспособных деревьев, кустарников и их обновление.

К территориям специального назначения относятся и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до 300 м – 60%, от 300 м до 1 000 м – 50%, от 100 м и более – 40% (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Размер санитарно-защитной зоны для аэропортов, аэродромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений и оценки риска для здоровья населения (СанПиН 2.1.1.1200-03).

При этом ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов может составлять 22-25 м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

Охрана лесов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов Новомальтинского МО, должна быть направлена на предотвращение загрязнения, засорения, заиления рек и ручьев и истощения их вод. В лесах, расположенных в  водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается (Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 6 декабря 2011 г.).

Что касается территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, важно отметить, что согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02, территория первого пояса ЗСО должна быть озеленена, и на ней не допускается посадка высокоствольных деревьев. А на территории второго пояса санитарной зоны охраны не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

Таким образом, совместный анализ имеющихся материалов по системе зеленых насаждений в поселениях Новомальтинского МО позволяет сделать следующие выводы.
Выводы

Существующие площади озелененных территорий общего пользования не обеспечивают необходимые рекреационно-гигиенические потребности жителей поселения. Значительная часть растительности находится в состоянии деградации.

9. Животный и растительный мир
9.1. Животный мир и редкие виды животных

Животный мир Новомальтинского муниципального образования довольно разнообразен, включает 4 вида амфибий, 3 вида рептилий, 215 видов птиц и 56 видов млекопитающих, это довольно высокий показатель для Иркутской области. Особенностью фауны Новомальтинского муниципального образования является незначительное присутствие комплексов степных и высокогорных видов. Еще одной особенностью, накладывающей свое влияние на животный мир, является сельскохозяйственное и промышленное освоение территории муниципального образования. Большие площади коренных биотопов, особенно в восточной части муниципального образования были распаханы и на них начал формироваться своеобразный фаунистический комплекс. В настоящее время площадь пахотных земель и поголовье скота существенно сократились, но, тем не менее, этот фактор оказал существенное влияние на формирование современного животного мира.

Амфибии на территории образования представлены четырьмя видами – сибирским углозубом и остромордой и сибирской лягушками и серой жабой.
Сибирский углозуб встречается в основном в западной части образования за исключением высокогорья. Местообитания лягушек привязаны к заболоченным долинам рек, а также к побережью водоемов. Находки серой жабы известны на равнинной восточной части Новомальтинского муниципального образования, возможны ее находки и в других точках.

Рептилий в Новомальтинском муниципальном образовании отмечено три вида. Это обыкновенная гадюка, прыткая и живородящая ящерицы. Обыкновенная гадюка отмечена в центральной и северной частях района в пойме реки Хайта и, возможно, встречается в других реках. Живородящая ящерица встречается практически повсеместно, прыткая встречается гораздо реже и известна по нескольким встречам вдоль железнодорожной магистрали. 

Птицы - наиболее богатая в видовом разнообразии группа, насчитывает 215 видов (см. таблицу 4).

Голенастых отмечено три вида. Большая выпь, возможно, обитает на болотном комплексе в окрестностях Новомальтинского муниципального образования. Серая цапля обычный пролетный и прилетающий на лето вид, встречается практически на всех водоемах. Черный аист, возможно, гнездится в таежной части, на пролете отмечен в долине реки Хайта. 

Гусеобразные представлены 22 видами, из которых 10 гнездятся, остальные пролетные или залетные. Места гнездования, в основном, приурочены к прудам и к заболоченным долинам рек Белая, Хайта, Тойсук и по их притокам, а также на побережье Братского водохранилища. Так же обычны такие виды на гнездовании: кряква, чирок-свистунок, хохлатая чернеть и красноголовый нырок. На таежных реках гнездится большой крохаль и гоголь. Остальные виды встречаются реже. Пролетные пути приурочены к побережью Братского водохранилища, где замечены свиязь, шилохвость, чирок-трескунок, обыкновенный гоголь. Представляет интерес и пролет малого лебедя, гуменника, белолобого гуся и пискульки.
Хищные птицы на территории муниципального образования представлены 17 видами. Из гнездящихся обычны черный коршун, полевой лунь, обыкновенный канюк, ястреба – тетеревятник и перепелятник, чеглок и обыкновенная пустельга. Значительно реже встречаются хохлатый осоед, скопа, орел-карлик, большой подорлик, беркут и сапсан. Только на пролете отмечены орлан-белохвост и могильник, из них обычным считается только зимняк. Как залетный вид отмечен кобчик. Численность ряда видов хищников, таких как обыкновенный канюк, полевой лунь и обыкновенная пустельга сильно зависит от состояния кормовой базы и сильно меняется по годам. В отдельные годы орлан-белохвост, полевой лунь, зимняк, тетеревятник, перепелятник, беркут и пустельга могут оставаться на зиму.

Курообразные птицы на территории муниципального образования представлены шестью видами. Обыкновенный глухарь и рябчик населяют крупные по площади лесные массивы. Несколько шире распространен тетерев. Бородатая куропатка предпочитает открытые пространства – в основном залежи и бывшие поля и преобладает в восточной части образования. В настоящее время численность этого прежде редкого вида возросла, но, тем не менее, она подвержена сильным колебаниям. Обыкновенный перепел населяет заболоченные луга в поймах рек. Белая куропатка населяет высокогорную часть района, более обычна и иногда во время кочевок встречается в таежной части.

Журавлеобразных на территории образования зарегистрировано 5 видов. Серый журавль гнездится на заболоченных участках в долинах рек Китой, Тойсук и Хайта, а также на болотном массиве в окрестностях п. Раздолье. На пролете встречается по долинам рек и вдоль Братского водохранилища. Отмечен единичный залет стерха. Погоныш встречен в долине р. Китой, р. Хайта. Коростель населяет луга в долинах рек, а лысуха, возможно, гнездится на пойменных озерах в долине р. Китой, р. Хайта. Следует отметить, что пастушки и коростель, скорее всего, распространены шире, но эти виды ведут малозаметный образ жизни. Отмечен залет дрофы.

Ржанкообразных на территории Усольского района, в частности Новомальтинского муниципального образования отмечено 26 видов, из которых 21 вид куликов и 5 видов чайковых птиц. Из куликов отмечены на гнездовании такие виды: малый зуек, чибис, черныш, фифи, поручейник, перевозчик, вальдшнеп, лесной дупель, обыкновенный бекас и большой кроншнеп. Известен единичный случай гнездования шилоклювки. Остальные виды куликов отмечены на пролете. Места гнездования куликов в основном приурочены к прудам и заболоченным долинам рек. На пролете наиболее обычны следующие виды: бурокрылая ржанка, щеголь, большой улит, кулик-воробей, красношейка и азиатский бекас. Пролетные пути приурочены к побережью Братского водохранилища и к водоемам – прудам и пойменным озерам. В последние годы произошло резкое сокращение численности ранее обычного вида – чибиса. Чайковые птицы на гнездовании в настоящее время не отмечены, хотя не исключена возможность гнездования речной крачки в долинах рек. На пролете отмечены: озерная и сизая чайки, хохотунья и белокрылая крачка. Сизая чайка во время осеннего пролета на побережье рек и других водоемов образует скопления до нескольких сотен особей.

Голубеобразные представлены тремя видами. Сизый голубь обитает только в населенных пунктах. Скалистый голубь, в прошлом обычный, в настоящее время сильно сократил свою численность и встречается единично, в основном в деревнях в северо-восточной части образования. Также сильно сократилась численность большой горлицы. Эти изменения, скорее всего, связаны с развалом сельского хозяйства и снижением кормовой базы для этих зерноядных видов. Из двух видов кукушкообразных наиболее обычна и широко распространена обыкновенная кукушка. Глухая кукушка встречается значительно реже, в основном в западной части образования.

Совообразных на территории муниципального образования зарегистрировано 9 видов. Белая сова встречается в зимнее время и ее численность на зимовке сильно зависит от состояния кормовой базы. Филин встречается на всей территории муниципального образования. Ушастая и болотная совы относятся к обычным видам, но их численность также находится в сильной зависимости от состояния кормовой базы. Обычными видами также являются длиннохвостая неясыть и ястребиная сова. Бородатая неясыть и воробьиный сычик обитают в таежной части образования. Также единичны встречи и мохноногого сычика. Ушастая и болотная совы перелетные виды, остальные совы оседлые. 

Козодоеобразные представлены одним видом – обыкновенным козодоем, который населяет луга и встречается практически повсеместно в Новомальтинском муниципальном образовании. Стрижеобразные представлены тремя видами – иглохвостым, белопоясным и черным стрижами. Черный и иглохвостый стрижи, возможно, гнездятся в лесах, а белопоясный отмечен на пролете. Ракшеобразные представлены одним видом – удодом. В прошлом это был обычный гнездящийся вид, в последние годы его численность сильно сократилась и на территории муниципального образования отмечены единичные встречи. Дятлообразные представлены семью видами, все они более обычны в центральной и западной частях района и очень редки в восточной. Более обычен большой пестрый дятел, остальные виды редки. В пойменных местообитаниях местами обычна вертишейка – единственный перелетный вид из дятлообразных, остальные виды оседлы.

Воробьиные - самый большой по численности отряд птиц. На территории муниципального образования он представлен 107 видами. В основном это виды, характерные для высокогорных, таежных и открытых ландшафтов – степей и пойменных лугов. Таежные виды преобладают, в основном, в центральной и западной части района. Степные виды представлены полевым жаворонком, степным коньком, каменками – обыкновенной и плясуньей, черноголовым чеканом, даурской галкой, полевым воробьем, красноухой овсянкой. В восточной части образования обычны грачи, устраивающие колонии численностью до нескольких сот пар. На заболоченных лугах поросших кустарниками обитают желтоголовая трясогузка, певчий и пятнистый коньки, славка-завирушка, лесной конек, бурая пеночка, сибирский жулан, обыкновенная иволга, дроздовидная камышевка, обыкновенная чечевица, малая мухоловка, большая синица, обыкновенная овсянка и некоторые другие. 

Из лесных видов следует выделить пятнистого конька, пухляка, обыкновенного поползня, московку, певчего дрозда, синехвостку, зяблика, юрка, несколько видов пеночек - корольковую, зарничку, зеленую. По побережью водоемов обычна белая трясогузка, варакушка. В населенных пунктах обычны деревенская и городская ласточки, полевой и домовой воробьи, белая трясогузка, обыкновенная каменка, сорока, черная ворона. 

Во время пролета численность и видовое разнообразие воробьиных птиц возрастает. Наиболее обычны на пролете овсянки: ремез, крошка и лапландский подорожник. В зимнее время отмечены рогатый жаворонок, обыкновенная и пепельная чечетки, серый сорокопут, свиристель, краснозобый и темнозобый дрозды, щур, клесты – еловик и белокрылый, щеглы – черноголовый и седоголовый и пеночка. В населенных пунктах иногда зимуют обыкновенная, белошапочная и красноухая овсянки. 

Миграционные пути многих видов птиц (уток, куликов, чаек) привязаны к побережью водоемов. Многие виды птиц во время миграций останавливаются в районе прудов и пойменных озер – это в основном утки, кулики и чайки. По долине реки Хайта летят крупные хищные птицы.

Таблица 4. Птицы, видовой состав и характер пребывания.

	Вид
	Характер пребывания
	Численность
	Примечание

	Красношейная поганка – Podiceps auritus
	Гн
	Ред.
	

	Большая выпь – Botaurus stellaris
	Пр.
	Ред.
	

	Серая цапля – Ardea cinerea
	Пр.
	Ред.
	

	Чёрный аист – Ciconia nigra
	Гн.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Белолобый гусь – Anser albifrons
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Пискулька – Anser erythropus
	Пр.
	Оч.ред.
	Кк.РФ. Ирк

	Гуменник – Anser fabalis
	Пр.
	Об.
	ОО

	Лебедь-кликун – Cygnus cygnus
	Пр.
	Ред.
	Кк. Ирк

	Малый лебедь – Cygnus bewickii
	Пр.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк

	Огарь – Tadorna ferruginea
	Пр.
	Ред.
	Кк. Ирк

	Кряква – Anas platyrhynchos
	Гн.
	Об.
	ОО

	Чёрная кряква – Anas poecilorhyncha
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Чирок-свистунок – Anas crecca
	Гн.
	Об.
	ОО

	Косатка - Anas falcatа
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Серая утка – Anas strepera
	Гн
	Ред.
	ОО

	Свиязь –  Anas penelope
	Пр.
	Об.
	ОО

	Шилохвость – Anas acuta
	Пр.
	Об.
	ОО

	Чирок-трескунок – Anas querquedula
	Гн.
	Об.
	ОО

	Широконоска – Anas clypeata
	Гн.
	Об.
	ОО

	Красноголовый нырок – Aythya ferina
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Хохлатая чернеть – Aythya. fuligula
	Гн.
	Об.
	ОО

	Морская чернеть – Aythya marila
	Пр.
	Оч.ред.
	ОО

	Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula
	Гн.
	Об.
	ОО

	Луток – Mergus albellus
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Длинноносый крохаль – Mergus serrator
	Пр.
	Оч.ред.
	ОО

	Большой крохаль – Mergus merganser
	Гн.
	Об.
	ОО

	Скопа – Pandion haliaetus
	Гн.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus
	Гн.
	Ред.
	

	Чёрный коршун – Milvus migrans
	Гн.
	Об.
	

	Полевой лунь – Circus cyaneus
	Гн.
	Об.
	

	Тетеревятник – Accipiter gentilis
	Гн.
	Об.
	

	Перепелятник – Accipiter nisus
	Гн.
	Об.
	

	Зимняк – Buteo lagohus
	Зим.
	Ред.
	

	Обыкновенный канюк – Buteo buteo
	Гн.
	Об.
	

	Орёл-карлик - Hieraaetus pennatus
	Гн
	Оч.ред.
	Кк. Ирк.

	Большой подорлик – Aquila сlanga
	Гн.
	Оч.ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Могильник – Aquila heliaca
	Пр.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Беркут – Aquila chrysaetos
	Гн.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Орлан - белохвост – Haliaeetus albicilla
	Пр.
	Оч.ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Сапсан – Falco peregrinus
	Гн.
	Ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Чеглок – Falco subbuteo
	Гн.
	Об.
	

	Кобчик – Falco vespertinus
	Зал.
	Оч.ред.
	Кк.РФ. Ирк.

	Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus
	Гн.
	Об.
	

	Белая куропатка – Lagopus lagopus
	Ос.
	Ред.
	ОО

	Тетерев – Lyrurus tetrix
	Ос.
	Об.
	ОО

	Глухарь – Tetrao urogallus
	Ос.
	Об
	ОО

	Рябчик – Tetrastes bonasia
	Ос.
	Об.
	ОО

	Бородатая куропатка – Perdix dauuricae
	Ос.
	Ред.
	ОО

	Перепел – Coturnix coturnix
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Стерх – Grus leucogeranus
	Зал.
	Оч. ред.
	Кк. РФ. Ирк.

	Серый журавль – Grus grus
	Гн.
	Ред.
	Кк. Ирк.

	Погоныш – Porzana porxana
	Гн
	Оч. ред.
	ОО

	Коростель – Crex crex
	Гн.
	Ред.
	Кк. Ирк.

	Лысуха – Fulica atra
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Дрофа – Otis tarda
	Зал.
	Оч. ред.
	Кк. РФ. Ирк.

	Тулес – Pluvialis squatarola
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva
	Пр.
	Об.
	ОО

	Малый зуёк – Charadrius dubius
	Гн.
	Об.
	

	Чибис – Vanellus vanellus
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Шилоклювка – Recurvirostra avosetta
	Гн.
	Оч. ред.
	Кк. РФ. Ирк.

	Черныш – Tringa ochropus
	Гн.
	Об.
	ОО

	Фифи – Tringa glareola
	Гн.
	Об.
	ОО

	Большой улит – Tringa nebularia
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Щеголь – Tringa erythropus
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Поручейник – Tringa stagnatilis
	Гн.
	Об.
	ОО

	Перевозчик – Actitishypoleucos
	Гн.
	Об.
	ОО

	Турухтан – Philomachus pugnax
	Пр.
	Ред.
	ОО

	Кулик-воробей – Calidris minuta
	Пр.
	Об.
	

	Песочник - красношейка – Calidris ruficollis
	Пр.
	Об.
	

	Белохвостый песочник – Calidris temminsrii
	Пр.
	Ред.
	

	Чернозобик – Calidris alpina
	Пр.
	Ред.
	

	Бекас – Gallinago gallinago
	Гн.
	Об.
	ОО

	Лесной дупель – Gallinago megala
	Гн.
	Об.
	ОО

	Азиатский бекас - Gallinago stenura
	Пр.
	Об.
	ОО

	Вальдшнеп – Scolopa xrusticola
	Гн.
	Об.
	ОО

	Большой кроншнеп – Numеniu sarquata
	Гн.
	Ред.
	Кк. Ирк.

	Озёрная чайка – Larus ridibundus
	Пр.
	Об.
	

	Хохотунья – Larus cachinans
	Пр.
	Об.
	

	Сизая чайка – Larus canus
	Пр.
	Об.
	

	Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus
	Пр.
	Ред.
	

	Речная крачка – Sterna hirundo
	Гн.
	Об.
	

	Сизый голубь – Columba livia
	Ос.
	Об.
	ОО

	Скалистый голубь – Columba rupestris
	Ос.
	Оч. ред.
	ОО

	Большая горлица – Streptopelia orientalis
	Гн.
	Ред.
	ОО

	Обыкновенная кукушка – Cuculus canorus
	Гн.
	Об.
	

	Глухая кукушка – Cuculus saturatus
	Гн.
	Об.
	

	Белая сова – Nyctea scandiaca
	Зим.
	Ред.
	

	Филин – Bubo bubo
	Ос.
	Ред.
	Кк. РФ. Ирк.

	Ушастая сова – Asio otus
	Пр.
	Об.
	

	Болотная сова – Asio flammeus
	Пр.
	Об.
	

	Мохноногий сыч – Aegolius funereus
	Ос.
	Ред.
	

	Воробьиный сычик – Glaucidium passerinum
	Ос.
	Ред.
	

	Ястребиная сова – Surnia ulula
	Ос.
	Об.
	

	Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis
	Ос.
	Об.
	

	Бородатая неясыть – Strixnebulosa
	Ос.
	Ред.
	

	Обыкновенный козодой – Caprimulgus europaeus
	Гн.
	Ред.
	

	Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus
	Гн.
	Ред.
	

	Чёрный стриж – Apus apus
	Гн.
	Об.
	

	Белопоясный стриж – Apus pacificus
	Пр.
	Ред.
	

	Удод – Upupa epops
	Гн.
	Ред.
	

	Вертишейка – Jynx torquilla
	Гн.
	Об.
	

	Седой дятел – Picus canus
	Ос.
	Ред.
	

	Желна – Dryocopus martius
	Ос.
	Об.
	

	Большой пестрый дятел – Dendrocopos major
	Ос.
	Об.
	

	Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos
	Ос.
	Ред.
	

	Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor
	Ос.
	Ред.
	

	Трехпалый дятел – Picoides tridactilus
	Ос.
	Ред.
	

	Береговушка – Riparia riparia
	Гн.
	Ред.
	

	Деревенская ласточка – Hirundo rustica
	Гн.
	Об.
	

	Городская ласточка – Delichon urbica
	Гн.
	Об.
	

	Рогатый жаворонок – Eremophyla alpestris
	Пр.
	Об.
	

	Полевой жаворонок – Alauda arvtnsis
	Гн.
	Об.
	

	Степной конёк – Anthus richardi
	Гн.
	Об.
	

	Лесной конёк – Anthus trivialis
	Гн.
	Об.
	

	Пятнистый конёк – Anthus hodgsoni
	Гн.
	Об.
	

	Горны йконёк – Anthus spinoletta
	Гн.
	Ред.
	

	Жёлтая трясогузка – Motacilla flava
	Пр.
	Об.
	

	Желтоголовая трясогузка – Motacilla citreola
	Гн.
	Об.
	

	Горная трясогузка – Motacilla cinerea
	Гн.
	Об.
	

	Белая трясогузка – Motacilla alba
	Гн.
	Об.
	

	Сибирский жулан – Lanius cristatus
	Гн.
	Об.
	

	Серый сорокопут – Lanius exucubitor
	Зим.
	Ред.
	

	Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus
	Гн.
	Ред.
	

	Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris
	Гн.
	Ред.
	

	Кукша – Perisoreus infaustus
	Ос.
	Ред.
	

	Сойка – Garrulus glandarius
	Ос.
	Об.
	

	Голубая сорока – Cyanopica cyanus
	Ос.
	Ред.
	

	Сорока – Pica pica
	Ос.
	Об.
	

	Кедровка – Nucifraga cariocatactes
	Ос.
	Об.
	

	Даурская галка – Corvus dauuricus
	Гн.
	Ред.
	

	Грач – Corvus frugilegus
	Гн.
	Об.
	

	Чёрная ворона – Corvus corone
	Ос.
	Об.
	

	Ворон – Corvus corax
	Ос.
	Ред.
	

	Свиристель – Bombicilla garulus
	Зим.
	Об.
	

	Оляпка – Cinclus cinclus
	Гн.
	Ред.
	

	Альпийская завирушка – Prunella collaris
	Гн.
	Ред.
	

	Гималайская завирушка – Prunella himalajana
	Гн.
	Ред.
	

	Сибирская завирушка – Prunell amontanella
	Пр
	Об.
	

	Таёжный сверчок – Locustella fasciolana
	Гн.
	Ред.
	

	Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata
	Гн.
	Ред.
	

	Дроздовидная камышевка – Acrocephalus arundinaseus
	Гн.
	Оч. ред.
	Кк. Ирк.

	Толстоклювая камышевка – Phragmaticula aedon
	Гн.
	Ред.
	

	Славка-завирушка – Silvia curruca
	Гн.
	Об.
	

	Пеночка - теньковка – Phylloscopus collubita
	Гн.
	Об.
	

	Пеночка - таловка – Phylloscopus borealis
	Гн.
	Об.
	

	Зеленая пеночка – Phylloscopus trochiloides
	Гн.
	Об.
	

	Пеночка-зарничка – Phylloscopus inornatus
	Гн.
	Об.
	

	Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus
	Гн.
	Ред.
	

	Бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus
	Гн.
	Об.
	

	Толстоклювая пеночка – Phylloscopus schwarzi
	Гн.
	Ред.
	

	Малаямухоловка – Ficedula parva
	Гн.
	Об.
	

	Серая мухоловка – Muscicapa striata
	Гн.
	Ред.
	

	Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica
	Гн.
	Ред.
	

	Ширококлювая мухоловка – Muscicapa latirostris
	Гн.
	Ред.
	

	Черноголовый чекан – Saxicola torquata
	Гн.
	Об.
	

	Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe
	Гн.
	Об.
	

	Каменка-плясунья – Oenanthe isabelina
	Гн.
	Ред.
	

	Обыкновенная горихвостка – Phoenicurus phoenicurus
	Гн.
	Об.
	

	Красноспинная горихвостка – Phoenicurus erythronotus
	Гн.
	Ред.
	

	Сибирская горихвостка – Phoenicurus auroreus
	Гн.
	Об.
	

	Краснобрюхая горихвостка – Phoenicurus erythrogaster
	Гн.
	Ред.
	

	Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia
	Зал.
	Оч. ред.
	

	Красношейка – Luscinia calliope
	Гн.
	Об.
	

	Варакушка – Luscinia svecica
	Гн.
	Ред.
	

	Синийсоловей – Luscinia cyane
	Гн.
	Об.
	

	Соловей-свистун – Luscinia sibilans
	Гн.
	Ред.
	

	Синехвостка – Tarsiger cyanurus
	Гн.
	Об.
	

	Оливковый дрозд – Тurdus obscurus
	Гн.
	Ред.
	

	Краснозобый дрозд – Тurdus ruficollis
	Пр.
	Ред.
	

	Чернозобый дрозд – Тurdus atrogularis
	Пр.
	Ред.
	

	Дрозд Науманна – Тurdus naumanni
	Пр.
	Об.
	

	Бурый дрозд – Тurdus eunomus
	Пр.
	Ред.
	

	Рябинник – Тurdus pilaris
	Гн.
	Об.
	

	Певчий дрозд – Тurdus philomelos
	Гн.
	Об.
	

	Деряба – Тurdus viscivorus
	Зал.
	Ред.
	

	Сибирский дрозд – Zoothera sibiricus
	Гн.
	Ред.
	

	Пёстрый дрозд – Zoothera dauma
	Гн.
	Ред.
	

	Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus
	Ос.
	Об.
	

	Черноголовая гаичка – Parus palustris
	Ос.
	Ред.
	

	Буроголовая гаичка – Parus montanus
	Ос.
	Мн.
	

	Московка – Parus ater
	Ос.
	Ред.
	

	Белая лазоревка – Parus cyanus
	Ос.
	Ред.
	

	Большая синица – Parus major
	Ос.
	Об.
	

	Обыкновенный поползень – Sitta europaea
	Ос.
	Об.
	

	Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris
	Ос.
	Ред.
	

	Домовой воробей – Passer domesticus
	Ос.
	Мн.
	

	Полевой воробей – Passer montanus
	Ос.
	Мн.
	

	Зяблик – Fringilla coelebs
	Гн.
	Об.
	

	Юрок – Fringilla montifringilla
	Гн.
	Об.
	

	Чиж – Spinus spinus
	Ос.
	Ред.
	

	Черноголовый щегол – Carduelis carduelis
	Ос.
	Ред.
	

	Обыкновенная чечетка – Acanthis flammea
	Зим.
	Об.
	

	Пепельная чечетка – Acanthis hornemanni
	Зим.
	Ред.
	

	Сибирский вьюрок – Leucosticte arctoa
	Гн.
	Ред.
	

	Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus
	Гн.
	Об.
	

	Сибирская чечевица – Carpodacus roseus
	Зим.
	Ред.
	

	Урагус – Uragus sibiricus
	Ос.
	Ред.
	

	Щур – Pinicola enucleator
	Зим.
	Ред.
	

	Клест-еловик – Loxia curvirostra
	Ос.
	Об.
	

	Белокрылый клест – Loxia leucoptera
	Ос.
	Об.
	

	Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula
	Ос.
	Об.
	

	Серый снегирь – Pyrrhula cineracea
	Ос.
	Ред.
	

	Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes
	Ос.
	Ред.
	

	Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella
	Гн.
	Об.
	

	Белошапочная овсянка – Emberiza leucochephala
	Гн.
	Об.
	

	Красноухая овсянка – Emberiza cioides
	Гн
	Ред.
	

	Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus
	Гн
	Ред.
	Кк. Ирк.

	Полярная овсянка – Emberiza pallasi
	Пр.
	Ред.
	

	Желтобровая овсянка – Emberiza chrysophrys
	Гн.
	Ред.
	

	Овсянка-ремез – Emberiza rustica
	Пр.
	Об.
	

	Овсянка-крошка – Emberiza pusilla
	Пр.
	Об.
	

	Дубровник – Emberiza aureola
	Гн.
	Ред.
	

	Рыжая овсянка – Emberiza rutila
	Гн.
	Ред.
	

	Подорожник – Calcarius lapponicus
	Пр.
	Ред.
	

	Пеночка – Plectrophenax nivalis
	Зим.
	
	


Условные обозначения

Пр. – пролетный вид; 

Гн. – гнездящийся вид; 

Ос. – оседлый вид; 

Зим. – зимующий вид; 

Зал. – залетный вид; 

Об. – обычный вид; 

Ред. – редкий вид; 

Оч. ред. – очень редкий вид;

Кк. Ирк. – вид, включенный в Красную книгу Иркутской области; 

Кк. РФ – вид, включенный в Красную книгу Российской Федерации; 

ОО – объект охоты.

Млекопитающих на территории Новомальтинского муниципального образования отмечено 56 видов (см. таблицу 5). Столь высокий показатель можно объяснить наличием таежных и степных местообитаний. Насекомоядные представлены 8 видами бурозубок, из которых наиболее обычны обыкновенная, крупнозубая, средняя и бурая, реже встречаются равнозубая, тундряная, малая и крошечная. Бурозубки обитают преимущественно в лесных и интразональных биотопах, по долинам рек. В долинах рек и ручьев редко встречается обыкновенная кутора, а на влажных пойменных лугах в алтайский крот. Из рукокрылых в Новомальтинском муниципальном образовании отмечена три вида, из которых обычна только водяная ночница, бурый ушан и северный кожанок встречаются гораздо реже. Зайцеобразных на территории образования обитает также два вида – заяц-беляк, который распространен повсеместно, но его численность сильно изменяется по годам, акклиматизированный заяц-русак, обитающий в северо-восточной части территории образования.

Грызуны наиболее распространенный и богатый видами отряд млекопитающих – на территории Новомальтинского муниципального образования их зарегистрировано 21 вид. В лесных массивах образования обычны обыкновенная белка и азиатский бурундук, значительно реже встречается белка-летяга. В лесах обычны: азиатская лесная мышь, при этом реже встречаются лесной лемминг, лесная мышовка и мышь-малютка. В населенных пунктах обычны: домовая мышь, серая крыса. В восточной части образования в агроценозах редка полевая мышь. По берегам водоемов редко встречаются водяная полевка и акклиматизированный вид, ставший важным объектом охотничьего промысла ондатра. На территории образования обитает семь видов полевок. Красная и красно-серая полевки живут преимущественно в лесах, экономка на влажных, в том числе заболоченных лугах и узкочерепная и темная полевки на агроценозах и более сухих лугах. На степных участках в восточной части образования встречаются длиннохвостый суслик и даурский хомячок. Отмечен единичный случай отлова на территории образования редкого вида – степной мышовки. Для мышевидных грызунов характерны резкие колебания численности. Грызуны служат основой питания для наземных и пернатых хищников.

Хищных млекопитающих на территории образования отмечено 13 видов, из них на всей территории муниципального образования обитает обыкновенная лисица, волк, горностай, рысь, ласка, бурый медведь и соболь. Редко встречается росомаха. Колонок и барсук более обычны в центральной части образования. Выдра и американская норка очень редки и держатся по берегам речек. В степной восточной части образования редко встречается светлый хорь.
Из шести видов копытных на территории образования наиболее обычен лось, сибирская косуля и благородный олень. Реже встречается кабарга и кабан.
Таблица 5. Млекопитающие.

	Вид
	Характер пребывания
	Численность
	Примечание

	Сибирский крот – Asioscolops  altaica
	
	Ред.
	ОО

	Обыкновенная бурозубка – Sorex araneus
	
	Об.
	

	Крупнозуба ябурозубка – Sorex daphaenodon
	
	Об.
	

	Тундряна ябурозубка – Sorex tundrensis
	
	Об.
	

	Бурая бурозубка – Sorex roboratus
	
	Об.
	

	Средняя бурозубка – Sorex caecutiens
	
	Об.
	

	Малая бурозубка – Sorex minutus
	
	Ред.
	

	Крошечна ябурозубка – Sorex minutissimus
	
	Ред.
	

	Равнозубая бурозубка – Sorex isodon
	
	Об.
	

	Обыкновенная кутора – Neomys fodiens
	
	Ред.
	

	Водяная ночница – Myotis daubenton
	
	Ред.
	

	Бурый ушан – Plecotus auritus
	
	Ред.
	

	Северный кожанок – Eptesicus nilsson
	
	Ред.
	

	Заяц-беляк – Lepus timidus
	
	
	ОО

	Заяц-русак – Lepus europaeus
	Аккл.
	Ред.
	ОО

	Северная пищуха – Ochotona hyperborea
	
	Об.
	

	Летяга – Pteromysvolans
	
	Ред.
	ОО

	Обыкновенная белка – Sciurusvulgaris
	
	Об.
	ОО

	Азиатский бурундук – Tamias sibiricus
	
	Об.
	ОО

	Длиннохвостый суслик – Citellus undulanus
	
	Ред.
	ОО

	Степная мышовка – Sicista subtilis
	
	Оч. ред.
	Кк. Ирк.

	Лесная мышовка – Sicista betulina
	
	Ред.
	

	Полевая мышь – Apodemus agrarius
	
	Ред.
	

	Азиатская лесная мышь – Apodemuspeninsula
	
	Об.
	

	Домовая мышь – Musmusculus
	Син.
	Об.
	

	Мышь-малютка – Micromys minutus
	
	Ред.
	

	Серая крыса – Rattus norvegicus
	Син.
	Об.
	

	Даурский хомячок – Cricetulus barabensis
	
	Ред.
	

	Ондатра – Ondatrazibetica
	Аккл.
	Об.
	ОО

	Большеухая полевка – Alticola macrotis
	
	Ред.
	

	Красно-серая полевка – Clethrionomysrufocanus
	
	Об.
	

	Красная полевка – Clethrionomys runilis
	
	Об.
	

	Лесной лемминг – Myopus schisticolor
	
	Ред.
	

	Водяная полевка – Arvicola terrestris
	
	Ред.
	ОО

	Узкочерепная полевка – Microtus gregalis
	
	Об.
	

	Полевка-экономка – Microtus oeconomus
	
	Об.
	

	Темна яполевкаMicrotus agrestis,
	
	Ред.
	

	Волк – Canis lupus
	
	Об.
	ОО

	Обыкновенная лисица – Vulpesvulpes
	
	Об.
	ОО

	Бурый медведь – Ursusarctos
	
	Об.
	ОО

	Соболь - Marteszibellina
	
	Об.
	ОО

	Росомаха – Gulogulo
	
	Оч. ред.
	ОО

	Горностай – Mustelaerminea
	
	Об.
	ОО

	Ласка – Mustelanivalis
	
	Ред.
	ОО

	Колонок – Mustela sibirika
	
	Ред.
	ОО

	Американская норка – Mustela vison
	Аккл.
	Ред.
	ОО

	Степной хорь – Mustela eversmanii
	
	Ред.
	Кк. Ирк

	Барсук – Meles meles
	
	Об.
	ОО

	Речная выдра – Lutra lutra
	
	Ред.
	Кк. Ирк.

	Рысь – Felis lynx
	
	Ред.
	ОО

	Кабан – Sus scrofa
	
	Об.
	ОО

	Сибирская кабарга – Moschusmoschiferus
	
	Об.
	ОО

	Благородный олень – Cervuselaphus
	
	Об.
	ОО

	Сибирская косуля – Capreoluspygargus
	
	Об.
	ОО

	Лось – Alcesalces
	
	Об.
	ОО

	Северный олень – Ranfigertarandus
	Заходы
	Оч. ред.
	Кк. РФ. Ирк.


Условные обозначения

Об. – обычный вид; 

Син. – синантропный вид; 

Заходы – вид только заходит на территорию; 

Ред. – редкий вид; 

Оч. ред. – очень редкий вид; 

Кк. Ирк. – вид, включенный в Красную книгу Иркутской области; 

Кк. РФ – вид, включенный в Красную Книгу Российской Федерации;

ОО – объект охоты; 

Аккл - акклиматизированный вид.

9.2. Растительный мир

Осиновик белый. Семейство Болетовые – Boletaceae . Категория 3 (R). Редкий вид.
Краткое описание. Шляпка полушаровидная, впоследствии распростертая, 6-20 см в диаметре, сухая, белая, с розоватым, коричневатым или даже сине-зеленоватым оттенком. Трубочки белые, позднее кремово-серые, 1-3см длиной, с мелкими округлыми порами. Ножка 4–17 × 2-6 см, белая, с чешуйками, в зрелом состоянии темнеющими, особенно в нижней части, крепкая, утолщенная к основанию. Мякоть белая, сочная, мясистая, в основании ножки желтоватая или зеленоватая, на срезе быстро окрашивается в синевато-серый цвет в шляпке и в лилово-красноватый в ножке, позже темнеет до фиолетово-коричневого и черноватого. Споры бурые, гладкие, вытянуто-эллипсоидальные, 15-20 × 5-7 мкм. 

Экология и биология. Микоризный симбионт березы и осины, реже пихты, ели, сосны, кедра. В Сибири приурочен к сырым хвойным лесам зеленомошной группы. 

Распространение. Бореальная зона Голарктики (Европа, Азия, Северная Америка), везде редок. До недавнего времени в некоторых отечественных сводках и определителях этот вид считался характерным для широколиственных и хвойно-широколиственных лесов Европы и Америки, при этом даже не указывался для Сибири. Однако в Иркутской области осиновик белый распространен практически повсеместно, хотя плодовые тела встречаются действительно редко. Достаточно сказать, что он упоминается в числе характерных видов в нескольких диссертациях иркутских геоботаников и лесоводов, защищенных в еще в 1960-х гг., а в последних публикациях отмечается в самых первых списках при обследовании новых районов. Встречается осиновик белый и в соседних регионах – в Бурятии, Хакасии, Забайкальском и Красноярском краях. 

Лимитирующие факторы. Сокращение площадей ненарушенных хвойных, прежде всего кедровых, лесов. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид включен в Красную книгу РСФСР и во многие региональные Красные книги. Соответственно, охраняется во многих заповедниках и национальных парках.

Лишайник

Краткое описание. Слоевище мелко листоватое, из одиночных или собранных в виде розеток (1-3 см в диаметре) лопастей. Лопасти слабо разветвленные, с закругленными пазухами и рассеченными курчавыми концами, 1-3 (5) см длиной и 0,2-1см шириной, по краям желтовато-беловато-соредиозные и несущие черные пикнидии. Верхняя поверхность светло-соломенная или зеленовато-желтая; нижняя – светло-коричневая, с мелкими белыми псевдоцифеллами и редкими длинными коричневыми ризинами. Апотеции леканоровые, развиваются редко, с красно-коричневым диском и слабо соредиозным краем; в Сибири неизвестны. Размножается вегетативно – соредиями. 

Особенности экологии и фитоценологии. Обитает на стволах хвойных и лиственных деревьев (сосна, лиственница, ель, пихта, кедр, береза, рябина), на колоднике и больших камнях (часто на мхах и лиственничном опаде) – в лиственничных, сосновых, темнохвойных и смешанных лесах нижней части лесного пояса, а также в равнинных сосново-лиственничных лесах. 

Распространение. В Иркутской области вид встречается по всей территории, во многих местах обычен, подтвержден для 16 районов: Слюдянский, Шелеховский, Иркутский, Ольхонский, Качугский, Казачинско-Ленский, Киренский, Катангский, Черемховский, Усольский, Зиминский, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Бодайбинский, Усть-Ордынский Бурятский округ. В России: Кавказ, Урал, Алтай, Западный и Восточный Саяны, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье, о. Сахалин. Общий ареал – евразиатский: Европа (горные районы), Азия (Монголия, Китай – Тибет).
Численность и состояние локальных популяций. Известно более 50 конкретных местообитаний; встречается в небольшом количестве экземпляров, но постоянно. В некоторых районах лишайник весьма обычен, особенно в горных (например, на Байкальском хр.).

Лимитирующие факторы. Угрозу для вида могут представлять лесные пожары, вырубка лесов, хозяйственное освоение горных территорий, загрязнение атмосферы.
Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Байкало-Ленского и Витимского заповедников и Прибайкальского национального парка. В дополнительных мерах охраны не нуждается.

Башмачок крупноцветковый

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с укороченным толстым корневищем. Стебель 25-50 см высотой, с 3-5 очередными сидячими широкоэллиптическими листьями. Цветки одиночные, крупные, с листообразными прицветниками. Околоцветник лилово-или фиолетово-розовый (очень редко белый или бледно-желтый), более или менее однотонный. Губа 4,5-6,5 см длиной, башмачковидная, сильно вздутая, морщинистая. Верхний листочек околоцветника широкояйцевидный, направлен горизонтально вперед, боковые – ланцетные, острые, серповидно вперед загнутые и огибают губу. Плод – коробочка.
Особенности экологии, биологии и фитоценологии. Растет в светлых лиственных и смешанных лесах, на лесных полянах, по зарослям кустарников. Теневыносливый мезофит. Зацветает обычно на 18 год, цветет в июне – начале июля. Семенное размножение ослаблено из-за редуцированного зародыша и медленного развития в начале онтогенеза. Вегетативное возобновление ограничено низкой почкообразовательной способностью. Возможно деление корневищ. 

Распространение. В Иркутской области встречается в Ангарском, Бодайбинском, Братском, Жигаловском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Качугском, Киренском, Куйтунском, Мамско-Чуйском, Нижнеудинском, Ольхонском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Илимском, Усольском, Усть-Кутском и Черемховском районах. В Российской Федерации распространен в европейской части (Поволжье), на юге Сибири, Дальнем Востоке. Вне Российской Федерации – Восточная Европа (Украина), Средняя, Центральная и Восточная Азия. Полиморфный вид, в России представлен 4 разновидностями.
Численность и состояние популяций. Сведений по численности местных популяций нет.
Лимитирующие факторы. Нарушение естественных местообитаний при хозяйственном освоении территорий, сбор цветущих побегов и выкапывание корневищ; редкая встречаемость, малочисленность особей в популяциях, специфика размножения и низкая конкурентоспособность.
Принятые и необходимые меры охраны. В Иркутской области охраняется на территории Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника. Внесен в Красные книги Российской Федерации, Красноярского края, Республик Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Читинской области и Агинского Бурятского авт. окр. и других регионов, где встречается вид. В Сибири охраняется в 14 заповедниках. Культивируется во многих ботанических садах России и зарубежья. В Сибири интродуцирован в ботанических садах СОРАН: ЦСБС (Новосибирск), ИБПК СО РАН (Якутск), Забайкальском; государственных университетов: Иркутском, Якутском, Томском, Алтайском. В культуре неустойчив, часто при длительном культивировании погибает. Цветет, редко плодоносит, размножение только вегетативное. Необходимы систематический мониторинг состояния природных популяций и их охрана, контроль выполнения запрета на сбор растений, дальнейшие работы по введению в культуру.
ГЛАВА II. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
10. Атмосферный воздух
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.
По данным мониторинга состояния атмосферного воздуха приоритетными химическими загрязнителями атмосферного воздуха являются сажа, диоксид серы, окислы азота, марганец и его соединения, оксид углерода, кислота серная, пыль цементного производства, хром шестивалентный, бензин, бензол, пыль неорганическая, фтористые соединения газообразные.

Чистота атмосферного воздуха является одним из важнейших факторов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, показателем качества среды обитания.

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают заводы строительных материалов, котельные и печное отопление жилого сектора и выбросы. 
Таблица 6. Перечень предприятий, объектов специального назначения и котельных Новомальтинского МО.

	№
	Наименование предприятий
	Вид деятельности

	
	п. Новомальтинск
	

	1. 
	ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов»
	Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных изделий

	2. 
	ОАО «Ангарское управление строительства»
	Производство кирпича

	3. 
	Котельная (угольная 6 Гкал/ч)
	Обогрев

	4. 
	Котельная (электрическая 0,107 Гкал/ч)
	Обогрев

	5. 
	Несанкционированная свалка
	

	
	д. Бадай
	

	6. 
	ООО «Бадайагропром»
	Свиноводство

	7. 
	ИП Шимек
	Животноводство

	8. 
	КФХ Матюха О.Н.
	Крестьянско-фермерское хозяйство

	9. 
	Кладбище
	

	10. 
	Несанкционированная свалка
	

	11. 
	Крестьянско-фермерские хозяйства (проектируемые)
	Крестьянско-фермерское хозяйство

	
	Новомальтинское МО
	

	12. 
	КФХ Терещук В.А.
	Крестьянско-фермерское хозяйство

	13. 
	КФХ Гурков
	Крестьянско-фермерское хозяйство

	14. 
	ООО «Нечаевское»
	Свиноводство

	15. 
	ООО «Нечаевское»
	Овощехранилище

	16. 
	ООО «Нечаевское»
	Мех. группа

	17. 
	Канализационные очистные сооружения
	Очистка сточных вод

	18. 
	Скотомогильник (проектируемый)
	Утилизация животных отходов


На предприятиях Новомальтинского муниципального образования отсутствуют инвентаризации источников выбросов и проекты предельно-допустимых выбросов.

Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха в Новомальтинском муниципальном образовании не организовано.

Отчеты по формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2010-2011 гг. по Новомальтинскому муниципальному образованию в Управление Росприроднадзора по Иркутской области не предоставлялось.
Учитывая виды деятельности предприятий муниципального образования, можно предположить, что ожидаемое воздействие на атмосферный воздух и, соответственно, на население поселков возможно от котельных, работающих на угле: в атмосфере близлежащих домов возможно наличие таких веществ, как пыль, диоксиды азота и серы, железо, медь, цинк.

Выводы
1. Для всех источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории Новомальтинского муниципального образования, инвентаризации отсутствуют.

2.Состояние атмосферного воздуха на территории Новомальтинского муниципального образования не изучалось.

3. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха в Новомальтинском муниципальном образовании не организовано.

4. Отчеты по формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2010-2011 гг. по Новомальтинского муниципальному образованию в Управление Росприроднадзора по Иркутской области не предоставлялись.

11. Поверхностные воды. Качество поверхностных вод
Анализ результатов лабораторных исследований по отдельным водоемам

р. Ангара

30,0 % проб, отобранных из р. Ангара в 2009 г., не соответствуют гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, в 2010 г. - 91,7 %.

Основными источниками загрязнения воды р. Ангара являются сбросы, расположенные выше Усольского района (по течению реки) гг. Иркутска и Ангарска, поэтому в Усольском районе р. Ангара поступает уже со значительным микробиологическим загрязнением, превышающим гигиенические нормы, что показывают результаты исследования.

Дополнительное загрязнение река получает после сбросов КОС и выпусков г. Усолье-Сибирское. Ухудшение качества воды по микробиологическим показателям в 2010 г. по сравнению с 2009 г. объясняется единовременным отбором значительного количества проб в летнее время при проведении мероприятий по контролю. Пробы отбирались без применения плавсредств (в 2009 г. - с применением плавсредств).

В 2009 г. из отобранных девяти проб на санитарно-химические показатели, три не соответствовали гигиеническим нормам (р. Ангара в районе водозаборов р.п. Тельма и ОАО «ПО Усольмаш»). Из двадцать одной пробы, отобранной из реки Ангара в 2010 г. на санитарно-химические показатели, лишь одна не соответствовала гигиеническим нормам (незначительное превышение содержания железа в районе с. Буреть).

В целом по реке Ангара процент проб, не отвечающих гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизился с 33,3% до 4,8%.

р. Белая

В устьевом участке р. Белая (Братское водохранилище), в районе с. Мальта, вода испытывает влияние загрязняющих веществ предприятий р.п. Мишелевка и с. Сосновка.

На гидрохимическое состояние реки оказывают влияние сельскохозяйственные угодья, ВКХ.

Гидрохимические наблюдения проводили в трех пунктах, четырех створах IV категории. В фоновом створе, 1,5 км выше р.п. Мишелёвка, среднегодовая концентрация меди превышала ПДК в 1,5 раза. Максимальное содержание в воде меди достигало 1,8 ПДК, органических веществ по ХПК 1,5 ПДК, железа общего 1,1 ПДК. Качество воды по сравнению с уровнем предыдущего года ухудшилось. По комплексу показателей вода створа характеризовалась как «слабо загрязнённая», 2 класс.

В створе 12 км ниже р.п. Мишелёвка наблюдалось превышение ПДК среднегодовых концентраций только по меди (до 2,1 ПДК), концентрации органических веществ по ХПК и фенолов находились на уровне ПДК. Максимальное содержание в воде органических веществ по ХПК составило 1,8 ПДК, железа и меди – 2,7 ПДК, фенолов – 2 ПДК. Вода створа оценивалась 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязненная».

В створе, расположенном у с. Сосновка, не наблюдалось превышения нормы по среднегодовым концентрациям. Максимальное содержание воде органических веществ по ХПК и меди достигало: 1,7; 2,9 ПДК соответственно, железа общего и фенолов – уровня ПДК.

По комплексу показателей вода створа оценивалась 1 классом и характеризовалась как «условно чистая».

В 2009 г. число проб, не отвечающих гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, по реке Белой составил 20,9 %, в 2010г. – 17,4 %. Т.е. отмечается улучшение качества воды в реке по микробиологическим показателям в 2010 г. по сравнению с 2009 г. как по первой, так и по второй категории. При этом по первой категории зарегистрирована одна неудовлетворительная проба, по второй – шесть.

Выделяются наиболее загрязнённые участки реки в районе п. Новомальтинск и с. Бадай. Это говорит о негативном влиянии с. Мальта, п. Новомальтинск на качество воды в реке. С. Мальта расположено на берегу реки, рядом с селом на берегу расположены два садоводства, где вопрос утилизации отходов решается неудовлетворительно. Поскольку на берегу реки в районе п. Новомальтинск свалок не отмечается, возможно, на качество воды влияют КНС посёлка, хотя официально аварийных сбросом с КНС не зарегистрировано.

В 2009 г. число проб воды из реки Белой, не отвечающих гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям составило 5,08% (3 пробы из 59), в 2010 г. - 8,2% (5 проб из 61). Все пробы отобраны в паводковый период и не соответствовали гигиеническим нормам по содержанию железа, зарегистрированы на всём протяжении реки Белая в Усольском районе. Было направлено письмо в адрес ТО Черемховского района, но ответа не получено.

По комплексу показателей вода створа оценена 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязнённая».
12. Обращение с твердыми бытовыми отходами
По данным администрации Новомальтинского МО в муниципальном образовании объектов, соответствующих требованиям СНиП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов», для хранения и складирования твердых бытовых отходов – нет. Хранение и складирование ТБО производится на объекте по хранению и складированию ТБО Тайтурского муниципального образования согласно договорам.

В п. Новомальтинске отходы от частного сектора вывозятся на несанкционированную свалку, расположенную в карьере за поселком, так как отсутствуют мусоросборники.

В д. Бадай отходы от частного вывозятся на несанкционированную свалку (в карьер) за деревней, так как нет мусоросборников (см. приложение 2).

В результате п. Новомальтинск и д. Бадай находятся в санитарно-защитной зоне от несанкционированных свалок, а жители этих населенных пунктов испытывают негативное влияние.

На территории Новомальтинского муниципального образования находится одно кладбище (возле д. Бадай) общей площадью 0,7 га (СЗЗ 50 м).

Выше д. Бадай расположен закрытый скотомогильник, который находится в водоохранной зоне р. Белая.

Выводы
В частных секторах населённых пунктов отсутствует организация надлежащей утилизации бытовых отходов и содержимого выгребов.
Не разработана схема очистки территории.

В частном секторе отсутствуют контейнеры для сбора и временного хранения мусора.
Активное строительство в населенных пунктах Новомальтинского муниципального образования жилых домов, в т.ч. объединенных в товарищества и т.д. приводит к увеличению количества образующихся отходов.
Отсутствие контроля за сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

Особенно остро стоит вопрос ликвидации неорганизованных свалок в водоохранных зонах, в т.ч. образующихся в результате отдыха неорганизованных туристов, количество которых с каждым годом все возрастает, особенно на побережьях р. Ангара, Белая.

Все указанные свалки не соответствуют требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

13. Оценка воздействия физических факторов
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.
13.1. Электромагнитное воздействие 

Перечень установленных источников электромагнитного загрязнения атмосферы на территориях Новомальтинского муниципального образования представлен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень источников электромагнитного загрязнения атмосферы на территориях населенных пунктов Новомальтинского муниципального образования.
	№

п/п
	Населенный пункт
	Источник электромагнитного загрязнения атмосферы

	1.
	д. Бадай
	ЛЭП – 6 кВ

	2.
	п. Новомальтинск
	ЛЭП –35/6 кВ

	3.
	п. Новомальтинск
	ПС 35/6 кВ «ВСКСМ»


К сожалению, данные, характеризующие электромагнитные поля на территории сельских поселений отсутствуют, что не позволяет дать им эколого-гигиеническую оценку как источников загрязнения атмосферы.

Электромагнитные поля (ЭМП). Источниками электромагнитных полей являются различная радиопередающая аппаратура (вещательные и телевизионные передатчики), антенные коммутаторы, разделительные высокочастотные фильтры, антенные системы, различные промышленные установки, снабженные высокочастотными (ВЧ), ультровысокочастотными (УВЧ) и сверхвысокочастотными (СВЧ) генераторами. Такое интенсивное применение радиоволн превратило ЭМП радиочастот в один из физических факторов окружающей среды, активно действующих на организм человека.

В населенных местах влияние ЭМП может проявиться в случаях близкого расположения жилой зоны к радиостанциям, телевизионным центрам, ретрансляторам и их антенным устройствам, локаторным установкам и другим техническим средствам, излучающим радиоволны и создающим ЭМП.

К факторам электромагнитной природы, находящимся в диапазоне частот от 0 до 300 ГГц и потенциально опасным для здоровья человека относят гипогеомагнитные поля, постоянные электрические и магнитные поля, переменные ЭМП в диапазоне частот от 1 ГЦ до 300ГГц, в котором особо выделяют электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) 50/60 Гц и электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 10 кГц до 300 ГГц.

Электростатическое поле (ЭСП) отмечается часто в бытовых условиях при использовании тканей из волокон с высокими диэлектрическими свойствами, эксплуатации персональных ЭВМ, при применении установок для ионизации воздушного пространства и т.д.

Источниками постоянного магнитного поля (ПМП) в быту могут быть средства электротранспорта (поезда метрополитена, железной дороги, трамвай), физиотерапевтическая аппаратура или диагностическое оборудование (установки ядерного магнитного резонанса).

Источниками ЭМП ПЧ являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередач, распределительные устройства и др.), электротранспорт, различные типы бытового электрооборудования.

Источником электромагнитной энергии радиочастотного и микроволнового диапазонов в окружающей среде служат антенные системы радиолокационных станций, радио – и телерадиостанций, в т. ч. систем мобильной связи, а также физиотерапевтические аппараты и персональные ЭВМ. Особо нужно выделить сотовую связь, поскольку в руки потребителя попал мощный источник ЭМП, который с помощью антенны не только осуществляет связь и передает информацию (полезный эффект), но и производит облучение самого потребителя (опасный эффект).

Таблица 8. Основные величины, характеризующие электромагнитное поле и единицы их измерения.
	Величина
	Единица измерения

	
	Наименование
	Обозначение

	Напряженность электрического поля
	Вольт на метр
	В/м

	Электрическая индукция
	Кулон на квадратный метр
	Кл/м2

	Напряженность магнитного поля
	Ампер на метр
	А/м

	Магнитная индукция
	Тесла
	Тл

	Плотность тока
	Ампер на квадратный метр
	А/м2

	Сила тока
	Ампер
	А

	Электрический заряд
	Кулон
	Кл

	Электрическое напряжение
	Вольт
	В

	Плотность потока энергии электромагнитного поля
	Ватт на квадратный метр
	Вт/м2


Таблица 9. Классификация радиоволн, применяемая в санитарно-гигиенической практике (санитарные нормы и правила размещения радиотелевизионных и радиолокационных станций, №1823-78).
	Основной термин
	Международная классификация
	Классификация, используемая в практике гигиенического нормирования

	
	Наименование диапазона
	

	
	Параллельный термин и границы диапазона
	

	
	Радиочастот
	Радиоволн
	Наименование и границы диапазона радиочастот
	Наименование и границы диапазона радиоволн

	5-й диапазон
	Низкие частоты (НЧ) 30-300 кГц
	Километровые волны 10-1км
	
	Длинные волны 3-1км

	6-й диапазон
	Средние частоты (СЧ) 0,3-3 МГц
	Гектометровые волны 1-0,1км
	Высокие частоты (ВЧ)100 кГц-300 МГц
	Средние волны 1-0,1м

	7-й диапазон
	Высокие частоты (ВЧ)3-30 МГц
	Декаметровые волны 100-10м
	
	Короткие волны 100-10м

	8-й диапазон
	Очень высокие частоты (ОВЧ))
	Метровые волны 10-1м
	Ультравысокие частоты (УВЧ)
	Ультракороткие волны 10-1м

	9-й диапазон
	Ультра высокие частоты (УВЧ) 0,3-3 ГГц
	Дециметровые волны
	
	Дециметровые волны 10-1м

	10-й диапазон
	Сверхвысокие частоты (СВЧ)

3-30 ГГц
	Сантиметровые волны
	Сверхвысокие частоты
	Сантиметровые волны 10-1см

	11-й диапазон
	Крайне высокие частоты (КВЧ) 30-300 ГГ
	Миллиметровые волны 10 -1мм
	
	Миллиметровые волны 10-1мм


Примечание. Диапазоны 1-4 для целей вещания не используются.
В диапазоне длинных (5-й диапазон), средних (6-й диапазон), коротких (7-й диапазон) и частично УКВ (8-й диапазон) работают станции радиовещания и радиосвязи; в диапазоне ультракоротких волн (8-й диапазон) – телецентры и телевизионные ретрансляторы; в диапазонах 8й,9й,10й и 11й – радиолокационные станции, системы радионавигации и радиоастрономии.

Телецентры и телевизионные ретрансляторы оснащаются передатчиками:

- малой мощности – до5/2,5 кВт*;
- средней мощности – до 25/7,5 кВт;
- большой мощности – 50/15 кВт и выше.
* Примечание: В числителе – мощность передатчика канала изображения. В знаменателе - мощность передатчика канала звукового сопровождения.
В основе гигиенических норм и правил внепроизводственных воздействий ЭМП заложен принцип, в соответствии с которым безопасным для человека является предельно-допустимый уровень (ПДУ) ЭМП. ПДУ – уровень воздействия фактора, который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в настоящее время или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Систематическое воздействие электромагнитного поля радиоволн с уровнями, превышающими допустимые, может вызывать изменения в центральной нервной системе, сердечно-сосудистой, эндокринной и других системах организма человека. С целью предупреждения неблагоприятного действия ЭМП радиоволн на население устанавливаются предельно-допустимые уровни этого фактора для населения и гигиенические требования к размещению передающих радиообъектов (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и др.).

Рассматривая ЭМП радиочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов (ЭМП РЧ ПРТО), важно отметить, что согласно п.2.1. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 оценка воздействия этого вида физического фактора на население осуществляется:

- в диапазоне частот 30 кГц-300 МГц – по эффективным значениям напряженности электрического поля (ξ), В/т;

- в диапазоне частот 300 МГц-300 ГГц – по средним значениям плотности потока энергии (ППЭ), мкВт/см2.

Уровни ЭМП, создаваемые ПРТО на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию внешнего ЭМП РЧ, не должны превышать ПДУ, указанных в таблице 10 - с учетом вторичного излучения. Причем, эти нормативы распространяются также на другие источники ЭМП РЧ.
Таблица 10. Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц-300 ГГц для населения (СанПиН 2.1.8.12.2.4.1383-03).
	Диапазон частот
	30-300 кГц
	0,3-3 МГц
	3-30 МГц
	30-300 МГц
	0,3-300 ГГц

	Нормируемый параметр
	Напряженность электрического поля, ξ (В/м)
	Плотность потока энергии, ППЭ (мкВт/см2)

	Предельно допустимые уровни
	25
	15
	10
	3*
	1025**


Примечание. * - кроме средств радио и телевизионного вещания (диапазон частот 48,5-108;174-230МГц);

** - для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования.

При одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:
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где: Е – напряженность электрического поля, создаваемая источником ЭМП i под i-тым номером;

ППЭ – плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП i под i-тым номером;

Епду – ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона;

ППЭпду – ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона;

n – количество источников ЭМП.

При одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:
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где: ξсумм.J – суммарная напряженность электрического поля, создаваемая источниками ЭМП j-того нормируемого диапазона;

ξПДУj – ПДУ напряженности электрического поля j-того нормируемого диапазона;

ППЭсумм.К – суммарная плотность потока энергии, создаваемая источниками ЭМП к-го нормируемого диапазона;

m – количество диапазонов, для которых нормируется ξ;

q - количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

В целях защиты населения от воздействия ЭМП, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни ЭМП превышают ПДУ.

Внешняя граница зоны ограничения определяются по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.д.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным путем и уточняются по результатам измерений уровней ЭМП.

Электромагнитные поля промышленной частоты (ЭМП ПЧ) являются частью сверхнизкочастотного диапазона радиочастного спектра, наиболее распространенного как в производственных условиях, так и в условиях быта. Диапазон промышленной частоты представлен в нашей стране частотой 50 Гц. Основными источниками ЭМП ПЧ являются различные типы производственного и бытового электрооборудования переменного тока, в первую очередь, подстанции и воздушные линии электропередачи сверхвысоко напряжения. Поскольку соответствующая частоте 50 Гц длина волны составляет 6000 км, человек подвергается воздействию фактора в ближней зоне и, в этой связи гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям (ЭП и МП ПЧ).

Нормируемым параметром ЭП является напряженность, которая оценивается в киловольтах на метр (кВ/м), МП – магнитная индукция или напряженность магнитного поля, измеряемые соответственно в Милли - или микротеслах (мТл, мкТл) и амперах или килоамперах на метр (А/м, кА/м).

ПДУ напряженности ЭП 50Гц, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока напряжением 330 кВ и выше, в зависимости от условий воздействия, согласно СНиП 2971-84, и от возможного времени пребывания населения составляют от 0,5 кВ/м внутри жилых зданий и сооружений и 1 кВ/м – на территории жилой застройки и до 20 кВ/м – в труднодоступных местностях.

До недавнего времени в РФ отсутствовали гигиенические нормы на МП частоты 50 Гц. В настоящее время имеется временный норматив, указанный в СанПиН 2.1.2.1002-00. Предложены два нормативных значения для МП: внутри жилых помещений и на территории жилой застройки, которые составляют, соответственно, 10 и 50 мкТл. В настоящее время ведутся исследовательские работы по созданию научно обоснованных ПДУ МП для населения.

Для решения вопросов исключения неблагоприятного влияния на человека ЭМП ПЧ используются три основных принципа, принятых в гигиенической практике: защита временем, защита расстоянием и защита с помощью использования коллективных или индивидуальных средств защиты.

Для населения профилактика неблагоприятного влияния воздействия ЭМП ПЧ обеспечивается наряду с дифференцированным ПДУ в зависимости от типа территории (селитебная, часто, редко посещаемая), что является проявлением обеспечения защиты человека за счет ограничения времени экспозиции, преимущественно за счет реализации принципов защиты расстоянием.

Для ВЛ сверхвысокого напряжения (СВН) различного класса устанавливаются возрастающие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ).

СЗЗ воздушной линии является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 В/м. Размеры СЗЗ зависят от напряжения тока, передаваемого по высоковольтной линии, и колеблются от 20 до 55 м от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к направлению трассы высоковольтной линии.

В пределах СЗЗ высоковольтных линий запрещается размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянок и остановок всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов. Расстояние трассы высоковольтной линии от границы населенных пунктов должно быть не меньше 250-300 м в зависимости от напряжения передаваемого тока.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов при напряжении 35, 110 и 220 кВ составляют соответственно 15, 20 и 25м.

Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи согласно ГОСТ 12.1.051-90 устанавливается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.

В пределах охранной зоны подземных кабельных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается проводить строительные и земляные работы, а также планировку грунта с помощью землеройных машин.

Выводы
Отсутствуют сведения о состоянии электромагнитного загрязнения Новомальтинского муниципального образования.

13.2. Акустическое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум оказывает раздражающее действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Причиной шума в Новомальтинском муниципальном образовании является транспорт и аэродром, расположенный в р.п. Средний (Среднинское городское поселение) на границе с Новомальтинским МО. Его доля составляет до 80% общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

Источниками акустического загрязнения на селитебных территориях населенных пунктов являются автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, а также сельскохозяйственная техника.

Транспортный автомобильный поток проходит, в основном, по центральным магистралям вдоль малоэтажной жилой застройки.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) – в дневное время, а в ночное - не более 45 дБА (максимально – 60 дБА).
Расстояние от бровки автомобильных дорог до застройки принимается не менее 100 м, для дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.05.02-85). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах Новомальтинского муниципального образования соблюдено не повсеместно.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Следует отметить, что согласно ГОСТ Р 41.51–99 предельные значения шума от автомобильного транспорта, в зависимости от мощности двигателя, составляют 74–80 дБА.

Шумовая карта для населенных пунктов не разрабатывалась. Измерения шума в районе жилой застройки, прилегающей к автомобильным дорогам, не проводились. Возможность транспорта оказывать неблагоприятное воздействие на население обусловлено также и отсутствием на большинстве улиц надлежащих полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог, особенно центральных автомагистралей.

В этой связи центральные автодороги, проходящие через сельские населенные пункты, использовать для грузовых перевозок нецелесообразно с эколого-гигиенических позиций. Это обстоятельство необходимо учитывать при формировании потоков грузового автотранспорта.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п.2.6. для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов, устанавливается расстояние от источника химического, биологически и/или физического воздействия уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шум, вибрация, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Неблагоприятно действуют на людей и вибрационные нагрузки. Колебания частотой менее 20 Гц могут явиться причиной сердечных приступов, провоцировать явление резонанса системы кровообращения, вызывать ощущение усталости, головокружения, нарушение зрения. Повышенная нервозность жителей, как считают некоторые специалисты, есть результат инфразвукового излучения, даже слабовыраженного.

Вибрация также служит более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, отрицательно влияет на наиболее точные технологические процессы.

При расположении жилых домов и зданий культурно–бытового назначения в пределах промышленно-технических зон, где применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, вибрация распространяется по грунтовому массиву в жилой район.
Кроме того, население может испытывать неблагоприятное влияние шума и вибрации в случаях нарушения правил расположения и монтажа холодильного и технологического оборудования предприятий торговли и общественного питания, которые встроены в жилые здания.

В целом, для борьбы с шумом эффективно строительство шумозащитных экранов, расширение транспортных магистралей и посадок деревьев, снижающих уровень шума. При невозможности использования таких мер наиболее приемлемыми решениями проблемы является снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных шумов транспортных средств, применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, шумопоглощающих материалов, применение в них тройного остекления, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Выводы
Оценка допустимого вибрационного воздействия на территории Новомальтинского муниципального образования не проводилась.

Шумовая карта для населенных пунктов не разрабатывалась.

ГЛАВА III.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) в Новомальтинском МО устанавливается целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, к ним относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов;

- зоны залегания полезных ископаемых.
14. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом РФ от 03.06.06 г. № 74-ФЗ с изменениями от 06.12.11 г.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом, другими федеральными законами.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих населенных пунктов органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Реки Новомальтинского МО относятся к рыбохозяйственным водоемам высшей категории.

Размеры минимальных водоохранных зон водных объектов, исходя из протяженности от истоков и створов водохозяйственных участков в административных границах Новомальтинского МО (см. таблицу 11) устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ с изменениями от 06.12.11 г.
Таблица 11. Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов Новомальтинского муниципального образования.
	Наименование водотока
	Длина водотока, км
	Водоохранная зона, м
	Прибрежная полоса, м

	Ангара
	1 779
	200
	30

	Белая
	359
	200
	30


Границы водоохранных зон рек и водотоков показаны на Схеме комплексной оценки территории Новомальтинского муниципального образования.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Возрастает воздействие от объектов жизнедеятельности поселков за счет поступления талых и ливневых вод, смывающих почву, органические и неорганические удобрения, переливы выгребов и т.д.

Отсутствие контроля над сбором и вывозом мусора приводит к образованию несанкционированных свалок, которые в первую очередь являются источниками загрязнения почвы и соответственно создают возможность для загрязнения поземных и поверхностных вод.

Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль над маломерным флотом.

Выводы
Зоны массового отдыха населения не оборудованы туалетами и мусоросборниками, из-за отсутствия финансирования не решены вопросы регулярной уборки мест отдыха, не осуществляется контроль над маломерным флотом.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Так как вблизи Новомальтинского МО разведаны МППВ, основной целью является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО)). 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Санитарные мероприятия на территории 1 пояса выполняются коммунально-хозяйственными органами или др. владельцами водопроводов.

Санитарные мероприятия на территориях 2 и 3 поясов должны выполняться владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество воды источника.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину СЗ полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии – не менее 10 м по обе стороны водопровода. В пределах СЗ полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территориям свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников. Прокладка магистральных водоводов не допускается также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории ЗСО источников водоснабжения представлены в таблицах 12 и 13.

В связи с выходом нового СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» Проекты зон санитарной охраны для всех водозаборных сооружений не разработаны.

Как правило, территории первого и второго поясов ЗСО скважин не определены, не огорожены, не охраняются. Территории 1 и 2 поясов ЗСО водоисточников захламлены бытовыми отходами, не спланированы. На территории 1 и 2 поясов ЗСО расположены жилые дома с приусадебными участками.
Таблица 12. Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос (Водный кодекс РФ №74-ФЗ от 03.06.06 г).
	Наименование зон
	Запрещается
	Допускается

	Прибрежная защитная полоса
	1.Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и др. без согласования с бассейновыми органами.
2. Проведение авиационно-химических работ.
3. Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.
4. Использование навозных стоков для удобрения почв.
5. Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промыш-ленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.
6. Складирование навоз и мусора.
7. Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.
8. Размещение дачных и садово-огородных участков.
9. Размещение стоянок транспортных средств.
10. Распашка земель.
11. Применение удобрений;- Складирование отвалов размываемых грунтов.

12. Выпас и организация летних лагерей скота, устройство купальных ванн.
13. Устройство проездов и дорог (кроме скотопрогонов) к традиционным местам водопоя скота.
14. Устройство ограждения территорий предприятий и частных владений до уровня воды.
15. Установка сезонных стационарных палаточных городков, баз отдыха.
16. Выделение участков под индиви-дуальное строительство.
17. Сведение растительности в 20-ти метровой зоне.
18. Движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей спецназначения.
19. Проведение рубок главного пользования
	1. Размещение объектов водо-снабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водоза-борных, портовых и гидротех-нических сооружений с отводом сточных вод на очистные сооружения.
2. Озеленение.
3. Залужение.
4. Совмещение с парапетом набережной при наличии ливневой канализации.
5. Строительство причалов, пристаней, пляжных сооружений, водноспортивных баз при условии соблюдения нормативов и требований контролирующих органов.
6. Использование залуженных участков в качестве сенокосов;

7. Замыв пойменных озер и стариц по согласованию с бассейновыми органами;

8. Проведение рубок ухода и санитарных рубок;

9.Проведение берегоукрепитель-ных работ и мероприятий по закреплению оврагов и балок;

10. Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации

	Водоохранная зона
	1. Все виды строительства и реконструкции зданий, сооружений и коммуникаций и др. без согласования с бассейновыми органами.
2. Проведение авиационно-химических работ.
3. Применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.
4. Использование навозных стоков для  удобрения почв.
5. Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для  заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промыш-ленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод.
6. Складирование навоза и мусора.
7. Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

8. Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 м и крутизне склонов более 3 градусов.
9. Размещение стоянок транспортных средств.
10. Проведение рубок главного пользования.
11. Внесение удобрений по снегу
	1. Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуни-каций и др. по согласованию с бассейновыми органами и отводом сточных вод на очистные сооружения.
2. Проведение рубок проме-жуточного пользования.
3. Размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранной зоны более 100 м и крутизне склонов менее 3 градусов.
4. Ведение всех видов полеводческих работ при строгом соблюдении требований противо-эрозионной агротехники и технологии, правил обработки почв и регламентов внесения удобрений.
5. Создание оросительно-увлажнительных и осушительных систем со строительством прудов отстойников в местах выпусков избыточных вод в водные объекты.
6. Проведение лесомелиорации со строительством прудов-отстой-ников в местах выпусков вод.
7. Благоустройство территории с отводом дождевых стоков на очистные сооружения дождевой канализации


Таблица 13. Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.
	Наименование зон и поясов
	Запрещается
	Допускается

	I пояс ЗСО
	1. Все виды строительства
2. Выпуск любых стоков
3. Размещение жилых и хоз.-бытовых зданий
4. Проживание людей
5. Посадка высокоствольных деревьев
6. Применение ядохимикатов и удобрений
7. Купание, стирка белья, водопой скота
	1. Ограждение и охрана
2. Озеленение
3. Отвод поверхностного стока на очистные сооружения

	II и III пояса 
	1. Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удоб-рений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животновод-ческих и птицеводческих предпри-ятий, выпас скота.
2. Применение удобрений и ядохимикатов.
3. Рубка леса главного пользования и реконструкции.
4. Сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливне-вых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает уста-новленные нормы.
5. При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов
	1. Строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения.
2. Населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения.
3. Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах.
4. Добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с госсаннадзором.
5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором.
6. При наличии судоходства обору-дование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов.
7. Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
8. Рубки ухода и санитарные рубки леса


Оценка состояния защиты источников водоснабжения населенных пунктов Новомальтинского МО позволяет сделать следующие выводы.
Выводы
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не установлены, проекты отсутствуют.

16. Зоны залегания полезных ископаемых
В границах Новомальтинского МО разведаны месторождения:

1. Бадайское русловое месторождение песчано-гравийной смеси;
2. Бадайское месторождение доломитов. 

Других, учитываемых государственным балансом общераспространенных полезных ископаемых, а также месторождений и проявлений разведанных и оцененных, но не учтенных балансом, ископаемых на территории муниципального образования не имеется.

Месторасположение месторождений полезных ископаемых указаны на Схеме комплексной оценки территории.
17. Санитарно-защитные зоны производственных объектов
В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня вредного воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий. Использование СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и санитарными нормами и правилами (см. таблицу 14).
Таблица 14. Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.
	Запрещается
	Допускается

	1. Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей.
2. Рекреационные зоны и отдельные объекты; 

3. Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки.
4. Предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий.
5. Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов.
6. Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.
7. Спортивные сооружения.
8. Парки.
9. Образовательные и детские учреждения.
10. Лечебно-профилактические и оздоровитель-ные учреждения общего пользования
	1. Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания.
2. Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.
3.Пожарные депо.
4. Бани.
5. Прачечные.
6. Объекты торговли и общественного питания.
7. Мотели.
8. Гаражи.
9. Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта.
10. Автозаправочные станции.
11. Связанные с обслуживанием данного пред-приятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания администра-тивного назначения.
12. Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий.
13. Местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газо-проводы.
14. Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды.
15. Канализационные насосные станции.
16. Сооружения оборотного водоснабжения.
17. Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны


Таблица 15. Перечень предприятий, объектов специального назначения и котельных Новомальтинского МО. Размеры нормативных СЗЗ в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
	№
	Наименование предприятий
	Вид деятельности
	Класс опасности
	Размер СЗЗ

(нормативный), м

	
	п. Новомальтинск
	
	
	

	1. 
	ОАО «Восточно-Сибирский комбинат строительных материалов»
	Производство минеральных тепло- и звукоизол. изделий
	3
	300

	2. 
	ОАО «Ангарское управление строительства»
	Производство кирпича
	3
	300

	3. 
	Котельная (угольная 6 Гкал/ч)
	Обогрев
	5
	50

	4. 
	Котельная (электрическая 0,107 Гкал/ч)
	Обогрев
	5
	50

	5. 
	Несанкционированная свалка
	
	1
	1 000

	
	д. Бадай
	
	
	

	6. 
	ООО «Бадайагропром»
	Свиноводство
	5
	50

	7. 
	ИП Шимек
	Животноводство
	5
	50

	8. 
	КФХ Матюха О.Н.
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	5
	50

	9. 
	Кладбище
	
	5
	50

	10. 
	Несанкционированная свалка
	
	1
	1 000

	11. 
	Крестьянско-фермерские хозяйства (проектируемые)
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	5
	50

	
	Новомальтинское МО
	
	
	

	12. 
	КФХ Терещук В.А.
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	5
	50

	13. 
	КФХ Гурков
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	5
	50

	14. 
	ООО «Нечаевское»
	Свиноводство
	1
	1 000

	15. 
	ООО «Нечаевское»
	Овощехранилище
	5
	50

	16. 
	ООО «Нечаевское»
	Мех. группа
	3
	300

	17. 
	Канализационные очистные сооружения
	Очистка сточных вод
	
	400

	18. 
	Скотомогильник (проектируемый)
	Утилизация животных отходов
	2
	500


В соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для предприятий требуется установление СЗЗ, с соответствующим уровнем её озеленения, который будет являться санитарно-защитным барьером между промышленной и селитебной территориями. Достаточность нормативного размера СЗЗ подтверждается расчетами рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе при разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Проекты ПДВ для предприятий муниципального образования отсутствуют. Возможность для их организации имеется. Объектов социальной инфраструктуры, расположенных в нормативных СЗЗ, нет. Часть жилых зданий попадает на территорию СЗЗ.

18. Особо охраняемые природне территории
Согласно схеме по особо охраняемым и предлагаемым к охране природным территориям Иркутской области на территории Новомальтинского МО проектируемых особо охраняемых и природных территорий нет.

ГЛАВА IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

19. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В целях улучшения качества атмосферного воздуха проектом предлагаются следующие мероприятия:

· выявление приоритетных источников загрязнения;

· проведение инвентаризации всех источников выбросов вредных веществ в атмосферу;

· перевод котельных на альтернативные виды топлива (газ) и работу от электричества;

· организация санитарно-защитного барьера между территориями предприятий и территориями жилой застройки;

· организация системы мониторинга;

· развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне и на автодорогах;

· разработка проектов ПДВ и обоснование достаточности нормативных размеров СЗЗ для обеспечения нормативного качества атмосферного воздуха.

Таким образом, при реализации данных природоохранных мероприятий на перспективу можно добиться улучшения состояния атмосферного воздуха, и тем самым снизить антропогенную нагрузку на ОПС.
Реализация мероприятий позволит сохранить состояние воздушного бассейна, при одновременном увеличении экономического потенциала муниципального образования.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна в первую очередь уменьшит количество ЗВ в атмосфере. Использование нетрадиционных видов энергии позволит сократить поступления в воздушный бассейн оксидов азота, окиси углерода, сернистого газа, пыли и др. веществ.

20. Мероприятия по обращению с твердыми бытовыми отходами
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

· разработка схемы санитарной очистки муниципального образования;
· организация централизованного сбора и вывоза ТБО;
· вывоз ТБО на полигон Тайтурского муниципального образования;

· оборудование во всех населенных пунктах (в частном секторе) контейнерных площадок с контейнерами для сбора мусора;

· строительство канализационных очистных сооружений;
· установка мусорных урн в общественных местах;
· проведение разъяснительной работы с туристами;
· рекультивация существующих свалок и привести их с требованиями СаНПиН 2.1.7.1038-01;
· строительство скотомогильника в 1 км от д. Бадай.

21. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:
· канализование населенных пунктов с отводом их и поверхностных стоков со всей территории населенных пунктов на очистные сооружения, т.е. организация канализации по неполной раздельной системе (согласно СНиП2.04.03-85);

· проведение инвентаризации всех источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения питьевой водой;
· разработка и реализация проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений (для разведанных источников);
· проведение мониторинга качества и режима подземных вод Новомальтинского МО;
· скорейшая разработка проектов ВЗ и ПЗП всех водных объектов Новомальтинского муниципального образования с учетом новой редакции «Водного кодекса РФ» от 03.06.06 г. № 74–ФЗ с изменениями от 06.12.11 г.;
· органам местного самоуправления муниципальных образований необходимо установить правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд;
· при использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом и другими федеральными законами;
· усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;
· озеленение и очистка прибрежных защитных полос и водоохранных зон; благоустройство территорий;
· строительство КОС;
· после очистки качество очищенной воды должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования;
· ликвидация выгребов и накопителей в водоохранных зонах;

· оборудование объектов, расположенных в водоохранных зонах, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорении и истощения вод.
22. Мероприятия по охране растительного и животного мира
Для охраны и воспроизводства растительности и дикой фауны, обитающей на территории муниципального образования, необходимо проведение мероприятий:

· снижение загрязнения природной среды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями;
· соблюдение правил лесопользования и пожарной безопасности;
· охрана ягодников, пастбищ;
· рекультивация угодий, нарушенных в процессе хозяйственной деятельности.

23. Мероприятия по озеленению
Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

· проведение восстановительных работ – подсадка и посадка растений, постоянный уход за ними, должное содержание, улучшение почвенно-грунтовых условий и т.п.;
· разработка и внедрение общепоселковой системы озеленения.

24. Мероприятия по разделу «Физические факторы окружающей среды»
Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:
· внедрение мониторинга воздействия физических факторов на территории жилой застройки;
· по периметру аэродрома установить шумозащитные экраны;

· создать искусственные лесные насаждения, которые будут играть роль дополнительной шумозащиты;

· организация мониторинга по санитарно-гигиеническому состоянию Новомальтинского муниципального образования (замеры шума);
· разработка карты шумового дискомфорта.  
ГЛАВА V. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
25. Основные понятия и определения
Охрана объектов культурного наследия – под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в пределах их компетенции и направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - ОКН) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия – ОАН).

Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов (Ст. 3 73-ФЗ).

Категория объекта культурного наследия – определяется в зависимости от значимости ОКН:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земли историко-культурного назначения – земли объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, а так же военных и гражданских захоронений.

Территория объекта культурного наследия – земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) – границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.
26. Краткая историческая справка по формированию территории д. Бадай
В настоящее время территория Новомальтинского муниципального образования включает в себя земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.
Поселок Новомальтинск наследует административные функции со времен формирования Новомальтинского сельсовета в составе Усольского района, деревня Бадай – одно из старожильческих поселений Иркутской области, утратившее свое первоначальное местоположение в связи с затоплением при строительстве Ангарского каскада ГЭС.

Датой основания села, по преданиям, считается 1681 г. Первое письменное упоминание датируется 1682 годом, где Бадай значится вотчиной Вознесенского монастыря. До секуляризации монастырских земель в 1764 г. село уже было достаточно сформировавшимся, и основным профилем его развития было земледелие, поскольку вокруг было много плодородных земель. Наличие рядом двух больших рек – Белой и Ангары говорило о развитии в селе рыболовного промысла.

В первой четверти XVIII в. через Бадай проходит Московский тракт, который значительно оживил торговую деятельность села. В селе появляются постоялые дворы, трактиры, развивается извозный промысел.

В 1755 г. по указу губернатора сюда было переселено 12 семей из села Новая Уда Балаганского уезда.

В 1760-е годы начинается строительство Николаевской церкви, которая в 1771 г. была освящена.

В 1765 г. в Бадае стояла 91 изба, где проживало немногим более 500 человек. В 1774 г. селение имело 85 дворов и 644 жителя.

В 1773 г. село становится центром экономической волости и эту функцию сохраняет и в ХIХ в.

В начале ХIХ в. Московский тракт несколько изменил свое направление, и село осталось в стороне, что имело для него негативные последствия. Торговые обороты села снижаются, предприимчивая купеческая прослойка начинает уезжать, торговля в селе сворачивается. Падение роли села отразилось и на административной части: было принято решение перенести волостное правление в Мальту. 

Но село по-прежнему оставалось большим. В 1897 г. в нем было 185 дворов и 1 030 жителей. В нем проживало большое количество ссыльнопоселенцев. В 1901 г. на 537 взрослых жителей приходилось 310 ссыльных.

В начале XIX в. количество жителей увеличивается до 1 193 человек с числом в 200 дворовых хозяйств. В то время были устойчивы культурные связи с д. Буреть, которая входила в Бадайский Николаевский приход и состояла из 95 дворов с общей численностью в 544 жителя.

В 1926 г. количество дворов Бадая – 217 и жителей более 1 100. В этот период Бадай сохраняет административные функции в виде одноименного сельсовета, в который входили близлежащие поселения на расстоянии 8,5 км (8 верст) – заимка Нечаева (1890 г. основания) с количеством 8 хозяйств численностью 80 человек и на расстоянии около 14 км (13 верст) – хутор Соколова (Гилашенский), образованный в 1901 г. в виде одного хозяйства численностью в 8 душ. Отдельно формируется Буретский сельсовет, в который входит Буреть (1728 г. основания, в 124 двора и 600 жителями), и заимка Шутова (1856 г., в 7 дворов и 50 жителями).

За столетие на территории произошли следующие изменения: сокращение жителей почти в 4 раза; утрата первоначального местоположения поселения и его исторической планировочной структуры; утрата традиционного землепользования; нарушение исторической структуры расселения в связи с утратой заимочного и хуторского хозяйствования.

Тем не менее, сельскохозяйственная ориентация села сохраняется и до настоящего времени. В советское время, в период строительства Ангарского каскада ГЭС, село было перенесено. Старое место частично затоплено, но сохранились остатки фундамента Николаевской церкви около старого кладбища недалеко от берега, в 1,5 км от села. Именно эти памятные места и являются объектами культурного наследия.
Ниже приведен фрагмент исторической карты, который отражает местоположение и систему связей поселений, а также динамику расселения на территории Новомальтинского МО.
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Рисунок 1. Карта Сибирской железной дороги. Составлена в 1893 г. Центральным статистическим комитетом / фрагмент.
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Рисунок 2. Фрагмент Схемы зон с особыми условиями использования территории (Схема территориального планирования муниципального района Усольского районного муниципального образования, ОАО «Иркутскгражданпроект», 2011 г.).

27. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Новомальтинского МО

Таблица 16. Перечень объектов культурного наследия (история, архитектура), расположенных на территории Новомальтинского МО Усольского района Иркутской области
	№ п/п
	Наименование памятника, датировка
	Местонахождение (адрес)
	Вид
	Примечание

	1.
	Исторический центр Бадайского кладбища, где сохранились могилы и надгробия XIX в. (Кон XVII-XIX вв.)
	д. Бадай, кладбище в 1,5 км от деревни
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удовл., по назначению
	На территории кладбища находятся несколько надгробных камней, относящихся к захоронениям кон. XIX в., многие из которых разбросаны по территории и утратили свое изначальное местоположение, много захоронений 1940-х гг., и семейных, которые поддерживаются до сегодняшнего дня. Требуется экспертиза с целью оценки состояния ОКН и подготовки материалов для внесения ОКН в единый реестр ОКН

	2.
	Памятное место, где находилась Бадайская Николаевская церковь (1774 г.; разобрана в 1950 г.)
	д. Бадай, левый берег р. Белой, около деревенского кладбища
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дерево, руины, остатки фундамента
	Местоположение храма местными жителями указывается условно, фундаменты не обнаружены, территория нуждается в экспертизе с целью оценки состояния выявленного ОКН 


Таблица 17. Уточнённый перечень объектов археологического наследия федерального значения Усольского района (в границах Новомальтинского муниципального образования) по состоянию на 01.02.2012 г.

	№ п/п
	Наименование ОКН федерального значения в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану
	Местонахождение ОКН федерального значения в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану
	Наименование ОКН федерального значения в соответствии с данными гос. органа по охране ОКН
	Местонахождение ОКН федерального значения в соответствии с данными гос. органа по охране ОКН

	I.
	Стоянка

«Сосновый Бор», эпоха палеолита и мезолита
Указ Президента №176 от 20.02.1995 г.
	Территория профилактория «Утес», на правом берегу р. Белой
	Стоянка «Сосновый Бор», палеолит-мезолит
	Правый берег р. Белая, 4,3 км ниже по течению от автомобильного моста в с. Мальта, на протяжении 1,5 км по берегу реки

	II.
	Могильник «Шумилиха», бронзовый век
Указ Президента №176 от 20.02.1995 г.
	16 км от г. Усолье-Сибирское, ниже по течению р. Ангары, на левом её берегу
	Археологический комплекс - ансамбль «Шумилиха»,
неолит-средневековье
	Левый берег р. Ангары, 16 км ниже по течению реки от города Усолье-Сибирское

	1.
	
	
	могильник «Шумилиха-I», эпоха поздней бронзы
	80 м выше по течению реки от устья р. Белая

	2.
	
	
	могильник «Шумилиха-II», эпоха бронзы
	148 м выше по течению реки от устья р. Белая

	3.
	
	
	могильник «Шумилиха-III», эпоха бронзы
	250 м выше по течению р. Ангара от центральной части комплекса

	4.
	
	
	стоянка «Шумилиха», неолит XVII-XIX вв.
	на протяжении всего комплекса

	5.
	
	
	погребально-стояночный комплекс «Галашиха-1», палеолит - железный век
	правый берег р. Белой, устьевой участок, в 6 км ниже по течению от д. Бадай

	6.
	
	
	стоянка «Галашиха-2», неолит
	правый приустьевой мыс р. Белой, в 5,8 км ниже по течению от д. Бадай, в 200 м выше по течению от археологического пункта «Галашиха-1»

	7.
	
	
	стоянка «Галашиха-3», неолит
	правый приустьевой мыс р. Белой, в 5,8 км ниже по течению от д. Бадай, в 180 м выше по течению от археологического пункта «Галашиха-1»

	8.
	
	
	стоянка «Исатолево-1», палеолит-неолит
	правый берег р. Белой, устьевой участок, в 6 км ниже по течению от д. Бадай

	9.
	
	
	стоянка «Исатолево-2», палеолит
	правый берег р. Белой, устьевой участок, в 6 км ниже по течению от д. Бадай

	10.
	
	
	стоянка

«Перешеек 1»,
палеолит - мезолит
	правый берег р. Белой, напротив нижней окраины д. Бадай, на восток от нее, в месте, где терраса между реками Белой и Ангарой имеет ширину 150-200 м

	11.
	
	
	стоянка
«Перешеек 2»,
мезолит
	левый берег р. Белая, в 1 км ниже по течению от «Перешейка 1»

	III.
	Стоянка «Усть-Белая», эпоха мезолита, неолита, железный век
Постановление Совета Министров РСФСР «624 от 4.12.1974 г.
	устье реки Белой
	Археологический комплекс - ансамбль «Усть-Белая»,
XVIII тыс. до н.э. -1 тыс. н.э. в составе
	Левый берег р. Белая, в 5-7 км ниже по течению от д. Бадай, до слияния р. Белой с р. Ангарой

	1.
	
	
	могильник «Усть-Белая»,
неолит - бронзовый век
	в северной части комплекса на берегу р. Ангары, в южной части комплекса на территории стоянки «Усть-Белая-1»

	2.
	
	
	стоянка «Усть-Белая 1», мезолит - железный век
	левый берег р. Белая, в 5-7 км ниже по течению от д. Бадай, до слияния р. Белой с р. Ангарой

	3.
	
	
	стоянка «Усть-Белая 2», мезолит - железный век
	левый устьевый участок р. Белая, в 7.5 км от д. Бадай, в 400 м от стоянки «Усть-Белая 1»


Таблица 18. Перечень объектов археологического наследия - памятников археологии Усольского района Иркутской области (в границах Новомальтинского муниципального образования) по состоянию на 01.02.2012 г.
	№ п/п
	Тип
	Название
	Местоположение
	Категория охраны

	1. 
	Стоянка
	Камень
	Левый берег р. Белой, в 800 м выше Новомальтинского кирпичного завода
	выявленный

	2. 
	Стоянка
	Новомальтинск
	Правый берег р. Белой, напротив п. Новомальтинск
	выявленный

	3. 
	Погребально-стояночный комплекс
	Шамотный завод 1
	Левый берег р. Белой, нижняя окраина п. Новомальтинск, на правом берегу распадка Глубокий
	выявленный

	4. 
	Стоянка
	Шамотный завод 2
	Левый берег р. Белой, в 300-400 м ниже по течению р. Белая от ОАН «Шамотный завод 1»
	выявленный

	5. 
	Стоянка
	Бадай 1
	Левый берег р. Белой, от верхней окраины с. Бадай вверх по реке на протяжении 1,5 км
	выявленный

	6. 
	Стоянка
	Бадай 2
	Правый берег р. Белой, в 350 м к ЮВ от д. Бадай, урочище Россыпь
	выявленный

	7. 
	Стоянка
	Бадай 3
	Правый берег р. Белой, напротив д. Бадай
	выявленный

	8. 
	Стоянка
	Бадай (село)
	Левый берег р. Белой, на территории д. Бадай
	выявленный

	9. 
	Стоянка
	Бадай 4
	Правый берег р. Белой, в 350 м на юг от д. Бадай, между двумя небольшими безымянными распадками
	выявленный

	10. 
	Стоянка
	Бадай 5
	Правый берег р. Белая, в 350 м на юг от д. Бадай, на левом мысу небольшого распадка
	выявленный

	11. 
	Стоянка
	Бадай 6
	Правый берег р. Белой, в 320 м к югу от д. Бадай
	выявленный

	12. 
	Стоянка
	Перешеек 1
	Правый берег р. Белой, напротив нижней окраины д. Бадай, в месте, где терраса между Белой и Ангарой имеет ширину 150-200 м
	выявленный

	13. 
	Стоянка
	Перешеек 2
	Левый берег р. Белая, в 1 км ниже по течению от ОАН «Перешеек 1»
	выявленный

	14. 
	Стоянка
	Зайцево (Косой взвоз)
	Левый берег р. Ангара, напротив нижней оконечности о. Большой (Нарым) (по литературным данным)
	выявленный

	15. 
	Поселение
	Черемушник 1
	Левый берег р. Белой, левый устьевой мыс безымянного распадка, в 3 км ниже по течению от д. Бадай
	выявленный

	16. 
	Поселение
	Черемушник 2
	Левый берег р. Белая, правый устьевой мыс безымянного распадка, в 2,5 км ниже по течению д. Бадай
	выявленный

	17. 
	Стоянка
	о.Сиговый
	Устье р.Белая, о.Сиговый
	выявленный

	18. 
	Стоянка
	о.Родион
	Остров ниже по течению р.Ангара  о.Большой , напротив устья р.Белая
	выявленный

	19. 
	Стоянка
	Шумилиха
	Левый берег р.Ангара, в 16 км ниже по течению

от г.Усолья-Сибирское, на всем протяжении

погребального комплекса
	выявленный

	20. 
	Стоянка
	Алаевка
	р.Ангара, о.Большой, в 100 м на запвд

от п.Рудаковка
	выявленный

	21. 
	Стоянка
	Красная 1
	Левый берег р.Белой, в 3 км выше по течению

от п.Новомальтинск, территория бывшей базы 

отдыха
	выявленный

	22. 
	Стоянка
	Красная 2
	Левый берег р.Белой, в 3 км выше по течению

от п.Новомальтинск, граничит с дачными 

постройками
	выявленный

	23. 
	Стоянка
	Красная 3
	Левый берег р.Белой, в 1,5 км выше по течению

от п.Новомальтинск, в 50 м ЮВ от ЮВ границы 

забора, ограничивающего водозаборную 

станцию, 250 м от берега р.Белой
	выявленный

	24. 
	Стоянка
	Красная 4
	Левый берег р.Белой, в 2,1 км выше по течению

от п.Новомальтинск, в 550 м ЮВ от ЮВ границы 

забора, ограничивающего водозаборную 

станцию
	выявленный

	25. 
	Культурный

слой
	Культурный слой

г.Усолья-

Сибирского

о.Березовый
	г.Усолье-Сибирское, в Усольской протоке

Ангары, ниже о.Спасский
	выявленный

	26. 
	Могильник
	Усть-Белая
	Левый устьевой участок р. Белой, в 720 м выше по течению от слияния с Ангарой, левый берег Ангары
	выявленный


Территории объектов культурного наследия отражены на Схеме границ зон с особыми условиями использования территории в масштабе 1:5 000.

В настоящее время в границах поселений значатся 3 объекта археологии, а именно: 

в границах п. Новомальтинск

	1.
	Погребально-стояночный комплекс
	Шамотный
завод 1
	Левый берег р. Белой, нижняя окраина п. Новомальтинск, на правом берегу распадка Глубокий
	выявленный

	2.
	Стоянка
	Шамотный завод 2
	Левый берег р. Белой, в 300-400 м ниже по течению р. Белая от ОАН «Шамотный завод 1»
	выявленный


в границах д. Бадай

	3.
	Стоянка
	Бадай (село)
	Левый берег р. Белой, на территории д. Бадай
	выявленный


В этой связи требуется историко-культурная экспертиза выше обозначенных территорий с целью установления границ объектов культурного наследия (археология) и исключения остальной территории из ограничений по ее хозяйственному использованию, после чего возможно внесение изменений в проектную документацию.

28. Государственная охрана объектов культурного наследия
Государственная охрана ОКН состоит из следующих мер:
· государственный учет объектов, обладающих признаками ОКН, формирование и ведение реестра;

· проведение историко-культурной экспертизы;

· установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение ОКН, перемещение ОКН, нанесение ущерба ОКН, изменение облика и интерьера данного ОКН, являющихся предметом охраны данного ОКН;

· согласование со Службой охраны ОКН Иркутской области в случаях и порядке, установленных Федеральным Законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ проектов зон охраны ОКН, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима; (в ред. федеральных законов от 18.12.2006 г. №232-ФЗ, от 26.06.2007 г. №118-ФЗ);

· контроль над разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия;

· разработка проектов зон охраны ОКН;

· выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

· согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

· выдача разрешений на проведение работ по сохранению ОКН;

· установление границы территории ОКН, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

· установка на ОКН информационных надписей и обозначений;

· контроль над состоянием ОКН;
· иные мероприятия.

28.1. Зоны охраны

В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды, в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, устанавливаются зоны охраны ОКН: охранная зона, зона регулирования застройки, зона сохраняемого природного ландшафта. Необходимый состав этих зон определяется проектом зон охраны ОКН. На данный момент историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на ОКН Усольского района не разрабатывались.

За пределами земель населенных пунктов, в пределах земель историко-культурного назначения, вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры (в ред. Федерального Закона от 18.12.2006 №232-ФЗ). 

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. Изменение целевого назначения историко-культурных земель и деятельность, не соответствующая их целевому назначению, не допускаются (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ). Земельные участки, отнесенные к землям историко-культурного назначения, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, установленных законодательством. На отдельных землях историко-культурного назначения, в том числе землях ОКН, подлежащих исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная деятельность. (ст. 99 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 года №136-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011г №417-ФЗ) .
В соответствии с Законом Иркутской области от 23.07.2008г №57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» (с изменениями от 30.06.2009г, 5.04.2010г и 6.05.2011г) правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны ОКН осуществляется на основании Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства.

28.2. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия 
Основными мероприятиями по сохранению ОКН являются:

· проведение экспертизы на выявленные ОКН (памятники архитектуры, истории) с целью дальнейшего внесения их в единый государственный реестр;
· заключение охранных обязательств на ОКН;
· разработка проектов зон охраны ОКН;
· проведение археологических разведок разрушающихся памятников;
· организация охранно-спасательных археологических работ;
· организация системы мониторинга ОКН.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятников и их территорий в отношении ОКН регионального значения и ОКН местного (муниципального) значения, выявленных ОКН осуществляются по согласованию с областным органом охраны ОКН.

В отношении достопримечательных мест, представляющих собой выдающийся, целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом режиме содержания, Правительством Иркутской области может быть принято решение об организации историко-культурного заповедника регионального значения.

Данное решение принимается по представлению областного органа охраны ОКН с учетом:

· заключения историко-культурной экспертизы;
· мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположено данное достопримечательное место (№57-ФЗ от 23.07.2008 г., статья 15).

Выводы

Территория Новомальтинского муниципального образования включает в себя территории историко-культурного значения, что накладывает ряд ограничений, в связи с хозяйственным освоением этих территории и принятием проектных решений, при условии сохранения ОКН. На государственном учете в границах Новомальтинского МО (по состоянию на 01.02.2012 г.) стоит 27 ОАН, из них 3 объекта относятся к объектам федерального значения:
· стоянка «Сосновый Бор» – эпоха палеолита и мезолита;
· могильник «Шумилиха» (Указ Президента №176 от 20.02.1995 г.);
· стоянка «Усть-Белая» (Постановление Совета Министров РСФСР №624 от 4.12.1974 г.), которые представляют собой цельные археологические комплексы эпохи палеолита, мезолита, бронзового и железного века, нуждающиеся в определении границ и разработки программ по сохранению их как ОКН.

К первоочередным задачам по сохранению ОКН Новомальтинского муниципального образования в рамках рекомендаций необходимо провести следующие мероприятия:
· выполнение историко-культурной экспертизы на выявленные объекты культурного наследия (история и культура), с целью внесения их в единый реестр ОКН, определения категории охраны или снятия с государственного учета, как объекта, утратившего историко-культурную ценность;
· в случае подтверждения историко-культурной значимости, определения категории охраны, определение границ территории с постановкой их на кадастровый учет, требуется разработка проекта зон охраны и регламентов по использованию территорий в границах этих зон;
· разработка программы мероприятий по сохранению ОКН;
· в границах территорий объектов культурного наследия (памятники археологии) населенных пунктов Новомальтинск и Бадай – ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения границ распространения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя (объекта археологии);
· по результатам обследования земельных участков государственный орган охраны ОКН принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение, в случае наличия предмета охраны – хозяйственное освоение запрещается. Проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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3AJIAHUE
Ha noaroToBky «lIpoexTa renepaibHOrO IAHA celibekoro noceaennsi Hopomamstunexoro
MYHHIHIATLHOT0 00pazoBanust Y cobekoro paiiona Mpkyrekoii obaacrim

Ne Hanmenopanne CoJiepiKaHue pasziesioB 3a/laHus
n/n pa3/IesioB 3a/laHus
1 2 3

1 But rpagocrpontenbhoii | I'enepanbhbiii nian HoBOMaJIbTHHCKOTO  MyHHIMIATBLHOTO
JIOKYMEHTaIUN obpasoBanus Ycosbekoro paiiona Mpkyrekoit oGiactu

2 OcHoBanue 18t ITocranosnenue I'masel Hopomanstunckoro MO
pazpaboTKn
IPaJIOCTPOUTEILHOM
JIOKyMEHTaLKH

3 3aka3umk Anvunuctparus HoBoManbTHHCKOTO MyHHIMIIUTBHOTO

obpasoBaHus

4 Hopstank Ornpeyesisiercss  KOHKYPCOM — Ha  [1paBO  3aKJIIOYEHHs

MYHHIMITIBHOTO ~ KOHTpakTa B COOTBETCTBMM  C
OeztepanbbiM 3akoHoM o1 21.07.2005 1. Ne 94-d3 «O
pa3sMEIIEHNH 3aKa30B Ha [OCTABKM TOBApOB, BbIIOJHEHHE
paboT, OKazaHMe  yCIyr JUIi  TOCYNApCTBEHHBIX M
MYHHUIMTIATBHBIX HYK.

5 XapaxrepucTHka HoBoMallbTHHCKOE MYHHIMIIAIbHOE 00pa3oBaHue co
oObekTa CTATYCOM  CEIIbCKOrO  MOCEJICHMS, BXOJMT B COCTaB
TEPPUTOPHAIILHOTO VYcoibekoro paitona.

TLIAHAPOBAHHA Hacenennple  MyHKTBI,  BXOAfIIME B COCTaB
TEPPUTOPUH HoBomaybTHHCKOTO MYHHIMIIAILHOTO
obpazoBaHus:

¢. n. HoBOMQJIbTHHCK aJMHHHCTPATHBHBIA LEHTP,
Hacejienue - 1557 veir.;

2. Banait — 346 vein.;
O01as uncieHHoCcTh HacelieHus: — 1903 e

Teppuropus B rpaHuIax HoBoMaJIbTHHCKOTO
MyHHIHTAIBHOTO oOpasoBanus — 140,8 KB.KM.

OcHOBHbBIE HarpapJICHUs [TPOMBIIUIEHHOCTH ITOCCICHHS —

Kpynubie — npeanpsiTHsi-  KHPIHYHBIA  3aBOJ,  3aBOJ
CTPOUTENIBHBIX MAaTEPHAIOB B TOM 4HCIIe Ipajloodpasyionme

Kimumar:

Hasmnuue pex 1 Ipyrux KpyHmHBIX BOJIOEMOB:

3a|<a'x-mx:<‘/’%‘{" [(p;/ JLIL. Anemosckas [oapaaunk:
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PacTuTelbHOCTD!
Hajmumne 1osie3HblX HCKOMaeMbIX:

YpoBelh 00ECCUCHHOCTH  HHKEHEPHO, TPAHCIIOPTHOH 1
CONMaIbHOI MH(pPAcTPYKTYpOii

V 1aieHHOCTh 0T 00J1acTHOTO 1eHTpa — 90 KM,

CoobuieHne ¢ 00JACTHBIM [EHTPOM  OCYIIECTBISICTCS 110
yuactkam asrogopor Mpkyrek — Kpachospek, Mpkyrek —

Kenesnoi JIOpOroi
., PEYHBIM TPAHCIOPTOM — IO
peke , OT nopta J10 mopTa

Ocnoxustoiue hakTopbi:
- 3aTONJIAEMOCTD OT PEKH B IABOJAKOBbIH I1EPHOJL;
- CeliCMUUYHOCTD, OAIIOB

- JIECHBIE, CTCITHBIC MOKAPHI.

e
6 Marepualibl,
1IpeJI0CTaBIIseMble
3aKa3IMKOM:
6.1. VicXoJiHble IaHHbIE | — TpaHMIla MyHHIUIATBHOIO 00pasoBaHHs;
Jutst pa3paboTKu .
—  MaTepHaibl HHKCHEPHO-TEOJIOTHUECKHX H3bICKAHUH
JIOKYMEHTOB
TEPPHTOPHATILHOTO —  MarepHabl 3eMJICTIOJIb30BAHMS (cxeMbl
[UIAHNPOBAH S 3eMJIENOJIBL30BAHMS, OTBO/IbI);
—  MHBEHTAPU3ALMOHHBIC JAHHBIE 10 JKHIMIIHOMY (OHILY,
PEIPHATHSM H yUPERIEHUAM 00CIYKUBAHUS
—  JIaHHBIC O TNPOMBIILICHHBIX [PEINPUATHSAX, OOBEKTaX
KOMMYHAILHOTO  XO3SCTBA;  yJIHUYHO-IOPOKHOH  CCTH,
W CTpOHTENbHOI Oase;

L

— Marepuajibl 110 CyIIECTBYIOMHUM U NPOCKTUPYEMbIM CCTAM
BOHOCH&6)KCHH$L BOJIOOTBEJICHUSA, TerocHabKeHus,
3HCKTpOCH216)KeHHﬂ, TCJIC(I)OHH'S&HHH'.

— Marepuabl, CcoJepKalne CBEJIECHUS O COBPEMEHHOM
COCTOSAHUH Opr)KaIOU.lCﬁ Cpelbl, CaHUTAPHO-TUTMEHUIECKOIO
M OKOJIOTMYECKOTO COCTOSIHUS TEPPUTOPHH;

— (o nauupM CiykObl 110 0XpaHe 00BEKTOB KYJILTYPHOTO
nacieaus Mpkyrckoit obnactn);

- cgedenus 06 0co00  OXPAHAEMbIX  MEPPUMOPUAX U
nanowagmax.

- 3akonoOamenvHule U Opyeue NiaHoble U NPOCHO3HbLE
Mamepuanst no  meppumopui, NOCMANOGIeHUs U Opyeue
OOKYMEHMbL OP2AHOE 20CYOAPCMECHHOU GIACMU U MCCMHO20
camoynpasienus; 4

3akasuuk: (77}{/(/2 aa &/(» JLIL. Anemosckas [Toapsauuk:

B.1O. IOpTHH

(]
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—  apXuBHbIC M JIMTEPATyPHBIC MaTepHalbl, JaHHbie 00
MCTOPUHM 00BEKTA IPAJIOCTPOUTENILHOTO TUIAHHPOBAHHS.

—  undopmaims, cofepKaiascs B MHOOPMALMOHHBIX CHCTEMAX
obecrieueH sl MPAIOCTPOHTEIILHOM  JICATEIILHOCTH, UMEIOIIAsCs B
VIOIHOMOUEHHOM OPraHe Ha BE/ICHUE TAKOI CHCTCMBI.

6.2 Matepuaiibl 1 CxemMa TEpPpPUTOPHANILHOTO  [JIAHUPOBAHMUS WpkyTckoi
JIOKYMCHTBI, Y4eT obnacTu;

KOTOpbIX 0bsi3aTeNeH - CXeMa TepPHTOPHANBHOTO TUIAHHPOBAHMS Y COIBCKOTO

paitoHa; (1npu HaJIM1nK)
- desnepanbHas LesieBas nporpamma «ColnaibHOE PasBUTHE
cena 10 2012 rona»

- ejepanbhas nenesas nporpamma "Awmime" na 2011 -
2015 roawt
- JIpyrue [porpaMMbl, B T.4. COLHAILHO-DKOHOMHYECKHE

- ypOBHS paifoHa, MOCENICHHsI.
7 Ocnosublie TpeboBanust | — Ha ocHoBe aHajiM3a CyUIECTBYIOMIETO TOJOKCHUA 1
K TIPOEKTHBIM npoGieM, € y4eroM IjlaHa  MEPONPHSATHI  CONMAILHO-
peleHusM IKOHOMHUECKOTO PA3BUTHs BBLIIOIHHUTH MPOSKTHBIE PELICHHMS,
JIOKYMEHTALMK HANpABJICHHBIE ~ HA  CO3jlaHMe  KoM(OpTHOH  cpejibl
TEPPHTOPHATILHOTO IPOKUBAHHS 32 CcueT pealn3alM¥  MHBECTHIMOHHBIX
IAHUPOBAHHUSI IPOEKTOB B HanboJIee KOHKYPEHTHBIX OTPAC/IAX IKOHOMHKH.

[IpoeKTHBIE PELICHHS TIPE/lyCMOTPETh HA PACUCTHBIH MEPHOL
20 sieT, ¢ BBUIEJCHHEM MEPBOOYEPEHBIX MEPONPHITHI Ha
cpoxk 10 ner.

- B cocraBe npoekTa Ha OCHOBAHMM 1POTHO3a COLMAILHO-
HKOHOMHHUECKOTO pasBUTHS BBITIOJIHHTE pacuet
[1EPCHEKTHBHOH YMCICHHOCTH HACENICHNUS HA PACUYCTHDIH CPOK
- TIlpemycMoTpeTh B COOTBETCTBMM € PAacuCTHbIMH
W nokasatesiMu  oOecrieueHne  TeppUTOpUM  00BbEeKTaMH
CONMATBLHOTO M KOMMYHJIbHO-OBITOBOrO — Ha3HA4CHMS,
00BEKTAMH MHKEHEPHOH HH(YPACTPYKTYPbL € YUETOM pPOJIH
TEPPUTOPUH B CHCTEME PACCE/ICHHUSL.

- Kwmunyio  06ecrieueHHOCTh  ONPEACIIUTL  pacueToM ¢
YUETOM MpPOrHO3a YMCICHHOCTH HACCICHHS M JIMHAMMKH
JKIJTMIIHOTO (hOH /1]

- JKmylo 3acTpoifKy —3anpoeKTHpOBaTh  Mal0dTaXHBIMH
KWIbIMM JOMAMH C TPUKBAPTHPHBIMH M TPHYCaJ1eOHBIMH
yuacTKamMu (COOTHOIICHHE OTPEIETHTh IPOCKTOM);

- COOTHOLIEHHE KIIMIHOIO CTPOMTENLCTBA Ha CBOOO/HBIX
OT 3aCTPOMKH M Ha PEKOHCTPYHPYEMBIX —TEPPUTOPHIX
OIPEJICITHTH TIPOEKTOM

- Jlath npeUIOKEHHS 110 PEOPraHM3aliH, € yueToM

M3MEHHBIINXCA  COLMAIbHO-9)KOHOMHUECKHX — YCIIOBHIA,
NIPOMBIIIEHHBIX TEPPUTOPHIL M KOMMYHAIIBHO-CKIIAJICKUX

3aKazumk: (///(/" e ,,/, JLIT. Anemosckas [oapsaumnk: B.1O. IOpTiH 3
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30H;

- Pazpaborath 1peUIOKEeHHs! 110 OPraHu3alli TPAHCIOPTHOM
MH(PACTPYKTYPbI ITOCETEHHS;

- PaspaGoTtarh TNpPEIOKECHHS TIO0 CAHUTAPHOW ~OYHMCTKE
NocesIeHUs M Pa3MeleH IO KIIanouiL.

- Paspaborarh npeuIOKEHUs [0  Pa3sBUTHIO  MPUPOHO-
PEKpEealMoHHOr0 KOMILIEKca

= ﬂa’l‘b [PEJUIOKEHUST 110 U3MEHCHHIO T'PaHMIL HacCeCJICHHBIX

[YHKTOB,  BXOJAIIUX B COCTaB  MYHHIMIIAILHOIO
obpazoBaHusl.
8 Cocras paboThI CocTaB MaTepuajioB MPOEKTa IEHEpPaIbHOro IIaHa JIOJDKEH

COOTBETCTBOBATE CT. 23 I'pajiocTpoHTEIbHOTO Kojiekca Pd,

IlepeueHb TEKCTOBBIX M IPaQUUYECKNX  MaTEepHAIIOB,
paszpabaTbiBaeMbIX K MPOEKTY TEHEpaibHOro IUiaHa B
rpaHMi@ax — MoceieHust  JIOJDKeH  ObITh  BBINOJHEH, B
COOTBETCTBUM ¢  METOAMUCCKUMH  PEKOMEHIAIMAMH 110
paspaboTKe NPOEKTOB TeHEPATBbHBIX [LIAHOB MOCEICHHH M
FOPOJICKHX OKPYTOB, YTBEPIKICHHBIMU MPUKA30M
Munperuona P® 26 mast 2011 r. N 244 u riovars:

1) nOJIOKEHHE O TEPPHTOPHAIIBHOM TTAHUPOBAHHH;

- CBEJEHMS O BHJAX, HA3HAYCHMM M HAaMMEHOBAHMSIX
IJIAHUPYEMBIX  JUIs  pasMeleHus  0OBEKTOB — MECTHOrO
3HAYEHHS [10CEJEHHs, MX OCHOBHBIE XapaKTEPHCTHKH, HX
Mecronojoxkenue (Juist 00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHMSA, HE
SBISIONMXCA  JIMHEHHbIMH  00BEKTaMH,  yKa3bIBAIOTCS
(yHKIMOHAIBHBIE 30HBI), a TAKKE XapaKTCPHCTHKH 30H C
0COOBIMH YCIIOBHAMH HCIIOJIB30BAHMS TEPPUTOPHI B Ciyae,
eclM  yCTAHOBJIEHHE TakKMX 30H TpeOyercss B CBA3M C
pasMeleHHeM JaHHbIX 00hEKTOB;

- mapameTpbl (hYyHKIUHOHAIBHBIX 30H, a TAKKE CBEACHHA
0 MIAHMpYEMBIX JUIs pasMelleHMs B HHX 00BeKTax
(enepanbHOro  3HaueHMs,  O0OBEKTAX — PErHOHAILHOIO
3HAYEHHs, 0OBEKTAX MECTHOIO 3HAYEHHs, 32 HCKIIOUCHHEM
JIMHEHHBIX 00BEKTOB.

2) KapTy TUIAHMPYEMOrO — pasMmemieHus  o0ObeKTOB
MECTHOT'O 3HAYEHMS MTOCEJICHUSI, OTHOCAIIMXCSA K CJIeYIOIINM
obacTam:

a)  9NeKTpo-, Temio-, Taso- M BoJOCHa0KeHHE
HacelleHUs, BOJIOOTBE/ICHHE!

6) aBTOMOOMIILHBIE JIOPOT'M MECTHOTI'O 3HAYCHUS,

B) (u3Mueckas KyjibTypa M MaccOBBIA  CHOPT,
oGpasoBanme, 3/PABOOXpAaHeHHe, YTHIH3AIMS 1 epepaboTKa
OBITOBBIX M [IPOMBILIIICHHBIX OTXOJIOB B ClIyyae MOAr0TOBKH
reHepaIbHOTO IJIaHa TOPOJICKOTO OKpyIra;

I') HHbIE o0acTi B CBSI3M € PEHICHUEM BOIIPOCOB

A1 )
1/4[/‘["‘0%‘ JLIT. AnemoBckas [Moapsaauuk:
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MECTHOI'O 3HAYCHHS IOCEIICHUS, FOPOJICKOI0 OKpyra.

3) KapTy rpaHMIl HAceJCHHBIX MYHKTOB (B TOM 4YHCIIC
rpanuil 00pasyeMbIX HACEJICHHBIX [YHKTOB), BXOJSAIIMX B
COCTAB MOCEIICHUS.

4) kapry (YHKIHOHATBHBIX 30H  I[10CEJICHHS c
0TOOpaKEHNHEM T'PAHHIBI M OMHCAHUE (PYHKIIMOHAIBHBIX 30H
C YKa3aHMEM TUIAHUPYEMBIX JUISL pa3MEICHHs B HUX 00BEKTOB
(benepanpHoro  3HaueHMs,  OOBEKTOB  PErHOHAILHOIO
3HAUEHHUs, 0OBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHUS (3@ HCKIIOUEHHEM
JIMHEHHBIX  O0OBEKTOB) M MECTONOJIOKEHUS  JIMHEHHBIX
00BEKTOB  (heJiepalIbHOrO  3HAYEHUs, JIMHEHHBIX OOLEKTOB
PErHOHAJILHOIO 3HAYEHMS, JIMHEHHBIX OOBEKTOB MECTHOTO
3HAYCHHUSL.

Marepuaibl 1m0 000CHOBAHHIO I€HEPAILHOIO IJ1aHA B
TEKCTOBOI (hopMe U B BH/Ie KapT, KOTOPbIE 0TOOPAKAIOT:

1) rpanuIBl OCEICHHSL:

2) TpaHMIbl CYMIECTBYIOIMX HACEICHHBIX IYHKTOB,
BXOJISIINX B COCTAB [OCEJICHHUS;

3) MECTOMOJIOKEHHE CYIIECTBYIOMMX M CTPOSIIMXCS
00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHH S TOCEIICHHS;

4) 0coOble YIKOHOMHYECKHE 30HBbI;

5) 0cobo oxpaHseMble TPHPOJHBIC  TEPPHUTOPHH
(enepanbHOro, perHOHAILHOT0, MECTHOTO 3HAUYECHHS;

6) TeppPUTOPHHE 0OBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACIE/IHS;

7) 30HBI € OCOOBIMH  YCIOBHSIMH  HCIIOJB30BaHHS
TEPPUTOPHUIL;

8) TeppuTOpHM, MOJIBEPKEHHBIC PUCKY BO3HUKHOBEHHS
YpEe3BBIYAHHBIX CHUTYal[Mil  [PUPOJHOTO W TEXHOTEHHOTO
Xapakrepa;

9) uHBIe OOBEKTBI, MHBIC TEPPHUTOPHH M (MJIM) 30HBI,
KOTOpBIE oKa3aju BIIMSHUE Ha yCTaHOBJICHUE
(YHKIMOHAIBHBIX 30H M (MJIH) IUIAHHPYEMOe pa3MeleHne
00BEKTOB  MECTHOIO 3HAYCHHs [MOCEICHUs, TOPOJICKOTO
OKpyra uiM 00beKTOB (hejiepaibHOro 3HAUCHUS, 0OBEKTOB
PETHOHAILHOIO  3HAYCHHs, OOBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHHS
MYHHIMIAILHOTO paiioHa.

Kaptel yTBep)kaeMOii 4acTH MpoeKTa reHepabHOro IIana
BLINOJIHAIOTCS B Maciutabax  1:50000; 1:25000, 1:2000%*.
(*  macwmab  npunumaemces 6 - coomeemcmeuu ¢
napamempamu nocenenust u uHpopMayuonHo
HACLIYEHHOCMBIO NO CO2NACOBANUIO ¢ 3aKA3YUKOM)

9 PazpaboTka 1. PaspaGorars pasnen «KomiuiekcHasi oLeHKa TeppUTOPHH.
COOTBETCTBYIOIINX Oxpana npupoJIbl B OKPYKAIOLICH CPe/b» B COOTBETCTBHH €
pasiesion Mucrpyknueit 1o IKOJIOTHYECKOMY 000CHOBAHUIO

XO034HCTBEHHOH M HHOM JIeSTEIILHOCTH (MllP,}995);
= //
3akasumnk:_< j’%ﬁ ftll JLIT. Anemosckas [Moapsaaunk:. ,/;/&’»/1/// ‘B.EOA IOpTun
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2. Paspabomams  pasoen  «Huowceneprno-mexnuieckue
Meponpusimus epadcoanckoil 0boponsl.  Meponpusmus  no
APEOYNPEeNCOCHUI0  UPE3CLIYAUHBIX  CUMYAYUL)  HA  OCHO6E
ucxoonvix  Oannvix  u - mpebosanun 1Y MYC PP no
Hprymexot obnacmu u 6 coomsememeuu ¢ CIT 11-112-2001;

3. PaszpaGorarh pazjen "OxpaHa OOBEKTOB KyJBTYPHOTO
paciems", B cootBeTcTBUM ¢ DeiepaibHBIM 3aKOHOM OT 25
utonst 2002 Ne 73-03 «O6 oObekTax KyJIbTYPHOTO HACe/ st
(MaMATHUKAX MCTOPMM M KyJIbTYpbl) Hapojos Poccuiickoit
Dejiepannmy.

OcHoBHOE TpeGOBaHHE K IPOCKTHBIM PEIICHUAM - OTOOPa3UTH
TEPPUTOPUH € OCOOBIMH YCIIOBHSIMH MCTIOJIB30BAHMS. B TOM UHCIIE:

- Ha KapTe 0TOOPasHTh TEPPUTOPHUH OOBEKTOB KyJILTYPHOIO
Hacie/mst (BKIIIOYEHHBIX B PEECTP, BBIBICHHBIX 00BEKTOB
00/IA/TAONTMX ITPH3HAKAMH 0OLEKTOB KyJIETYPHOTO HACTIE/HS);

- ONPE/IENUTH TPEOOBAHHSI 110 HCTIOJIL30BAHMIO TEPPHTOPHIT B
IPaHNLEAX OOBEKTOB KYJIHTYPHOI'O HACIIC/ ST

- ONPEJIEIMTL MEPOTIPHSITHSE [0 COXPAHEHHIO O0BEKTOB KYJILTYPHOTO
HacJIe/Hs, B TOM YHCIIe HEOOXOIMMOCTD B JIalIbHEMIIEeM
BBITTOJIHEHHS! [IPOEKTOB 30H OXPAHBI JU1sl OOBEKTOB KYJIETYPHOTO
HACIIEJIHs], COCTOSIIIMX B €/IMHOM TOCY/IapCTBEHHOM PeecTpe;

- HAHECTH HA KapTy MPAHHLIbI YTBEPIKICHHBIX 30H OXpaHbl 00HEKTOB
KyJILTYPHOTO HACTIe Wl (NP MX HATMYNH);

- yKazaTh XapakTepUCTHKM 30H ¢ OCOOBIMH  YCIIOBHSIMH
HCTIOJIb30BAHUS TEPPUTOPHIA.

10 | Drarnsl, COrJIacHO KaJleH[apHOMY TTany paboT
MOCJIEC/I0BATEILHOCTD U
CPOKH BBIMOJIHECHUSI
paboT

11 | TpeGoBanust K Jlns  npoBejieHust  myOnHuHBIX - clymanuii  Menonmurens
BbIJIABACMBIM 10/IrOTaBJINBaET JIEMOHCTPALIMOHHBIH BBICTABOYHBIH
MartepHaam Matepuan  (KOJMYECTBO  OHK3EMIUIIPOB  YTOYHWTH ) B
HJIEKTPOHHOM BHJIE M Ha OyMa)kHOM HOCHTEIIE.

HpOCKTHle JIOKYMCHTAIIHIO BbIJIAThH:

- KoMIUIeKT Kapr* (Oymara u pactpoBoe H3o0pakenue, 3
9K3.);

- reonH(popMalmoHHast cucrema  (I'MC) «Cxema
TEPPUTOPHAILHOTO [IAHUPOBAHMS MYHHIMIIAILHOTO paifoHa
B Qopmare «Kapra 2005», «Ilanopama». B cucreme
KOOp/IMHAT, BBIJIAHHO 3aKa3uMKOM tornorpado-
re0/1e3MUeCKOi M0J0CHOBBI.

(*  macwmab  npunumaemcs. 6 coomeemcmeuu - ¢
napamempamu nocenenus u ungopmayuonnou
HACHIYEHHOCMBIO NO CO2NACOEAHUIO ¢ 3ARAZHUKOM)

12 | Iopsnok cornacosanust | 1. B coorercTum co cT. 25 Fpau(l)/;'rpovl}énbﬂoro Kojekca
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PD u «llonoxkenneM o NHopsijIke pacCMOTPEHHs MPOEKTOB
CXEM  TepPUTOPUAIBHOIO  TUIAHUPOBAHHA  CYyOBEKTOB
Poccuiickoit  dejepantu M NIPOEKTOB  JIOKYMEHTOB
TEPPUTOPUATILHOIO IJIAHUPOBAHMS MYHHIHTATBHBIX
oOpasoBaHMif,  MOCTYNMBHIUX  Ha  COIJIaCOBaHWE B
IIpasurensctBo MpkyTckoit 061acTh, M MOJrOTOBKM Ha HHUX
3aKJTIOUEHHUI», YTBEPIKICHHBIM HOCTAHOBIICHUS
[pasurenscrBa Mpkyrekoit obnactn ot 22.10.2010 Ne 268-
Il

2. Wcnonnurenb  HPOBOJMT  J0pabOTKY
pesyibTataM  NyONMUHBIX — CIIyMIAHWi  u
3aMeUaHUsIM U 1epejiaeT 3aKa3uuKy.

npoeKTa 1o
MOJTyYeHHBIM

3AKA3YHUK:
AJIMMHUCTpALHSL CEJTBCKOTO MOCENICHUS
HoBOMQJILTHHCKOTO MYHHUIIMIIAIIBLHOTO
oOpaszoBaHust

' maBa cesbeKoro nocejneHust
HOBOMQJIBTHHCKOTO MYHHIMIIATBHOTO
oOpazoBaHus

/JLIT. Anemosckasi/

Lok

3aKa3zumk: JLIT. AnemoBckas

NOAPS/THYUK:
OTKpBITOE aKIMOHEPHOE 00IIeCTBO
«pKyTCKIpasKIaHIIPOEKT» TEPPUTOPHALHBIH
HPOEKTHBIH HHCTHTYT I'PAXKJIaHCKOTO
CTPOMTEIILCTBA, IUIAHUPOBKH H 3aCTPOMKH
ropo;ioB Mpkyrckoii obs1actu

BpeMeHHO MCTIOJHSIONIMH 0053aHHOCTH
reHepalIbHOTO JIMPEKTOpa
OAO «Mpkyrckrpaxiagfipoek

/B.YO. IOptHn /
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# 3acTpoRY,
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Приложение 2. Фотографии карьеров, используемых для складирования ТБО в населенных пунктах.
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Рисунок 1. Карьер, используемый для складирования бытовых отходов в п. Новомальтинск.
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Рисунок 2. Несанкционированная свалка, образованная в карьере в д. Бадай

Приложение 3. Письмо Управления Росприроднадзора по Иркутской области.
[image: image25.jpg]BpHO renepanbHOro aupekropa
OAO «MpKyTCKrpaK1aHIPOEKT»
B.1O. IOpruny

yi. Crenana Pa3una, 27,
r. UpkyTck, 664025

Ten. 21-11-16
®daxc 20-23-15

E-mail: igpgp@irgp.ru

VBaxaemslit Bnagumup FOpseBuu!

Ha Bam 3anpoc Ne 01-786 ot 14.08.2012 (Bx. Ne 4328 ot 14.08.2012) Ynpasnenue
Pocnpupoznanzopa no Mpkyrckoit o6nacTd coobwiaeT, 4To OTYeTHl MO  (opmam
craructideckoit oruetHoctn 2-TIT (Bosmyx) «CBemeHus 06 oxpaHe aTMochepHOro
Bosayxa» W 2-TIT (orxompl) «Csemenuss 00 o0Opa3oBaHMM, HCIIONb30BAHUH,
00€e3Bpe)KUBAHNM, TPAHCIOPTHPOBKE M  Pa3MEIIEHHIO OTXOJ0B IIPOM3BOJACTBA M
notpebienusi» 3a 2011, 2012 r. no HoBoManbTHHCKOMY MyHHIIMIIATBHOIO 00pa3oBaHus B
Vnpasnenue Pocipupontanzopa no MpkyTckoit 061acTu He Ipe1oCTaBIIsINCh.

Wudopmarueir 06 OCHOBHBIX HCTOYHMKAX 3arpsA3HEHHs, PacIOJOXKEHHbIX Ha
Tepputopur  HOBOMaJIbTHHCKOr0 MyHHILHIANIBHOrO 00pa3oBaHus MpkyTckoro paiona
Upkytckoit obmactn, Ympasnenue Pocrnpupopgnamsopa mno Mpkyrckoit obnactu He
pacrosaraer.

PyxoBoauTens K.B. I'ypHoBHY

Benyuwmii cnenuanuct-skenept
Tamxyposa A.H. 33-52-81
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