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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (в дальнейшем – Новомальтинское МО) выполнен на основании муниципального контракта № 0134300079611000003 от 09.04.2012 г., заключенного между ОАО «Иркутскгражданпроект» и администрацией Новомальтинского МО, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Иркутской области, в том числе с Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г., в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 г. №246-ФЗ), Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 г. №244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. №59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Усольского районного муниципального образования, а также положениями технического задания к проекту.

Подготовка проекта генерального плана осуществлена с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, Иркутской области, Усольского районного муниципального образования и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту генерального плана и предложений заинтересованных лиц.

Проект территориального планирования состоит из двух основных этапов: сбора исходных данных, схемы современного состояния территории, комплексной оценки использования территории и подготовки генерального плана. В составе первого этапа подробно рассмотрена Программа социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2006-2015 гг.

1. Территориальное планирование Новомальтинского МО осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
2. Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и региональными нормативами градостроительного проектирования.

3 Генеральный план реализуется на основании утвержденного представительным органом местного самоуправления плана в границах рассматриваемой территории.

4. План реализации генерального плана утверждается органом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня утверждения документа территориального планирования.

Таким образом, предполагается выделить следующие временные сроки реализации:

- расчетный срок, на который рассчитываются все основные проектные решения – 2032 год;

- первая очередь, на которую определяются первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – 2022 год.

5. Внесение изменений в генеральный план следует осуществлять в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проекта генерального плана.
6. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний.

7. Положения генерального плана могут использоваться:
- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития;

- при разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с, согласно утвержденным положениям, генеральными планами поселений, городских округов;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий территории.

Авторский коллектив выражает признательность администрациям Усольского районного муниципального образования и сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, а также всем специалистам, участвовавшим в данной работе, за помощь в сборе необходимой информации и благодарит за участие в творческой работе, за предложения и практические советы при разработке документа территориального планирования.
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	Несекретно

	9. 
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градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов генеральных планов, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализации документов территориального планирования, документации по планировке территории и правил землепользования и застройки;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и с последующей эксплуатацией объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

нормативы градостроительного проектирования (региональные и местные) - совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на подготовку градостроительной документации;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного контракта;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).
красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

объект капитального строительства (федерального, регионального и местного значения) - существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;
высота здания – определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего этажа, в том числе мансардного. При этом верхний технический этаж не учитывается. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При определений количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;
Используемые сокращения

МО – муниципальное образование
СанПиН - санитарные правила и нормы
СНиП - строительные нормы и правила
СЗЗ – санитарно-защитная зона

КОС – канализационные очистные сооружения

ПС – подстанция

ТП – трансформаторная подстанция

СИП – самонесущий изолированный провод 

ГЛАВА I. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные характеристики объектов местного значения и их месторасположение. Характеристики зон с особыми условиями использования в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.
Таблица 1. Сведения об объектах местного значения, планируемых в жилых зонах.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Жилые зоны.
Функциональная зона: Ж-1 – Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа).
Функциональная зона: Ж-2 – Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа).

Функциональная зона: Ж-3 – Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 этажей).
Назначение: Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Организация строительства и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства в соответствии с жилищным законодательством.
До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, занимающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником должностных обязанностей.

Наименование: Жилые помещения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Предлагаемый снос (муниц.) жилищного фонда, тыс. м2
	Планируемое новое строительство
	

	
	Снос жилищного фонда
	Площадь территории, га
	Жилищный фонд тыс., м2
	

	
	2022
	2032
	2022
	2032
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	2,3
	2,9
	7,2
	26,5
	3,8
	16,5
	не требуется

	д. Бадай
	0,3
	0,5
	4,9
	24,3
	1,5
	8,1
	не требуется

	Функциональная зона Д – зоны размещения объектов дошкольного образования.
Назначение: Учреждения образования.
Наименование: Детские дошкольные учреждения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Вместимость мест
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	1x110 мест
	1
	-
	0,76
	не требуется

	Планируемых объектов дошкольного образования на 110 мест

	Функциональная зона: ШД – Объекты застройки школьного и дополнительного назначения.
Назначение: Учреждения образования.
Наименование: Учреждения дополнительного образования

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Вместимость мест
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	
	-
	-
	при школе
	не требуется

	Объекты дополнительного образования планируются при школе


Таблица 2. Сведения об объектах местного значения, планируемых в общественно-деловых зонах.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Общественно-деловые зоны.
Функциональная зона: ОД-1 – Зоны делового, общественного и коммерческого назначения.
Назначение: Предприятия торговли.
Наименование: Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки)

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	2022
Объект/S,м2
	2032
Объект/S,м2
	
	

	п. Новомальтинск
	1х100, 1х180
	1х100
	1,15
	не требуется


	д. Бадай
	1х70
	1х50
	0,7
	не требуется

	Всего: Планируемых объектов торговли на 500 м2 торговой площади

	Наименование: Объекты общественного питания (столовые, кафе)

	п. Новомальтинск
	1х30
	1х30
	0,62
	не требуется

	д. Бадай
	-
	1х30
	0,5
	не требуется

	Всего: Планируемых объектов общественного питания на 90 мест

	Наименование: Аптека

	п. Новомальтинск
	-
	1
	встроенная
	не требуется

	Всего: Планируется 1 аптека

	Наименование: Отделение банка

	п. Новомальтинск
	-
	1
	0,24
	не требуется

	Всего: Планируется 1 отделение банка


	Функциональная зона: ОД-2 – Зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения.
Назначение: Коммунально-бытовое обслуживание.
Наименование: Баня

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Ед. измерения
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	место
	-
	1
	0,26
	не требуется

	
	1х20
	
	
	
	

	Всего: Планируется баня на 20 мест

	Наименование: Предприятия непосредственного бытового обслуживания

	п. Новомальтинск
	Рабочее место
	1
	1
	0,18
	не требуется

	
	2х4
	
	
	
	

	д. Бадай
	1x3
	-
	1
	0,05
	не требуется

	Всего: Планируется 3 объекта бытового обслуживания на 11 рабочих мест

	Наименование: Гостиница

	п. Новомальтинск
	место
	-
	1
	0,17
	не требуется

	
	1x20
	
	
	
	

	Всего: Планируется 1 гостиница на 20 мест

	Функциональная зона: ОД-7 – Зоны размещения объектов культуры и искусства

Наименование: Клуб

	д. Бадай
	место
	1
	-
	0,26
	не требуется

	
	1x50
	
	
	
	

	Всего: Планируемых библиотек на 5 тыс. ед. хранения


Таблица 3. Сведения об объектах местного значения, планируемых в производственных и коммунальных зонах.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Производственные и коммунальные зоны.
Функциональная зона: ПК-2 – Зоны размещения производственных объектов 4,5 классов опасности. 

Наименование: Промзона

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	-
	1
	4,73
	СЗЗ – 50 м

	
	-
	1
	3,85
	СЗЗ – 50 м

	Всего: Планируется 2 промзоны общей площадью 8,58 га


Таблица 4. Сведения об объектах местного значения, планируемых в зоне инженерной и транспортной инфраструктур.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Зона инженерной и транспортной инфраструктур.
Функциональная зона ИТ-1 – зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Назначение: Объекты инженерного назначения.
Наименование: Электроснабжение

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Мощность МВА
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	Реконструкция ПС

	п. Новомальтинск
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «ВСКСМ» - замена существующих трансформаторов мощностью 6,3 МВА на трансформаторы мощностью 10 МВА каждый
	2х6,3 МВА
	2х10 МВА
	
	СЗЗ – 50 м

	Строительство новых ТП

	Местоположение
	Очередность
	СЗЗ

	п. Новомальтинск
	1очередь

Строительство двух ТП (1х1000кВА), ТП (1х630кВА), двух ТП (1х400кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП
	20 м

	
	Расчетный срок

Строительство ТП (1х1000кВА), трех ТП (1х630кВА), ТП (1х250кВА), ТП (1х160кВА). Питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП
	20 м

	д. Бадай
	1очередь

Строительство ТП (1х250кВА), ТП (1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП
	20 м

	
	Расчетный срок

Строительство ТП(2х400кВА), ТП(2х630кВА), ТП(1х160кВА), ТП(1х400кВА), питание предусмотреть от существующих сетей ВЛ6кВ с подвеской проводов СИП
	20 м


	Наименование: Телефонизация

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	Строительство АТС
	-
	1
	-
	-

	Наименование: Водоснабжение

	Строительство объектов водоснабжение

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Мощность,
м3
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	Строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией 2-го подъема
	2x150
	-
	-
	-

	д. Бадай
	Строительство резервуаров чистой воды с насосной станцией 2-го подъема
	-
	2x50
	-
	-

	Строительство сетей водоснабжения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Протяженность,

км
	

	
	
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	Строительство водопровода d 150мм
	-
	3,6
	

	д. Бадай
	Строительство водопровода d 100мм
	-
	3,2
	

	Новомальтинское МО
	Строительство водопровода 2d 150мм
	-
	3,0
	

	Наименование: Водоотведение

	Строительство объектов водоотведения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Мощность, м3
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	Реконструкция КОС
	-
	-
	
	

	Строительство сетей водоотведения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Протяженность,

км
	

	
	
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	Строительство канализационного коллектора d 200мм
	-
	1,1
	

	
	Строительство канализационного коллектора d 150мм
	-
	0,03
	


	Наименование: Ливневая канализация 

	Строительство объектов ливневой канализации

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Мощность,

м3
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	Строительство ЛОС
	-
	1х5 000
	
	

	п. Новомальтинск
	Строительство регулирующих емкостей
	-
	2x500
	
	

	д. Бадай
	Строительство регулирующих емкостей
	-
	2x500
	
	

	Строительство сетей ливневой канализации

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Протяженность,

км
	

	
	
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	Строительство коллектора дождевых вод d 1 000мм
	-
	0,8
	

	
	Строительство коллектора дождевых вод d 1 500мм
	-
	1,1
	

	д. Бадай
	Строительство коллектора дождевых вод d 700мм
	-
	0,9
	

	
	Строительство коллектора дождевых вод d 1 500мм
	-
	0,7
	

	
	Строительство коллектора дождевых вод d 2 000мм
	-
	0,7
	

	Новомальтинское МО
	Строительство коллектора дождевых вод 2d 300мм
	-
	1,1
	

	Наименование: Теплоснабжение

	Строительство объектов теплоснабжения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Мощность,

Гкал/час
	

	
	
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	Реконструкция котельной 
	на 0,9
	-
	СЗЗ – 50 м

	п. Новомальтинск
	Реконструкция электрокотельной 
	
	-
	СЗЗ – 50 м

	Строительство сетей теплоснабжения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Протяженность,

м
	

	
	
	2022
	2032
	

	п. Новомальтинск
	Реконструкция сети теплоснабжения

2d до d 200 мм от ТК-5 до ТК-6
	80
	-
	

	
	Перенос сети теплоснабжения с увеличением диаметра 2d до d 200 мм от ТК-9 до ТК-12
	120
	-
	

	
	Перенос сети теплоснабжения от ТК-12 до здания ОГУСО СРЦ
	200
	-
	

	
	Строительство сети теплоснабжения

2d 100 мм
	60
	-
	

	
	Строительство сети теплоснабжения

2d 150 мм от ТК-12
	-
	280
	

	Функциональная зона ИТ-2 – зоны размещения объектов транспорта.

Назначение: Объекты транспорта.

Наименование: Улично-дорожная сеть

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Наименование
	Протяженность,

км
	

	
	
	2022
	2032
	

	Новомальтинское МО
	Строительство второстепенных улиц
	11,2
	4,0
	

	Наименование: Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	
	1х20
	0,22
	

	Планируются гаражи для хранения индивидуальных автомобилей на 20 машино-мест площадью 0,22 га


Таблица 5. Сведения об объектах местного значения, планируемых в зоне сельскохозяйственного использования.

	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Зоны сельскохозяйственного использования.
Функциональная зона: СХ-2 – Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.
Наименование: Крестьянско-фермерское хозяйство

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	2022
	2032
	
	

	д. Бадай
	-
	1
	1,64
	СЗЗ – 50 м

	
	-
	1
	2,49
	СЗЗ – 50 м

	
	-
	1
	7,99
	СЗЗ – 50 м

	Всего: Планируется 3 крестьянско-фермерских хозяйства общей площадью 12,12 га


Таблица 6. Сведения об объектах местного значения планируемых в зоне рекреационного назначения.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид: Зоны рекреационного назначения.
Функциональная зона Р-2 – зоны парков, скверов и бульваров.

Наименование: Благоустроенные зоны

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Площадь территории, га
	

	п. Новомальтинск
	7,3
	На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению

	д. Бадай
	1,0
	

	Функциональная зона Р-3 – зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта.
Наименование: спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Ед. измерения
	Очередность
	Площадь территории, га
	

	
	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	
	
	
	
	

	Спорткомплекс
	м2 площади пола
	1
	-
	8,9
	

	
	200
	
	
	
	

	Крытый бассейн
	м2 зеркала воды
	1
	-
	
	

	
	150
	
	
	
	

	Наименование: спортивные и физкультурно-оздоровительные территории

	д. Бадай
	
	-
	2
	3,6
	СЗЗ – 50 метров для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест


Таблица 7. Сведения об объектах местного значения планируемых в зоне специального назначения.
	ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	Вид. Зоны специального назначения.
 Функциональная зона СН-2 – Зоны объектов специального назначения.
Наименование: Пожарное депо

	Местоположение
	Основные характеристики
	Зоны с особыми условиями использования территории

	
	Очередность
	Площадь

территории, га
	

	
	2022
	2032
	
	

	п. Новомальтинск
	-
	1
	0,85
	Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м.

	Всего планируется 1 подразделение пожарной охраны на 4 единицы пожарной техники

	Функциональная зона СН-4 – Зоны кладбищ.
Наименование: Расширение существующего кладбища

	
	Тыс. захоронений
	Очередность
	

	
	
	2022
	2032
	

	д. Бадай
	
	0,95
	1,5
	СЗЗ – 50 м

	Функциональная зона СН-7 – Зоны складирования и захоронения отходов.
Назначение: Организация сбора и утилизации животных отходов.
Наименование: Скотомогильник

	В 1 км на север от д. Бадай
	
	-
	0,06
	СЗЗ – 500 м


ГЛАВА II. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ, ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ
1. Жилые зоны
Для зоны Ж-1 – зоны застройки индивидуальными жилыми домами

Таблица 8. Состав функциональной зоны Ж-1.
	№ п/п
	Объекты застройки индивидуального жилого назначения

	1.
	Инвентарное жильё

	2.
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками с нежилыми помещениями

	3.
	Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков с нежилыми помещениями

	4.
	Одноквартирные жилые дома c приусадебными участками

	5.
	Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков

	6.
	Двухквартирные жилые дома с нежилыми помещениями с приквартирными участками

	7.
	Двухквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без приквартирных участков

	8.
	Двухквартирные жилые дома с приквартирными участками

	9.
	Двухквартирные жилые дома без приквартирных участков

	10.
	Общежития

	11.
	Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями с приквартирными участками

	12.
	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями без приквартирных участков

	13.
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками

	14.
	Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков

	15.
	Прочие


Таблица 9. Основные параметры функциональной зоны Ж-1.
	
	Для всех участков функционального  зонирования

	Количество этажей
	

	максимальное
	3

	минимальное
	Не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	- максимальный
	0,15

Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации

	- минимальный
	Не нормируется

	Площадь зоны (земельного участка)
	

	минимальная
	0,1 га

	максимальная
	0,20 га

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Наземные и наземно-подземные гаражи, открытые автостоянки до 3 автомобилей, предназначенных для постоянного и временного содержания на одном земельном участке, площадью от 0,1–0,2 га.

Наземные и наземно-подземные гаражи, открытые автостоянки до 5 автомобилей, предназначенные для постоянного и временного содержания на одном земельном участке, площадью от 0,12–0,15 га.

Количество наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок на индивидуальных земельных участках может варьироваться в сторону увеличения при соответствующем обосновании


Для зоны Ж-2 – зоны застройки малоэтажными жилыми домами

Таблица 10. Состав функциональной зоны Ж-2.
	№ п/п
	Объекты застройки малоэтажного жилого назначения

	1. 
	Многоквартирные жилые дома

	2. 
	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями

	3. 
	Блокированные жилые дома

	4. 
	Общежития

	5. 
	Прочие


Таблица 11. Основные параметры функциональной зоны Ж-2.

	
	Для всех участков функционального зонирования

	Количество этажей
	

	максимальное
	3

	минимальное
	Не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	- максимальный
	0,2

	- минимальный
	Не нормируется

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Наземные и наземно-подземные гаражи до 2 автомобилей, предназначенных для постоянного содержания, рассчитанные на одну семью.
Открытые (гостевые) автостоянки до 2 автомобилей, предназначенных для постоянного и временного содержания, рассчитанные на одну семью, расположенные на (внутридворовой) территории общего пользования.
Наземные, наземно-подземные гаражи и открытые автостоянки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и СанПин.

Количество наземных, наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок на индивидуальных земельных участках может варьироваться в сторону увеличения при соответствующем обосновании.


Для зоны Ж-3 – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

Таблица 12. Состав функциональной зоны Ж-3.
	№ п/п
	Объекты застройки малоэтажного жилого назначения

	1. 
	Многоквартирные жилые дома

	2. 
	Многоквартирные дома с нежилыми помещениями

	3. 
	Общежития

	4. 
	Прочие


Таблица 13. Основные параметры функциональной зоны Ж-3.

	
	Для всех участков функционального зонирования

	Количество этажей
	

	максимальное
	5

	минимальное
	3

	Коэффициент застройки зоны
	

	- максимальный
	0,4

	- минимальный
	Не нормируется

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Наземные, наземно-подземные и  подземные гаражи до 1 автомобиля предназначенные для постоянного хранения, рассчитанные на одну семью. 

открытые (гостевые) автостоянки до 1 автомобиля предназначенные для временного хранения, рассчитанные на одну семью, расположенные на (внутри дворовой) территории общего пользования.

наземные и наземно-подземные гаражи, открытые автостоянки для владельцев автотранспорта, предназначенные для постоянного и временного хранения следует располагать вне жилой застройки, на специально отведенных территориях в радиусе (1000 м) пешеходной доступности.

наземные и наземно-подземные гаражи и открытые автостоянки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и СанПин.

Количество наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок на индивидуальных земельных участках может варьироваться в сторону увеличения при соответствующем обосновании.


Для зоны Д – зоны размещения объектов дошкольного образования

Таблица 14. Состав функциональной зоны Д.
	№ п/п
	Объекты застройки дошкольного назначения

	1.
	Детский сад

	2.
	Детский сад для детей раннего возраста

	3.
	Детский сад для детей подготовительного возраста

	4.
	Детский сад присмотра и оздоровления

	5.
	Детский сад компенсирующего вида

	6.
	Детский сад комбинирующего вида

	7.
	Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей

	8.
	Центр развития ребенка – детский сад

	9.
	Прочие


Таблица 15. Основные параметры функциональной зоны Д.
	
	Для всех участков функционального  зонирования:

	Количество этажей
	Все основные помещения дошкольных учреждений размещают в наземных этажах. Не допускается размещение в подвальных и цокольных этажах зданий детских и медицинских учреждений.

Этажность зданий должна учитывать контингент воспитанников специальных дошкольных организаций (дефекты физического развития, затрудняющие передвижение, нарушение координации движений, ослабление или отсутствие зрения и другие) и обеспечивать возможность удобной, простой и короткой связи не только внутри здания, но и с участком

	максимальное
	3 (в условиях плотной застройки и недостатка площадей)

	среднее
	2 (рекомендуемое)

	минимальное
	1

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальный
	Определяются, исходя из числа обучающихся в одном классе, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660-10

0,35

	минимальный
	0,1

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	При наличии автотранспорта, обслуживающего дошкольную организацию, необходимо предусмотреть место для его стоянки (по заданию на проектирование).

Количество гостевых автостоянок не более 15

	Площадь зоны
	

	Размеры земельных участков
	При вместимости яслей садов, м2 на 1 место:

До 100 мест – 40 м2
Св. 100 - 35 м2
В комплексе яслей-садов св. 500 мест – 30 м2


Для зоны ШД – зоны размещения объектов школьного и дополнительного образования

Таблица 16. Состав функциональной зоны ШД.
	№ п/п
	Объекты застройки по назначению для школьного и дополнительного образования

	1.
	Школьные учреждения

	2.
	Общеобразовательные школы

	3.
	Школы-интернаты

	4.
	Учреждения дополнительного образования

	5.
	Дворец (Дом) творчества школьников

	6.
	Станция юных техников, станция юных натуралистов, станция юных туристов

	7.
	Детская школа искусств 

	8.
	Детская музыкальная школа

	9.
	Детская художественная школа

	10.
	Детская хореографическая школа

	11.
	Прочие объекты школьного и дополнительного назначения


Таблица 17. Основные параметры функциональной зоны ШД.
	
	Для всех участков функционального  зонирования

	Количество этажей
	Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы.

Рекомендуется учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещать не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2-4 классов - не выше 3-го этажа

	
	Высота зданий больниц и школ при сейсмичности площадки строительства 8 и 9 баллов ограничивается тремя надземными этажами. В соотв. со СНиП 11-7-81. Строительство в сейсмических районах. МИНСТРОЙ России. Москва, 1995 г.

	максимальное
	3

	среднее
	2

	минимальное
	1

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальная
	Определяются, исходя из числа обучающихся в одном классе, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10

0,35

	минимальный
	0,1

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	При наличии автотранспорта, обслуживающего школьную организацию, необходимо предусмотреть место для его стоянки (по заданию на проектирование).

Кол-во гостевых автостоянок - не более 49

	Площадь зоны
	

	Размеры земельных участков
	При вместимости общеобразовательной школы, учащихся ***:

Св.40 до 400 – 50 м2 на 1 обучающегося

>> 400 >> 500 – 60 м2
Св. 500 до 600 – 50 м2
>> 600 >>800 – 40 м2
>> 800>>1100 – 33 м2
>> 1100 >>1500 – 21 м2
>> 1500 >>2000 – 17 м2
>> 2000 – 16 м2


Таблица 18. Сведения о планируемых, для размещения в жилых зонах, объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	Местоположение
	Объекты
	Площадь, га
	Значение планируемых объектов

	п. Новомальтинск
	Индивидуальная жилая застройка
	24,64
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Малоэтажная жилая застройка
	0,66
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Среднеэтажная жилая застройка
	1,16
	Местного значения

	д. Бадай
	Индивидуальная жилая застройка
	23,1
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Детское дошкольное учреждение на 110 мест
	0,76
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Учреждение дополнительного образования
	при школе
	Местного значения


2. Общественно-деловые зоны
Для зоны ОД-1 –объектов делового, общественного и коммерческого назначения

Таблица 19. Состав функциональной зоны ОД-1.
	№ п/п
	Объекты административно-делового назначения

	
	Объекты административного назначения

	1. 
	Административные здания, административно-бытовые корпуса

	2. 
	Административно-хозяйственные учреждения

	3. 
	Общественные учреждения и организации

	4. 
	Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

	5. 
	Офисы, конторы

	6. 
	Посольства

	7. 
	Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, институты

	8. 
	Бизнес-центр

	9. 
	ЗАГСы, дворцы бракосочетания

	10. 
	Архивы

	11. 
	Творческие мастерские

	
	Объекты финансового назначения

	12. 
	Банки, отделения банков

	13. 
	Кредитно-финансовые учреждения

	
	Объекты юридического назначения

	14. 
	Суды

	15. 
	Юридические учреждения

	16. 
	Нотариальные конторы

	
	Объекты торгового назначения

	17. 
	Торговые комплексы

	18. 
	Рынки крытые

	19. 
	Рынки открытые (многофункциональные, авторынки, стройматериалов, сельхозпродукции)

	20. 
	Мини-рынки

	21. 
	Оптовые рынки

	22. 
	Ярмарки

	23. 
	Магазины продуктовые

	24. 
	Магазины промтоварные

	25. 
	Временные павильоны и киоски розничной торговли

	26. 
	Аптеки, оптики

	
	Объекты развлекательного назначения

	27. 
	Аквапарк

	28. 
	Видеосалоны

	29. 
	Кинотеатры

	30. 
	Боулинг-центры

	31. 
	Концертные залы

	32. 
	Универсальные спортивно-зре​лищные комплексы

	33. 
	Залы аттракционов и игровых автоматов

	34. 
	Цирки

	35. 
	Зоопарки

	
	Предприятия общественного питания

	36. 
	Столовые

	37. 
	Рестораны, кафе, бары, закусочные, кафетерии

	38. 
	Прочие объекты делового, общественного и коммерческого назначения


Таблица 20. Основные параметры функциональной зоны ОД-1.
	
	Для всех участков функционального  зонирования

	Количество этажей
	

	максимальное
	5

	минимальное
	не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальный
	0,3

Определяется проектной документацией, при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации

	минимальный
	0,2

	Площадь зоны (земельного участка)
	

	минимальная
	0,2 га

	максимальная
	не нормируется

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Кол-во наземных, наземно-подземных и  подземных гаражей и  автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов


Для зоны ОД-2 – зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения

Таблица 21. Состав функциональной зоны ОД-2.
	№ п/п
	Объекты социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения

	
	Социального назначения

	1.
	Детские молочные кухни

	2.
	Раздаточные пункты детских молочных кухонь

	3.
	Аптеки

	4.
	Оптики

	
	Гостиничного назначения

	5.
	Гостиницы 5*

	6.
	Гостиницы 4*

	7.
	Гостиницы 3*

	8.
	Гостиницы 2*

	9.
	Мотели

	
	Социального обеспечения

	10.
	Дома-интернаты для престарелых

	11.
	Дома-интернаты для детей

	12.
	Дома ребенка

	13.
	Детские дома

	14.
	Дома-интернаты для инвалидов

	15.
	Учреждения социальной защиты

	16.
	Дома общества слепых, глухих

	17.
	Приюты, ночлежные дома

	
	Коммунально-бытового назначения

	18.
	Дома быта

	19.
	Ателье ремонта бытовой техники

	20.
	Мастерские по пошиву и ремонту обуви

	21.
	Мастерские по ремонту часов

	22.
	Ювелирные мастерские

	23.
	Фотоателье

	24.
	Салоны красоты, парикмахерские

	25.
	Ломбарды

	26.
	Справочные бюро

	27.
	Пункты проката

	28.
	Пункты приема вторсырья

	29.
	Приемные пункты химчисток, прачечных

	30.
	Химчистки производительностью не более 160 кг/смену

	31.
	Прачечные самообслуживания

	32.
	Бани

	33.
	Банно-прачечные комбинаты

	34.
	Общественные туалеты

	35.
	Временные павильоны и киоски бытового обслуживания населения

	36.
	Жилищно-эксплуатационные организации

	37.
	Аварийно-диспетчерские службы

	38.
	Транспортные агентства по сервисному обслуживанию на​селения

	39.
	Фирмы по предоставлению услуг сотовой связи

	40.
	Туристические агентства

	41.
	Рекламные агентства

	42.
	Агентства недвижимости

	43.
	Центры по предоставлению полиграфических услуг

	44.
	Отделения связи

	45.
	Почтовые отделения

	46.
	Переговорные пункты

	47.
	Хозяйственные постройки

	48.
	Хозяйственные площадки

	49.
	Похоронные бюро

	50.
	Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей

	51.
	Прочие объекты социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения


Таблица 22. Основные параметры функциональной зоны ОД-2.
	
	Для всех участков функциональной  зоны ОД-2

	Количество этажей
	

	максимальное
	Для объектов гостиничной инфраструктуры не более 5 (для остальных объектов социального или коммунального назначения не более 3)

	среднее
	2

	минимальное
	не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальный
	0,3

Определяется проектной документацией при условии обеспечения нормируемой инсоляции и аэрации

	минимальный
	0,2

	Площадь зоны (земельного участка)
	

	минимальная
	0,2 га

	максимальная
	Не нормируется

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Кол-во наземных, наземно-подземных и  подземных гаражей и  автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов.


Для зоны ОД-7 – Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий

Таблица 23. Состав функциональной зоны ОД-7.
	№ п/п
	Объекты культурного и культового назначения

	
	Объекты культурно-досугового назначения

	1.
	Библиотеки и информационные центры

	2.
	Театры

	3.
	Музеи

	4.
	Выставочные залы

	5.
	Художественные галереи, салоны

	6.
	Досуговые клубы и центры

	7.
	Компьютерные клубы

	8.
	Дома культуры и творчества

	
	 Объекты культового назначения

	9.
	Религиозно-культовые объекты

	10.
	Монументы

	11.
	Мемориальные комплексы

	12.
	Прочие объекты культурного и культового назначения.


Таблица 24. Основные параметры функциональной зоны ОД-7.
	
	Для всех участков функциональной зоны ОД-7

	Количество этажей
	

	максимальное
	не нормируется

	среднее
	не нормируется

	минимальное
	не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальный
	не нормируется

	минимальный
	0,1

	Площадь зоны (земельного участка)
	

	минимальная
	0,2 га

	максимальная
	не нормируется

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	Кол-во наземных, наземно-подземных и  подземных гаражей и  автостоянок определять в зависимости от назначения объекта и специальных расчетов


Таблица 25. Сведения о планируемых, для размещения в общественно-деловых зонах, объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	Местоположение
	Объекты
	Мест
	Значение планируемых объектов

	ОД-1 - объектов делового, общественного и коммерческого назначения

	п. Новомальтинск
	Объект торговли
	2x100, 1х180
	Местного значения

	д. Бадай
	Объект торговли
	1х70, 1х50
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Объект общественного питания
	2х30
	Местного значения

	д. Бадай
	Объект общественного питания
	1х30
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Аптека
	1
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Отделение банка
	1
	Местного значения

	ОД-2 - зоны размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения

	п. Новомальтинск
	Баня 
	1х20
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 
	2х4
	Местного значения

	д. Бадай
	Предприятие непосредственного бытового обслуживания 
	1х3
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Гостиница 
	1х20
	Местного значения

	ОД-7 – Зона размещения объектов культуры и искусства

	д. Бадай
	Клуб
	1х50
	Местного значения


3. Производственные и коммунальные зоны
Основные параметры производственных и коммунальных зон

Производственные и коммунальные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон более 50 м;

Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

На территории производственных и коммунальных зон допускается:
- размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- размещать жилую застройку, формируя ее по типу зон смешанной застройки - при размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м.
- размещать на территории коммунально-складских зон (районов) предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения поселка.

При размещении складов всех видов необходимо максимально использовать подземное пространство.

На территории производственных и коммунальных зон не допускается:
- размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачные застройки, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Общие ограничения в производственных и коммунальных зонах:

- предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности, с санитарно-защитной зоной до 100 м, не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с  более вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон;

- территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны;

- нормативный размер промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

Примечание. Плотность застройки кварталов (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки), занимаемых промышленными, научно-производственными и коммунально-складскими предприятиями определяется на уровне Правил землепользования и застройки.
Функционально-планировочную организацию (качественный показатель функциональной зоны) промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линии), в пределах которой размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических  и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Для зоны ПК-2 – зоны размещения производственных объектов 4,5 класса опасности

Зона предназначена для объектов производства и коммунальных баз, имеющих санитарную зону от 50 до 100 м.

Таблица 26. Состав функциональной зоны ПК-2.
	№

п/п
	Объекты производственного назначения 4 класса опасности (СЗЗ 100 метров)

	
	Строительная промышленность

	1.
	Установка по производству бетона

	2.
	Карьеры по добыче гравия, песка, глины

	
	Обработка древесины

	3.
	Производство лесопильное, фанерное и деталей деревянных изделий

	4.
	Сборка мебели с лакировкой и окраской

	
	Производства легкой промышленности

	5.
	Производство фурнитуры

	
	Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства

	6.
	Тепличные и парниковые хозяйства

	7.
	Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов

	
	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ

	8.
	Хлебозаводы и хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки

	
	Объекты производственного назначения 5 класса опасности (СЗЗ 50 метров)

	
	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ

	9.
	Производство по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению)

	10.
	Производства пива (без солодовен)

	11.
	Малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока – до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий – до 2,5 т/сутки, рыбы до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделии до 0,5 т/сутки

	
	Прочие объекты производственного назначения 4,5  классов опасности


Примечание. Параметры функциональной зоны ПК-2 не устанавливаются (см. выше Основные параметры производственных и коммунальных зон).

Таблица 27. Сведения о планируемых, для размещения в производственных и коммунальных зонах, объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	Местоположение
	Объекты застройки индивидуального жилого назначения
	Общая площадь,

га
	Значение планируемых объектов

	ПК-2 – зоны размещения производственных объектов 4,5 классов опасности 

	п. Новомальтинск
	Резервирование территории под промзоны
	8,7
	Местного значения


4. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур
Для зоны ИТ-1 – зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры
Таблица 28. Состав функциональной зоны ИТ-1.
	№ п/п
	Объекты инженерной инфраструктуры

	
	Электроснабжение

	1.
	Электроподстанции

	2.
	Распределительные установки (РУ)

	3.
	Распределительные пункты (РП)

	4.
	Трансформаторные подстанции (ТП)

	
	Водоснабжение

	5.
	Водопроводные очистные сооружения

	6.
	Водопроводные насосные станции

	7.
	Водозаборные сооружения

	8.
	Водонапорные башни

	9.
	Артезианские скважины, скважины для забора воды, Индивидуальные колодцы

	10.
	Объекты пожарной охраны (ги​дранты, резервуары, пожарные водоемы)

	11.
	Резервуары для хранения воды

	
	Теплоснабжение

	12.
	Центральные тепловые пункты

	13.
	Тепловые узлы

	14.
	Пункты учета

	
	Канализация

	15.
	Канализационные очистные сооружения 

	16.
	Канализационные насосные станции

	17.
	Станции аэрации, септики, выгреба

	18.
	Сливная станция

	19.
	Очистные сооружения поверх​ностного стока открытого/ закрытого типа

	20.
	Снеготаялка и снегоплавильные пункты

	21.
	Поля подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки

	
	Газоснабжение

	22.
	Кустовые скважины, кустовые насосные станции, дожимные насосные станции

	23.
	Газоперерабатывающие заводы, газонаполнительные станции, компрессорные станции

	24.
	Газохранилище, газгольдер, газораспределительные станции

	
	Связь

	25.
	АТС, телефонные станции, узлы связи

	26.
	Телецентры, радиоцентры, радиотрансляционные станции

	27.
	Антенны сотовой, радиорелей​ной и спутниковой связи

	28.
	Распределительные шкафы

	
	Прочие объекты инженерной инфраструктуры


Примечание. Параметры функциональной зоны ИТ-1 не устанавливаются.

Для зоны ИТ-2 – зоны размещения объектов транспорта.
Таблица 29. Состав функциональной зоны ИТ-2.
	№ п/п
	Объекты транспортной инфраструктуры
	СЗЗ, м

	1.
	Автобусные парки, автокомбинаты (с ремонтной базой)
	300

	2.
	Автобусные вокзалы
	300

	3.
	Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10
	100

	4.
	Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом
	100

	5.
	Автозаправочные станции не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе)
	50

	6.
	Мойка автомобилей с количеством постов от 2 до 5
	100

	7.
	Мойка автомобилей до 2 постов
	50

	8.
	Отстойно-разворотные площадки общественного транспорта
	50

	9.
	Станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов
	50

	10.
	Гаражи для хранения автомобилей
	-

	11.
	Прочие объекты транспорта
	


Примечание. Параметры функциональной зоны ИТ-2 не устанавливаются.

Таблица 30. Сведения о, планируемых для размещения в зонах инженерной и транспортной инфраструктур, объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.
	Местоположение
	Наименование объекта
	Значение планируемых объектов

	ИТ-1 – зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры

	Электроснабжение

	п. Новомальтинск
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «ВСКСМ»
	Местного значения

	п. Новомальтинск
	Строительство трех ТП (1х1000кВА), четырех ТП (1х630кВА), двух ТП (1х400кВА), ТП (1х250кВА), ТП (1х160кВА)
	Местного значения

	д. Бадай
	Строительство ТП (1х250кВА), двух ТП (1х400кВА), ТП (2х400кВА), ТП (2х630кВА), ТП (1х160кВА).
	Местного значения

	Телефонизация

	п. Новомальтинск
	Строительство АТС
	Местного значения

	Водоснабжение

	п. Новомальтинск
	Строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3
	Местного значения

	д. Бадай
	Строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3
	Местного значения

	Водоотведение

	п. Новомальтинск
	Реконструкция КОС
	Местного значения

	Ливневая канализация

	п. Новомальтинск
	Строительство ЛОС 1х5 000 м3
	Местного значения

	Теплоснабжение

	п. Новомальтинск
	Реконструкция электрокотельной на 0,9 Гкал/час
	Местного значения

	ИТ-2 – зоны размещения объектов транспорта

	п. Новомальтинск
	Строительство гаражей для хранения индивидуальных автомобилей
	Местного значения


4. Зоны сельскохозяйственного использования
Для зоны СХ-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.
Таблица 31. Состав функциональной зоны СХ-2.
	№ п/п
	Объекты сельскохозяйственного назначения
	СЗЗ, м

	1.
	Ветеринарные лечебницы с содержанием животных
	-

	2.
	Теплицы, оранжереи, парники
	100

	3.
	Питомники, лесные питомники, плантации
	-

	4.
	Строения для содержания скота и птицы, мелких домашних животных
	50-1000


Таблица 32. Основные параметры функциональной зоны СХ-2.

	
	Для всех участков функциональной зоны СХ-2

	Количество этажей
	

	максимальное
	2

	минимальное
	не нормируется

	Коэффициент застройки зоны
	

	максимальный
	

	минимальный
	

	Площадь зоны (земельного участка)
	

	минимальная
	

	максимальная
	

	Максимальное количество автомобильного транспорта
	


Таблица 33. Сведения о, планируемых для размещения в зонах сельскохозяйственного использования, объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

	Местоположение
	Объекты застройки индивидуального жилого назначения
	Общая площадь,

га
	Значение планируемых объектов

	СХ-2 – зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения

	п. Новомальтинск
	Крестьянско-фермерское хозяйство
	12,12
	Местного значения


ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Техническое задание на подготовку проекта генерального плана Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области
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3AJIAHUE
Ha noaroToBky «lIpoexTa renepaibHOrO IAHA celibekoro noceaennsi Hopomamstunexoro
MYHHIHIATLHOT0 00pazoBanust Y cobekoro paiiona Mpkyrekoii obaacrim

Ne Hanmenopanne CoJiepiKaHue pasziesioB 3a/laHus
n/n pa3/IesioB 3a/laHus
1 2 3

1 But rpagocrpontenbhoii | I'enepanbhbiii nian HoBOMaJIbTHHCKOTO  MyHHIMIATBLHOTO
JIOKYMEHTaIUN obpasoBanus Ycosbekoro paiiona Mpkyrekoit oGiactu

2 OcHoBanue 18t ITocranosnenue I'masel Hopomanstunckoro MO
pazpaboTKn
IPaJIOCTPOUTEILHOM
JIOKyMEHTaLKH

3 3aka3umk Anvunuctparus HoBoManbTHHCKOTO MyHHIMIIUTBHOTO

obpasoBaHus

4 Hopstank Ornpeyesisiercss  KOHKYPCOM — Ha  [1paBO  3aKJIIOYEHHs

MYHHIMITIBHOTO ~ KOHTpakTa B COOTBETCTBMM  C
OeztepanbbiM 3akoHoM o1 21.07.2005 1. Ne 94-d3 «O
pa3sMEIIEHNH 3aKa30B Ha [OCTABKM TOBApOB, BbIIOJHEHHE
paboT, OKazaHMe  yCIyr JUIi  TOCYNApCTBEHHBIX M
MYHHUIMTIATBHBIX HYK.

5 XapaxrepucTHka HoBoMallbTHHCKOE MYHHIMIIAIbHOE 00pa3oBaHue co
oObekTa CTATYCOM  CEIIbCKOrO  MOCEJICHMS, BXOJMT B COCTaB
TEPPUTOPHAIILHOTO VYcoibekoro paitona.

TLIAHAPOBAHHA Hacenennple  MyHKTBI,  BXOAfIIME B COCTaB
TEPPUTOPUH HoBomaybTHHCKOTO MYHHIMIIAILHOTO
obpazoBaHus:

¢. n. HoBOMQJIbTHHCK aJMHHHCTPATHBHBIA LEHTP,
Hacejienue - 1557 veir.;

2. Banait — 346 vein.;
O01as uncieHHoCcTh HacelieHus: — 1903 e

Teppuropus B rpaHuIax HoBoMaJIbTHHCKOTO
MyHHIHTAIBHOTO oOpasoBanus — 140,8 KB.KM.

OcHOBHbBIE HarpapJICHUs [TPOMBIIUIEHHOCTH ITOCCICHHS —

Kpynubie — npeanpsiTHsi-  KHPIHYHBIA  3aBOJ,  3aBOJ
CTPOUTENIBHBIX MAaTEPHAIOB B TOM 4HCIIe Ipajloodpasyionme

Kimumar:

Hasmnuue pex 1 Ipyrux KpyHmHBIX BOJIOEMOB:

3a|<a'x-mx:<‘/’%‘{" [(p;/ JLIL. Anemosckas [oapaaunk:
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PacTuTelbHOCTD!
Hajmumne 1osie3HblX HCKOMaeMbIX:

YpoBelh 00ECCUCHHOCTH  HHKEHEPHO, TPAHCIIOPTHOH 1
CONMaIbHOI MH(pPAcTPYKTYpOii

V 1aieHHOCTh 0T 00J1acTHOTO 1eHTpa — 90 KM,

CoobuieHne ¢ 00JACTHBIM [EHTPOM  OCYIIECTBISICTCS 110
yuactkam asrogopor Mpkyrek — Kpachospek, Mpkyrek —

Kenesnoi JIOpOroi
., PEYHBIM TPAHCIOPTOM — IO
peke , OT nopta J10 mopTa

Ocnoxustoiue hakTopbi:
- 3aTONJIAEMOCTD OT PEKH B IABOJAKOBbIH I1EPHOJL;
- CeliCMUUYHOCTD, OAIIOB

- JIECHBIE, CTCITHBIC MOKAPHI.

e
6 Marepualibl,
1IpeJI0CTaBIIseMble
3aKa3IMKOM:
6.1. VicXoJiHble IaHHbIE | — TpaHMIla MyHHIUIATBHOIO 00pasoBaHHs;
Jutst pa3paboTKu .
—  MaTepHaibl HHKCHEPHO-TEOJIOTHUECKHX H3bICKAHUH
JIOKYMEHTOB
TEPPHTOPHATILHOTO —  MarepHabl 3eMJICTIOJIb30BAHMS (cxeMbl
[UIAHNPOBAH S 3eMJIENOJIBL30BAHMS, OTBO/IbI);
—  MHBEHTAPU3ALMOHHBIC JAHHBIE 10 JKHIMIIHOMY (OHILY,
PEIPHATHSM H yUPERIEHUAM 00CIYKUBAHUS
—  JIaHHBIC O TNPOMBIILICHHBIX [PEINPUATHSAX, OOBEKTaX
KOMMYHAILHOTO  XO3SCTBA;  yJIHUYHO-IOPOKHOH  CCTH,
W CTpOHTENbHOI Oase;

L

— Marepuajibl 110 CyIIECTBYIOMHUM U NPOCKTUPYEMbIM CCTAM
BOHOCH&6)KCHH$L BOJIOOTBEJICHUSA, TerocHabKeHus,
3HCKTpOCH216)KeHHﬂ, TCJIC(I)OHH'S&HHH'.

— Marepuabl, CcoJepKalne CBEJIECHUS O COBPEMEHHOM
COCTOSAHUH Opr)KaIOU.lCﬁ Cpelbl, CaHUTAPHO-TUTMEHUIECKOIO
M OKOJIOTMYECKOTO COCTOSIHUS TEPPUTOPHH;

— (o nauupM CiykObl 110 0XpaHe 00BEKTOB KYJILTYPHOTO
nacieaus Mpkyrckoit obnactn);

- cgedenus 06 0co00  OXPAHAEMbIX  MEPPUMOPUAX U
nanowagmax.

- 3akonoOamenvHule U Opyeue NiaHoble U NPOCHO3HbLE
Mamepuanst no  meppumopui, NOCMANOGIeHUs U Opyeue
OOKYMEHMbL OP2AHOE 20CYOAPCMECHHOU GIACMU U MCCMHO20
camoynpasienus; 4

3akasuuk: (77}{/(/2 aa &/(» JLIL. Anemosckas [Toapsauuk:

B.1O. IOpTHH

(]
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—  apXuBHbIC M JIMTEPATyPHBIC MaTepHalbl, JaHHbie 00
MCTOPUHM 00BEKTA IPAJIOCTPOUTENILHOTO TUIAHHPOBAHHS.

—  undopmaims, cofepKaiascs B MHOOPMALMOHHBIX CHCTEMAX
obecrieueH sl MPAIOCTPOHTEIILHOM  JICATEIILHOCTH, UMEIOIIAsCs B
VIOIHOMOUEHHOM OPraHe Ha BE/ICHUE TAKOI CHCTCMBI.

6.2 Matepuaiibl 1 CxemMa TEpPpPUTOPHANILHOTO  [JIAHUPOBAHMUS WpkyTckoi
JIOKYMCHTBI, Y4eT obnacTu;

KOTOpbIX 0bsi3aTeNeH - CXeMa TepPHTOPHANBHOTO TUIAHHPOBAHMS Y COIBCKOTO

paitoHa; (1npu HaJIM1nK)
- desnepanbHas LesieBas nporpamma «ColnaibHOE PasBUTHE
cena 10 2012 rona»

- ejepanbhas nenesas nporpamma "Awmime" na 2011 -
2015 roawt
- JIpyrue [porpaMMbl, B T.4. COLHAILHO-DKOHOMHYECKHE

- ypOBHS paifoHa, MOCENICHHsI.
7 Ocnosublie TpeboBanust | — Ha ocHoBe aHajiM3a CyUIECTBYIOMIETO TOJOKCHUA 1
K TIPOEKTHBIM npoGieM, € y4eroM IjlaHa  MEPONPHSATHI  CONMAILHO-
peleHusM IKOHOMHUECKOTO PA3BUTHs BBLIIOIHHUTH MPOSKTHBIE PELICHHMS,
JIOKYMEHTALMK HANpABJICHHBIE ~ HA  CO3jlaHMe  KoM(OpTHOH  cpejibl
TEPPHTOPHATILHOTO IPOKUBAHHS 32 CcueT pealn3alM¥  MHBECTHIMOHHBIX
IAHUPOBAHHUSI IPOEKTOB B HanboJIee KOHKYPEHTHBIX OTPAC/IAX IKOHOMHKH.

[IpoeKTHBIE PELICHHS TIPE/lyCMOTPETh HA PACUCTHBIH MEPHOL
20 sieT, ¢ BBUIEJCHHEM MEPBOOYEPEHBIX MEPONPHITHI Ha
cpoxk 10 ner.

- B cocraBe npoekTa Ha OCHOBAHMM 1POTHO3a COLMAILHO-
HKOHOMHHUECKOTO pasBUTHS BBITIOJIHHTE pacuet
[1EPCHEKTHBHOH YMCICHHOCTH HACENICHNUS HA PACUYCTHDIH CPOK
- TIlpemycMoTpeTh B COOTBETCTBMM € PAacuCTHbIMH
W nokasatesiMu  oOecrieueHne  TeppUTOpUM  00BbEeKTaMH
CONMATBLHOTO M KOMMYHJIbHO-OBITOBOrO — Ha3HA4CHMS,
00BEKTAMH MHKEHEPHOH HH(YPACTPYKTYPbL € YUETOM pPOJIH
TEPPUTOPUH B CHCTEME PACCE/ICHHUSL.

- Kwmunyio  06ecrieueHHOCTh  ONPEACIIUTL  pacueToM ¢
YUETOM MpPOrHO3a YMCICHHOCTH HACCICHHS M JIMHAMMKH
JKIJTMIIHOTO (hOH /1]

- JKmylo 3acTpoifKy —3anpoeKTHpOBaTh  Mal0dTaXHBIMH
KWIbIMM JOMAMH C TPUKBAPTHPHBIMH M TPHYCaJ1eOHBIMH
yuacTKamMu (COOTHOIICHHE OTPEIETHTh IPOCKTOM);

- COOTHOLIEHHE KIIMIHOIO CTPOMTENLCTBA Ha CBOOO/HBIX
OT 3aCTPOMKH M Ha PEKOHCTPYHPYEMBIX —TEPPUTOPHIX
OIPEJICITHTH TIPOEKTOM

- Jlath npeUIOKEHHS 110 PEOPraHM3aliH, € yueToM

M3MEHHBIINXCA  COLMAIbHO-9)KOHOMHUECKHX — YCIIOBHIA,
NIPOMBIIIEHHBIX TEPPUTOPHIL M KOMMYHAIIBHO-CKIIAJICKUX

3aKazumk: (///(/" e ,,/, JLIT. Anemosckas [oapsaumnk: B.1O. IOpTiH 3
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30H;

- Pazpaborath 1peUIOKEeHHs! 110 OPraHu3alli TPAHCIOPTHOM
MH(PACTPYKTYPbI ITOCETEHHS;

- PaspaGoTtarh TNpPEIOKECHHS TIO0 CAHUTAPHOW ~OYHMCTKE
NocesIeHUs M Pa3MeleH IO KIIanouiL.

- Paspaborarh npeuIOKEHUs [0  Pa3sBUTHIO  MPUPOHO-
PEKpEealMoHHOr0 KOMILIEKca

= ﬂa’l‘b [PEJUIOKEHUST 110 U3MEHCHHIO T'PaHMIL HacCeCJICHHBIX

[YHKTOB,  BXOJAIIUX B COCTaB  MYHHIMIIAILHOIO
obpazoBaHusl.
8 Cocras paboThI CocTaB MaTepuajioB MPOEKTa IEHEpPaIbHOro IIaHa JIOJDKEH

COOTBETCTBOBATE CT. 23 I'pajiocTpoHTEIbHOTO Kojiekca Pd,

IlepeueHb TEKCTOBBIX M IPaQUUYECKNX  MaTEepHAIIOB,
paszpabaTbiBaeMbIX K MPOEKTY TEHEpaibHOro IUiaHa B
rpaHMi@ax — MoceieHust  JIOJDKeH  ObITh  BBINOJHEH, B
COOTBETCTBUM ¢  METOAMUCCKUMH  PEKOMEHIAIMAMH 110
paspaboTKe NPOEKTOB TeHEPATBbHBIX [LIAHOB MOCEICHHH M
FOPOJICKHX OKPYTOB, YTBEPIKICHHBIMU MPUKA30M
Munperuona P® 26 mast 2011 r. N 244 u riovars:

1) nOJIOKEHHE O TEPPHTOPHAIIBHOM TTAHUPOBAHHH;

- CBEJEHMS O BHJAX, HA3HAYCHMM M HAaMMEHOBAHMSIX
IJIAHUPYEMBIX  JUIs  pasMeleHus  0OBEKTOB — MECTHOrO
3HAYEHHS [10CEJEHHs, MX OCHOBHBIE XapaKTEPHCTHKH, HX
Mecronojoxkenue (Juist 00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHMSA, HE
SBISIONMXCA  JIMHEHHbIMH  00BEKTaMH,  yKa3bIBAIOTCS
(yHKIMOHAIBHBIE 30HBI), a TAKKE XapaKTCPHCTHKH 30H C
0COOBIMH YCIIOBHAMH HCIIOJIB30BAHMS TEPPUTOPHI B Ciyae,
eclM  yCTAHOBJIEHHE TakKMX 30H TpeOyercss B CBA3M C
pasMeleHHeM JaHHbIX 00hEKTOB;

- mapameTpbl (hYyHKIUHOHAIBHBIX 30H, a TAKKE CBEACHHA
0 MIAHMpYEMBIX JUIs pasMelleHMs B HHX 00BeKTax
(enepanbHOro  3HaueHMs,  O0OBEKTAX — PErHOHAILHOIO
3HAYEHHs, 0OBEKTAX MECTHOIO 3HAYEHHs, 32 HCKIIOUCHHEM
JIMHEHHBIX 00BEKTOB.

2) KapTy TUIAHMPYEMOrO — pasMmemieHus  o0ObeKTOB
MECTHOT'O 3HAYEHMS MTOCEJICHUSI, OTHOCAIIMXCSA K CJIeYIOIINM
obacTam:

a)  9NeKTpo-, Temio-, Taso- M BoJOCHa0KeHHE
HacelleHUs, BOJIOOTBE/ICHHE!

6) aBTOMOOMIILHBIE JIOPOT'M MECTHOTI'O 3HAYCHUS,

B) (u3Mueckas KyjibTypa M MaccOBBIA  CHOPT,
oGpasoBanme, 3/PABOOXpAaHeHHe, YTHIH3AIMS 1 epepaboTKa
OBITOBBIX M [IPOMBILIIICHHBIX OTXOJIOB B ClIyyae MOAr0TOBKH
reHepaIbHOTO IJIaHa TOPOJICKOTO OKpyIra;

I') HHbIE o0acTi B CBSI3M € PEHICHUEM BOIIPOCOB

A1 )
1/4[/‘["‘0%‘ JLIT. AnemoBckas [Moapsaauuk:

3aka3umk:
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MECTHOI'O 3HAYCHHS IOCEIICHUS, FOPOJICKOI0 OKpyra.

3) KapTy rpaHMIl HAceJCHHBIX MYHKTOB (B TOM 4YHCIIC
rpanuil 00pasyeMbIX HACEJICHHBIX [YHKTOB), BXOJSAIIMX B
COCTAB MOCEIICHUS.

4) kapry (YHKIHOHATBHBIX 30H  I[10CEJICHHS c
0TOOpaKEHNHEM T'PAHHIBI M OMHCAHUE (PYHKIIMOHAIBHBIX 30H
C YKa3aHMEM TUIAHUPYEMBIX JUISL pa3MEICHHs B HUX 00BEKTOB
(benepanpHoro  3HaueHMs,  OOBEKTOB  PErHOHAILHOIO
3HAUEHHUs, 0OBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHUS (3@ HCKIIOUEHHEM
JIMHEHHBIX  O0OBEKTOB) M MECTONOJIOKEHUS  JIMHEHHBIX
00BEKTOB  (heJiepalIbHOrO  3HAYEHUs, JIMHEHHBIX OOLEKTOB
PErHOHAJILHOIO 3HAYEHMS, JIMHEHHBIX OOBEKTOB MECTHOTO
3HAYCHHUSL.

Marepuaibl 1m0 000CHOBAHHIO I€HEPAILHOIO IJ1aHA B
TEKCTOBOI (hopMe U B BH/Ie KapT, KOTOPbIE 0TOOPAKAIOT:

1) rpanuIBl OCEICHHSL:

2) TpaHMIbl CYMIECTBYIOIMX HACEICHHBIX IYHKTOB,
BXOJISIINX B COCTAB [OCEJICHHUS;

3) MECTOMOJIOKEHHE CYIIECTBYIOMMX M CTPOSIIMXCS
00BEKTOB MECTHOTO 3HAYCHH S TOCEIICHHS;

4) 0coOble YIKOHOMHYECKHE 30HBbI;

5) 0cobo oxpaHseMble TPHPOJHBIC  TEPPHUTOPHH
(enepanbHOro, perHOHAILHOT0, MECTHOTO 3HAUYECHHS;

6) TeppPUTOPHHE 0OBEKTOB KYJIBTYPHOTO HACIE/IHS;

7) 30HBI € OCOOBIMH  YCIOBHSIMH  HCIIOJB30BaHHS
TEPPUTOPHUIL;

8) TeppuTOpHM, MOJIBEPKEHHBIC PUCKY BO3HUKHOBEHHS
YpEe3BBIYAHHBIX CHUTYal[Mil  [PUPOJHOTO W TEXHOTEHHOTO
Xapakrepa;

9) uHBIe OOBEKTBI, MHBIC TEPPHUTOPHH M (MJIM) 30HBI,
KOTOpBIE oKa3aju BIIMSHUE Ha yCTaHOBJICHUE
(YHKIMOHAIBHBIX 30H M (MJIH) IUIAHHPYEMOe pa3MeleHne
00BEKTOB  MECTHOIO 3HAYCHHs [MOCEICHUs, TOPOJICKOTO
OKpyra uiM 00beKTOB (hejiepaibHOro 3HAUCHUS, 0OBEKTOB
PETHOHAILHOIO  3HAYCHHs, OOBEKTOB MECTHOIO 3HAYCHHS
MYHHIMIAILHOTO paiioHa.

Kaptel yTBep)kaeMOii 4acTH MpoeKTa reHepabHOro IIana
BLINOJIHAIOTCS B Maciutabax  1:50000; 1:25000, 1:2000%*.
(*  macwmab  npunumaemces 6 - coomeemcmeuu ¢
napamempamu nocenenust u uHpopMayuonHo
HACLIYEHHOCMBIO NO CO2NACOBANUIO ¢ 3aKA3YUKOM)

9 PazpaboTka 1. PaspaGorars pasnen «KomiuiekcHasi oLeHKa TeppUTOPHH.
COOTBETCTBYIOIINX Oxpana npupoJIbl B OKPYKAIOLICH CPe/b» B COOTBETCTBHH €
pasiesion Mucrpyknueit 1o IKOJIOTHYECKOMY 000CHOBAHUIO

XO034HCTBEHHOH M HHOM JIeSTEIILHOCTH (MllP,}995);
= //
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2. Paspabomams  pasoen  «Huowceneprno-mexnuieckue
Meponpusimus epadcoanckoil 0boponsl.  Meponpusmus  no
APEOYNPEeNCOCHUI0  UPE3CLIYAUHBIX  CUMYAYUL)  HA  OCHO6E
ucxoonvix  Oannvix  u - mpebosanun 1Y MYC PP no
Hprymexot obnacmu u 6 coomsememeuu ¢ CIT 11-112-2001;

3. PaszpaGorarh pazjen "OxpaHa OOBEKTOB KyJBTYPHOTO
paciems", B cootBeTcTBUM ¢ DeiepaibHBIM 3aKOHOM OT 25
utonst 2002 Ne 73-03 «O6 oObekTax KyJIbTYPHOTO HACe/ st
(MaMATHUKAX MCTOPMM M KyJIbTYpbl) Hapojos Poccuiickoit
Dejiepannmy.

OcHoBHOE TpeGOBaHHE K IPOCKTHBIM PEIICHUAM - OTOOPa3UTH
TEPPUTOPUH € OCOOBIMH YCIIOBHSIMH MCTIOJIB30BAHMS. B TOM UHCIIE:

- Ha KapTe 0TOOPasHTh TEPPUTOPHUH OOBEKTOB KyJILTYPHOIO
Hacie/mst (BKIIIOYEHHBIX B PEECTP, BBIBICHHBIX 00BEKTOB
00/IA/TAONTMX ITPH3HAKAMH 0OLEKTOB KyJIETYPHOTO HACTIE/HS);

- ONPE/IENUTH TPEOOBAHHSI 110 HCTIOJIL30BAHMIO TEPPHTOPHIT B
IPaHNLEAX OOBEKTOB KYJIHTYPHOI'O HACIIC/ ST

- ONPEJIEIMTL MEPOTIPHSITHSE [0 COXPAHEHHIO O0BEKTOB KYJILTYPHOTO
HacJIe/Hs, B TOM YHCIIe HEOOXOIMMOCTD B JIalIbHEMIIEeM
BBITTOJIHEHHS! [IPOEKTOB 30H OXPAHBI JU1sl OOBEKTOB KYJIETYPHOTO
HACIIEJIHs], COCTOSIIIMX B €/IMHOM TOCY/IapCTBEHHOM PeecTpe;

- HAHECTH HA KapTy MPAHHLIbI YTBEPIKICHHBIX 30H OXpaHbl 00HEKTOB
KyJILTYPHOTO HACTIe Wl (NP MX HATMYNH);

- yKazaTh XapakTepUCTHKM 30H ¢ OCOOBIMH  YCIIOBHSIMH
HCTIOJIb30BAHUS TEPPUTOPHIA.

10 | Drarnsl, COrJIacHO KaJleH[apHOMY TTany paboT
MOCJIEC/I0BATEILHOCTD U
CPOKH BBIMOJIHECHUSI
paboT

11 | TpeGoBanust K Jlns  npoBejieHust  myOnHuHBIX - clymanuii  Menonmurens
BbIJIABACMBIM 10/IrOTaBJINBaET JIEMOHCTPALIMOHHBIH BBICTABOYHBIH
MartepHaam Matepuan  (KOJMYECTBO  OHK3EMIUIIPOB  YTOYHWTH ) B
HJIEKTPOHHOM BHJIE M Ha OyMa)kHOM HOCHTEIIE.

HpOCKTHle JIOKYMCHTAIIHIO BbIJIAThH:

- KoMIUIeKT Kapr* (Oymara u pactpoBoe H3o0pakenue, 3
9K3.);

- reonH(popMalmoHHast cucrema  (I'MC) «Cxema
TEPPUTOPHAILHOTO [IAHUPOBAHMS MYHHIMIIAILHOTO paifoHa
B Qopmare «Kapra 2005», «Ilanopama». B cucreme
KOOp/IMHAT, BBIJIAHHO 3aKa3uMKOM tornorpado-
re0/1e3MUeCKOi M0J0CHOBBI.

(*  macwmab  npunumaemcs. 6 coomeemcmeuu - ¢
napamempamu nocenenus u ungopmayuonnou
HACHIYEHHOCMBIO NO CO2NACOEAHUIO ¢ 3ARAZHUKOM)

12 | Iopsnok cornacosanust | 1. B coorercTum co cT. 25 Fpau(l)/;'rpovl}énbﬂoro Kojekca
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PD u «llonoxkenneM o NHopsijIke pacCMOTPEHHs MPOEKTOB
CXEM  TepPUTOPUAIBHOIO  TUIAHUPOBAHHA  CYyOBEKTOB
Poccuiickoit  dejepantu M NIPOEKTOB  JIOKYMEHTOB
TEPPUTOPUATILHOIO IJIAHUPOBAHMS MYHHIHTATBHBIX
oOpasoBaHMif,  MOCTYNMBHIUX  Ha  COIJIaCOBaHWE B
IIpasurensctBo MpkyTckoit 061acTh, M MOJrOTOBKM Ha HHUX
3aKJTIOUEHHUI», YTBEPIKICHHBIM HOCTAHOBIICHUS
[pasurenscrBa Mpkyrekoit obnactn ot 22.10.2010 Ne 268-
Il

2. Wcnonnurenb  HPOBOJMT  J0pabOTKY
pesyibTataM  NyONMUHBIX — CIIyMIAHWi  u
3aMeUaHUsIM U 1epejiaeT 3aKa3uuKy.

npoeKTa 1o
MOJTyYeHHBIM

3AKA3YHUK:
AJIMMHUCTpALHSL CEJTBCKOTO MOCENICHUS
HoBOMQJILTHHCKOTO MYHHUIIMIIAIIBLHOTO
oOpaszoBaHust

' maBa cesbeKoro nocejneHust
HOBOMQJIBTHHCKOTO MYHHIMIIATBHOTO
oOpazoBaHus

/JLIT. Anemosckasi/

Lok

3aKa3zumk: JLIT. AnemoBckas

NOAPS/THYUK:
OTKpBITOE aKIMOHEPHOE 00IIeCTBO
«pKyTCKIpasKIaHIIPOEKT» TEPPUTOPHALHBIH
HPOEKTHBIH HHCTHTYT I'PAXKJIaHCKOTO
CTPOMTEIILCTBA, IUIAHUPOBKH H 3aCTPOMKH
ropo;ioB Mpkyrckoii obs1actu

BpeMeHHO MCTIOJHSIONIMH 0053aHHOCTH
reHepalIbHOTO JIMPEKTOpa
OAO «Mpkyrckrpaxiagfipoek

/B.YO. IOptHn /
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